#begin[GAEB]
 #begin[GAEBInfo]
  [Version]1.2[end]
  [VersJahr]2002[end]
  [VersMon]3[end]
  [ProgSystem]SJ OFFICE/ GAEB Toolbox V3.3 G90 R20201215[end]
  [ProgName]Modul AVA[end]
  [Zeichensatz]ANSI[end]
  [_GAEBXML]1[end]
  [Datum]12.06.2025[end]
  [Uhrzeit]08:30[end]
 #end[GAEBInfo]
 #begin[PrjInfo]
  [Name]LK[end]
  [Bez]Emsland - BBS Papenburg - NW[end]
  [Wae]EUR[end]
  [WaeBez]Euro[end]
 #end[PrjInfo]
 #begin[Vergabe]
  [DP]83[end]
  #begin[VergabeInfo]
   [Wae]EUR[end]
   [WaeBez]Euro[end]
  #end[VergabeInfo]
  #begin[AG]
   #begin[Adresse]
    [Name1]-[end]
    [Strasse]-[end]
    [PLZ]0[end]
    [Ort]-[end]
   #end[Adresse]
  #end[AG]
  #begin[ZusText]
   [TextRTF]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\qc\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard\qc\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\plain\b\f0\fs28\ri1200\sb0\sa0 Im Angebot sind alle nachfolgend aufgef\'fchrten Leistungen und Hinweise zu ber\'fccksichtigen: \par\pard\qc\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Die Leistungsbeschreibung und alle Ma\'dfangaben sind neutral. Erl\'e4uternd zu dieser Leistungsbeschreibung wurde ein Einrichtungsplan erstellt, welcher ebenfalls Bestandteil dieser Ausschreibung ist.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Auf Anforderung ist der technische Inhalt des Angebotes zu erl\'e4utern und/oder durch Katalogmaterial/Datenbl\'e4tter darzustellen.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Die Abstimmung und Koordination der Leistungen mit den anderen Gewerken.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Alle f\'fcr die Montage notwendigen Bauma\'dfe sind vor Ort aufzunehmen.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Die Erstellung von produktbezogenen M\'f6blierungspl\'e4nen, sowie Installations- und Systempl\'e4nen f\'fcr Sanit\'e4r, Abluft und Elektro.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Alle Pl\'e4ne unterliegen der eigenen vollen Verantwortung. Eine Freigabe durch den Planer oder den Auftraggeber erfolgt nicht.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle inklusive Transport zum Montageort.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Das Aufstellen, Zusammenf\'fcgen, Ausnivellieren und fachgerechte Befestigen der entsprechenden Positionen, sowie deren Montage. \par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Installationsanschl\'fcsse gem\'e4\'df LV mit Funktionspr\'fcfung. Im Rahmen dieser Funktionspr\'fcfung ist die Lufteintrittsgeschwindigkeit an Frontschiebern der Abz\'fcge und Zuluft\'f6ffnungen der Gefahrstoffschr\'e4nke, sowie das gemessene Abluftvolumen im Abluftrohr bzw. -stutzen zu ermitteln und zu dokumentieren. Bei FI-Schutzschaltern ist die Ausl\'f6sezeit und der Ausl\'f6sestrom zu messen und zu dokumentieren. Die Dokumentation der gemessenen Werte ist mit der Projektmappe zu \'fcbergeben.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Abnahme und \'dcbergabe der funktionsfertigen Einrichtung. \par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Einweisung der Nutzer.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Die R\'e4ume sind besenrein zu verlassen und Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist fach- / umweltgerecht zu entsorgen.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Die Qualit\'e4tsvorgaben der technischen Ausf\'fchrungsbeschreibung und alle Vorgaben der Leistungsbeschreibung.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Abweichungen hinsichtlich Abmessungen, Konstruktion und Material sind detailliert mit der zugeh\'f6rigen Positionsnummer in einem Begleitschreiben anzugeben.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 \'c4nderungen durch die die Sicherheitsvorschriften VDE und DVGW sowie Richtlinien f\'fcr Schulen \plain\f0\fs20\cf1\li1060\ri1200\fi-400 DGUV Vorschrift 81 (ehemals GUV-SR 2001) \plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400  oder andere Vorschriften nachteilig oder mindernd ber\'fchrt werden, sind nicht zul\'e4ssig.\par\pard\ql\f0\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard\page\ql\f0\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li1060\ri1200\fi-400 Die Projektabrechnung erfolgt in einer Excel-Tabelle. Diese Liste wird dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verf\'fcgung gestellt und muss entsprechend dem Projektverlauf -ggf. mehrfach- angepasst werden. Besonders sind hierin eventuelle Mehr-/Minderkosten mit Angabe der \'c4nderung aufzuf\'fchren. Die Vorlage separater Mehr-/Minderkostenaufstellungen ist nicht zul\'e4ssig. Diese k\'f6nnen h\'f6chstens zur Erl\'e4uterung/Erg\'e4nzung eingesetzt werden. Diese Liste ist auch mit Angaben zu gestellten Abschlags-/Schlussrechnungen sowie den gezahlten Abschlagsbetr\'e4gen zu versehen. Nach jeder \'c4nderung ist die Liste dem Auftraggeber unaufgefordert zur Pr\'fcfung vorzulegen (E-Mail).\par\pard\qj\f0\fs20\cf1\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Vertragsgrundlage bleiben in jedem Fall die Ausschreibung und freigegebene \'c4nderungen. Freigaben von eigenen Produktbeschreibungen erfolgen nicht.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard{\pntext\f0\fs20 1.\tab}{\*\pn\pnlvlbody\pndec\pnstart1}\f0\plain\f0\fs20\li1060\ri1200\fi-400 Bei allen vom Auftragnehmer erstellten elektronischen und schriftlichen Dokumenten wird die Nummerierung der Positionen aus dieser Leistungsbeschreibung \'fcbernommen.\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard\qj\f0\fs20\ri1200\sb0\sa0\par\pard}[end]
   [Text]Leistungsumfang I[end]
  #end[ZusText]
  #begin[ZusText]
   [TextRTF]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 F\'fcr das Angebot sind alle nachfolgend aufgef\'fchrten Termine zu ber\'fccksichtigen: \par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680  \par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 A\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 Die technische Kl\'e4rung muss innerhalb von\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680                     10 Tagen\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 nach Auftragserteilung erfolgen\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 B\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 Eventuelle \'c4nderungen sind innerhalb von \par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680                     \plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 15 Tagen \par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 nach Auftragskl\'e4rung in Form einer separaten Mehr-Minder-Kostenaufstellungen wie beschrieben zur Freigabe vorzulegen.\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 C\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 Die Ausf\'fchrungs- und Installationspl\'e4ne m\'fcssen innerhalb von\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680                     \plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 15 Tagen \par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 nach Auftragserteilung bzw. Freigabe der Mehr-Minder-Kostenaufstellung als PDF-Datei dem Auftraggeber vorgelegt werden.\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 D\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 Vor der Stellung der Schlussrechnung ist die Projektmappe in digitaler Form an den Kunden zu senden.\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 E\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 Schlussrechnungen m\'fcssen sich auf die LV-Positionen beziehen und sind sp\'e4testens \par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680                     \plain\b\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 15 Tage\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tx9239\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\tab\plain\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680 nach Fertigstellung dem Auftraggeber vorzulegen.\par\pard\ql\f0\fs20\li700\ri1740\sb0\sa0\fi-680\par\pard}[end]
   [Text]Leistungsumfang II[end]
  #end[ZusText]
  #begin[ZusText]
   [TextRTF]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}{\f2\ftech\fcharset2 Symbol;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\qc\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\qc\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\qc\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\f0\fs28\ri340\sb0\sa0 Technische Ausf\'fchrungsbeschreibung (TAB) Naturwissenschaft\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Kunststoffe m\'fcssen frei von PVC sein.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Es sind nur Materialien einzusetzen, die der Formaldehyd-Emissionsklasse E1 entsprechen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Es sind ausschlie\'dflich l\'f6sungsmittelfreie Lacke und Beschichtungspulver einzusetzen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Enth\'e4lt die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Abfrage zur Produktangabe, so ist hier vom Bieter eine genaue Typenbezeichnung (Fabrikat und Artikelnummer) anzugeben.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Kunststofftischplatten \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0 Best\'e4ndig gegen verd\'fcnnte S\'e4uren und verd\'fcnnte Laugen, nichtaggressive Salzl\'f6sungen und Temperaturen bis 130 Grad Celsius\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Kunststofftischplatten mit PP-Kante - Plattenst\'e4rke 30 mm\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Hochverdichtete mehrschichtige Feinspanplatte nach DIN EN 312 bzw. DIN EN 13986. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Beidseitige dekorative Melaminharz-Oberfl\'e4che aus min. 0,8 mm Hochdruck-Schicht-Pressstoffplatten - HPL - nach DIN EN 438.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufende massive Schutzkante aus 3 mm dickem durchgef\'e4rbtem PP mit Sicherheitsrundungen, r = 3 mm.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verbindung der Schutzkante mit der Tr\'e4gerplatte durch Spezial-PU-Kleber.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Kunststofftischplatten mit PUR-Kante - Plattenst\'e4rke 30 mm\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Hochverdichtete mehrschichtige Feinspanplatte nach DIN EN 312 bzw. DIN EN 13986. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Beidseitige dekorative Melaminharz-Oberfl\'e4che aus mind. 0,8 mm Hochdruck-Schicht-Pressstoffplatten - HPL - nach DIN EN 438.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufende fugenlos angegossene PUR-Kante mit Sicherheitsradien von mindestens 5 mm.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Vollkerntischplatte mit gerundeter Kante - Plattenst\'e4rke 20 mm\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Vollkernkunststoffplatte aus einem homogen gepressten Phenolharzkern nach DIN EN 438.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Beidseitige dekorative Melaminharz-Oberfl\'e4che aus mind. 0,8 mm Hochdruck-Schicht-Pressstoffplatten - HPL - nach DIN EN 438.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ecken und Kanten abgerundet. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Vollkerntischplatte mit Wulstrand - Plattenst\'e4rke 20 / 27 mm\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Vollkernkunststoffplatte aus einem homogen gepressten Phenolharzkern nach DIN 16926, mit beidseitiger dekorativer Melaminharz-Oberfl\'e4che aus mind. 0,8 mm Hochdruck-Schicht-Pressstoffplatte - HPL - nach DIN EN 438.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufender abgedichteter Epoxidharz-Wulstrand nach DIN 12916, mechanisch fest sowie hygienisch unbedenklich mit der Tischplatte verbunden.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 PP (Polypropylen) Tischplatten - Plattenst\'e4rke 30 / 37 mm\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Tr\'e4gerplatte aus 19 mm dicker Feinspanplatte, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 312.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Belag und Wulstrand aus mind. 8 mm dickem PP verschwei\'dft und mit Spezialkleber auf der Tr\'e4gerplatte verklebt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Unterseite der Grundplatte muss gegen Feuchtigkeitseinwirkung mit einem melaminharzbelegten Gegenzugmaterial ausgef\'fchrt sein.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufender PP-Wulstrand nach DIN 12916. Eckausbildungen sind zu verschwei\'dfen. Alle Schwei\'dfn\'e4hte sind an der Oberfl\'e4che sauber zu verschleifen.\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Keramiktischplatten\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Keramikverbundtischplatten mit Epoxidharz-Wulstrand, Plattenst\'e4rke 30 / 37 mm \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Tr\'e4gerplatte aus 19 mm dicker Feinspanplatte, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 312.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Belag aus glasierten s\'e4ure, -laugen und hitzebest\'e4ndigen Feinsteinzeug-Platten, vollfl\'e4chig auf der Tr\'e4gerplatte verklebt.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Fugenlos bis zu einer L\'e4nge von 1.200 mm, danach fugenreduziert ausgef\'fchrt.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Erforderliche Fugen mit chemikalienbest\'e4ndiger, elektrisch isolierender Verfugung auf Epoxidharzbasis.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Best\'e4ndig gegen S\'e4uren, Laugen, L\'f6semittel, Salzl\'f6sungen und Temperaturen bis 200 Grad Celsius.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufender abgedichteter Epoxidharz-Wulstrand nach DIN 12916, mechanisch fest sowie hygienisch unbedenklich mit der Tischplatte verbunden.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Keramikverbundtischplatten mit PUR-Kante - Plattenst\'e4rke 30 mm\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Tr\'e4gerplatte aus 19 mm dicker Feinspanplatte, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 312.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Belag aus glasierten s\'e4ure, -laugen und hitzebest\'e4ndigen Feinsteinzeug-Platten, vollfl\'e4chig auf der Tr\'e4gerplatte verklebt.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Fugenlos bis zu einer L\'e4nge von 1.200 mm, danach fugenreduziert ausgef\'fchrt.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Erforderliche Fugen mit chemikalienbest\'e4ndiger, elektrisch isolierender Verfugung auf Epoxidharzbasis.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Best\'e4ndig gegen S\'e4uren, Laugen, L\'f6semittel, Salzl\'f6sungen und Temperaturen bis 200 Grad Celsius.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufende fugenlos angegossene PUR-Kante mit Sicherheitsradien von mindestens 5 mm.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Keramiktischplatten - Plattenst\'e4rke 30 / 37 mm\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Gro\'dffl\'e4chige Steinzeug-Tischplatten nach DIN 12916 aus selbsttragendem 30 mm dickem, glasierten Feinsteinzeug nach DIN 14879, Werkstoff-Tabelle 1.1.4.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Best\'e4ndig gegen S\'e4uren, Laugen, L\'f6semittel, Salzl\'f6sungen und Temperaturen bis 250 Grad Celsius.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Fugenlos bis zu einer L\'e4nge von 1.800 mm, danach fugenreduziert ausgef\'fchrt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Erforderliche Fugen mit chemikalienbest\'e4ndiger, elektrisch isolierender Verfugung auf Epoxidharzbasis.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Plattenausf\'fchrung und Wulstrand nach DIN 12 916. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Beckenausschnitte glasiert.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Fliesentischplatten  Plattenst\'e4rke 30/ 37 mm\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0    \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Tr\'e4gerplatte aus 19 mm dicker Feinspanplatte, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 312.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Belag aus glasierten s\'e4ure, -laugen und hitzebest\'e4ndigen Feinsteinzeugfliesen (Format 600 x 600 mm), vollfl\'e4chig auf der Tr\'e4gerplatte verklebt.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Erforderliche Fugen mit chemikalienbest\'e4ndiger, elektrisch isolierender Verfugung  auf Epoxidharzbasis.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Best\'e4ndig gegen S\'e4uren, Laugen, L\'f6semittel, Salzl\'f6sungen und Temperaturen bis 200 Grad Celsius.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufender Fliesenwulstrand nach DIN 12916.\par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Edelstahltischplatten (VA) - Plattenst\'e4rke 30 / 37 mm\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0    \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Tr\'e4gerplatte aus 30 mm dicker Feinspanplatte, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 312.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Unterseite der Grundplatte muss gegen Feuchtigkeitseinwirkung mit einem melaminharzbelegten Gegenzugmaterial ausgef\'fchrt sein.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Belag aus mind. 1,25 mm dickem, rostfreien, korrosionsbest\'e4ndigen und desinfektionsmittelfestem Edelstahl. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Oberfl\'e4che mit 340 Korn geschliffen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Werkstoff 1.4301, bzw. 1.4571 gem\'e4\'df Positionsbeschreibung.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufender Wulstrand nach DIN 12916.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Tischgestelle\plain\f0\fs24\ri340\sb0\sa0   \plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Stahlrohre mit s\'e4urebest\'e4ndiger Epoxidharz-Pulverbeschichtung von 80 Mikrometer.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\tx359\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Tischh\'f6hen:\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0\tab\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sitzh\'f6he 750 mm \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Stehh\'f6he 900 mm \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Kombiniert 800 mm\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 C- oder T-Fu\'df Konstruktion \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Seitengestelle und Konstruktionsverbinder aus Stahlrohr mit gerundeten Kanten.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Sto\'dfverbindungen sind zu verschwei\'dfen und sauber zu verschleifen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Abgerundete Endkappen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sicht- / Stabilblende. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verstellgleiter aus Kunststoff mit Metallgewindeschraube. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 +/- 15 mm nivellierbar.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Vierfu\'df Konstruktion\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufender Zargenrahmen unterhalb der Tischplatte mit 4 F\'fc\'dfen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Teile aus gerundeten Stahlrohrprofilen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Sto\'dfverbindungen sind zu verschwei\'dfen und sauber zu verschleifen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verstellgleiter aus Kunststoff mit Metallgewindeschraube.  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 +/- 15 mm nivellierbar\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 F\'fcr fahrbare Tische\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ausf\'fchrung als T-Fu\'df oder 4-Fu\'df-Gestell.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Vier allseitig schwenkbare Lenkrollen aus verzinktem Stahlblech. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Mit doppelreihigem Schwenkkugellager und Gummikugellagerrad.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Davon zwei mit Totalfeststeller. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Belastung 60 kg pro Rolle. \par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Schr\'e4nke / Korpusm\'f6bel \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Kanten an Schr\'e4nken und Korpusm\'f6beln sind mit mind. 0,5 mm dicken PP-Schutzkanten zu belegen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verbindung der Schutzkante mit der Tr\'e4gerplatte durch Spezial-PU-Kleber.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Wenn nicht anders m\'f6glich, sind die Schnittfl\'e4chen mit einer Silikonmasse wasserfest zu versiegeln.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400 Ab einer Ablageh\'f6he \'fcber 1.800 mm sind geeignete, zugelassene Aufstiegshilfen vorzusehen\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Korpusse\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Seitenw\'e4nde, B\'f6den und Verbinder aus hochverdichteter mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm dick.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle freien Kanten mit mind. 0,5 mm dicken PP-Kanten.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Korpusse sind unl\'f6sbar zu verd\'fcbeln und zu verleimen, bzw. mit Verbindungsbeschl\'e4gen zu verbinden. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Innenfl\'e4chen der Seitenw\'e4nde erhalten 3 System-Lochreihenbohrungen mit 25er-Teilung; f\'fcr weitgehend kompatible, verstell- und austauschbare Inneneinrichtungen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schrankinnentiefe von der Schrankr\'fcckwand bis zu den geschlossenen T\'fcren:\par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - bei Fl\'fcgelt\'fcren mindestens 500 mm\par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - bei Schiebet\'fcren mindestens 480 mm\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Fl\'fcgelt\'fcren\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schutzkanten aus 2 mm PP-Kante mit Sicherheitsrundungen, r = 2 mm.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 T\'fcren stumpf vorschlagend, 270 Grad \'f6ffnend, mit dreidimensional einstellbaren T\'fcrscharnieren angeschlagen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 T\'fcrscharniere in schwerer Metallausf\'fchrung, hochbelastbar durch zweifach kunststoffgelagerte Achse und mit wartungsfreier Federzuhaltung. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei Gefahrstoffschr\'e4nken sind gegen Korrosion beschichtete Scharniere und Edelstahlschrauben einzubauen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei T\'fcren h\'f6her als 1.000 mm sind mindestens 3 Scharniere einzusetzen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei Doppelt\'fcren erh\'e4lt die linke T\'fcr eine Schlagleiste.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ganzmetall-Drehstangenverschluss mit Dreipunkt-Verriegelung und Wechselschlie\'df-zylinder. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verglaste T\'fcren aus einem St\'fcck gearbeitet oder als Stollenausf\'fchrung. Verglasung aus mind. 5 mm Sicherheitsglas (ESG oder VSG) eingesetzt in Kunststoff-Glasleistenprofile oder sonstige sichere Einfassung. \par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Schiebet\'fcren\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoff-beschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 F\'fchrung mit kugelgelagerten, kunststoffummantelten Laufrollen in Alu-Doppel-Laufschienen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Oben mit Kunststoff-Klemmfeder zum Abbremsen und Halten der Schiebet\'fcr. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Unten mit zus\'e4tzlichem Stopper. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 T\'fcren mit Aush\'e4ngesicherung.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Senkrechte, durchgehende Alu-Griffleisten.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Druckdrehzylinderschloss mit Wechselzylinder. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verglaste T\'fcren aus einem St\'fcck gearbeitet oder als Stollenausf\'fchrung. Verglasung aus mind. 5 mm Sicherheitsglas (ESG oder VSG) eingesetzt in Kunststoff-Glasleistenprofile oder sonstige sichere Einfassung. \par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\plain\b\ul\f0\fs22\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340 Verglasung\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Teilverglasung 40 - 60 % der T\'fcrfl\'e4che\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Vollverglasung 60 - 90 % der T\'fcrfl\'e4che\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verglasung aus Sicherheitsglas \par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\plain\f0\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340 .\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Schubladen\plain\b\ul\f0\fs20\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Kugelgelagerte Teleskopf\'fchrung mit Einzugsautomatik und Softeinzug.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Zarge des Schubkastens ist aus pulverbeschichtetem Stahl (mind. 1,0 mm Material-st\'e4rke). \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verkleidung der F\'fchrung aus hygienischen Gr\'fcnden.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Fronten der Schubladen aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schutzkanten aus 2 mm PP-Kante mit Sicherheitsrundungen, r = 2 mm.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 R\'fcckseite und Boden des Schubladens aus beidseitig kunststoffbeschichteten Melaminharz-Flachpressplatten (mind. 16 mm dick), nach DIN EN 14322.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Belastbarkeit der Schubladen von mind. 30 kg. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei Unterbauten mit mehr als einem Schubladen mit Zentralverschluss f\'fcr alle Schubladen.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 R\'fcckw\'e4nde\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 10 mm. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 R\'fcckw\'e4nde im Korpus eingenutet und am oberen und unteren Boden verschraubt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sichtr\'fcckw\'e4nde aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm dick; stumpf aufliegend; von innen verschraubt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schutzkanten aus 2 mm PP-Kante mit Sicherheitsrundungen, r = 2 mm. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Revisions\'f6ffnungen in R\'fcckw\'e4nden m\'fcssen werkzeugfrei zu \'f6ffnen sein! \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Sockel\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Hochbelastbare Sockelkonstruktion mit h\'f6hennivellierbaren Sockelf\'fc\'dfen und Sockelblende. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sockelf\'fc\'dfe am Unterboden mit gro\'dffl\'e4chigen Ankerplatten und Spreizd\'fcbel befestigt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sockelblende aus mind. 13 mm dicker, feuchtigkeitsbest\'e4ndig verleimter (V 100) Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis  nach DIN 68 765.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Mit verdeckt montierten Klammern am Sockelfu\'df aufgeklippst.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Au\'dfenecken mit gerundeter Kunststoffecke verbunden.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sockelblende zum Fu\'dfboden abgedichtet.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Sockel sind zum Korpus und zu den Fu\'dfb\'f6den hin b\'fcndig abzuschlie\'dfen und allseits umlaufend so zu verfugen, dass das Eindringen von Fl\'fcssigkeiten hinter die Sockelkonstruktion zuverl\'e4ssig verhindert wird.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Fachb\'f6den\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Kanten allseitig mit durchgef\'e4rbtem PP belegt; Vorderkante mind. 2 mm.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 F\'fcr Korpusbreiten ab 800 mm sind die B\'f6den zu verst\'e4rken.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Fl\'e4chentragf\'e4higkeit der Fachb\'f6den mind. 30 kg.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 H\'f6henvariable Montage mit Bodentr\'e4ger aus Metallguss in System - Lochreihenbohrungen mit Auszugssicherung. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Belastbarkeit der Bodentr\'e4ger mind. 50 kg. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei Sammlungsschr\'e4nken zus\'e4tzlich Winkelschienen f\'fcr halbtiefe Fachb\'f6den. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Ausziehbare B\'f6den (Z\'fcge) \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN 14322, 19 mm. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Kanten allseitig mit durchgef\'e4rbtem PP belegt; Vorderkante mind. 2 mm.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Vorder- und  Hinterkante mit Griff- und Anschlagleiste aus Aluminium verst\'e4rkt; mit Aufnahmespur f\'fcr Beschriftungsschilder. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Z\'fcge auf kugelgelagerten Rollenschubf\'fchrung f\'fcr mind. 40 kg Belastung.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Griffe \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Fl\'fcgelt\'fcren und Schubladen mit massivem Edelstahlb\'fcgelgriff.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Lochabstand mind. 100 mm, Materialst\'e4rke mind. 8 mm.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei Schubladen alternativ Kunststoffgriff mit Beschriftungsfeld.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schiebet\'fcren mit Alu-Griffleiste \'fcber die komplette H\'f6he. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Seitenw\'e4nde / Aufdopplung Schrankw\'e4nde / -bl\'f6cke\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Seitenw\'e4nde bei allen Schrankw\'e4nden / -bl\'f6cken sind aufgedoppelt auszuf\'fchren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schutzkanten aus 2 mm PP-Kante mit Sicherheitsrundungen, r = 2 mm. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Schrankaufstellung /Montage\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schrankw\'e4nde sind so aufzustellen, dass keine Freir\'e4ume zur Aufstellwand entstehen  bzw. sind diese Freir\'e4ume zu verblenden. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Freir\'e4ume zwischen oberer Abdeckung und Wand sind zur Hinterl\'fcftung bis 10 mm Tiefe zul\'e4ssig, dar\'fcber hinaus sind diese zu verblenden. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Eine Hinterl\'fcftung der M\'f6bel von oben ist zu gew\'e4hrleisten.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Gefahrstoffschr\'e4nke (S\'e4ure-, Laugen-, Chemikalien-, Giftschr\'e4nke)\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Schr\'e4nke sind zur Lagerung von entsprechenden Stoffen in geeigneten Beh\'e4ltern vorgesehen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Schr\'e4nke k\'f6nnen als Unterbauvarianten und einzeln stehende Schr\'e4nke vorgesehen werden. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sie sind entsprechend Qualit\'e4t und Ausf\'fchrung der Beschreibung "Schr\'e4nke / Korpusm\'f6bel" mit nachfolgenden Erg\'e4nzungen zu fertigen: \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Die Schr\'e4nke sind abgesaugt. \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Die R\'fcckwand im Schrankinneren ist als Luftleitwand auszulegen. \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Der L\'fcftungsanschluss befindet sich je nach Version als Unterbauschrank oder freistehender Schrank in der R\'fcckwand oder oben auf dem Schrankboden. \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Die Innenausstattung ist in den Einzelpositionen beschrieben. \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Die Ausstattung der Staur\'e4ume beinhaltet ohne Nennung in den Einzelpositionen: \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Die Abschlie\'dfbarkeit der T\'fcren mit Schloss (2 Schl\'fcssel). \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Auf den Fronten Beschriftungen mit deutlich lesbaren genormten Symbolen.\par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Die Scharniere der T\'fcren erhalten eine spezielle Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Sicherheitsschr\'e4nke Typ 90\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Staur\'e4ume zur Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1, TRbF und TRGS. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Mehrwandige Fertigung aus Stahlblech (mind. 1,5 mm dick) und Isoliermaterial nach DIN 4102, nicht brennbar. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Innenkorpus aus Stahlblech pulverbeschichtet oder hochbest\'e4ndigen, robusten Melaminharz beschichteten Dekorplatten gefertigt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Fronten werden als Fl\'fcgelt\'fcr(en), Faltt\'fcren und Auszug gem\'e4\'df Positionsbeschreibung ausgef\'fchrt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Der L\'fcftungsanschluss befindet sich je nach Version als Unterbauschrank oder freistehender Schrank in der R\'fcckwand oder oben auf dem Schrankboden. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Innenausstattung ist in den Einzelpositionen beschrieben. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Ausstattung der Staur\'e4ume beinhaltet ohne Nennung in den Einzelpositionen: \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Eine Thermo\'fcberwachung und im Brandfall selbstschlie\'dfende T\'fcren bzw. Ausz\'fcge. \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Die Einhandbedienung der T\'fcren bzw. Ausz\'fcge. \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Die Abschlie\'dfbarkeit der T\'fcren bzw. Ausz\'fcge mit Schloss (2 Schl\'fcssel). \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Die Bodenwanne und Lochblecheins\'e4tze sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech.\par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - T\'fcren mit Feststellanlage bzw. Hochausz\'fcge in jeder Stellung feststehend.\par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 - Auf den Fronten Beschriftungen mit deutlich lesbaren genormten Symbolen.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Abz\'fcge\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Abz\'fcge sind nach EN 14175 auszuf\'fchren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Der Aufbau, die Funktionsweise, die lufttechnische \'dcberwachung und die Schallleistungspegel der Abz\'fcge, haben den geltenden Vorschriften zum Zeitpunkt der Abnahme zu entsprechen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Tischplatten und Unterschr\'e4nke gem\'e4\'df Positionsbeschreibung.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei fahrbaren und freistehenden Abz\'fcgen ist der Arbeitsbereich \'fcber der Tischplatte rundum einsehbar. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ausf\'fchrung der Sichtscheiben aus Sicherheitsglas.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Bedienseite wird durch den vertikal beweglichen Frontschieber mit integrierten Querschiebern geschlossen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Frontschieber werden mit ihren Gegengewichten \'fcber chemisch resistente Zahnriemen oder Seile mit kugelgelagerten Kunststoffumlenkrollen verbunden. Die Leichtg\'e4ngigkeit des Schiebefensters und die H\'f6henarretierung in jeder Stellung muss gew\'e4hrleisten sein. Das untere Rahmenprofil des Frontschiebers ist str\'f6mungsg\'fcnstig zu formen und als Griffleiste auszuf\'fchren.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Es ist eine aktive, in jeder Lage sofort wirkende, Fallsicherung vorzusehen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Das Abluftsystem der Abz\'fcge ist aus PPs (Polypropylen, schwerentflammbar) mit Anschlussstutzen herzustellen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Fahrbare Abz\'fcge erhalten 4 schwere, feststellbare Doppel-Lenkrollen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Abz\'fcge erhalten eine blendfreie LED-Beleuchtung von mind. 500 Lux.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 S\'e4mtliche Entnahmen, Beleuchtung usw. sind von au\'dfen bedienbar herzustellen. Im Abzug befinden sich keine Absperrungen. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa160\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Medienzelle (Holzkonstruktion) (gem\'e4\'df Vorgaben im LV)\plain\b\f0\fs24\ri340\sb0\sa0    \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Unterbau\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Konstruktion aus Feinspanplatten mit verst\'e4rkten Profilecken, abgerundet. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoff-beschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN 14322, 19 mm. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Revisionst\'fcr abschlie\'dfbar. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Elektrokanal als Armaturenzarge. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sockelkonstruktion mit verst\'e4rkten Profilecken und Dichtungsschuh. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0  \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Medienzelle als Wand- und Doppelinstallationseinheiten\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Medienzelle\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bodeninstallierte Energiever- und -entsorgungseinheit, modular aufgebaut.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Zur Aufnahme und Verteilung von Leitungen f\'fcr Elektro-, EDV, Gas- und Sanit\'e4rmedien. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Geeignet f\'fcr den Anbau von Labortischen und zum Einh\'e4ngen von Ablageb\'f6den und  H\'e4ngeschr\'e4nken. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 St\'e4nder aus Stahl- oder Alu-Spezialprofilen mit nivellierbarem St\'e4nderfu\'df.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Querstreben zwischen den St\'e4ndern mit l\'f6sbarer Verbindungstechnik.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Spritzschutz- und Installationsw\'e4nde werden zwischen der Arbeitsfl\'e4che und dem Elektrokanal als Frontblende eingebaut.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Oberhalb des Elektrokanals wird bei wandst\'e4ndiger Ausf\'fchrung eine Frontblende und bei freistehender Ausf\'fchrung eine Trennwand aus Acryl- oder  Sicherheitsglas bis OK Medienzelle eingebaut.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Metallteile mit s\'e4urebest\'e4ndiger Epoxidharz-Pulverbeschichtung von 80 Mikrometer. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa160\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Glas-Ablageboden\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Glasplatte aus ESG von 150 mm Tiefe und 6 mm Dicke. Die Kanten sind umlaufend geschliffen und gefast herzustellen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Konsolrahmen mit seitlichen Tr\'e4gern zum Einh\'e4ngen in die St\'e4nderprofile.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die hintere Kante ist so auszubilden, dass ein dar\'fcber Hinausschieben von Gegenst\'e4nden nicht m\'f6glich ist.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die H\'f6henverstellung der Ablageb\'f6den muss werkzeuglos erfolgen k\'f6nnen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Jeder Ablageboden ist mit 2 Stativstangenhalterungen auszustatten. Zur Arretierung der Stativstangen sind 2 Knebelschrauben vorzusehen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Stahlteile mit s\'e4urebest\'e4ndiger Epoxidharz-Pulverbeschichtung von 80 Mikrometer. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Ablageboden Kunststoffbeschichtet\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ablageboden 300 mm tief, aus hochverdichteter, mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 30 mm. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Hinterer Anschlagwinkel aus Metall.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Seitliche Tr\'e4ger aus Metall zum Einh\'e4ngen in die St\'e4nderprofile. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die H\'f6henverstellung der Ablageb\'f6den muss werkzeuglos erfolgen k\'f6nnen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Stahlteile mit s\'e4urebest\'e4ndiger Epoxidharz-Pulverbeschichtung von 80 Mikrometer. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Elektrokan\'e4le\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Zur Ausf\'fchrung kommen einz\'fcgige Elektrokan\'e4le mit Trennsteg. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Elektrokan\'e4le m\'fcssen geeignet sein zur Installation von EDV  Verkabelung bis Cat 7 und gleichzeitig (getrennt durch den Trennsteg) von Elektroverkabelung 230 V und 400 V. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Trennung zwischen Spannungsversorgung und EDV-Verkabelung ist l\'fcckenlos vorzusehen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Elektrokan\'e4le sind als rundum geschlossene Aluminiumkan\'e4le mit abnehmbaren Frontblenden auszuf\'fchren.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Seitliche Abdeckungen mit abgerundeten Kanten.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Installationsanschluss- und Zuf\'fchrungskanal mit Revisionsklappe. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Der Spritzwasserschutz nach IP 44 ist zu gew\'e4hrleisten und nachzuweisen.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Sch\'fcler-/ Fensterexperimentierpl\'e4tze\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verbinden der Sch\'fcler- / Fensterexperimentierpl\'e4tze untereinander und Anschluss an einen Boden- / Wandinstallationspunkt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Leitungen der Sch\'fcler- / Fensterexperimentierpl\'e4tze sind an einen Anschlusspunkt zu f\'fchren und dort anzuschlie\'dfen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Leitungsf\'fchrung der Medien Wasser, Abwasser, Elektro (ohne Netzwerkverkabelung) und Gas innerhalb, unterhalb oder hinter den Sch\'fcler- / Fensterexperimentierpl\'e4tze bis zum Anschlusspunkt ist inklusive Material komplett Bestandteil dieser Ausschreibung. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa160\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Energies\'e4ule (gem\'e4\'df Vorgaben im LV)\plain\f0\fs24\ri340\sb0\sa0  \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Unterbau\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Konstruktion aus hochverdichteter mehrschichtiger Feinspanplatte mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung auf Melaminharzbasis nach DIN EN 14322, 19 mm dick.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verst\'e4rkte, abgerundete Profilecken.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Revisionst\'fcr abschlie\'dfbar. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Elektrokanal als Armaturenzarge. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sockelkonstruktion mit verst\'e4rkten Profilecken und Dichtungsschuh. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Abdeckung\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Becken mit Ablaufstutzen, \'dcberlauf und losem Sieb mit Verschlussstopfen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Einschlie\'dflich Geruchsverschluss DN 50 aus Kunststoff.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Kunststoff-Abdeckung mit PP-Kante\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0   \plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0    \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Hochverdichtete mehrschichtige Feinspanplatte nach DIN EN 312 bzw. DIN EN 13986. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Beidseitige dekorative Melaminharz-Oberfl\'e4che aus mind. 0,8 mm Hochdruck-Schicht-Pressstoffplatten - HPL - nach DIN EN 438.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufende massive Schutzkante aus 3 mm dickem durchgef\'e4rbtem PP mit Sicherheitsrundungen, r = 3 mm.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verbindung der Schutzkante mit der Tr\'e4gerplatte durch Spezial-PU-Kleber.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 PP-Abdeckung\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0        \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Tr\'e4gerplatte aus 19 mm dicker Feinspanplatte, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung nach DIN 68761.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Belag und Wulstrand aus mind. 8 mm dickem PP verschwei\'dft und mit Spezialkleber auf der Tr\'e4gerplatte verklebt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Unterseite der Grundplatte muss gegen Feuchtigkeitseinwirkung mit einem melaminharzbelegten Gegenzugmaterial ausgef\'fchrt sein.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Umlaufender PP-Wulstrand nach DIN 12916. Eckausbildungen sind zu verschwei\'dfen. Alle Schwei\'dfn\'e4hte sind an der Oberfl\'e4che sauber zu verschleifen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei Ausf\'fchrung mit Wasser inkl. fugenlosem Formbecken.      \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 GFK-Abdeckung\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0        \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Glasfaserverst\'e4rkter Kunststoff, temperaturbest\'e4ndig bis min 60 Grad Celsius. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Best\'e4ndig gegen leichte S\'e4uren und Laugen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei Ausf\'fchrung mit Wasser inkl. fugenlosem Formbecken.       \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Keramikabdeckung\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Aus glasierten Feinsteinzeug nach DIN 14879, Werkstoff-Tabelle 1.1.4.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Best\'e4ndig gegen S\'e4uren, Laugen, L\'f6semittel, Salzl\'f6sungen und Temperaturen bis mind. 250 Grad Celsius.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ausf\'fchrung und Wulstrand nach DIN 12 916. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei Ausf\'fchrung mit Wasser inkl. fugenlosem Formbecken.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Deckenmedieninstallation (gem\'e4\'df Vorgaben im LV.)\plain\f0\fs24\ri340\sb0\sa0  \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei der Deckenmedieninstallation handelt es sich um ein geschlossenes Kanalsystem mit motorisch h\'f6henverstellbaren Entnahmestellen f\'fcr Sch\'fcler und Lehrer.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Befestigung an der Rohdecke ist gem\'e4\'df LV auszuf\'fchren.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle festen Bauteile d\'fcrfen eine Durchgangsh\'f6he gem\'e4\'df Vorgaben der Unfallkasse und der entsprechenden Landes-Sonderbauordnung nicht unterschreiten. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Nutzung der Flucht- / Verkehrswege muss jederzeit sicher gestellt sein.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Der Antrieb des Systems erfolgt \'fcber die dem Anbieter vorbehaltene Konstruktion.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Gr\'f6\'dfe und Verlauf gem\'e4\'df beiliegender Zeichnungen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Das produktspezifische System ist in sich schl\'fcssig und funktionst\'fcchtig anzubieten. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Das Absenken und Hochfahren erfolgt \'fcber eine Steuerung im Lehrertisch bzw. Steuerschrank.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei freigeschalteten Medien (Strom, Gas, etc.) d\'fcrfen die Medieneinheiten nicht verfahrbar sein.  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Im abgesenkten Zustand befinden sich die Medienentnahmestelle f\'fcr Sch\'fcler auf einer H\'f6he \par\pard\ql\f1\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320\tab\plain\f0\fs20\li340\ri340\sb0\sa0\fi-320 von 1.500 - 1.800 mm OKFF (Experimentierzustand).\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Im hochgefahrenem Zustand befinden sich die Medieneinheiten auf einer Mindesth\'f6he von 2.000 mm OKFF (Ruhezustand).\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Sch\'fcler- und Lehrer-Medieneinheiten sind aus schlagfestem Kunststoff oder aus pulverbeschichtetem Aluminium mit HPL-Kompaktplatten oder gleichwertigem Material auszuf\'fchren. Alle Kanten und Ecken m\'fcssen gerundet sein. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die geschlossenen, bel\'fcfteten Medien- und Querverbindungskan\'e4le dienen zur Aufnahme aller technisch notwendigen und relevanten Installationen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die gesamten Leitungen f\'fcr das Deckensystem sind durch den Auftragnehmer zu installieren.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sofern aus statischen oder Systemgr\'fcnden weitere Verstrebungen oder Kanalelemente ben\'f6tigt werden, so sind diese in die entsprechende Position einzukalkulieren. Sp\'e4tere systembedingte Mehrpreisforderungen werden nicht akzeptiert und f\'fchren zum Erl\'f6schen des Auftrages.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die angebotene Ausf\'fchrung ist durch gesondertes Katalogmaterial oder / und technische Beschreibungen zu dokumentieren und zu erl\'e4utern.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Das angebotene System muss \'fcber eine GS Zertifizierung und CE-Konformit\'e4tserkl\'e4rung verf\'fcgen. Die entsprechenden Bescheinigungen sind dem Angebot beizuf\'fcgen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Das Deckensystem ist als in sich wartungsfreies System anzubieten. Hiervon ausgenommen sind systemunabh\'e4ngige Pr\'fcfungen, z. B. nach Vorgaben von Normen, Regeln, Richtlinien, Vorschriften, etc.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Beleuchtungskomponenten sind so auszugestalten, dass mit den eingebauten Leuchten die erforderliche Lichtst\'e4rke / Ausleuchtung im gesamten Raum erreicht wird. Eine Beschr\'e4nkung auf die Arbeitsbereiche ist nicht ausreichend.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Entsprechend ist das Mediensystem \'fcber die gesamte Raumdimension vorgesehen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Vormontage: F\'fcr das Deckenmediensystem ist eine Vormontage vor Einbringung der Akustikdecke (Gewerk Trockenbau) durchzuf\'fchren. Bei der Vormontage m\'fcssen alle Komponenten welche an der Rohdecke befestigt werden und sich innerhalb der Abhangdecke befinden montiert werden und entsprechende Aufh\'e4ngepunkte / Montageflansche durch die Ebene der Abhangdecke gef\'fchrt werden. Die fertige Akustikdecke kann im Rahmen der Endmontage nicht mehr ver\'e4ndert werden. Alle Kosten f\'fcr eine Vormontage (zus\'e4tzliche Anfahrt, Material, etc.) sind in die jeweilige Position einzukalkulieren.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Becken (gem\'e4\'df Vorgaben im LV.)\plain\f0\fs24\ri340\sb0\sa0  \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Becken sind komplett mit Ablauf, Standrohr, Sieb, Verschlussstopfen, Ablaufstutzen und Geruchsverschluss anzubieten. Der \'dcberlauf erfolgt \'fcber das Standrohr. Die Gr\'f6\'dfe der Becken ist entsprechend der Positionsbeschreibung zu kalkulieren.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Becken und sonstige an das Abwassernetz angeschlossenen Einrichtungen sind im jeweiligen Laborm\'f6belst\'fcck mit einem separaten oder gemeinsamen Geruchsverschluss zu versehen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Tischentsorgung erh\'e4lt am Ende eine Reinigungs\'f6ffnung (abziehbare Steckkappe). \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ein Leersaugen der Geruchsverschl\'fcsse muss vermieden werden.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Keramik-Becken\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Aus glasierter technischer Keramik nach DIN 12915.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Best\'e4ndig gegen S\'e4uren, Laugen, L\'f6semittel, Salzl\'f6sungen und Temperaturen bis 250 Grad Celsius.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Becken werden von oben eingesetzt, sie sind mit Stufenfalz zu versehen und fl\'e4chenb\'fcndig einzusetzen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die entstehende Fuge ist mit chemikalienbest\'e4ndiger Verfugung auf Epoxidharzbasis zu verfugen. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 PP-Becken\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Gem\'e4\'df Positionsbeschreibung sind die Becken in unterschiedliche Tischplattenmaterialien einzubauen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei PP-Tischplatten sind die Becken fugenlos in die Tischplatten einzuschwei\'dfen und zu verschleifen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei anderen Tischplatten werden die Becken mit Wulstrand von oben eingesetzt. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\f0\fs24\ri340\sb0\sa0  \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Edelstahl-Becken\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Becken sind tiefgezogen zu fertigen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei Edelstahl-Tischplatten m\'fcssen sie materialgleich mit diesen sein. Die Becken sind fugenlos in die Tischplatten einzuschwei\'dfen und zu verschleifen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bei anderen Tischplatten werden die Becken mit Wulstrand von oben eingesetzt. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Abflussleitungen\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Innerhalb der Einrichtungsgegenst\'e4nde sind die Abflussleitungen aus HDPE und nach DIN EN 12056 herzustellen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Becken erhalten einen separaten oder gemeinsamen, zur S\'e4uberung leicht zug\'e4nglichen und abschraubbaren Geruchsverschluss. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Geruchsverschl\'fcsse sind so auszubilden, dass entstehende Unter- und \'dcberdr\'fccke das Sperrwasser nicht \'fcber die H\'e4lfte absenken.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Abflussleitungen sind mit Gef\'e4lle zu verlegen und mit Tragschalen zu unterst\'fctzen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die horizontalen Entsorgungsleitungen m\'fcssen an den Enden abschraubbare Reinigungs\'f6ffnungen erhalten.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Armaturen und Installationen\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle mit Energieentnahmestellen ausger\'fcsteten M\'f6bel sind vorinstalliert, d. h. die Armaturen sind eingebaut und mit den Anschlussleitungen bis in den Anschlussraum gef\'fchrt. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Wasserarmaturen\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schwere Laborausf\'fchrung aus Messing mit Verdrehsicherung. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Armaturen sind gem. DIN 12 918 Teil 1 zu fertigen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Der Oberfl\'e4chenschutz der Armaturen ist als Epoxidharz-Pulverbeschichtung oder Kunststoffmantel auszuf\'fchren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ventil-Oberteile als wartungsfreie Fettkammeroberteile oder Keramikscheibenoberteile. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Laborverschraubungen aus PP flachdichtend mit in der T\'fclle integriertem Strahlregler.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 S\'e4urebest\'e4ndige Kunststoffgriffe mit Kennzeichnung gem\'e4\'df EN 13 792. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Wasserleitungen\plain\f0\fs24\ri340\sb0\sa0  \par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 F\'fcr alle M\'f6bel mit Wasserentnahmestellen / Wasserleitungen sind folgende Punkte zu ber\'fccksichtigen und in den Einheitspreis einzukalkulieren: \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ausreichend Freiraum f\'fcr einen Zu- und einen R\'fccklauf der jeweiligen Leitungen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verbindungsleitungen von Zulauf zu den Entnahmestellen als Ring- / Reihenleitung zum R\'fccklauf.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Bemessung der Grundleitungen erfolgt nach den aktuell g\'fcltigen Regeln der Technik z. B. EN 806-2, DIN 1988- 200; DVGW G600.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Leitungen sind aus Kupferrohren nach DIN 1754/86 und DIN 1988, oder Edelstahlrohren nach Werkstoff-Nr. 1.4401, DIN EN 10312, DIN EN ISO 1127, oder zertifizierten Edelstahlgeflecht ummantelten Flexschl\'e4uchen anschlussfertig herzustellen und m\'fcssen den Anforderungen nach DVGW entsprechen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Das Verlegen der Leitungen hat von nach DVGW und nach DIN EN 1717 und DIN 1988-2 geschulten Fachkr\'e4ften zu erfolgen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Leitungen sind mit einer fachgerechten W\'e4rmed\'e4mmung gegen W\'e4rmeverluste und zur Verhinderung der Kondensatbildung zu umh\'fcllen. D\'e4mmung aus schwerentflammbaren Stoffen DIN 4102 Teil 1, Baustoffklasse B 1.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 S\'e4mtliche Wasserinstallationen inkl. Verbindungen sind zu pr\'fcfen und mit Pr\'fcfprotokollen zu dokumentieren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Pr\'fcfungen m\'fcssen alle entsprechend der geltenden Vorschriften erforderlichen Pr\'fcfungen umfassen, wie Inaugenscheinnahme, Druckpr\'fcfung, Belastungspr\'fcfung, Dichtheitspr\'fcfung, Druckmessung oder Leckpr\'fcfung mit Pr\'fcfger\'e4ten. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 In die Pr\'fcfung m\'fcssen die Armaturen die im Leitungsverlauf eingebaut sind, miteinbezogen werden, wenn ihre maximale Druckstufe mit dem vorgeschriebenen Pr\'fcfdruck technisch vereinbar ist. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Systemtrenner\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sicherungsarmaturen bis zur Kategorie 4, gem\'e4\'df EN 1717 (DIN 1988-100).\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Diese sind derart im M\'f6bel zu platzieren, dass die turnusm\'e4\'dfige Wartung ohne Demontage von Mobiliar, Mobiliarteilen oder sonstigen Einbauteilen erfolgen kann. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Falls es konstruktionsbedingt erforderlich ist eine zus\'e4tzliche verschlie\'dfbare Wartungsklappe bzw. M\'f6belt\'fcr vorzusehen, ist diese in den Einheitspreis einzukalkulieren.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Augenduschen\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Auszuf\'fchren sind Augenduschen mit integriertem Durchflussbegrenzer, mit flexiblem Auszug, mit Zulassung nach DVGW und gem. DIN EN 15154 Teil 2.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 F\'fcr Augenduschen sind folgende Forderungen zu erf\'fcllen:\par\pard\ql\f1\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tab\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360 - Es m\'fcssen beide Augen sofort mit ausreichenden Wassermengen sp\'fclbar sein.\par\pard\ql\f1\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tab\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360 - Ventile d\'fcrfen, einmal ge\'f6ffnet, nicht selbstt\'e4tig schlie\'dfen.\par\pard\ql\f1\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tab\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360 - An jeder Auslass\'f6ffnung einer Augennotdusche m\'fcssen mindestens 6 l Wasser pro Minute austreten.\par\pard\ql\f1\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tab\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360 - Die Wasserstrahlen m\'fcssen eine H\'f6he von wenigstens 100 mm und nicht mehr als 300 mm oberhalb der Wasseraustritte erreichen.\par\pard\ql\f1\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tx359\tx359\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360\tab\plain\f0\fs20\li380\ri340\sb0\sa0\fi-360 - Das Gewicht der Augenduschen darf 500 g nicht \'fcberschreiten.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Gasarmaturen\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schwere Laborausf\'fchrung aus Messing mit Verdrehsicherung. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Armaturen sind gem. DIN 12 918 Teil 2 zu fertigen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Der Oberfl\'e4chenschutz der Armaturen ist als Epoxidharz-Pulverbeschichtung oder Kunststoffmantel auszuf\'fchren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Ventil-Oberteile sind wartungsfrei. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 S\'e4urebest\'e4ndige Kunststoffgriffe mit Kennzeichnung gem\'e4\'df EN 13 792. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schnellverschlusskupplungen aus verchromtem Messing mit Steckt\'fcllen (f\'fcr Gas Gasschl\'e4uche DN 10/13), inklusive automatischer Absperrung bei Entkupplung der Steckt\'fcllen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Es sind nur Gasarmaturen mit DVGW-Zulassung vorzusehen.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Gassteckdose\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0    \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Mit thermischer Absperreinrichtung (TAE), f\'fcr den Anschluss von Gasger\'e4ten \'fcber Gassteckschl\'e4uche mit Normstecker, mit Zusatzabsperrung, aus Messing. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Auf- / Zu-Anzeige. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Gasanschlussstecker f\'fcr den Anschluss von Gasbrennern im Laborbereich unter Verwendung von Schl\'e4uchen f\'fcr Labor-Gasbrenner nach DIN 30 664, Teil 1, Umgebungstemperatur max. 70 Grad Celsius, Betriebsdruck 0,1 bar, h\'f6her thermisch belastbar, 650 Grad Celsius / 30 min, mit DIN-DVGW-G-Pr\'fcfzeichen,     Schlauchnennweite 1/2".\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Es sind nur Gasarmaturen mit DVGW-Zulassung vorzusehen.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Gasleitungen\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Bemessung der Grundleitungen erfolgt nach den aktuell g\'fcltigen Regeln der Technik z. B. DVGW Arbeitsblatt 600\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Leitungen sind aus Kupferrohren nach DIN 1754/86 und DIN 1988, oder zertifizierten Gasschl\'e4uchen anschlussfertig herzustellen und m\'fcssen den Anforderungen nach DVGW entsprechen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Das Verlegen der Leitungen hat von nach DVGW und nach DIN EN 1717 und DIN 1988-2 geschulten Fachkr\'e4ften zu erfolgen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 S\'e4mtliche Gasinstallationen inkl. Verbindungen sind zu pr\'fcfen und mit Pr\'fcfprotokollen zu dokumentieren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Pr\'fcfungen m\'fcssen alle entsprechend der geltenden Vorschriften erforderlichen Pr\'fcfungen umfassen, wie Inaugenscheinnahme, Druckpr\'fcfung, Belastungspr\'fcfung, Dichtheitspr\'fcfung, Druckmessung oder Leckpr\'fcfung mit Pr\'fcfger\'e4ten. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 In die Pr\'fcfung m\'fcssen die Armaturen die im Leitungsverlauf eingebaut sind, miteinbezogen werden, wenn ihre maximale Druckstufe mit dem vorgeschriebenen Pr\'fcfdruck technisch vereinbar ist. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Magnetventile\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Magnetventile f\'fcr Wasser und Gas sind immer mit Schmutzf\'e4nger auszuf\'fchren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Eine DVGW-Zulassung ist zwingend erforderlich. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 F\'fcr die Inbetriebnahme der Gas-Laborsicherheitsventile ist bei Betrieb der Anlage mit Propangas (Flasche) der Bieter daf\'fcr verantwortlich eine ausreichend gef\'fcllte Flasche f\'fcr die Inbetriebnahme vorzuhalten.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Gas-Doppel-Magnetventil\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Zentrale Absperreinrichtung f\'fcr den Einsatz in naturwissenschaftlichen R\'e4umen gem\'e4\'df DVGW Arbeitsblatt G 621, oder als Zwischenabsperrung f\'fcr Abz\'fcge.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Zwei Gas-Magnetventile mit Schmutzf\'e4nger nach DIN EN 161 Klasse A. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Strommangelsicherung zur zentralen automatischen Absperrung der Gaszufuhr an allen Vorf\'fchr- und \'dcbungsst\'e4nden im Raum.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Baumuster gepr\'fcft und zertifiziert.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Gas-Sicherheitseinrichtung\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Zwischen- / Absperreinrichtung f\'fcr den Einsatz in naturwissenschaftlichen R\'e4umen gem\'e4\'df DVGW Arbeitsblatt G 621.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Zur vollautomatischen \'dcberpr\'fcfung der Geschlossenstellung aller Gasarmaturen vor Freigabe der Gaszufuhr.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Zwei Gas-Magnetventile mit Schmutzf\'e4nger nach DIN EN 161 Klasse A. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Druckw\'e4chter Klasse S nach DIN EN 1854.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Gas- und Strommangelsicherung zur zentralen automatischen Absperrung der Gaszufuhr an allen Vorf\'fchr- und \'dcbungsst\'e4nden im Raum.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Baumuster gepr\'fcft und zertifiziert.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0   \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Elektroinstallation\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Elektroinstallation ist entsprechend den DIN-VDE-Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuf\'fchren.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Elektroarmaturen sind innerhalb der M\'f6bel und Mediensysteme anschlussfertig eingebaut und verdrahtet. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sie entsprechen der DIN VDE 0100, Teil 723 und sind werkseitig auf Funktionsf\'e4higkeit und Einhaltung der Bestimmungen st\'fcckgepr\'fcft. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die elektrischen Betriebsmittel wie Schalter, Steckdosen usw. sind auf vorgefertigten Schichtpressstoffplatten montiert. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Platten sind in spezielle Aluminiumprofile eingesetzt  und mit Innensechskantschrauben befestigt. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die erforderlichen Klemmen f\'fcr den Anschluss sind in einem abgedeckten Anschlussgeh\'e4use eingebaut. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Anschlusspl\'e4ne mit Klemmenbezeichnung und Nummerierung liegen jeder Installationseinheit bei. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schutzart IP 54.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Armaturen sind soweit nicht anders beschrieben mit erh\'f6htem Ber\'fchrungsschutz ("Kinderschutz") gem. VDE 0620-1 vorzusehen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle beschriebenen Leerdosen sind als Hohlwandschalterdosen mit Durchmesser 68 mm und einer Mindesttiefe von 47 mm auszuf\'fchren. Die Dosen sind einzeln anzuordnen und mit Blindabdeckungen zu versehen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Netzwerkbuchsen im M\'f6bel und im Deckensystem werden mittels vorkonfektionierter Patchkabel (mind. CAT. 6) im Installationsschrank bzw. im Bedien- / Medienschrank \'fcbergeben, so dass diese unmittelbar in eine Verbindung zum Hausnetz bzw. den Switch eingesteckt werden k\'f6nnen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alternativ k\'f6nnen diese auf ein Patchfeld aufgelegt werden welches unmittelbar am Zugang zum Hausnetz bzw. Einbauort des Switches verf\'fcgbar sein muss. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Es ist in diesem Fall eine entsprechende Menge Patchkabel (mind. CAT.6) in geeigneter (m\'f6glichst kurzer) L\'e4nge beizuf\'fcgen.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Netzverteiler\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Mit GS-Zeichen nach DIN VDE 0100-723\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Geh\'e4use Kunststoff, schwer entflammbar nach B1, DIN 4102, Gl\'fchdrahtpr\'fcfung 960 Grad Celsius. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Deckel mit Konuskabelverschraubung, unterhalb mit nummerierter Reihenklemmleiste incl. Schaltbild. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Stromkreise werden mit ein- bzw. dreipoligen Leistungsschutzschaltern (LS-Schalter) gem\'e4\'df Leistungsverzeichnis abgesichert.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die 1-poligen LS-Schalter sind mit B-Charakteristik und die 3-poligen LS-Schalter mit C- oder K-Charakteristik auszuf\'fchren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle geforderten FI/RCD-Schutzschalter sind allstromsensitiv nach Typ B mit 30 mA Nennfehlerstrom vorzusehen.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Stromversorgungsger\'e4t\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Geh\'e4use aus pulverbeschichtetem Stahlblech\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 stufenlos einstellbare Spannungen mit Anschlussbuchsen gem\'e4\'df Vorgaben im LV\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Digitale Messinstrumente f\'fcr Volt und Ampere\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 zus\'e4tzliche Festspannungen mit Anschlussbuchsen gem\'e4\'df Vorgaben im LV\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Trenntrafo nach EN 61558-2-6 f\'fcr galvanische Netztrennung\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Absicherung \'fcber thermische Schutzschalter\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Einschaltstromd\'e4mpfung \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Kontrollleuchte \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Netzschalter\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Anschlusskabel 230 V\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ger\'e4t komplett T\'dcV/GS zertifiziert und VDE gepr\'fcft\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bedienungsanweisung\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Wahlspannungs\'fcberwachungsger\'e4t mit Ausl\'f6sespannung > 25 V AC und 60 V DC f\'fcr jede einzelne Wahlleitung zu den Sch\'fclerpl\'e4tzen, mit optischem Alarm und 2 Sch\'fctze mit je 4 Schlie\'dfer\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0   \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Installation und Leitungsverlegung im Anschlussschrank\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Leitungen sind fachgerecht und ordentlich zu verlegen, der Anschlussraum ist \'fcbersichtlich zu gestalten. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Elektroleitungen sind parallel zu b\'fcndeln und zu befestigen bzw. in einen geeigneten Kanal zu integrieren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Armaturen m\'fcssen leicht zug\'e4nglich und werkzeugfrei bedienbar sein.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Beleuchtungssysteme \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Systeme sind passend zur Funktionalit\'e4t der beschriebenen Versorgungs- / M\'f6belsysteme, nach DIN EN 12464 f\'fcr Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung bzw. DIN 5034/5035, funktionsfertig montiert und angeschlossen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Beleuchtungssysteme sind mit LED-Technik auszuf\'fchren, welche eine gleichm\'e4\'dfige Ausleuchtung gew\'e4hrleisten.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Beleuchtungssteuerung mit allen erforderlichen Modulen (z. B. Vorschaltger\'e4te, etc.), aller Leuchtmittel und sonstigem notwendigen Material sowie aller notwendigen Taster  / Dimmer f\'fcr die Steuerung im Bedienschrank bzw. Lehrertisch ist anzubieten und auszuf\'fchren.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Anbringung muss so am Versorgungs- / M\'f6belsystem erfolgen, dass Schattenwurf vermieden wird.  \par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Pr\'e4senzmelder \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Mit 360\'b0 Erfassungsbereich f\'fcr die Deckenmontage vorsehen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Reichweite angepasst auf Raumgr\'f6\'dfe und Montageposition.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Automatische Lichtsteuerung auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abh\'e4ngigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Bei Bedarf abschaltbar.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Ab einer Rauml\'e4nge 7.000 mm ist ein Pr\'e4senzmeldersystem mit Master und Slave einzusetzen. Je weitere 4.000 mm (ab 11.000 mm) Rauml\'e4nge ist ein zus\'e4tzlicher Slave einzubinden.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 L\'fcftungsanschl\'fcsse und -leitungen f\'fcr Gefahrstofflagerschr\'e4nke\plain\f0\fs22\ri340\sb0\sa0  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Anschlussstutzen der Schr\'e4nke und die Leitungen sind immer in chemikalien-resistentem PPs-Rohr auszuf\'fchren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Der Durchmesser darf 70 mm nicht unterschreiten. \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0  \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Ger\'e4te:\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0   \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Es gelten die Vorgaben gem\'e4\'df den Positionsbeschreibungen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle angebotenen Ger\'e4te m\'fcssen den gesetzlichen Sicherheits- bzw. Unfallverh\'fctungsvorschriften entsprechen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Anordnung bzw. der Einbau der Ger\'e4te ist so vorzunehmen, dass eine gute Zug\'e4nglichkeit sowie die gefahrlose Nutzung aller Bedienelemente und Anzeigeinstrumente gew\'e4hrleistet ist. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die f\'fcr die Funktion der Ger\'e4te notwendigen, in der Leistungsbeschreibung nicht  gesondert aufgef\'fchrte, Verbindungskabel, Anschluss- und Verbindungsleitungen inkl. aller notwendigen Klein- und Formteile, Schalt- und Steuereinheiten, Kabeldurchf\'fchrungen sind Leistungsbestandteil und in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle elektrisch betriebenen Ger\'e4te m\'fcssen nach den VDE-Richtlinien ausgef\'fchrt sein, sofern in der Positionsbeschreibung keine abweichenden Anforderungen definiert sind. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Ger\'e4te und die verarbeiteten Materialien m\'fcssen reinigungs- und desinfektionsmittelbest\'e4ndig sowie gegen Korrosion gesch\'fctzt sein. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die in den Ger\'e4ten verwendeten Anzeige- und Messinstrumente m\'fcssen den gesetzlichen Pr\'fcf- und Eichvorschriften entsprechen. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Die Inbetriebnahme der Ger\'e4te erfolgt eigenverantwortlich durch den AN. Der AN ist verpflichtet alle Verkabelungen und medienseitigen Anschl\'fcsse ab bauseitiger Schnittstelle zu pr\'fcfen. Sch\'e4den aus Nichtbeachtung dieser Ma\'dfnahmen gehen zu seinen Lasten. Alle Ger\'e4te m\'fcssen \'fcber das Siegel Gepr\'fcfte Sicherheit (GS-Zeichen) verf\'fcgen, das entsprechende Zertifikat ist auf Anfrage zu \'fcbergeben.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Tafeln:\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0   \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle angebotenen Tafeln m\'fcssen GS-zertifiziert sein. \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Pylonengestelle aus stranggepresstem Aluminium, natur (silber) eloxiert.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schreibfl\'e4chen Stahlemaille gr\'fcn oder wei\'df, Lineatur gem\'e4\'df Vorgabe im LV.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schreibfl\'e4chen eingefasst mit Aluprofil, Sicherheitsecken aus Kunststoff, Staubfangrinnen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schwammablagen und Stiftablagen mit seitlichen Sicherheitskappen aus Kunststoff.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Gewichte und Rollen wartungsfrei. Die Wartungsfreiheit der Tafel an sich hat keinen Einfluss auf erforderliche turnusm\'e4\'dfige Pr\'fcfungen nach Vorgaben der Unfallkassen.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Alle Tafeln sind inklusive fachgerechter Montage anzubieten.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Kalkulationsbasis feste Wand (Mauerwerk / Beton).\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 Befestigung an Rohdecken:\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 In die Einheitspreise der zu montierenden Position ist das \'d6ffnen, Schlie\'dfen und Bearbeiten von jeglichen abgeh\'e4ngten Decken (z. B. Rasterdecken, Gipskartondecken Lamellendecken, etc.) sowie daf\'fcr erforderliches Material (inkl. Verblendungen, Rosetten, etc.) und Werkzeug einzukalkulieren.\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs24\ri340\sb0\sa0 Allgemeines\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0  \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0 Folgende Vorschriften sind einzuhalten:\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 DIN- / EN-Vorgaben \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 1988\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Technische Regeln f\'fcr Trinkwasser-Installation\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 1946\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 L\'fcftungstechnische Anlagen  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400 DIN 3383-4\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400 Anschluss von Gasger\'e4ten\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 3387\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 L\'f6sbare Rohrverbindungen f\'fcr metallene Gasleitungen \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 4844\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sicherheitszeichen und Sicherheitsschilder \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 5034\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Tageslicht in Innenr\'e4umen\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 5035\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Beleuchtung mit k\'fcnstlichem Licht\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 5381\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sicherheitsfarben \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 12 912\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Keramische Fliesen f\'fcr Labortische \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 12 915\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Laboreinrichtungen; Labortisch-Becken\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 12 916\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Laboreinrichtungen - Gro\'dfformatige Labortischplatten\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 12 918\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Laborarmaturen / Entnahmestellen f\'fcr Wasser und Brenngase\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 12 893\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Stativst\'e4be\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400 DIN 30664 \plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400 Schl\'e4uche f\'fcr Gasbrenner f\'fcr Laboratorien, ohne Ummantelung und Armierung\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 31 000\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Allgemeine Leits\'e4tze f\'fcr das sicherheitsgerechte Gestalten von Produkten\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN ISO 13857\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sicherheit von Maschinen \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN 58 125\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Bautechnische Anforderungen zur Verh\'fctung von Unf\'e4llen \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 1057\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Kupfer und Kupferlegierungen  Nahtlose Rundrohre aus Kupfer\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 1254      \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Kupfer und Kupferlegierungen  Fittings\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 1717 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schutz des Trinkwassers  Systemtrenner\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 12464\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Licht und Beleuchtung\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 13 150  \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Arbeitstische f\'fcr Laboratorien in Bildungseinrichtungen \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 13 792  \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Farbige Kennzeichnung von Laborarmaturen\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 14 175   \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Anforderungen an Laborabz\'fcge\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 14 470   \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sicherheitsschr\'e4nke f\'fcr Laboratorien\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 14 727   \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Laborm\'f6bel - Schr\'e4nke und Regale f\'fcr Laboratorien\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 15 154-2 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Sicherheitsnotduschen  Augenduschen mit Wasseranschluss \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 16 121   \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri340\fi-400 Beh\'e4ltnism\'f6bel f\'fcr den Nicht-Wohnbereich\~- Anforderungen an die Sicherheit, \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri340\fi-400 Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400 DIN EN 61558\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400 Sicherheit von Transformatoren, Drosseln, Netzger\'e4ten\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 DVGW-Vorgaben / Arbeitsbl\'e4tter\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 G 600 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Technische Regeln f\'fcr Gas-Installationen (TRGI 2018)\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 G 621 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Gasanlagen in  naturwissenschaftlich technischen Unterrichtsr\'e4umen \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 GW 2 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Verbinden von Kupferrohren f\'fcr die Gas- und Wasserinstallation \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0 innerhalb von Grundst\'fccken und Geb\'e4uden \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 GW 3 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Technische Regeln f\'fcr Bau und Pr\'fcfung von vorgefertigten Bauteilen \par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\tx359\tx1077\tx1795\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri340\sb0\sa0 mit Gas- und Wasserinstallationen \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 GW 7 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Flussmittel zum L\'f6ten von Kupferrohren f\'fcr die Gas- und Wasserinstallation\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 TRF 2021 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Technische Regeln Fl\'fcssiggas \par\pard\ql\f1\fs20\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard\ql\f1\fs20\ri340\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs22\ri340\sb0\sa0 DIN VDE - Vorschriften und Vorgaben\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 VDE 0100 - 723 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Unterrichtsr\'e4ume mit Experimentierst\'e4nden \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 VDE 0100 - 410\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Schutzma\'dfnahmen, Schutz gegen gef\'e4hrliche K\'f6rperstr\'f6me \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 VDE 0100 - 540 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleich \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 VDE 0100 - 717 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Erichten von Niederspannungsanlagen\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DGUV 113-018\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Unterricht in Schulen mit Gefahrstoffen\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 TRGS 510 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Lagerung von Gefahrstoffen\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DIN EN 1729 \plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 St\'fchle und Tische f\'fcr Bildungseinrichtungen Funktionsma\'dfe\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 DGUV 81\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\li360\ri340\fi-400 Unfallverh\'fctungsvorschriften Schulen\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri340\fi-400 RiSU-KMK\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri340\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri340\fi-400 Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400 DGUV 213-850\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\fi-400 Sicheres Arbeiten in Laboratorien\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri340\fi-400 DGUV Vorschrift 1 \ql\f1\fs20\cf1\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\tx359\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\tab\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340 Grunds\'e4tze der Pr\'e4vention\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li360\ri340\sb0\sa0\fi-340\par\pard}[end]
   [Text]TAB - Technische Ausführungsbeschreibung[end]
  #end[ZusText]
  #begin[ZusText]
   [TextRTF]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fmodern Courier New;}{\f2\ftech\fcharset2 Symbol;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs28\cf1\sb0\sa0 Schnittstellen:\par\pard\ql\f1\fs20\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri1020\sb0\sa0\plain\b\ul\f0\fs28\cf1\ri1020\sb0\sa0 Allgemeine technische Information zu Schnittstellen zwischen Einrichtung und Hausinstallation\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520\par\pard\ql\f1\fs20\ri1020\sb0\sa0\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Alle Angaben gelten sofern sie in den einzelnen Positionen nicht anders beschrieben sind.\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die im nachfolgenden LV beschriebene Einrichtung wird vom Lieferanten gem\'e4\'df LV angeschlossen. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Hierf\'fcr muss bauseits eine entsprechende Vorleistung erbracht werden f\'fcr die Gewerke Elektro, L\'fcftung, Sanit\'e4r, etc. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 F\'fcr diese Vorleistung wird ca. 2-3 Wochen nach der technischen Kl\'e4rung vom M\'f6bellieferanten ein Installationsplan (mit Kabelliste) erstellt.\par\pard\ql\f1\fs20\ri1020\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520\plain\b\ul\f0\fs26\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520 Elektro:\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Gem\'e4\'df Kabelliste bzw. Installationsplan sind Leitungen zu / zwischen den M\'f6beln/Einrichtung zu  installieren. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die erforderlichen \'dcberl\'e4ngen werden angegeben. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Das Auflegen der Anschlussleitungen im M\'f6belst\'fcck erfolgt durch den M\'f6bellieferanten.\par\pard\ql\f1\fs20\ri1020\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520\plain\b\ul\f0\fs26\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520 EDV-Anschl\'fcsse / Netzwerk:\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die Netzwerkverkabelung in allen M\'f6beln/einrichtung und Medienversorgungssystemen ist so zu installieren, dass messbare Schnittstellen entstehen. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Es ist immer auf Stecker oder Buchse im Installationsschrank bzw. im Bedien- / Medienschrank zu \'fcbergeben.\par\pard\ql\f1\fs20\ri1020\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520\plain\b\ul\f0\fs26\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520 Wasser:\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Gem\'e4\'df dem Installationsplan sind Leitungen zu / zwischen den M\'f6beln zu installieren. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die Anschlusspunkte sind \'fcblicherweise mind. 150 mm aus dem Boden heraus zu f\'fchren und werden beidseitig mit einem Kugelhahn \'fcbergeben. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Details und Dimensionen k\'f6nnen dem Installationsplan entnommen werden. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die Anbindung an diese Punkte im M\'f6bel erfolgt durch den M\'f6bellieferanten.\par\pard\ql\f1\fs20\ri1020\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520\plain\b\ul\f0\fs26\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520 ACHTUNG:\plain\f0\fs26\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520  \par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Um den Anforderungen der DIN EN 1717 "Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwasserg\'fcte" gerecht zu werden, ist eine entsprechende Sicherungseinrichtung zu installieren.\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Als Sicherungseinrichtungen f\'fcr Gef\'e4hrdungen nach Klasse 4 gelten u.a.:\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 - freier Auslauf\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 - Rohrunterbrecher A1\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Eine geeignete Auswahl ist bauseits zu treffen!\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Diese Absicherung sollte als Sammelsicherung erfolgen, wobei m\'f6glichst jeder Raum (eventuell jede Etage) eine Sicherung erhalten sollte. (Einzelsicherungen an jeder Entnahmestelle sind aus Funktions- und Kostengr\'fcnden nicht empfehlenswert.)\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die Realisierung des freien Auslaufes ist eine Ma\'dfnahme, die durch den Nutzer erf\'fcllt werden kann.\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri1020\fi-400 Dabei ist zu beachten:\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri1020\sb0\sa0\fi360\plain\f0\fs20\cf1\ri1020\sb0\sa0\fi360 - Der freie Auslauf scheidet bei Armaturen mit Schlauchverschraubung aus.\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-160\plain\b\f0\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-160 - ACHTUNG: \plain\f0\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-160 Bei Vorhandensein einer Augennotdusche sind an dieser Entnahmestelle die Voraussetzungen f\'fcr einen freien Auslauf NICHT erf\'fcllt!\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-160\plain\b\f0\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-160 - ACHTUNG:\plain\f0\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-160  Zur Sicherstellung der Funktionsf\'e4higkeit unterliegen die Systemtrenner einer halbj\'e4hrlichen Pr\'fcfpflicht. Dazu sind die Hinweise der Hersteller zu beachten!\par\pard\page\ql\f1\fs20\ri1020\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520\plain\b\ul\f0\fs26\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520 Gas:\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Gem\'e4\'df dem Installationsplan sind Leitungen zu / zwischen den M\'f6beln zu installieren. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die Anschlusspunkte sind \'fcblicherweise ca. 150 mm aus dem Boden heraus zu f\'fchren und werden beidseitig mit einem Kugelhahn \'fcbergeben. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Details und Dimensionen k\'f6nnen dem Installationsplan entnommen werden. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die Anbindung an diese Punkte im M\'f6bel erfolgt durch den M\'f6bellieferanten.\par\pard\ql\f1\fs20\ri1020\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520\plain\b\ul\f0\fs26\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520 Abwasser:\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri1020\fi-400 Gem\'e4\'df dem Installationsplan sind Leitungen zu / zwischen den M\'f6beln zu installieren. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri1020\fi-400 Die Anschlusspunkte sind \'fcblicherweise ca. 150 mm aus dem Boden heraus zu f\'fchren. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri1020\fi-400 Details und Dimensionen k\'f6nnen dem Installationsplan entnommen werden. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\cf1\li360\ri1020\fi-400 Die Anbindung an diese Punkte im M\'f6bel erfolgt durch den M\'f6bellieferanten.\par\pard\ql\f1\fs20\ri1020\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520\plain\b\ul\f0\fs26\cf1\li540\ri1020\sb0\sa0\fi-520 L\'fcftung / Abluft:\par\pard{\*\pn\pnlvlblt\pnf2{\pntxtb\'B7}}{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Gem\'e4\'df Installationsplan sind Leitungen zu / zwischen den M\'f6beln zu installieren. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die Anschlusspunkte sind \'fcblicherweise ca. 2.800 mm \'fcber dem Boden aus der Decke zu f\'fchren. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Details und Dimensionen k\'f6nnen dem Installationsplan entnommen werden. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die genannten Abluftwerte sind Mindestwerte am \'dcbergabepunkt. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Eventuell erforderliche Brandschutzklappen, lange Leitungswege, B\'f6gen, etc. sind bei der Auswahl des Ventilators zu ber\'fccksichtigen. \par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Anschlussleitungen m\'fcssen aus chemikalienbest\'e4ndigem PPs sein.\par{\pntext\f2\'B7\tab}\f0\plain\f0\fs20\li360\ri1040\fi-400 Die Anbindung an diese Punkte mit allen erforderlichen Drosselklappen, Verbindungsst\'fccken, etc. erfolgt durch den M\'f6bellieferanten.\par\pard}[end]
   [Text]Schnittstellen Haustechnik[end]
  #end[ZusText]
  #begin[LV]
   #begin[LVInfo]
    [Name]001[end]
    [Bez]Naturwissenschaft[end]
    [Datum]26.04.2024[end]
    [KurzLang]1[end]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]LVStufe[end]
     [Bez]Los[end]
     [Laenge]2[end]
     [Format]N[end]
    #end[LVGlied]
    #begin[LVGlied]
     [Typ]Position[end]
     [Laenge]3[end]
     [Format]N[end]
    #end[LVGlied]
    [AnzEPAnteile]0[end]
    [BezZeit]Stunden[end]
    [Summe]0,00[end]
    [USt]19,00[end]
   #end[LVInfo]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]00[end]
    [Bez]Allgemeines[end]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Die einzurichtenden R\'e4ume befinden sich im Erdgeschoss.\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Alle T\'fcren haben eine Durchgangsbreite von \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mind. 1.000 mm und eine Durchgangsh\'f6he von \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mind. 2.000 mm.\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Die Anlieferung kann mit dem LKW, max. 7,5 Tonnen, direkt bis vor die T\'fcr im Erdgeschoss erfolgen.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Transportwegbeschreibung\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Anschluss- und Installationsarbeiten\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 S\'e4mtliche Anschluss- und Installationsarbeiten\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 der im Leistungsverzeichnis aufgef\'fchrten Posi-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 tionen sind in die jeweiligen Positionen einzu-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 kalkulieren.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus:\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Installationsarbeiten Gas, Wasser, Elektro,\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Ger\'e4te (Sp\'fclmaschinen, Durchlauferhitzer,\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 K\'fchlschr\'e4nke, etc.)\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Das Verbinden der Medienleitungen Wasser,\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Abfluss, Gas und Elektro der Einrichtung mit\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 den bauseitigen Leitungen ist in die jewei-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 ligen Positionen einzukalkulieren, einschlie\'df-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 lich allem notwendigen Material.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Es sind alle Druck-Pr\'fcfprotokolle nach DVGW\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 vorzulegen.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Manuelle Absperrventile Gas/Wasser sind\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 bauseits vorgesehen.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Alle in der Einrichtung enthaltenen Elektro-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 ger\'e4te sind betriebsfertig anzuschlie\'dfen.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Installationsarbeiten Abluft:\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Das Verbinden der Medienleitungen der Ein-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 richtung mit den bauseitigen Leitungen und\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 das betriebsfertige Anschlie\'dfen an die Haus-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 installation Abluft ist in die jeweiligen Posi-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 tionen einzukalkulieren, einschlie\'dflich allem\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 notwendigen Material.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Datendosen:\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 M\'f6belseitige Datenanschl\'fcsse sind auf das\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 jeweilige Patch-Feld zu \'fcbergeben. \par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Die Datenbuchseninstallation/-verlegung im\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx342\tx632\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Geb\'e4ude erfolgt bauseits.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Anschluss- und Installationsarbeiten\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[Position]
     [OZ]00001[end]
     [Menge]2,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Projektdokumentation\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Die Projektdokumentation beinhaltet folgende Dokumente:\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Einrichtungspl\'e4ne\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Installationspl\'e4ne\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Kabellisten\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Messprotokolle Elektro, Gas und Abluft\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Schaltplan / Stromlaufplan/Klemmplan je\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Einrichtungsgegenstand mit Festanschluss\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Schaltplan/Stromlaufplan/Klemmplan je\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Einrichtungsgegenstand mit Anschluss-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 stecker inkl. Steckerbelegung\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Lieferschein je Raum/Gruppe\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Alle Dokumente als PDF-Datei auf USB-Stick, Pl\'e4ne zus\'e4tzlich als DWG. Zus\'e4tzlich Download-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 link (passwortgesch\'fctzt) f\'fcr Zip-Datei mit allen\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Inhalten.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Projektdokumentation\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00002[end]
     [Menge]10,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Zusatzschl\'fcssel Spezialschr\'e4nke\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus:\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 1x Schl\'fcssel Chemikalienschr\'e4nke\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 1x Schl\'fcssel Giftschr\'e4nke\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 1x Schl\'fcssel S\'e4ure-/Laugenschr\'e4nke\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 1x Schl\'fcssel Sicherheitsschr\'e4nke F90\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 1x Schl\'fcssel Druckgasflaschenschr\'e4nke G90\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 1x Schl\'fcssel Installationsr\'e4ume und Netzver-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0      teiler\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Die Schl\'fcssel sind angepasst auf die nachfolgenden LV-Positionen zu liefern.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Zusatzschl\'fcssel Spezialschr\'e4nke\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00003[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Ausf\'fchrung Hauptschalter M22-ES-MS1\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 s\'e4mtliche Schlie\'dfungen f\'fcr "Einschaltung\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Hauptschalter" mit gleichem Schl\'fcssel \par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 mit folgendem Schlie\'dfsystem:\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Eaton 216416\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0  \plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 M22-ES-MS1\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Inklusive 10 Zusatzschl\'fcssel\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Ausf\'fchrung Hauptschalter M22-ES-MS1\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00004[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Ortstermin zur separaten Einweisung\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Einweisung in die Nutzung der gelieferten Ein-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 richtung und Ausstattung zu einem vom Nutzer\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 definierten Termin.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 In diese Position sind alle erforderlichen Kosten\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 (Anfahrt, Spesen, etc.) einzukalkulieren, je-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 doch nicht die Kosten f\'fcr die reine Einweisung\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 selbst.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Diese sind in die einzelnen Positionen einzukal-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 kulieren (siehe Vorbemerkungen).\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Bei Durchf\'fchrung der Einweisung im unmittel-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 baren Anschluss an die Abnahme kann diese\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Position nicht berechnet werden.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Hinweis:\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Eine Einweisung der Nutzer in nicht abgenom-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 mene Einrichtung und Ausstattung (z. B. mon-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 tagebegleitend) darf nicht erfolgen!\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Ortstermin zur separaten Einweisung\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00005[end]
     [Menge]5,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Teilnahme Projektleiter \par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 am Ortstermin zur Abstimmung mit bauseitigen\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Gewerken, bzw. an Baubesprechungen.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Die Anforderung erfolgt durch die Bauleitung\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 bzw. den Bauherrn, die Abrechnung erfolgt auf\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Nachweis.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Ausgenommen technische Auftragskl\'e4rung und Abnahme.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Diese Positionen sind als Inklusivleistungen in die weiteren Positionen mit einzukalkulieren.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Teilnahme Projektleiter\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00006[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Anzeichnen Installationspunkte\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 und Erl\'e4uterung des Installationsplans.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Ortstermin des Projektleiters bzw. Technikers\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 zur Anzeichnung der detaillierten Installations-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 punkte im Geb\'e4ude und Erl\'e4uterung des In-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 stallationsplans (inkl. Kabelaufstellung) an die\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 weiteren Projektbeteiligten.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Anzeichnen Installationspunkte\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00007[end]
     [Menge]3,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Schubkasteneinsatz 600\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Zweiteiliger Schubkasteneinsatz zur kreuzf\'f6rmigen Unterteilung von Schubk\'e4sten in 4 Teile.\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Eingesetzt in die beiden obersten Schubladen mit Rasterbreite 600 mm der Lehrer- bzw. Vorbereitungstische.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Schubkasteneinsatz 600\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00008[end]
     [Menge]31,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Buchablagek\'f6rbe\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 aus Drahtgeflecht in Gestellfarbe inkl. Befesti-\par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 gungsmaterial und Montage unterhalb der \par\pard\ql\f0\fs20\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\ri4600\sb0\sa0 Tischplatten der Sch\'fclertische\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Buchablagek\'f6rbe\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00009[end]
     [Bedarf]M[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Lieferung gef\'fcllte Gasflaschen\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Mehrpreis f\'fcr Lieferung aller in der Leistungs-\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 beschreibung aufgef\'fchrten Propangasflaschen\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 als komplett gef\'fcllte Flasche mit F\'fcllgewicht\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Inhalt 5 kg/12,39 l \par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Lieferung gef\'fcllte Gasflaschen\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00010[end]
     [Menge]6,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Luftg\'fcte-Ampel\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Zur Messung der CO2 Konzentration in der\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Raumluft, Anzeige der Luftg\'fcte \'fcber Ampel\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 (3-farbig) und akustisches Signal,\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Luftg\'fcte Anzeige:\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 gr\'fcn, CO2 Konzentration unter 1.500 ppm\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 gelb, CO2 Konzentration zwischen 1.500 ppm\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 und 2.500 ppm\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 rot, CO2 Konzentration \'fcber 2.500 ppm\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Kunststoffgeh\'e4use mit Netzteil, Montage seit-\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 lich am Lehrertisch, inkl. Befestigungsmaterial,\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Kabeldurchf\'fchrung und Steckdose im Lehrertisch.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Luftg\'fcte-Ampel\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00011[end]
     [Menge]2,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Kennzeichnung P005 "kein Trinkwasser"\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Kennzeichnung von Augenduschen und anderen Wasserentnahmestellen ohne Farbcodierung (DIN EN 13792) mittels Aufkleber / Symbol-Schild "Kein Trinkwasser" zur normgerechten Sicherheitskenn-zeichnung am Arbeitsplatz nach BGV A8, ASR A1.3 und DIN 4844 / P005 (Registriernummer DIN 4844)\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Gr\'f6\'dfe mind. \'d8 80 mm, max. \'d8 120 mm\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Kennzeichnung P005 "kein Trinkwasser"\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00012[end]
     [Menge]2,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Kennzeichnung W029 "Warnung vor Gasflaschen"\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Kennzeichnung von Schr\'e4nken in denen  Druckgasflaschen gelagert werden  (ASR1.3) mittels Aufkleber / Symbol-Schild "Warnung vor Gasflaschen" zur normgerechten Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz nach BGV A8, ASR A1.3 und DINEN ISO 7010.\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Gr\'f6\'dfe mind. Schenkell\'e4nge 200 x 200 mm\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Kennzeichnung W029 "Warnung vor Gasflaschen"\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00013[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Bedienungsanleitung Sp\'fclmaschine\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus:\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 zum Aufkleben auf die Sp\'fclmaschine\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit Hinweisen zur Vorsp\'fclung und Entleerung \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 der Gl\'e4ser und Beh\'e4ltnisse, sowie dem Hinweis \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 das die Maschine unmittelbar nach dem Beladen\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 in Betrieb genommen werden muss\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 -\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Mindestgr\'f6\'dfe DIN A3, inkl. Aufkleben auf die\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Maschine\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Bedienungsanleitung Sp\'fclmaschine\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Hinweis]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Stundenlohnarbeiten\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Stundenlohnarbeiten d\'fcrfen nur mit Genehmigung der Bau-\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 leitung und zum Nachweis ausgef\'fchrt werden. Es handelt sich um Stundenlohnarbeiten im Zuge der laufenden Montage und nicht um Zusatzleistungen mit einer gesonderten Anfahrt.\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 F\'fcr diese eventuell anfallenden Stundenlohnarbeiten sind Stundenverrechnungss\'e4tze anzubieten. \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Der Auftragnehmer erkl\'e4rt mit der Abgabe des Angebotes, \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 dass die angebotenen Verrechnungss\'e4tze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden. \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Die Verrechnungss\'e4tze gelten unabh\'e4ngig von der Anzahl der abgerechneten Stunden und beinhalten Lohn- und Gehalts-kosten, Gemeinkostenanteil einschl. Sozialkassenbeitr\'e4ge, verm\'f6genswirksame Leistungen und Lohn- und Gehalts-\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 nebenkosten (Ausl\'f6sung, etc.).\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Die Stundenzettel sind daf\'fcr zeitnah der Bauleitung/dem Bauherrn zur Unterschrift vorzulegen. \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Die angebotene Leistung geh\'f6rt nicht direkt zum Leistungs-\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 umfang, ist jedoch in die Endsumme des Leistungsver-\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 zeichnisses mit einzubeziehen. \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 F\'fcr die Stundenlohnarbeiten gelten die nachfolgenden S\'e4tze:\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Stundenlohnarbeiten\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Hinweis]
    #begin[Position]
     [OZ]00014[end]
     [Menge]10,000[end]
     [ME]Std[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Stundensatz Facharbeiter/-in\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausf\'fchren.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Stundensatz Facharbeiter/-in\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]00015[end]
     [Menge]10,000[end]
     [ME]Std[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Stundensatz Helfer/-in\par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in auf Anordnung des \par\pard\ql\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 AG ausf\'fchren.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Stundensatz Helfer/-in\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]01[end]
    [Bez]Chemie Übung (B005)[end]
    #begin[Position]
     [OZ]01001[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Lehrertisch 1.500, fahrbar\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.500 x 750 x 900 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Keramik-Tischplatte mit Verbund-\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 keramik und Epoxi-Wulstrand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Gestell mit Zwischenboden \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 4x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Lenkrollen, davon 2 feststellbar\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterschrank 600 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 3 Schubk\'e4sten mit Zentralverschluss\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterschrank 900 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Dreht\'fcren\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 verstellbarer Fachboden\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sichtr\'fcckwand \'fcber die Gesamtbreite \line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 der Unterschr\'e4nke\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Lehrertisch 1.500, fahrbar\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01002[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Splitterschutzwand, fahrbar\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = ca. 1.000 x 360 x 900/1.400 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schutzkasten aus Korpusmaterial\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Acrylglasscheibe (Breite ca. 800 mm) mit\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Gegengewichten ausbalanciert und in seit-\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 lichen F\'fchrungsschienen nach oben heraus-\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 ziehbar\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Stahlrohrgestell mit 4 Lenkrollen, \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 davon 2 feststellbar\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Splitterschutzwand, fahrbar\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01003[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Lehrer-Energies\'e4ule, freistehend\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 600 x 750 x 900 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus:\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abdeckung:\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Keramikabdeckung \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit eingebautem Becken \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = mind. 380 x 380 x 250 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Sieb, Stopfen, \'dcberlauf und Geruchs-\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 verschluss DN 50 \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterbau mit abschlie\'dfbarer Revisionst\'fcr\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Installationszargen mit Elektrokanal\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 an den L\'e4ngsseiten\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sanit\'e4rausstattung:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Wasserstandarmatur \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B = 75 A = 200 H = 250 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 Ausl\'e4ufe mit Eckventil und abschraub-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        barer Schlaucht\'fclle\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Systemtrenner 1/2", bis zur Kategorie 4, \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 gem\'e4\'df EN 1717 (DIN 1988-100)\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0      angeb. Fabrikat f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Einhand-Notdusche nach EN 15154-2,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit 2 breitstrahlenden Duschk\'f6pfen,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 integrierter R\'fcckflussverhinderer, sowie\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Druckschlauch und Halterung\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Elektroausstattung:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 6x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steckdose KS 230 V 16 A\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Leerdose mit Blindabdeckung \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 f\'fcr bauseitige Best\'fcckung\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 HDMI-Buchse (Direktverbindung Display)\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 RJ45-Buchse (Direktverbindung Display)\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Not-Aus-Taster\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Energies\'e4ule 600, freistehend\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01004[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 Stehpult, fahrbar, h\'f6henverstellbar\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 B x T x H = 750 x 650 x 710 - 1.140 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 bestehend aus:\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 Tischplatte:\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tx342\tx342\tx359\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 Tischplatte\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 B x T x H = 750 x 650 x 30 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 Kunststoff-Tischplatte mit Melaminharz\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 (HPL) belegt, PP-Kante\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tx342\tx342\tx359\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 Gestell, h\'f6henverstellbar mit Gasfeder,\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tx342\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 mit 4 Auslegern und Rollen f\'fcr Weich-/\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tx342\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 Hartb\'f6den,\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tx342\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 Handschalter m it Sicherungsabdeckung\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tx342\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4580\sb0\sa0 an der Plattenkante\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Stehpult, fahrbar, h\'f6henverstellbar\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01005[end]
     [Menge]14,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sch\'fclertisch 1.200 Keramik 4-Fu\'df\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 600 x 800 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Keramik-Tischplatte mit Verbundkeramik\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 und PUR-Kante\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx359\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischgestell mit 4 gerundeten F\'fc\'dfen und\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 oberem Zargenrahmen \par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Sch\'fclertisch 1.200 Keramik 4-Fu\'df\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01006[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sch\'fclertisch 600 Keramik 4-Fu\'df\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 600 x 600 x 800 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Keramik-Tischplatte mit Verbundkeramik\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 und PUR-Kante\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischgestell mit 4 gerundeten F\'fc\'dfen und\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 oberem Zargenrahmen \par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Sch\'fclertisch 600 Keramik 4-Fu\'df\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01007[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sch\'fclertisch 1.200 Keramik, h\'f6henverstellbar\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 600 x 750-1000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Keramik-Tischplatte mit Verbundkeramik \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 und PUR-Kante\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischgestell mit Kurbel h\'f6henverstellbar\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 Kufenf\'fc\'dfe und oberer Zargenrahmen \par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Sch\'fclertisch 1.200 Keramik, h\'f6henverstellbar\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01008[end]
     [Menge]31,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sch\'fclerdrehstuhl, h\'f6henverstellbar, Luftpolster\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 h\'f6henverstellbar mit Gasdruckfeder\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sitzh\'f6he stufenlos verstellbar von \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 ca. 430 - 550 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit 5 Alu-Auslegern und Kunststoff-Boden-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 gleiter\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Formsitz aus Kunststoff mit Luftpolstereffekt\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 R\'fcckenlehne mit Griffloch\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Haken f\'fcr die Aufh\'e4ngung an der Tischplatte\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Stuhl\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Stuhl\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Sch\'fclerdrehstuhl, h\'f6henverstellbar, Luftpolster\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01009[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Bedien-/Medientisch mit Sp\'fcle\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 965 x 750 x 3.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus: \line\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medienzelle:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medienzelle (wandst\'e4ndig)\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 900 x 100 x 3.000 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 Profilgestelle T x H = 100 x 3.000 mm,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        stabiles Stahl- oder Aluprofil pulverbe-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        schichtet, mit h\'f6hennivillierbaren F\'fc\'dfen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Spritzschutz-und Installationswand\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x H = 900 x ca. 450 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Kunststoff, zwischen den Profilgestellen \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 von OK Tischplatte bis UK Elektrokanal\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Spritzschutz-Seitenwand\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 aus 5 mm Vollkern\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 650 x 5 x 600 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 wandmontiert neben dem Profilgestell,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 rundum dauerelastisch abgedichtet \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Deckenanschlussblende umlaufend, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 H\'f6he ca. 500 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Installationsh\'e4ngeschrank\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 900 x 400 x 900 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Dreht\'fcren,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        f\'fcr Netzverteiler und Netzwerkswitch\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Rack 19" mit 3 H\'f6heneinheiten\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Elektrokanal\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 900 x 75 x 150 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 aus Aluminium, rundum geschlossen mit\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 abnehmbarer Armaturenblende, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 unterhalb des H\'e4ngeschranks montiert\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Keramik-Tischplatte\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 965 x 650 x 30/37 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Verbundkeramik, Epoxi-Wulstrand und\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Beckenausschnitt\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Installations-Unterschrank 600\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterschrank Propan 300\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr, \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    mit oberen und unteren L\'fcftungsgittern \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    in T\'fcr und/oder Korpus mit freiem Quer-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    schnitt von gesamt mind. 100 cm\'b2 \line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sanit\'e4rinstallation:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Einbaubecken aus Keramik \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = mind. 380 x 380 x 250 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Sieb, Stopfen, \'dcberlauf und Geruchs-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 verschluss DN 50\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abtropfgestell mit Auffangschale\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 560 x 145 x 615 mm \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Drahtgestell mit wei\'dfem Kunststoff\'fcber-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zug, 38 St\'e4be, 7 B\'fcgel \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Mischbatterie, Druck-Ausf\'fchrung\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 Ventile, 1 schwenkbarer U-Auslauf mit \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        abschraubbarer Schlaucht\'fclle  \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Durchlauferhitzer 6,5 kW\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 elektronisch gesteuert, 400 V 16 A\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Temperatur  35 - 45\'b0C\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Leistung ca. 3,7 l / min\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     angeb. Fabrikat f\'fcr Durchlauferhitzer\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Durchlauferhitzer\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Systemtrenner 1/2", bis zur Kategorie 4, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 gem\'e4\'df EN 1717 (DIN 1988-100)\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     angeb. Fabrikat f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB63}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld63}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld63}}{\*\bkmkend TB63}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB64}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld64}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld64}}{\*\bkmkend TB64}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x Ger\'e4teanschlussdose\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0      im Unterschrank montiert\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Propangasflasche 5 kg ungef\'fcllt\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Druckminderventil\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Manometer und Anschlussschlauch\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Magnetventilsatz\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Zentrale Absperreinrichtung des Raumes \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 gem\'e4\'df DVGW G621, Lehrertisch\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Doppel-Magnet-Ventil 3/4", mit Schmutz-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        f\'e4nger, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Zwischen-/ Absperreinrichtung mit Sicher-\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 heitseinrichtung gem\'e4\'df DVGW G621,   \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sch\'fclerarbeitspl\'e4tze,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Doppel-Magnetventil 3/4", mit Schmutz-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        f\'e4nger, Entl\'fcftungsventil und Drucksensor\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Elektrobest\'fcckung (Licht und Technik):\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 3x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Leerdose mit Blindabdeckung \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 f\'fcr bauseitige Best\'fcckung\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster EIN-AUS mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Display-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steckdose KS 230 V 16 A \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steckdose 230V 16 A f\'fcr Netzwerkswitch\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Netzwerkswitch 19" \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 24 Gigabit Port (10/100/1000 MBit/s) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     angeb. Fabrikat f\'fcr Netzwerkswitch\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB65}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld65}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld65}}{\*\bkmkend TB65}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Netzwerkswitch\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB66}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld66}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld66}}{\*\bkmkend TB66}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Elektrobest\'fcckung (Steuereinheit):\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Schl\'fcsseltaster EIN mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 und AUS-Taster\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Not-Aus-Taster\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster EIN-AUS mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Elektro Lehrer - \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster EIN-AUS mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Elektro Sch\'fcler-  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster EIN-AUS mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Gas Lehrer- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster EIN-AUS mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Gas Sch\'fcler- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster AUF-AB mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Medien Lehrer- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster AUF-AB mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Medien Sch\'fcler Flurseite- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster AUF-AB mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Medien Sch\'fcler Fensterseite- \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Netzverteiler\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zur Aufnahme der nachstehend aufgef\'fchr-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 ten Einbauteile und einer zus\'e4tzlichen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Platzreserve von mind. 10 Prozent\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 FI-Schutzschalter 40 A / 0,03 A \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 allstromsensitiv Typ B\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Not-Aus-Schalteinheit mit Leistungsschalter\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 f\'fcr gesicherte Trennung nach DIN VDE\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 0100-723 /-537\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 \'dcberspannungsableiter Typ 2 nach DIN VDE\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 0100-443 /-534\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steuerrelais 230 V -Hauptschalter-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Hauptsch\'fctz 40 A / 230 V -Elektro-Lehrer-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Hauptsch\'fctz 40 A / 230 V -Elektro-Sch\'fcler-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steuerrelais 230 V -Gas-Lehrer-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steuerrelais 230 V -Gas-Sch\'fcler-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 potentialfreie Anschl\'fcsse f\'fcr externe\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Not-Aus-Taster\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Leitungsschutzschalter sind in ausreichender\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Menge vorzusehen.\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Dabei ist zu beachten, dass max. 4 Steckdosen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 230 V, bzw. 1 Steckdose 400 V pro Stromkreis\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 vorzusehen sind.\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Jede einzelne Position und jedes Ger\'e4t wird ein-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zeln abgesichert.\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Alle Einbauten des Raumes sind \'fcber den Netz-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 verteiler abzusichern. \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 F\'fcr nicht ausgeschriebene Raumausstattungen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 und Nachr\'fcstungen ist eine Reserve von 10 LS-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Schalter 1-polig 16 A und 1 LS-Schalter 3-polig\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 16 A vorzusehen.\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Bedien-/Medientisch mit Sp\'fcle\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01010[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Deckenmedieninstallation h\'f6henverstellbar\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zur Versorgung von: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 4 Sch\'fclergruppen und 1 Lehrer\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus:\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Deckenmedieninstallation\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Raumh\'f6he bis Rohdecke: ca. 3.800 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Raumh\'f6he bis UK Abhangdecke: 3.000 mm\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Vormontage:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 F\'fcr das Deckenmediensystem ist eine Vor-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 montage vor Einbringung der Akustikdecke\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (Gewerk Trockenbau) durchzuf\'fchren. \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Bei der Vormontage m\'fcssen alle Komponenten\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 welche an der Rohdecke befestigt werden und\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 sich innerhalb der Abhangdecke befinden\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 montiert werden und entsprechende Auf-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 h\'e4ngepunkte/Montageflansche durch die Ebene\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 der Abhangdecke gef\'fchrt werden. \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Die fertige Akustikdecke kann im Rahmen der\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Endmontage nicht mehr ver\'e4ndert werden. \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Alle Kosten f\'fcr eine Vormontage (zus\'e4tzliche\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Anfahrt, Material, etc.) sind in diese Position\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 einzukalkulieren.\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Wichtiger Hinweis:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Von der Unterkante Abhangdecke bis zur Oberkante \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 der Medienkan\'e4le werden mindestens 200 mm \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abstand f\'fcr das freie Abstr\'f6men aus bauseitigen Quellluftausl\'e4ssen ben\'f6tigt!\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Anordnung des Systems gem\'e4\'df beiliegendem\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 LV-Plan,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus: \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medienkanal abgeh\'e4ngt (f\'fcr Sch\'fcler), \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 L\'e4nge ca. 7.100 mm, links (von der Lehrer-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 seite) oberhalb der Sch\'fclertische, vom \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Querverbindungskanal bis zur letzten Sch\'fcler- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 tischreihe, inklusive aller notwendigen Be-   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 festigungssysteme von der Rohdecke bis  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zum Kanalsystem \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medienkanal abgeh\'e4ngt f\'fcr Sch\'fcler), \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 L\'e4nge ca. 4.850 mm, rechts (von der Leh-   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 rerseite) oberhalb der Sch\'fclertische, von\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 den ersten Sch\'fclertischen bis zur letzten\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sch\'fclertischreihe, inklusive aller notwen-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 digen Befestigungssysteme von der Roh-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 decke bis zum Kanalsystem \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medienkanal abgeh\'e4ngt (f\'fcr Lehrer), \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 L\'e4nge ca. 1.150 mm, rechts (von der Leh-   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 rerseite) oberhalb des Lehrertisches, \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 inklusive aller notwendigen Befestigungs-\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 systeme von der Rohdecke bis zum Kanal-\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 system \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Querverbindungskanal\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 L\'e4nge ca. 3.150 mm  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Zur Installationsverbindung und Stabilisie-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 rung der Medienkan\'e4le, inklusive aller not-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 wendigen Befestigungssysteme von der  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Rohdecke bis zum Kanalsystem \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Querverbindungskanal\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 L\'e4nge ca. 2.350 mm  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Zur Installationsverbindung vom Bedien-/\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medientisch zum ersten Medienkanal, \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 inklusive aller notwendigen Befestigungs-\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 systeme von der Rohdecke bis zum Kanal-\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 system \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Bei Anlagen mit Propangasversorgung ist eine\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 ausreichende Durchl\'fcftung der leitungsf\'fch-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 renden Kan\'e4le zu ber\'fccksichtigen. \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Hierf\'fcr sind entsprechende L\'fcftungs\'f6ffnungen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 vorzusehen.\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 H\'f6henverstellbare Medienentnahmestelle \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 f\'fcr Lehrer\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit folgender Medienbest\'fcckung: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Gasarmatur f\'fcr Allgas \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Verschlusskupplung und Steckt\'fclle\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 4x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steckdose KS 230 V 16 A\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Datendose (2x RJ 45, CAT 6)\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Not-Aus Taster\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x Medienanschluss, f\'fcr fahrbaren Abzug \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit folgender Medienbest\'fcckung: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Gassteckdose\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Spezial-Steckdose 230 V 16 A und Steuer-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 leitung\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 4x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 H\'f6henverstellbare Medienentnahmestelle \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 f\'fcr Sch\'fcler\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (Im abgesenkten Zustand befinden sich die\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medienentnahmestellen auf einer H\'f6he von\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 ca. 1.600 mm OKFF) \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit folgender Medienbest\'fcckung: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 8x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Gasarmatur f\'fcr Allgas \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Verschlusskupplung und Steckt\'fclle\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 16x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steckdose KS 230 V 16 A\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 5x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sicherheitsbindung, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zur vorgeschriebenen Zusammenbindung \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 der Medienleitungen, vom Kanalsystem an\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 die Tische\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Dem Angebot ist ausf\'fchrliches Info-Material\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zum angebotenen Mediensystem beizulegen,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mindestens: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Katalogmaterial, technische Beschreibung, de-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 tailliertes GS-Zertifikat, statische Musterbe-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 rechnung.\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Deckensystem\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Deckensystem\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Deckenmedieninstallation h\'f6henverstellbar\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01011[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Doppel-Laborsp\'fcle\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.418 x 650 x 900/2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus:\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Keramik-Tischplatte\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.418 x 650 x 30/37 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Verbundkeramik, Epoxi-Wulstrand und\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Beckenausschnitt\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterbau:\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Installations-Unterschrank 1.200 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Dreht\'fcren\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Passblende, seitlich ca. 109 x 880 mm   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zum Anbinden des Unterschrankes an die \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Wand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Spritzschutz:\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Spritzschutz-R\'fcckwand aus Vollkern 5 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.418 x 5 x 1.100 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 wandmontiert und rundum dauerelastisch   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 abgedichtet \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Spritzschutz-Seitenwand aus Vollkern 5 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 650 x 5 x 1.100 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 wandmontiert und rundum dauerelastisch   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 abgedichtet \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\tx342\tx359\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Passblende, ca. 320 x 2.000 mm   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zwischen Pfeiler und Wand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sanit\'e4rausstattung:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Einbaubecken aus Keramik \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0      B x T x H = min. 380 x 380 x 250 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0      mit Sieb, Stopfen, \'dcberlauf und Geruchs-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0      verschluss DN 50\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abtropfgestell mit Auffangschale\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 560 x 145 x 615 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Drahtgestell mit wei\'dfem Kunststoff\'fcberzug\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 38 St\'e4be, 7 B\'fcgel \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Systemtrenner 1/2", bis zur Kategorie 4, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 gem\'e4\'df EN 1717 (DIN 1988-100)\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0      angeb. Fabrikat f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Mischbatterie, Druck-Ausf\'fchrung\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 Ventile, 1 schwenkbarer U-Auslauf mit\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        abschraubbarer Schlaucht\'fclle  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Durchlauferhitzer 6,5 kW\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 elektronisch gesteuert, 400 V 16 A\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Temperatur  35 - 45\'b0 C\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Leistung ca. 3,7 l / min\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     angeb. Fabrikat f\'fcr Durchlauferhitzer\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB63}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld63}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld63}}{\*\bkmkend TB63}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Durchlauferhitzer\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB64}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld64}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld64}}{\*\bkmkend TB64}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x Ger\'e4teanschlussdose\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0      im Unterschrank montiert\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Doppel-Laborsp\'fcle\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01012[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrankwand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx313\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 3.950 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrank\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.800 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Schiebet\'fcren, \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx313\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    2/3-verglast, Sicherheitsglas \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 Mitteltrennwand\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 Festb\'f6den, 8 verstellbare Fachb\'f6den\line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2x\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Passblende, seitlich ca. 175 x 2.000 mm   \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 zum Anbinden des Schrankes an die Wand/\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx313\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 den Pfeiler\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx313\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Obere Abdeckung Passblende\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = ca. 580 x 600 x 19 mm \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx313\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit Ausschnitt f\'fcr Pfeiler\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Obere Abdeckung Passblende\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = ca. 175 x 600 x 19 mm \par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Schrankwand\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01013[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Tischabzug, fahrbar, nach EN 14175\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 800 x 1.950 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus:  \line\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abzugsaufbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abzugsaufbau \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 800 x 900 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Lehrerseite:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Frontschieber mit 2 Querschiebern aus\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sicherheitsglas, Fallsicherung und Zusatz-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 stopp \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sch\'fclerseite:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 feststehende Verglasung mit gerundeten \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ecken, ohne St\'fctzelemente/Glasrahmen \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zur Vermeidung von Sichtbehinderung; \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Aufbau mit integrierten Stativstangen-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 halterungen,  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Explosionsschutzklappe\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Abluftstutzen DN 200 mm aus PP\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 LED-Beleuchtung f\'fcr die Arbeitsfl\'e4che \line\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Tischplatte\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 750 x 37 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Verbundkeramik mit Epoxi-Wulstrand\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abzugsunterbau: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Installationszarge mit Elektrokanal\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterschrank 1200 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Dreht\'fcren\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 verstellbarer Fachboden\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 4x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Schwerlast-Lenkrolle, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 davon 2 St\'fcck feststellbar \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Griff-Vorrichtung, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zum sicheren Verschieben des Abzuges \line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Gasausstattung:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Gasarmatur f\'fcr Allgas \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Verschlusskupplung, Steckt\'fclle und\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Digestorienventil\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Druckgasschlauch\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1.500 mm lang, mit Gasstecker, zum An-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 schluss an die Gassteckdose im Deckenmedien-\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 system\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\tx359\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Elektroausstattung: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Not-Aus-Taster \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steckdosen KS 230 V 16 A \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ausschalter 230 V 16 A  -Beleuchtung- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 \'dcberwachungsmodul nach EN 14175 \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Volumenstrom - mit optischem und  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 akustischem Alarm, EIN-AUS Schaltung \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 und potentialfreiem Kontakt\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Anschlusskabel 2.000 mm lang, mit Elektro-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Spezialstecker, f\'fcr die Funktion aller vor-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 genannten Elektroarmaturen, zum An-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 schluss an die Spezialsteckdose, inkl.\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Kabelaufh\'e4ngung\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abluftrohr-Wellflex 2.000 mm lang,  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Anschlussstutzen DN 200 mm aus PP,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zum Einstecken in den L\'fcftungsanschluss\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Tischabzug\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Tischabzug\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Absauganlage bauseits-\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Abzug 1.200, fahrbar, nach EN 14175\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]01014[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sicherheitseinrichtung\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Erste-Hilfe-Schrank DIN 13157 C\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit Sicherheitsschloss, Erste-Hilfe Auf-\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 kleber und F\'fcllsortiment \line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Spezialbeh\'e4lter, rot \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Glasfaser-L\'f6schdecke, DIN 14155 \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Paar Feuerschutz-Handschuhe \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 L\'f6schsandsch\'fctte Metall, rot lackiert, 10 l\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit schr\'e4ger \'d6ffnung und Klappdeckel\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 L\'f6schsand-Erstbef\'fcllung\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - Feuerl\'f6scher bauseits -\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Sicherheitseinrichtung\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
   #begin[LVBereich]
    [OZ]02[end]
    [Bez]Chemie Vorbereitung (B012)[end]
    #begin[Position]
     [OZ]02001[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Medienzelle einseitig mit Arbeitstisch\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 2.700 x 850 x 900/2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Medienzelle:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Medienzelle (freistehend)\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 2.700 x 100/300 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 (Raster: 3x 900 mm)\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 6 Profilgestelle T x H = 100 x 2.000 mm,\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    stabiles Stahl- oder Aluprofil pulverbe-\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    schichtet, mit h\'f6hennivillierbaren F\'fc\'dfen\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Spritzschutz- und Installationswand\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x H = 2.700 x ca. 450 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 (Raster: 3x 900 mm)\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Kunststoff, zwischen den Profilgestellen \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 von OK Tischplatte bis UK Elektrokanal \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sichtr\'fcckwand\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x H = 2.700 x ca. 1.350 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 (Raster: 3x 900 mm) \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Kunststoff, zwischen den Profilgestellen \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 von OKFF bis UK Elektrokanal \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Trennwand aus Acrylglas     \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x H = 2.700 x ca. 500 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 (Raster: 3x 900 mm)\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 zur Trennung der beiden Experimentier-\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 seiten, oberhalb des Elektrokanals\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Elektrokanal\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 2.700 x 75 x 150 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 aus Aluminium, rundum geschlossen mit \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 abnehmbarer Armaturenblende, \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 in ca. 1.400 mm OKFF montiert\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 6x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Ablageboden \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 900 x 300 x 30 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 kunststoffbeschichtet, mit passender Ein-\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 h\'e4ngevorrichtung\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 6x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Glas-Ablageboden\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T = 900 x 150 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit passender Einh\'e4ngevorrichtung\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterbau LED-Lichtleiste, 2.700 \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 blendfrei unter dem Elektrokanal montiert, \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit Ein-Aus-Schalter\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Keramik-Tischplatte\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 2.700 x 750 x 30/37 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit Verbundkeramik und Epoxi-Wulstrand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\line\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 3x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterschrank 600\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 verstellbarer Fachboden\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterschrank 600\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 4 Schubk\'e4sten mit Zentralverschluss\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Elektroausstattung:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 12x Steckdose KS 230 V 16 A\line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 3x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Leerdose mit Blindabdeckung \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 f\'fcr bauseitige Best\'fcckung \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Not-Aus-Taster\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 zentraler Ein-Aus-Schalter f\'fcr Unterbau \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 LED-Lichtleisten\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Medienzelle einseitig mit Arbeitstisch\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02002[end]
     [Menge]3,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Ansatztisch 900, fahrbar KV\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 900 x 750 x 900 mm \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus:\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Keramik-Tischplatte mit Verbundkeramik und  \line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Epoxi-Wulstrand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Gestell mit Zwischenboden\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 4x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Lenkrolle, davon 2 feststellbar\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Ansatztisch 900, fahrbar KV\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02003[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrankblock\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 4.800 x 1.200 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrank\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 2.400 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Schiebet\'fcren, \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    2/3-verglast, Sicherheitsglas \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 Mitteltrennwand\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 Festb\'f6den, 8 verstellbare Fachb\'f6den\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 4x\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Chemikalienschrank \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2x abschlie\'dfbare Dreht\'fcren \line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     mit Aufkleber \u8222?Chemikalien"\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 5x verstellbarer Fachboden mit mind. 4 mm \line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     Glasauflage\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 3x Stufenaufsatz, 2-stufig\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x Abluftstutzen auf der Schrankoberseite\line\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Schrankblock\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02004[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrankwand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 2.718 x 600/785 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrank\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 2.400 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Schiebet\'fcren, \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    2/3-verglast, Sicherheitsglas \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 Mitteltrennwand\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 Festb\'f6den, 8 verstellbare Fachb\'f6den\line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Passblende, seitlich ca. 110 x 2.000 mm   \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 zum Anbinden des Schrankes an die Wand\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Obere Abdeckung Passblende\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 710 x 785 x 19 mm \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Obere Abdeckung\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = ca. 2.400 x 190 x 19 mm \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx313\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Eckwinkelblende ca. 110/60 x 2.000 mm  \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Obere Abdeckung Eckwinkelblende\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = ca. 960 x 850 x 19 mm \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx313\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit Ausschnitt f\'fcr Pfeiler\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Schrankwand\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02005[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrankwand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.800 x 600/850 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrank\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Dreht\'fcren, \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    2/3-verglast, mit Sicherheitsglas \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 Festboden, 4 verstellbare Fachb\'f6den\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrank\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 600 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr, \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    2/3-verglast, mit Sicherheitsglas\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 Festboden, 4 verstellbare Fachb\'f6den \line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Passblende, seitlich ca. 250 x 2.000 mm   \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 zum Anbinden des Schranks an die Wand\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Obere Abdeckung\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = ca. 1.800 x 250 x 19 mm \line\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Schrankwand\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02006[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green153\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medienzelle wandst\'e4ndig mit Wandlabortisch\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 3.000 x 850 x 900/2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus: \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medienzelle:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Medienzelle (wandst\'e4ndig)\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 3.000 x 100/300 x 2.000 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (Raster: 1x 600, 2x 1200 mm)\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 6 Profilgestelle T x H = 100 x 2.000 mm,\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    stabiles Stahl- oder Aluprofil pulverbe-\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    schichtet, mit h\'f6hennivillierbaren F\'fc\'dfen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Spritzschutz- und Installationswand\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x H = 3.000 x ca. 1.100 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (Raster: 1x 600, 2x 1200 mm)\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Kunststoff, zwischen den Profilgestellen \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 von OK Tischplatte bis OK Medienzelle \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Elektrokanal\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 75 x 150 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 aus Aluminium, rundum geschlossen mit \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 abnehmbarer Armaturenblende, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 in ca. 1.500 mm OKFF montiert\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ablageboden \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 300 x 30 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 kunststoffbeschichtet, mit passender Ein-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 h\'e4ngevorrichtung\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Glas-Ablageboden\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T = 1.200 x 150 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit passender Einh\'e4ngevorrichtung\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterbau LED-Lichtleiste, 1.800 \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 blendfrei unter dem Elektrokanal montiert,  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Ein-Aus-Schalter \par\pard\ql\f1\fs20\cf2\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Keramik-Tischplatte\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 3.000 x 750 x 30/37 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Verbundkeramik, Epoxi-Wulstrand und\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Beckenausschnitt\line\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterschrank 600, f\'fcr Netzverteiler \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterschrank 600, f\'fcr Propangasflasche\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    mit oberen und unteren L\'fcftungsgittern \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    in T\'fcr und / oder Korpus mit freiem \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    Querschnitt von gesamt mindestens \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    100 cm\'b2\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ger\'e4tenische 600\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Installations-Unterschrank 1.200\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Dreht\'fcren \line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sanit\'e4rausstattung:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abtropfgestell mit Auffangschale,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 560 x 145 x 615 mm, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Drahtgestell mit wei\'dfem Kunststoff\'fcberzug\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 38 St\'e4be, 7 B\'fcgel \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Einbaubecken aus Keramik \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = min. 380 x 380 x 250 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Sieb, Stopfen, \'dcberlauf und Geruchs-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 verschluss DN 50\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ablaufanschluss f\'fcr den Sp\'fclmaschine\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Einhand-Notdusche nach EN 15154-2,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit 2 breitstrahlenden Duschk\'f6pfen,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 integrierter R\'fcckflussverhinderer, sowie\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Druckschlauch und Halterung\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Mischbatterie, Druck-Ausf\'fchrung\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 Ventile, 1 schwenkbarer U-Auslauf mit \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    abschraubbarer Schlaucht\'fclle  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Durchlauferhitzer 6,5 kW\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 elektronisch gesteuert, 400 V 16 A\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Temperatur  35 - 45\'b0C \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Leistung ca. 3,7 l/min\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Durchlauferhitzer\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Durchlauferhitzer\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Systemtrenner 1/2", bis zur Kategorie 4, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 gem\'e4\'df EN 1717 (DIN 1988-100)\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB63}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld63}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld63}}{\*\bkmkend TB63}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB64}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld64}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld64}}{\*\bkmkend TB64}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ger\'e4teanschlussdose\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 im Unterschrank montiert\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Gasarmatur f\'fcr Allgas \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Verschlusskupplung und Steckt\'fclle\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Propangasflasche 5 kg ungef\'fcllt \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Druckminderventil\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Manometer und Anschlussschlauch\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Magnetventilsatz\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Zentrale Absperreinrichtung des Raumes \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 gem\'e4\'df DVGW G621    \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Doppel-Magnet-Ventil 3/4", mit Schmutz-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    f\'e4nger\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Absperreinrichtung mit Sicherheitseinrich- \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 tung gem\'e4\'df DVGW G621   \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Doppel-Magnetventil 3/4", mit Schmutz-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    f\'e4nger, Entl\'fcftungsventil und Drucksensor\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Elektroausstattung:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 6x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steckdose KS 230 V 16 A\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 3x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Leerdose mit Blindabdeckung \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 f\'fcr bauseitige Best\'fcckung \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zentraler Ein-Aus-Schalter f\'fcr Unterbau \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 LED-Lichtleisten\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steuereinheit:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Schl\'fcsseltaster EIN mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 und AUS-Taster\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Not-Aus-Taster\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster EIN-AUS mit Kontrollleuchte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Elektro- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Taster EIN-AUS mit Kontrollleuchte -Gas- \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Netzverteiler\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zur Aufnahme der nachstehend aufgef\'fchr- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 ten Einbauteile und einer zus\'e4tzlichen \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Platzreserve von min. 10 Prozent\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 FI-Schutzschalter 40 A / 0,03 A \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 allstromsensitiv Typ B\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Not-Aus-Schalteinheit mit Leistungsschalter  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 f\'fcr gesicherte Trennung nach DIN VDE  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 0100-723 /-537\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 \'dcberspannungsableiter Typ 2 nach DIN VDE \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 0100-443 /-534\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steuerrelais 230 V -Hauptschalter-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Hauptsch\'fctz 40 A / 230 V -Elektro-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steuerrelais 230 V -Gas-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 potentialfreie Anschl\'fcsse f\'fcr externe Not-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Aus-Taster\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Leitungsschutzschalter sind in ausreichender\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Menge vorzusehen.\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Dabei ist zu beachten, dass max. 4 Steckdosen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 230 V, bzw. 1 Steckdose 400 V pro Stromkreis\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 vorzusehen sind.\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Jede einzelne Position und jedes Ger\'e4t wird ein-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zeln abgesichert.\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Alle Einbauten des Raumes sind \'fcber den Netz-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 verteiler abzusichern. \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 F\'fcr nicht ausgeschriebene Raumausstattungen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 und Nachr\'fcstungen ist eine Reserve von 10 LS-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Schalter 1-polig 16 A und 1 LS-Schalter 3-polig\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 16 A vorzusehen.\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ger\'e4te:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterbau-Sp\'fclmaschine\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = ca. 600 x 575 x 820 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - aus Edelstahl\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Wasserverbrauch: bis 9 l \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Ger\'e4uschpegel: max. 46 dB \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Nachf\'fcllanzeige, Restlaufanzeige \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - AquaStop \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - mind. 5 Programme\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Ober- und Unterkorb Edelstahl aus dem \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        Laborprogramm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Edelstahl-Lochblechscheibe zum Schutz \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0        der Pumpe gegen Glasbruch\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Anschlusswert: max. 2,5 kW / 230 V\line\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Unterbau-Sp\'fclmaschine\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB65}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld65}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld65}}{\*\bkmkend TB65}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterbau-Sp\'fclmaschine\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB66}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld66}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld66}}{\*\bkmkend TB66}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 inkl. Zubeh\'f6rset f\'fcr Sp\'fclmaschine: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Edelstahl-Einsatz mit 15 Federhaken\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Edelstahl-Einsatz mit 28 Federhaken \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Edelstahl-Einsatz f\'fcr Bechergl\'e4ser \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Edelstahl-Einsatz f\'fcr ca. 200 Reagenzgl\'e4ser  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bis 165 mm, mit Deckel \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Edelstahl-Einsatz f\'fcr ca. 200 Reagenzgl\'e4ser  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bis 200 mm, mit Deckel \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Edelstahl-Einsatz f\'fcr Bechergl\'e4ser\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Medienzelle wandst\'e4ndig mit Wandlabortisch\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02007[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Tischabzug 1.200 nach EN 14175\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Entsorgungsauszug\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 900 x 2.750 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus:  \line\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abzugsaufbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abzugsaufbau\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 900 x 1.850 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Innenma\'dfe des Experimentierraums \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.050 x 700 x 1.500 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Prallw\'e4nde und 4 Stativstangenhalter, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Frontschieber mit 2 Querschiebern aus\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sicherheitsglas, Fallsicherung und Zusatz-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 stopp,  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Explosionsschutzklappe\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Abluftstutzen DN 200 mm aus PP\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 LED-Beleuchtung f\'fcr die Arbeitsfl\'e4che \line\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Tischplatte \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 750 x 37 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Verbundkeramik mit Epoxi-Wulstrand inkl.\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Beckenausschnitt\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abzugsunterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Installationszarge mit Elektrokanal\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 abgesaugter Unterschrank 1.200 mm \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Dreht\'fcren\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Mitteltrennwand\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 rechts: 1 verstellbarer Fachboden\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 links: 1 Ausziehfach mit Kunststoff-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 wanne f\'fcr die Entsorgung von ver-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 brauchten Chemikalien und Konzen-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 trationsresten, inkl. 2 passender\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Entsorgungsbeh\'e4lter, Trichter und \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Aufkleber \u8222?Entsorgungsauszug"\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Unterschrank-Dauerentl\'fcftung \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Abluftstutzen und Abluftf\'fchrung \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 aus PP, DN 70\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sanit\'e4rausstattung:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ablaufbecken \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Sieb und Geruchsverschluss DN 50 \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Wasserarmatur\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit einem Auslauf, abschraubbarer\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Schlaucht\'fclle und einem Digestorienventil \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Systemtrenner 1/2", bis zur Kategorie 4, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 gem\'e4\'df EN 1717 (DIN 1988-100)\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0      angeb. Fabrikat f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Systemtrenner\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Gasarmatur f\'fcr Allgas \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Verschlusskupplung, Steckt\'fclle und\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Digestorienventil\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Elektroausstattung: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Not-Aus-Taster \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Steckdose KS 230 V 16 A \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ausschalter 230 V 16 A  -Beleuchtung- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 \'dcberwachungsmodul nach EN 14175 \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Volumenstrom- mit optischem und akus-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 tischem Alarm, EIN-AUS Schaltung und\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 potentialfreiem Kontakt\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Abluftrohr-Wellflex 1.000 mm lang,  \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Anschlussstutzen DN 200 mm aus PP\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Tischabzug\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB63}{{\*\bkmkstart Feld63}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld63}}{\*\bkmkend TB63}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr Tischabzug\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB64}{{\*\bkmkstart Feld64}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld64}}{\*\bkmkend TB64}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 -Absauganlage bauseits-\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Tischabzug 1.200 nach EN 14175\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02008[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Schrankwand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 700 x 600/750 x 2.000 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus:\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Ger\'e4teeinbauschrank\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 600 x 600 x 2.000 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 oben:  1 Ger\'e4te-Einschubfach\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 unten: 1 Ger\'e4te-Einschubfach\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Einbau-K\'fchlschrank, integrierbar \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 550 x 550 x 880 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Deckplatte aus Frontmaterial\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Nutzinhalt K\'fchlraum: ca. 145 l\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - LED-Innenraumbeleuchtung\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - mind. 3 Abstellfl\'e4chen aus Sicherheitsglas    \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - T\'fcranschlag wechselbar \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - T\'fcranschlag gem\'e4\'df LV-Plan\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Anschlusswert: max. 100 W / 230 V\line\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Einbau-K\'fchlschrank\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Einbau-K\'fchlschrank\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Einbau-Gefrierschrank, integrierbar \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 550 x 550 x 880 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Deckplatte aus Frontmaterial \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Nutzinhalt: ca. 95 l \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - mind. 3 Gefriergutschubladen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - T\'fcranschlag wechselbar \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - T\'fcranschlag gem\'e4\'df LV-Plan\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 - Anschlusswert: max. 100 W / 230 V\line\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Einbau-Gefrierschrank\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB63}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld63}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld63}}{\*\bkmkend TB63}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Einbau-Gefrierschrank\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB64}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld64}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld64}}{\*\bkmkend TB64}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Passblende, seitlich ca. 100 x 2.000 mm   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zum Anbinden des Schrankes an den Pfeiler\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx313\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Obere Abdeckung Passblende\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = ca. 600 x 750 x 19 mm \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx313\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 mit Ausschnitt f\'fcr Pfeiler\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Obere Abdeckung\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = ca. 600 x 150 x 19 mm \par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Schrankwand\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02009[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Gefahrstoffschrankwand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 3.100 x 600/650/750 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 bestehend aus: \line\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 S\'e4ure-/Laugenschrank\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 600 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr (oben) \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    mit Aufkleber \u8222?S\'e4ure"\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr (unten) \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    mit Aufkleber \u8222?Laugen"\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Fachboden zur Trennung von Unter- \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    und Oberfach\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 4 ausziehbare Kunststoffwannen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Abluftstutzen auf der Schrankoberseite\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sicherheitsschrank EN 14470-1\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 600 x 650 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Feuerwiderstandswert: F 90, GS-Zeichen, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Au\'dfenkorpus aus pulverbeschichtetem \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Feinstahlblech\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Faltt\'fcr, mit austausch-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    barem Profilhalbzylinder, inkl. Schlie\'df-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    zustandsanzeige (rot/gr\'fcn)\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Warnaufkleber f\'fcr leicht entz\'fcndliche\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    Gefahrstoffe \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Zu- und Abluftstutzen mit im Brandfall   \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    selbstschlie\'dfenden Brandschutzventilen, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 6 Auszugswannen aus pulverbeschichtetem \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    Stahlblech, mit Selbsteinzug im Brandfall\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Bodenauffangwanne\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Erdungsanschluss auf der Schrankober-\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0         seite zug\'e4nglich\line\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Sicherheitsschrank\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB61}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld61}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld61}}{\*\bkmkend TB61}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Sicherheitsschrank\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB62}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld62}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld62}}{\*\bkmkend TB62}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen)\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Anpassblende zur optischen Integration an  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 nebenstehenden Schrank\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Druckgasflaschenschrank EN 14470-2\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 600 x 650 x 2.100 mm\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Feuerwiderstandswert: G 90, GS-Zeichen, \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Au\'dfenkorpus aus pulverbeschichtetem\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Feinstahlblech\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr, mit austausch-\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    barem Profilhalbzylinder\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Warnaufkleber mit Gasflaschensymbol\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Zu- und Abluftstutzen mit im Brandfall   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    selbstschlie\'dfenden Brandschutzventilen\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Montageschiene mit Flaschenhalter\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 klappbare Einrollrampe\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Erdungsanschluss auf der Schrankober-\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    seite zug\'e4nglich\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Lagerkapazit\'e4t: \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 Druckgasflaschen 50 l  \line\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Fabrikat f\'fcr Druckgasflaschenschrank\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB63}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld63}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld63}}{\*\bkmkend TB63}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 angeb. Typ oder Artikelnummer f\'fcr\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Druckgasflaschenschrank\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard{{\*\bkmkstart TB64}\plain\f1\fs20\cf1 \'09{{\*\bkmkstart Feld64}\plain\f1\fs20\cf1 '........................................'{\*\bkmkend Feld64}}{\*\bkmkend TB64}}\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 (vom Bieter auszuf\'fcllen) \line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Anpassblende zur optischen Integration\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 an nebenstehenden Schrank \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Flaschenwagen, kippsicher \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 f\'fcr 2x 10 l Druckgasflaschen D. 140 mm, \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Befestigungsm\'f6glichkeit der Flaschen,\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 Vollgummireifen\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Der Flaschenwagen kann in den Schrank  \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 eingestellt werden\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Chemikalien-/Giftschrank\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = 600 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abschlie\'dfbare Dreht\'fcr \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    mit Aufkleber \u8222?Chemikalien / Gift"\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 4 verstellbare Fachb\'f6den mit mind. 4 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    Glasauflage\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 2 Stufenaufs\'e4tze, 2-stufig\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 abgesaugtes Giftfach, \line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    mit separat abschlie\'dfbarer Dreht\'fcr\line\plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1 Abluftstutzen auf der Schrankoberseite\line\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Passblende, seitlich ca. 100 x 2.000 mm   \line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 zum Anbinden des Schranks an den Pfeiler\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 Obere Abdeckung\line\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\sb0\sa0 B x T x H = ca. 3.000 x 150/100 x 19 mm \par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Gefahrstoffschrankwand\par\pard}[end]
      [LangtextTB]J[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02010[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Abluftsammelrohr\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 f\'fcr bauseitige Absauganlage \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Abluftsammelrohr \line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 f\'fcr die Absaugverbindung aller Gefahrstoff-\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 lagerschr\'e4nke, zum Anschluss an das Ab-\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 luftrohr inkl. Schrankverbindungen, Drossel-\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 klappen, je Schrank ein Messpunkt und ein\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sammelmesspunkt f\'fcr das gesamte Abluft-\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 sammelsystem (Durchmesser Messspunkte\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 jeweils ca. 10 mm, inkl. Stopfen)\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 \'dcberwachungsmodul \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit optischem und akustischem Alarm und\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 EIN-AUS-Schaltung\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 AP-Steckdose, Schuko, Klappdeckel\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 funktionsfertig montiert und angeschlossen\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Abluftsammelrohr\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02011[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrankwand \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 3.700 x 600/750 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 3x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schrank\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.200 x 600 x 2.000 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 2 abschlie\'dfbare Dreht\'fcren, \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    2/3-verglast, mit Sicherheitsglas \line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1 Festboden, 4 verstellbare Fachb\'f6den\line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x Passblende, seitlich ca. 100 x 2.000 mm   \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0      zum Anbinden des Schranks an den Pfeiler\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x Passblende, seitlich ca. 350 x 2.000 mm   \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0      zwischen Pfeiler und Wand\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx313\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Obere Abdeckung Passblende\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = ca. 850 x 750 x 19 mm \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx313\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit Ausschnitt f\'fcr Pfeiler\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Obere Abdeckung\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = ca. 3.600 x 150 x 19 mm \line\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Schrankwand\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02012[end]
     [Menge]2,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Schreibtisch, beweglich\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.600 x 700 x 750 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischplatte:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Kunststoff-Tischplatte \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 1.600 x 700 x 30 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit Melaminharz (HPL) belegt und PP-Kante\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterbau:\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Tischgestell mit 4 F\'fc\'dfen und oberem Zar-\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 genrahmen\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Unterschrank, fahrbar \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 B x T x H = 450 x 600 x 650 mm\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 4 Schubk\'e4sten mit Zentralverschluss\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0     \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 4 Rollen, davon 2 feststellbar\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Schreibtisch, beweglich\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02013[end]
     [Menge]2,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Lehrerdrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 h\'f6henverstellbar mit Gasdruckfeder\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sitzh\'f6he stufenlos verstellbar von \par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx342\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 ca. 420 - 550 mm \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit 5 Auslegern und Rollen f\'fcr Hartb\'f6den \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sitz und R\'fcckenlehne gepolstert\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 R\'fcckenlehne in H\'f6he und Neigung verstellbar\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Armlehnen h\'f6henverstellbar\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Lehrerdrehstuhl mit Armlehnen, gepolstert\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
    #begin[Position]
     [OZ]02014[end]
     [Menge]1,000[end]
     [ME]Stüc[end]
     #begin[KatZuord]
      [KatNam]KatKgr[end]
      [KatBez]DIN276_18[end]
      [KatSchl]473[end]
     #end[KatZuord]
     #begin[Beschreibung]
      [Langtext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}{\f1\fnil Verdana;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Sicherheitseinrichtung\par\pard\ql\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tx330\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 bestehend aus: \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Erste-Hilfe-Schrank DIN 13157 C\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit Sicherheitsschloss, Erste-Hilfe Auf-\line\plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 kleber und F\'fcllsortiment \line\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Spezialbeh\'e4lter, rot \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Glasfaser-L\'f6schdecke, DIN 14155 \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 Paar Feuerschutz-Handschuhe \line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 L\'f6schsandsch\'fctte Metall, rot lackiert, 10 l\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0    \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 mit schr\'e4ger \'d6ffnung und Klappdeckel\line\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 1x \plain\f0\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0\tab\plain\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 L\'f6schsand-Erstbef\'fcllung\line\line\plain\b\f1\fs20\cf1\ri4600\sb0\sa0 - Feuerl\'f6scher bauseits -\par\pard}[end]
      [Kurztext]{\rtf1\ansi {\fonttbl{\f0\fswiss Arial;}}{\*\generator IBBR_GXConverter 2021.08.25;}\pard\ql\fs20\sb0\sa0\plain\fs20 Sicherheitseinrichtung\par\pard}[end]
     #end[Beschreibung]
    #end[Position]
   #end[LVBereich]
  #end[LV]
 #end[Vergabe]
#end[GAEB]153|410
