<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.2</Version>
    <VersDate>2013-10</VersDate>
    <Date>2025-12-18</Date>
    <Time>12:25:54</Time>
    <ProgSystem>BUILDUP</ProgSystem>
    <ProgName>BUILDUP v30.0.0.0</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>2267</NamePrj>
    <LblPrj>Dreifeldsporthalle Weener</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
      <SubmLoc></SubmLoc>
    </AwardInfo>
    <OWN>
      <Address>
        <Name1>Landkreis Leer</Name1>
        <Name2>- Gebäudemanagement III/23 -</Name2>
        <Street>Bergmannstr. 37</Street>
        <PCode>26789</PCode>
        <City>Leer</City>
        <Country>DE</Country>
        <Phone>+49 (491)  926 -0</Phone>
        <Fax>0491- 926 1388</Fax>
        <Email>rechnungen@lkleer.de</Email>
        <Bank>
          <LblBank></LblBank>
          <BRNo></BRNo>
          <AcctNo></AcctNo>
          <BIC></BIC>
          <IBAN></IBAN>
        </Bank>
      </Address>
      <DPNo></DPNo>
      <AwardNo></AwardNo>
      <AddText>
        <DetailAddText>
          <p>
            <span>Leitweg-ID=03457-0-81</span>
          </p>
          <p>
            <span>Email=eRechnung@niedersachsen.de</span>
          </p>
          <p>
            <span>Ansprechpartner=Mitarbeiterinnen: Frau Goemann / Frau Gluchow</span>
          </p>
          <p>
            <span>Versicherungsnehmer=Kahnert, Martens PartGmbB</span>
          </p>
        </DetailAddText>
      </AddText>
    </OWN>
    <CnstSite>
      <Address>
        <Name1>Dreifeldsporthalle Weener</Name1>
        <Name2></Name2>
        <Street></Street>
        <PCode></PCode>
        <City></City>
        <Country></Country>
        <Phone></Phone>
        <Fax></Fax>
        <Email></Email>
        <Bank>
          <LblBank></LblBank>
          <BRNo></BRNo>
          <AcctNo></AcctNo>
          <BIC></BIC>
          <IBAN></IBAN>
        </Bank>
      </Address>
    </CnstSite>
    <BoQ ID="R_678_777ED22472E64AD4811ABDE885621E56">
      <BoQInfo>
        <Name>326</Name>
        <LblBoQ>Tischlerarbeiten</LblBoQ>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Index</Type>
          <LblBoQBkdn></LblBoQBkdn>
          <Length>1</Length>
          <Num>No</Num>
          <Alignment>left</Alignment>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="E_678_A1F8A372AE7D4C7B80313C030C56D381" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Allgemein</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Remark ID="H_678_52F75150681E4E989074726C73223DD9_VORTEXT">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Bauherr</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">				Landkreis Leer, Bergmannstraße 37, 26789 Leer</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Objektdaten</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Maßnahme:	</span>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	Ersatzneubau einer Dreifeldsporthalle für eine Zweifeldhalle am</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">		Schulstandort der Grund- und Oberschule in Weener</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Objekt</span>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">:		Sporthalle Weener, Komm.-Hesse-Straße 19c, 26826 Weener</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Grundstück:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">		Stadt Weener</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">		Flur 20</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">		Flurstücksnr. 67/17 (Sporthalle)</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">		amtl. Fläche 7.983 m²</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Gebäudekennzahlen:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">				BGF Bruttogrundfläche: 2.671 m²</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">				NRF Nettoraumfläche: 2.348 m²</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">				BRI Bruttorauminhalt: 21.561 m³</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Hauptabmessungen:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Länge x Breite:	ca.	57,5 m x 46,5 m</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Traufhöhe:	ca.	4,8 m bzw. 10,8 m (einschl. Attika)</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Konstruktion:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Neubau einer Sporthalle in Massivbauweise mit Trapezblecheindeckung auf Spannbetonbindern. Eingeschossige Anbauten in Massivbauweise mit Stahlbetonflachdach.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Aussteifung erfolgt durch fußeingespannte Stahlbetonwände sowie Wand- und Deckenscheiben. Die Dachscheiben der eingeschossigen Anbauten werden hierfür an die Wände der Halle angeschlossen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Flachgründung auf einer Sohlplatte mit Fundamentverstärkungen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Baustoffe (Mindestanforderungen):</span>
                      </p>
                      <table org="TAB">
                        <tr>
                          <td style="width:85;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mauerwerk:</span>
                            </p>
                          </td>
                          <td style="width:160;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">SFK 12 DM; SFK 20 DM</span>
                            </p>
                          </td>
                          <td style="width:74;">
                            <p style="text-align:left"/>
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td style="width:85;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Betongüte:</span>
                            </p>
                          </td>
                          <td style="width:160;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">C 25/30XC3</span>
                            </p>
                          </td>
                          <td style="width:74;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(Decken)</span>
                            </p>
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td style="width:85;">
                            <p style="text-align:left"/>
                          </td>
                          <td style="width:160;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">C 30/37 XC3</span>
                            </p>
                          </td>
                          <td style="width:74;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(Wände)</span>
                            </p>
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td style="width:85;">
                            <p style="text-align:left"/>
                          </td>
                          <td style="width:160;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">C 50/60</span>
                            </p>
                          </td>
                          <td style="width:74;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(FT-Binder)</span>
                            </p>
                          </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td style="width:85;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Baustahl:</span>
                            </p>
                          </td>
                          <td style="width:160;">
                            <p style="text-align:left">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">S 235</span>
                            </p>
                          </td>
                          <td style="width:74;">
                            <p style="text-align:left"/>
                          </td>
                        </tr>
                      </table>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Lastannahmen:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wind gemäß DIN EN 1991-1-4 (12/2010), Zone: 3 (Binnenland)</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schnee gemäß DIN EN 1991-1-3 (12/2010), Zone: 1 </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(Norddeutsche Tiefebene) PV-Anlage: Lig = 0,3 kN/m2</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Baugrund, Gründung:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gemäß dem vorliegenden Bodengutachten stehen als Baugrund tragfähige Sande an. Diese werden durch Tonböden unterlagert.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es wird ein Bemessungsgrundwasserstand von ca. 1,0 m unter GOK angegeben. Die innerhalb der statischen Berechnung angesetzten Werte von sR, d = 240 kN/m2 mit einem Bettungsmodul von 25 MN/m3 stehen in guter Übereinstimmung mit den vorhandenen Böden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes, die Höhe des Grundwasserspiegels und die Zulässigkeit der auftretenden Baugrundbelastungen sind örtlich zu prüfen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Brandschutz:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gemäß dem vorliegenden Brandschutzkonzept handelt es sich um einen Sonderbau der Gebäudeklasse 3. Es handelt sich hierbei um einen Brandabschnitt, welcher mittels Trennwände in Teilnutzungseinheiten unterteilt wird. Aufgrund des gewählten Aussteifungssystems sind die Wände und Decken in feuerhemmender Qualität (R30) auszuführen. Die Spannbetonbinder im Bereich der Sporthalle unterliegen keiner brandschutztechnischen Anforderung und sind daher nicht in R30-Qualität herzustellen.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span>Objektdaten</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="H_678_03ECEC658CB8469A847D552A4958C135_VORTEXT">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1. Allgemeine Vorbemerkungen </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1 Allgemeine Baubeschreibung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1.1 Bauvorhaben</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Stadt Weener und der Landkreis Leer planen aufgrund der Zusammenlegung zweier Schulstandorte den Neubau einer Dreifachsporthalle an der Grund- und Oberschule Weener in der Komm.-Hesse-Straße 19c, 26826 Weener. Hierfür wurde das benachbarte unbebaute Flurstück 67/17 (Flur 20) gewählt, das nur durch den Benigaweg vom Schulgelände getrennt ist und zu Fuß erreichbar ist.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Neubau auf diesem Grundstück umfasst eine Dreifachsporthalle mit einem Multifunktionsraum, einer Besuchertribüne und Nebenräumen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Hauptnutzung der Sporthalle ist für schulische Zwecke vorgesehen, wobei auch außerschulische Nutzungsmöglichkeiten für lokale Sportvereine sowie kulturelle, integrative und soziale Projekte geplant sind. Die vorrangige Verwendung liegt jedoch beim Schulsport. Die Ausstattung wird nach den Richtlinien für Spielstätten und Hallenstandards der DIN 18032 entsprechend der Hallengröße geplant. Diese Norm regelt jedoch nicht die Art und den Umfang der Ausstattung. Das Raumprogramm sieht eine Dreifachsporthalle mit den Maßen 45 m x 27 m und einer lichten Raumhöhe von 7 m vor.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich wird die Dreifachsporthalle mit einer Tribüne ausgestattet, die Platz für etwa 150 Sitzplätze bietet. Es wird keine Versammlungsstätte geplant.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Tragwerk besteht aus Spannbetonbindern und tragenden Stahlbetonkragwänden ohne Einzelstützen. Die Wände werden in Ortbeton hergestellt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Dachflächen werden mit der maximal möglichen Anzahl an PV-Modulen bestückt. Zudem werden zwei Lüftungsanlagen auf dem Dach installiert. Das gesamte Dach wird außerdem mit einer EPS-Dämmung versehen. Die Gebäudehöhe wurde mit OKFF +2,00 m NHN festgelegt. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1.2 Bauphasen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">I. Bauvorbereitende Arbeiten</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Als vorbereitende Maßnahmen werden die Kanalleitungen auf dem Baufeld verlegt, sowie Rückbau und Abbrucharbeiten stattfinden. Das Gelände wird für die Hochbauarbeiten und die späteren Pflasterarbeiten vorbereitet.</span>
                        <br></br>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">II. Neubau Sporthalle</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Vorbereitung des Baugrundstücks wird mit einer Bodenauffüllung inkl.Verdichtungsnachweis und Nachweise mittels Plattendruckversuche hergestellt.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluss der bauvorbereitenden Arbeiten wird die Sporthalle mit einem Tragwerk aus Stahlbetonbauteilen und Stahlbetonbindern errichtet.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1.3 Termine, Ausführungszeiten, Fristen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die nachstehenden Termine bilden grobe Zeiträume ab, die der Orientierung dienen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Bauvorbereitenden Arbeiten: 2./3. Quartal 2025</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Baubeginn Sporthalle: 3./4. Quartal 2025</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fertigstellung: Q4 2026 / Q1 2027</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die spezifischen Ausführungstermine sind in den Ausschreibungsunterlagen angegeben oder werden zusätzlich mit dem Auftragnehmer vereinbart. Sie gelten als vertraglich zugesichert.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1.4 Angaben zur Baustelle</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schulbetrieb</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Schulbetrieb wird für die Dauer der Baumaßnahme auf dem Nebengelände weiter fortgeführt. Daher ist die Baustelle durch alle Gewerke stets geschlossen zu halten, um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten. Lärmintensive Arbeiten sind aus schulorganisatorischen Gründen immer zuvor mit der Objektüberwachung abzustimmen und eine Woche vor Ausführung anzukündigen. Insbesondere sind die Abschlussprüfungen der Schule zu berücksichtigen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Folgende Betriebszeiten sind auf dem gegenüberliegenden Schulgelände zu beachten:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schule: montags - freitags 7:40 Uhr - 15:00 Uhr</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ferienzeiten:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">2025</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herbstferien		13.10. - 26.10.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Weihnachtsferien	22.12.- 05.01.2026</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">2026</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Winterferien		02.02.- 03.02.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Osterferien		23.03.- 07.04.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Pfingstferien		15.05. u. 26.05.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sommerferien	02.07. - 12.08.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Herbstferien		12.10. - 24.10.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Weihnachtsferien	23.12.- 09.01.2027</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1.5 Zufahrt zur Baustelle</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Baustelle wird im öffentlichen Raum über die B436 abgehend in den Beningaweg  zum Bauvorhaben erschlossen. Von der B436 zum Baufeld ist eine neue Zufahrt im Verlauf des Beningaweg gebaut. Als Alternative kann auch von B436 über die Rostocker Straße und die Berliner Straße zur Rückseite des Baufeldes gefahren werden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lagerflächen für Materialien, Container etc. sind auf dem Grundstück z.T. vorhanden und sind im Rahmen des Bauanlaufgespräches mit dem Bauherrenvertretern und der Objektüberwachung abzustimmen und auszuweisen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ACHTUNG: Es wird empfohlen, dass der Bieter sich vor Abgabe seines Angebots mit der Anfahrtsituation vertraut macht und die Zuwegung bei einem Vor-Ort-Termin überprüft.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Abmessungen der einzelnen Bauteile sind im Einklang mit den Anliefermöglichkeiten abzustimmen und im kalkulierten Angebot zu berücksichtigen. Etwaige Umladevorgänge sind mit dem Angebot abgedeckt und werden nicht gesondert vergütet.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verkehrsführung, Verkehrssicherung:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Bauarbeiten ist gemeinsam mit dem AG unter Einbezug der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde (Fachgruppe Sicherheit und Ordnung) das Einvernehmen eventueller Einschränkungen, Umleitungen und sonstiger verkehrsregelnder Maßnahmen herzustellen. Die diesbezüglichen Ortstermine und Gespräche sind vom AN zu veranlassen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dem Auftragnehmer obliegt die allgemeine Verkehrssicherungspflicht. Alle Maßnahmen, die zum Schutze des Straßenverkehrs sowie zur Sicherung der Baustelle erforderlich werden, sind vom AN durchzuführen und die verkehrsbehördlichen Anordnungen einzuholen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Baustellenzufahrt ist für eine Feuerwehrzufahrt (6,00 m breit) hergerichtet, linksseitig davon befinden sich auf der BE-Fläche 90°-Einstellplätze. Die Zufahrt der Feuerwehr über die Baustellenzufahrt, ist mittels Bauzauntor, einer Kette mit Vorhängeschloss und einem Zahlencode außerhalb der Arbeitszeiten geschlossen zu halten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Zufahrtstraße muss stets freigehalten werden, darf aber von Bau-Fahrzeugen genutzt werden. Die Baustellenzufahrt darf nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren werden. Auf die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern ist im besonderen Maße Rücksicht zu nehmen, da die Baustellenzufahrt den Schulweg kreuzt und ein Fuß und Radweg parallel verläuft.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Baustellenzufahrt darf nicht durch Parkende Autos, Materiallagerung o.ä. versperrt werden, ein durchfahren von Rettungskräften und der Feuerwehr muss während der gesamten Bauphase möglich sein. Fahrzeuge sind auf den ausgewiesenen Flächen zu parken </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Kosten für Transportwege, das Fahren im Schritttempo, das Öffnen und Schließen von Bauzäunen, sind in der Kalkulation zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet. Entstehen beim Transport von Baustoffen Verschmutzungen auf öffentlichen Wege- und Verkehrsflächen, so hat der AN diese umgehend als Nebenleistung zu beseitigen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, wird der AG nach einer Mahnung mit einer Fristsetzung von 24 Stunden die Ersatzmaßnahme zu Lasten des AN veranlassen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es ist sicherzustellen, dass während der Bauausführung Flächen und Umfahrten oder Zufahrten für die Feuerwehr nicht versperrt werden. Gleiches gilt für Unterflur- und Überflurhydranten sowie Löschwasserbrunnen. Gleiches gilt für Öffentliche Gehwege, Hauseingänge, Grundstückseinfahrten und -eingänge.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anlagen und Gegebenheiten im Baubereich:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Baustellenbereich sind folgende schutzbedürftige Anlagen vorhanden, auf die Rücksicht genommen werden muss:</span>
                      </p>
                      <ul style="text-align:left;">
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schule in Betrieb</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wohnbebauung</span>
                        </li>
                      </ul>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1.6 Bekannte oder vermutete Hindernisse</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die untersuchte Fläche wird derzeit als Grünland genutzt. Auf der Fläche befinden sich weiterhin zwei eingezäunte Brunnen. Im Zuge der Baumaßnahme liegen die zwei Brunnen im Bereich der geplanten Turnhalle. Diese werden vor Baubeginn vom Bauherren fachgerecht ausgebaut und entsorgt. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ansonsten sind keine weiteren Hindernisse bekannt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1.7 Kampfmittel</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Die vorliegenden Luftbilder wurden auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen  etc.) gefunden werden, benachrichtigt der AN umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des LGLN.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1.8 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten finden parallel zu den Rohbau- und Ausbauarbeiten auf der Baustelle statt. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Notwendige Abstimmungen und Koordination des Bauablaufs mit anderen Gewerken auf der Baustelle Kurzzeitige Behinderungen durch andere Gewerke können nicht ausgeschlossen werden und sind bei der Kalkulation der Angebotspreise zu berücksichtigen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten sind rechtzeitig mit einem 14-tägigen Vorlauf und eng mit den Firmen vor Ort und der Bauüberwachung abzustimmen, um eigene Arbeitsunterbrechungen oder Behinderungen Dritter zu vermeiden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1.9 Sichtbetonflächen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sichtbetonflächen im Gebäude sind als solche gekennzeichnet. Markierungen an Sichtbetonwänden sind nicht zulässig!</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2 Baustelleneinrichtung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2.1 Baustelleneinrichtung, allgemein</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Baustelleneinrichtung ist nach DIN 18299 eine Nebenleistung und wird, sofern nicht anders angegeben, nicht gesondert vergütet. (s. a. Leistungspositionen) Flächen für die Baustelleneinrichtung stehen nur innerhalb des Baugeländes zur Verfügung. Die Baustelleneinrichtung einschl. Lagerflächen ist mit der Bauleitung im Vorwege abzustimmen. Befestigte Flächen für die Baustelleneinrichtung werden durch den Auftraggeber nicht gesondert zur Verfügung gestellt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Bestimmungen der Arbeitsstättenrichtlinie und Baustellenverordnung sind einzuhalten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zur örtlichen Überprüfung der Maßtoleranzen durch die Bauleitung sind Vermessungsinstrumente, bereit zu halten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zur Anlieferungs- und Lagerzwecken wird eine geschotterte Fläche auf dem Gelände bereitgestellt (siehe Baustelleneinrichtungsplan). </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das gesamte Grundstück wird durch einen gestellten Bauzaun gesichert. Der Verschluss des Bauzaunes ist werktäglich durch die Firmen vor Ort sicherzustellen. Bauzauntore sind nach Feierabend abzuschließen. Offene Bereiche im Bauzaun sind der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich mitzuteilen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es erfolgt kein Transport durch den Auftraggeber. Das Abladen, Lagern und der Transport von Material und erforderlicher Hilfsmittel liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers und ist bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Plätze für Baucontainer, Aushub- und Materialablagerung, Mischplätze usw. sind grundsätzlich mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen und so anzuordnen, dass während der Bauzeit erforderliche Rohrverlegungsarbeiten, die Arbeiten anderer Auftragnehmer und der Verkehr auf der Baustelle nicht behindert wird. Nach Abschluss der Arbeiten ist die ursprüngliche Qualität wieder herzustellen. Beschädigungen und Verschmutzungen von Straßen, Wegen, Leitungen und Grünflächen durch den AN müssen auf eigene Kosten beseitigt werden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2.2 Baustellenabsicherung </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Arbeitsbereiche sind mit festen Absperrungen zu den in Betrieb bleibenden Teilen der umliegenden Verkehrsflächen hin abzusichern (Bauzäune, Absperrschranken, Absperrbarken, Beschilderung, keine Flatterbänder). Der Auftragnehmer (AN) hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, die zur Sicherung der Baustelle und zum Schutz von Personen und Sachen auf und neben dem Baufeld während der Durchführung der Arbeiten im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften und der Straßenverkehrsordnung erforderlich sind. Die dafür erforderlichen Genehmigungen, Kennzeichnungen, Beschilderungen, Absperrungen und Schutzeinrichtungen einschl. Beleuchtung sind vom AN während der Verwendung im Verlauf der Bauzeit zu stellen und zu unterhalten. Der AN hat den Auftraggeber (AG) von allen Ansprüchen Dritter, die mit der Sicherung der Baustelle in Verbindung stehen, freizuhalten. Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter voller Verantwortung zu ergreifen. Er haftet für sämtliche aus der Unterlassung solcher Maßnahmen dem AG erwachsenden unmittelbaren und mittelbaren Schäden und verpflichtet sich, den AG von allen gegen diesen etwa erhobenen Ansprüchen, die durch ungenügende Sicherung der Baustelle herbeigerufen werden können. Den AG trifft im Verhältnis zu dem Unternehmer keinerlei Sicherungspflicht und zwar unbeschadet der im übrigen vorbehaltenen Bauüberwachung. Der AN hat seine Arbeiten und sein Material vor Diebstahl und Beschädigungen zu schützen. Der AG haftet nicht für Diebstahl auf seinem Gelände. Der AN ist verpflichtet seine Arbeiten mit anderen am Bau beteiligten Unternehmen abzustimmen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2.3 Schutz des Materials </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat die gelieferten Bauteile und die ausgeführten Arbeiten vor Beschädigung und Diebstahl, bis zur Übernahme und Abnahme durch den Bauherrn zu schützen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2.4 Entsorgung &amp; Baureinigung </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Entsorgung von Abbruchmaterial und die Gestellung der erforderlichen Container erfolgt, wenn nicht im Leistungsverzeichnis anders beschrieben, durch den Auftragnehmer (AN). Der Transport von der Baustelle zum Container erfolgt ebenfalls durch den AN. Anfallender Bauschutt, Abfall einschließlich Verpackungsmaterial aus dieser Bauleistung, ist täglich auf Kosten des Auftragnehmers (AN) abzufahren und vorschriftsmäßig zu entsorgen. Wird diese Vereinbarung während der Bauausführung nicht eingehalten, so erfolgt die Beseitigung des Bauschutts durch die Bauleitung zu Lasten des AN. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Baustelle ist bei Abschluss der Arbeiten besenrein zu hinterlassen, alle Verunreinigungen sind zu beseitigen. Benutzte Flächen und Wege sind in den ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß wieder herzurichten. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2.5 Baustrom und Bauwasser </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Energie wie Wasser und Strom werden bauseits gestellt. Es ist jedoch Sache des Auftragnehmers sich die notwendigen Anschlüsse und Versorgungsleitungen von der Anschlussstelle zur Verwendungsstelle zu schaffen. Die Kosten für die Unterhaltung dieser Leitungen liegen in der alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers. Die Leitungen sind so zu verlegen, dass es zu keiner innerbetrieblichen Störung kommt. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2.6 Sonstige Anschlüsse</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle weiteren Anschlüsse sind Angelegenheit des Auftragnehmers. Anschlüsse für Telekommunikation und EDV sind vom Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beschaffen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2.7 Vorhandene Abwasser- und Versorgungsleitungen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat sich eigenverantwortlich vor Beginn der Baumaßnahme zu vergewissern, dass durch die Baumaßnahme keine Ver- oder Entsorgungsleitungen berührt werden bzw. im Bereich der Baumaßnahme vorhanden sind. Vorhandene Ver- oder Entsorgungsleitungen dürfen nicht überbaut oder beschädigt werden. Evtl. notwendige Maßnahmen zum Schutz der Ver- oder Entsorgungsleitungen sind vor Ort mit den jeweiligen Versorgungsträgern (z.B. EWE, OOWV, Deutsche Telekom, Amt für Stadtentwässerung etc.) abzustimmen. Sollten Beschädigungen oder Zerstörungen durch das Verschulden des AN entstehen, gehen alle Kosten (auch Folgeschäden) zu Lasten des Verursachers.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für Einweisungen bezüglich vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen ist in jedem Falle vor Ausführung der Arbeiten rechtzeitig der Auftraggeber oder die örtliche Bauleitung hinzuzuziehen. Gleiches gilt für Havarien, Störungen, bzw. erforderliche Um- und Abschaltungen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Bereich der Staukanäle/Rigolen dürfen Punktlasten, z. B. bei Abstützung im Laufe der Bauarbeiten nicht aufgebracht werden. Der AN informiert sich rechtzeitig vor Aufnahme der Bautätigkeit über die Lage der Staukananäle/Rigolen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2.8 Besondere Vorgaben für die Entsorgung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sofern nicht gegenteilig beschrieben, sind zu räumende Materialien und Abfälle entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG zu lagern, zu sortieren und zu entsorgen. Die Entsorgung hat täglich zu erfolgen. Die Baustelle ist ständig frei von Verpackungsmaterial und Bauabfällen zu halten. Der AN hat den Nachweis für eine ordnungsgemäße Entsorgung nach allen gesetzlichen Vorschriften zu erbringen. Die Kosten der Entsorgung sind in die einzelnen Leistungspositionen einzurechnen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.2.9 Baustellen WC</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Bereitstellung der Baustellen-WC-Anlage erfolgt durch den beauftragten Rohbauunter- nehmer. Die Nutzung dieser Einrichtung ist auch durch andere auf der Baustelle tätige Unternehmen im Rahmen einer Mitbenutzung gestattet.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Mitbenutzung verpflichtet zur pfleglichen Behandlung der Einrichtung. Bei unsachgemäßer Nutzung, mutwilliger Beschädigung oder erheblicher Verunreinigung der bereitgestellten Anlagen behält sich der Auftraggeber das Recht vor, die verursachten Reinigungs- oder Instandsetzungskosten dem Verursacher in Rechnung zu stellen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Sauberkeit ist fortlaufend sicherzustellen, um einen hygienegerechten Baustellenbetrieb zu gewährleisten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3 Umweltschutz</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3.1 Umweltschutz, allgemein</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Arbeiten mit Geruchsbelästigung, Lärm- und Staubentwicklung mit größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Anwohner, die Umwelt und den laufenden Schulbetrieb auszuführen. Bei der Durchführung der Arbeiten hat der Auftragnehmer bezüglich der vorgesehenen bzw. von ihm verwendeten Produkte alle nationalen und EU-Gesetze zum sicheren Umgang mit Stoffen einzuhalten. Insbesondere sind zu beachten:</span>
                      </p>
                      <ul style="text-align:left;">
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die für das Gewerk zutreffenden Technischen Regeln Gefahrenstoff (TRGS)</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicherheitsdatenblätter gem. EU-Richtlinie 91/155/EWG D6 BVB - H 10-2012 Seite 6 von 6 (01/2013)</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Sicherheitsdatenblätter sind der Bauleitung des AG unaufgefordert vor Ausführungsbeginn zu übergeben</span>
                        </li>
                      </ul>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3.2 Gewässerschutz</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Hinsichtlich des Lagerns, Abfüllens und Umschlagens von Gefahrstoffen wie Kraftstoffen, Ölen,</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schmiermitteln oder sonstigen wassergefährdenden Stoffen sind die einschlägigen Umwelt- und</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicherungs-Vorschriften zu beachten.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Plangebiet liegt im Trinkwasserschutzgebiet für die Wassergewinnungsanlage des</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wasserversorgungsverbandes Rheiderland - Schutzzone IIIA. Der vorbeugende</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Grundwasserschutz hat größte Bedeutung. Auf die Verbote und Genehmigungsvorbehalte des</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">§ 5 der Verordnung für die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für die</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wassergewinnungsanlagen (Brunnen I und VIII) des Wasserwerks Weener des</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wasserversorgungsverbandes Rheiderland wird hingewiesen.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es gilt ein Verbot der Verwendung von wassergefährdenden auswaschbaren Materialien zum</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Straßen-, Wege- oder Wasserbau.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die landesweite SchuVO und der vorbeugende Grundwasserschutz gemäß den Technischen</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Regeln DVGW-Arbeitsblatt W 101 sind zu beachten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3.3 Schutz von Bäumen, Vegetation und Bauwerken</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die vorhandene Baum- und Bausubstanz und nicht zu bearbeitende Verkehrs- und Vegetationsflächen sind geeignet zu schützen. Der AN haftet in vollem Umfang für alle Schäden und Nachfolgeschäden, die durch seine Arbeiten, die seiner Nachunternehmer oder durch Nichtbeachten der einschlägigen Vorschriften entstehen, zu vermeiden. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn und während der gesamten Bauzeit wird der verbleibende Baumbestand in seinem Wurzelbereich (Kronentraufbereich plus 1,50 m nach allen Seiten) durch einen ortsfesten, mindestens 2,0 m hohen Bauzaun geschützt (gemäß DIN 18 920, Schutz von Bäumen auf Baustellen). Der Bauzaun wird durch den Bauherrn als Vorabmaßnahme aufgestellt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Wurzelbereich umfasst nach DIN 18 920 den Kronentraufbereich plus 1,50 m.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befristete Belastungen des Wurzelbereichs der Bäume für die Baustellenzufahrt sind nur in wurzelschonender Bauweise zulässig. Zur Druckverteilung ist z.B. ein Vlies zu verwenden und mit einer mindestens 20 cm starken Schicht aus dränschichtgeeignetem Material abzudecken. Hierauf ist eine feste Auflage aus Bohlen, Lastverteilungsplatten oder ähnlichem zu legen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume und Hecken dürfen keine Abgrabungen, Aufschüttungen, Bodenbefestigungen und Materiallagerungen vorgenommen werden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3.4 Schutzgebiete oder Schutzzeiten</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Beschränkung der Schallimmission ist entsprechend den örtlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Es sind die gesetzlichen Ruhezeiten einzuhalten. Für das Bauvorhaben sind Maschinen einzusetzen, die der 15. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immisionsschutzgesetzes (Baumaschinenlärm-VO-15.BlmSchV) entsprechen. Die TA-Baulärm ist zu beachten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3.4.1 Konzept Lärmarme Baustelle</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vorgabe der Baustelle: Der durch die Bauprozesse verursachte Lärm liegt nachweislich und dauerhaft unterhalb des Grundgeräuschpegels der Umgebung oder die in den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen formulierten Anforderungen wurden nachweislich eingehalten. Die Einhaltung der Bundes- und Landes-Immissionsschutzgesetze inkl. der zugehörigen Verordnungen und Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm werden kontrolliert (u.a. Prüfung des Einsatzes lärmarmer Baumaschinen, Einhaltung von Schutzzeiten) und dokumentiert.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es sind Informationen für Anwohner und Nachbarn sowie die Aufsichtsbehörde bereitzustellen, insbesondere bei ungewöhnlich starkem Baulärm, der nicht vermieden werden kann.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3.4.2 Maßnahmen zum Schallschutz</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Während der Bauphase bis zur Schließung der Fassaden, aber auch während der Herstellung der Außenanlagen, wird durch den Einsatz von schwerem Gerät eine wahrnehmbare Geräuschentwicklung stattfinden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es werden durch den Bauherren umfassende Schutzmaßnahmen ergriffen:</span>
                      </p>
                      <ul style="text-align:left;">
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Aufstellen der Abfall- (Stein, Metall, Papier, Glas, etc) und Mannschaftscontainer auf der wohnbebauungsfernen Gebäudeseite</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es werden bewusst lärmarme Bauverfahren gewählt: Schallpegelbeschränkungen von Baumaschinen, Einhausung von Geräten, etc.. Der genaue Einsatz ergibt sich im Laufe der Planungen und wird den Abläufen entsprechend laufend angepasst.</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zeitliche Einschränkungen des Baustellenbetriebes halten die Lärmbelastung zudem so gering wie möglich. Grundsätzlich kann montags bis samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr gearbeitet werden. Lärmintensive Arbeiten werden unter der Woche zwischen 08:00 und 12:00 Uhr, sowie 13:00 und 16:00 Uhr ausgeführt. Sie fallen nicht fortlaufend über den gesamten Arbeitstag an, sondern werden punktuell, also in zeitreduzierter Art.</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es finden in regelmäßigen Abständen Messungen des entstehenden Lärms im Umfeld statt, um die Einhaltung der gültigen Grenzwerte zu überwachen und über die Bauzeit zu gewährleisten.</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Keine Radiogeräte an der Baustelle (gilt für den Außenbereich; Zimmerlautstärke im Innenbereich)</span>
                        </li>
                      </ul>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es sind lärmarme Maschinen gemäß RAL-UZ 53(Schallleistungspegel &lt;LWA 104 dB) oder entsprechende Arbeitstechniken einzusetzen. Können bestimmte Baumaschinentypen mit sehr hohen Leistungen den bei RAL-UZ 53 geforderten Schallleistungspegel aus technischen Gründen nicht einhalten, so ist dies ebenfalls nachzuweisen und zu begründen. Lärmintensive Arbeiten sind unter Berücksichtigung der Schutzzeiten durchzuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.3.5 Bodenschutzrechtliche Auflagen und Hinweise</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das Vorhaben ist nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften auszuführen. Insbesondere sind zu beachten:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die Vorschriften des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG vom 17.03.1998),</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die Vorschriften der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV vom 09.07.2021),</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die Vorschriften des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die Vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO), insbesondere §3 Abs. 1, "Allgemeine Anforderungen" und § 13 "Schutz gegen schädliche Einflüsse"</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen", Technische Regeln (TR Boden) der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrwG) vom 24.02.2012 in der aktuellen Fassung.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- die "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen", Technische Regeln (TR Boden) der seit dem 01.08.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV), vormals Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Das bei der geplanten Baumaßnahme anfallende Aushubmaterial ist - sofern ein Wiedereinbau nicht möglich sein sollte - entsprechend dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWG) vom Auftragnehmer ordnungsgemäß und schadlos zu entsorgen. Bei der Verwertung sind die Hinweise zur Anwendung der LAGA-Mitteilung 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische Regeln“ zu berücksichtigen (vgl. Amtlicher Anzeiger der FHH Nr. 50 vom 27.06.2006)</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Unbelasteter Mutterboden, der bei Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Vorhandener Mutterboden ist sicher zu stellen, zwischenzulagern und bestimmungsgemäß zu verwenden (§ 202 des Baugesetzbuches).</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für die Herstellung einer neuen durchwurzelbaren Bodenschicht sowie das Auf- und Einbringen von ortsfremden Materialien auf oder in den Boden gilt der § 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) (siehe auch Hinweise im Internet unter https://www.labodeutschland.de/documents/12-Vollzugshilfe_110902_9be.pdf).</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Hierfür ist nur Bodenmaterial zugelassen, das die Vorsorgewerte der BBodSchV einhält. Hilfsweise können hier die LAGA TR-Boden - Werte für Bodenmaterial der Kategorie Z0 akzeptiert werden (§7 BBodSchG, §12 BBodSchV).</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dies gilt auch bei der Verwertung von Aushubmaterial (z.B. Mutterboden), das aufgrund seiner Eigenschaften (Humusgehalt, Schadstofffreiheit, Struktur) zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht bzw. zum Auf- oder Einbringen in durchwurzelbare Bodenschichten geeignet ist.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sofern im Zuge von Erdbauarbeiten auffällige Kontaminationen (verdächtige Gerüche, Verfärbungen etc.) an Gebäudeteilen (Mauerwerk / Fundamente) oder dem anfallendem Bodenhaushub angetroffen werden, ist das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (Tel.: 0511 120-0, EMail: poststelle@mu.niedersachsen.de) zu benachrichtigen.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span>Allgemeine Vorbemerkungen</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="H_678_5A08D0B67293438DAA83C0CAE128ED85_VORTEXT">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2. Besondere Vorbemerkungen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.1 Bauleitung des Auftragnehmers</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zur Wahrnehmung der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach VOB/B § 4 Nr. 1 und 2 hat dieser eine leitende Person zu stellen. Diese muss im Rahmen der vertraglich vereinbarten Zeiträume sowie während der gesetzlich geregelten Arbeitszeiten über Funktelefon erreichbar sein und regelmäßig  an den Baubesprechungen sowie den Besprechungen mit der Baustellenlogistik zur Koordination der Baumaßnahme teilnehmen. Diese Person muss die deutsche Sprache beherrschen. Grundsätzlich ist die Sprache auf der Baustelle Deutsch.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Im Krankheitsfalle oder bei Urlaub muss ein qualifizierter Vertreter eingesetzt werden, der über die Aufgabenstellung, den Stand und die Belange der Baumaßnahme entsprechend informiert ist. Während der gesamten Ausführungszeit der beauftragten Arbeiten muss ein verantwortlicher Montageleiter ständig am Bau anwesend sein und die einzelnen Arbeitsschritte mit der Bauleitung des Auftraggebers abstimmen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.2 Fachbauleitung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Den nach der Landesbauordnung verantwortlichen Bauleiter / Fachbauleiter hat der AN vor Arbeitsaufnahme zu benennen und bei Arbeitsbeginn zu stellen. Der Bauleiter / Fachbauleiter hat an den regelmäßig wöchentlich stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.3 Teilnahme an Baubesprechungen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Es finden 1x wöchentlich Baubesprechungen statt. An den Baubesprechungen muss mindestens ein handlungsbefugter Mitarbeiter des Auftragnehmer teilnehmen. Die Pflicht zur Teilnahme gilt im Besonderen, wenn die eigenen Arbeiten gerade stattfinden oder mit einem Vorlauf von sechs Wochen stattfinden werden. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.4 Sprache</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Sprache, sowohl auf der Baustelle als auch innerhalb von Baubesprechnungen, ist Deutsch.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Demnach muss stetig mindestens eine Person von jedem Gewerk anwesend sein, die dieser Sprache mächtig ist.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination wird vom Bauherrn übernommen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der von dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator aufgestellte SiGe-Plan dient der Sicherheit aller am Bau Beteiligten. Diese Maßnahmen stellen nach DIN 18299 eine von dem AN zu erfüllende Nebenleistung dar und sind von allen Mitarbeitern des AN sowie dessen Nachunternehmern einzuhalten. Bei Missachtung erfolgt ein Baustellenverweis. Vor Beginn der Arbeiten hat eine persönliche Einweisung sämtlicher Mitarbeiter zu folgen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.6 Baustellenordnung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die vom SiGeKo erarbeitete und dem AN zur Kenntnis gegebene Baustellenordnung ist zu beachten und einzuhalten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Auf der Baustelle und dem gesamten Schulgelände besteht ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot. Zuwiderhandlungen werden mit dem Verweis von der Baustelle geahndet</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sozialversicherung der auf dem Bau tätigen Personen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN hat der Bauleitung des AG unaufgefordert Kopien der Sozialversicherungsausweise aller am tätigen Arbeitskräfte zu übergeben.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.7 Planunterlagen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Seitens der Objektplanung  werden alle Unterlagen grundsätzlich als pdf-Datei digital über Planserver zur Verfügung gestellt. Erforderliche Vervielfältigungen erfolgen durch den AN.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN wird per Email informiert, sobald Planänderungen vorliegen, um diese unmittelbar zur Kenntnis zu nehmen. Zu diesem Zweck hat der AN eine gültige Email-Adresse für die Errichtung eines Zugangs zu nennen. Die Zustellung der Emails im Vertretungsfall ist durch den AN sicherzustellen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle dem Auftragnehmer übergebenen Zeichnungen, Berechnungen, Urkunden und sonstigen Ausführungsunterlagen bleiben ausschließlich Eigentum des Auftraggebers. Sie dürfen ohne dessen Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt, veröffentlicht noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;"/>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2.8 Erforderliche Unterlagen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:justify;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ausführungspläne, Werkstatt- und Montagepläne, die sich aus der angebotenen Leistung ergeben, sind vom Auftragnehmer ohne besondere Kosten herzustellen, sofern im Leistungsverzeichnis keine abweichenden Angaben gemacht werden, und dem Auftraggeber rechtzeitig zur Genehmigung vorzulegen. Die Übergabe der Unterlagen, sowie die gesammelten Bedienungsanweisungen, hat in einem entsprechenden Ordner, mit der Vorlage der Schlussrechnung zu erfolgen. </span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span>Besondere Vorbemerkungen</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <Remark ID="H_678_7D3484F6B1B24B03906843254B4A4482_VORTEXT">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3. Technische Vorbemerkungen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.1 Herstellen, Liefern, Einbauen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vertragsgrundlage wird die VOB in der zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Leistung wird förmlich abgenommen, fiktive Abnahme gemäß VOB/B §12 Abs. 5 ist ausgeschlossen.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Baustrom und Bauwasser werden vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Leistungen sind auszuführen nach den aktuellen Bauregellisten, Technischen Baubestimmungen und den darin enthaltenen Richtlinien, den anerkannten Regeln der Bautechnik, den Herstellervorschriften sowie Verarbeitungsrichtlinien und den in beigefügten besonderen und zusätzlichen Vertragsbedingungen genannten Vorschriften zur Bauausführung.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die zur Anwendung gelangenden Baustoffe müssen bauaufsichtlich zugelassen sein.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mit Angebotsabgabe ist eine Freistellungsbescheinigung von der Bauabzugssteuer einzureichen.</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen", "Errichten","Liefern" und "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN - Normen der ATV-VOB in der jeweils gültigen Fassung, Teil C, als beschrieben.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen verstehen sich - soweit nicht anders ausgeschrieben - als betriebsfertige Lieferung an den Aufstellungsort und Montage (dazu gehört auch das Abladen, Einbringen und Zwischenlagern auf der Baustelle) und beinhalten alle Aufwendungen für die Koordination, Projektierung, Technische Bearbeitung, Inbetriebnahme, Einregulierungen, Probebetrieb, Abnahme und Einweisung des Betreibers.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">In den einzelnen Leistungen (Positionen) ist, falls nichts anderes gesagt wird, neben der Lieferung aller erforderlichen Materialien, grundsätzlich auch die betriebsfertige Montage mit eingeschlossen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Montagearbeiten alle Angaben zu machen, die für den ungehinderten Einbau und ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen notwendig sind.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN hat nach den Planungsunterlagen und Berechnungen des Auftraggebers die für die Ausführung erforderliche Montage- und Werkstattplanung zu erbringen und, soweit erforderlich, mit dem AG abzustimmen. Dazu gehören insbesondere:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Montagepläne</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Werkstattzeichnungen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Stromlaufpläne</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Fundamentpläne</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN hat dem AG rechtzeitig Angaben über die</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Massen von Einbauteilen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Stromaufnahme und ggf. den Anlaufstrom der elektrischen Bauteile</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- und sonstige Erfordernisse für den Einbau zu machen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.2 Technische Erläuterungen</span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Die VOB in aktueller Fassung und anerkannte Regeln der Technik, sowie alle technischen und behördlichen Vorschriften in der letztgültigen Fassung sind Vertragsgrundlage. </span>
                        <br></br>
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Für die vertragsgemäße Ausführung, die Beschaffenheit der Materialien, die Nebenleistungen und die Abrechnungen sind u. a. maßgebend:</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- DIN-Vorschriften </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- VDI-Vorschriften </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- alle Gesetze, Vorschriften, Anordnungen und Auflagen der Bauaufsicht und sonstiger Behörden, soweit sie den Vertragsunterlagen entsprechen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3 Art und Umfang der Eignungs- und Gütenachweise</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Qualitätsmerkmale gem. der einschlägigen DIN-Normen, sind vor Einbau durch Prüfzeugnisse amtlicher Prüfstellen oder anerkannter Prüflabore nachzuweisen. Bei Nichtentsprechen des kontrollgeprüften Materials sind die anfallenden Kosten der Prüfung vom AN zu tragen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.4 Bautageberichte </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Bautageberichte sind arbeitstäglich zu führen und wöchentlich dem Architekten/Ingenieur in Kopie zu überlassen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.5 Abnahme und Dokumentation</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Abnahme der Arbeiten wird durch eine frühere Benutzung oder Inbetriebnahme nicht ersetzt. Nutzung oder Teilnutzung sind nicht automatisch eine stillschweigende Abnahme/Schlussabnahme. Eine förmliche Abnahme durch den Auftraggeber bzw. seinen Bevollmächtigten wird vereinbart. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schlussabnahmen und Zustandsfeststellungen (hier insbesondere Leistungen die verbaut werden und bei einer Schlussabnahme nicht mehr sichtbar sind) sind vom Auftragnehmer selbstständig und rechtzeitig (min. 2 Tage vor dem Termin) beim Auftraggeber bzw. seinen Bevollmächtigten zu beantragen und ein Termin zu vereinbaren. Eine Abnahme mit nicht erstellten und unterschriebenen Abnahmeprotokoll bedeutet, es ist keine Abnahme durchgeführt worden, auch wenn der Auftraggeber bzw. sein Bevollmächtigter während oder nach der ausgeführten Leistung auf der Baustelle war. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zur Durchführung der Abnahme müssen vom AN folgende schriftliche Unterlagen (je 2-fach in Papierform) als Nebenleistung angefertigt und in gebundener Form, mit Inhaltsverzeichnis, sowie zusätzlich digital, mindestens 6 Wochen vor dem Abnahmetermin dem bauüberwachenden Architekt/Ingenieur übergeben werden:</span>
                      </p>
                      <ol style="text-align:left;">
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schriftliche Erklärung: "Die Leistungen sind entsprechend der gültigen Vorschriften ausgeführt und geprüft worden. Die behördlichen Auflagen wurden erfüllt."</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Fachunternehmererklärung/ Fachbauleitererklärung</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Prüfbescheinigungen</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Produktdatenblätter der eingebauten Materialien</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Pflege-/Wartungsanleitungen</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bautageberichte</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Revisionsplanung inkl. Berechnungen</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sachverständigenabnahmen</span>
                        </li>
                      </ol>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Dokumentationsunterlagen für den gesamten Leistungsinhalt sind 2 Wochen vor Fertigmeldungsanzeige des AN durch den AN dem Bauherren zur Prüfung vollständig zu übergeben. Die Abnahme erfolgt erst nach geprüfter und bestätigter Dokumentation durch den AG.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.6 Teilabnahme</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">nicht vorgesehen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.7 Aufmaß und Abrechnung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Verdeckte Leistungen wie die Montage innerhalb von Installationswänden und Fußbodenaufbauten sind vor Verschluss anzuzeigen, zu dokumentieren und durch die Bauüberwachung freimelden zu lassen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Auch die Aufmaßerstellung und Aufmaßprüfung hat vor Verschluss von Installationswänden oder Fußbodenaufbauten gemeinsam mit der Bauüberwachung zu erfolgen. Aufmaße sind rechtzeitig bei der Bauüberwachung einzureichen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Erstellung der Aufmaße erfolgt raumweise.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Liefer- oder Abfuhrmengen sind durch Liefernachweise zu belegen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die genaue Abrechnung der monatlichen Vorhaltezeit erfolgt in der Schlussrechnung. Die im Leistungsverzeichnis angegebenne Vorhaltezeiten basieren auf Schätzungen. Zeitliche Abweichungen sind möglich und werden gemäß der Vorhalteposition taggenau abgerechnet. Die Ermittlung und Abrechnung für den ersten und letzten Monat erfolgt tageweise mit einem Satz von 1/30 des Monatsbetrags je Kalendertag. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.8 Schlussrechnung </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Schlussrechnung ist mit allen prüffähigen Unterlagen, die für die Prüfung der Rechnung erforderlich sind, innerhalb von 21 Tagen nach erfolgter Abnahme vorzulegen. Die Positionsnummern in der Rechnung müssen dabei mit den Positionsnummern des Angebotes übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, kann eine neue Schlussrechnung eingefordert werden. Werden nach Prüfung der Schlussrechnung Rechenfehler oder sonstige Fehler in den Unterlagen festgestellt, so sind Auftraggeber und Auftragnehmer (AN) verpflichtet einander die ihnen danach zustehenden Beträge zu erstatten. Zur Gewährung von Abschlagzahlungen hat der AN prüfbare Unterlagen bei der Bauleitung / AG vorzulegen. </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich erbrachter Leistung der Angebotsleistungen (Rechnungsbestandteil ist dann entsprechend, min. Aufmaß mit genauen m, m², m³, Stück Angaben und Material - Lieferschein und Zeitaufwand - Stundennachweis), hierbei ist zu beachten, u.a. Durchkreuzungen, z.B. Wände oder STB-Balken, werden nur einmal gerechnet, alle losen Materialien z.B. Erdbau, Sand oder Beton werden in verdichteter eingebauter bzw. ausgebauter Masse berechnet, d.h. nicht die An-/ Ablieferungsmengen. Auch wenn die ausgeführten Leistungen nur anteilig der angebotenen Mengen sind, haben dennoch alle EP des Angebotes Gültigkeit. Sämtliche Mengen in den Rechnungen (u.a. weniger und auch ganz besonders mehr) sind immer mit einem übersichtlichen u. nachvollziehbaren Aufmaß zu belegen. </span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span>Technische Vorbemerkungen</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="E_678_20ADF85363184F37A82F4D0EB30CD1BD" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span>Tischlerarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <BoQBody>
            <Remark ID="H_678_19059308D4D647C6BCED65B70D325337_VORTEXT">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen </span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">- Tischlerarbeiten</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1. Grundlagen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:</span>
                      </p>
                      <ul style="text-align:left;">
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DIN: Deutsches Institut für Normung e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ift Rosenheim GmbH,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">VdS Schadenverhütung GmbH,</span>
                        </li>
                      </ul>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1.1 Abkürzungen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">AN	=	Auftragnehmer</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">AG	=	Auftraggeber</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">BL	=	Bauleitung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">LV	=	Leistungsverzeichnis</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">EP	=	Einheitspreis</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2. Vorbereitung und Planung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfungszeugnisse, Einbaubedingungen und technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße und benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen lassen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände, Provisorien, Unterstützungen, Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausführt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des Gewährleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des AG erforderlichen Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen und Prüfungen zu erfüllen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vor Fertigungsbeginn und Türlistenerstellung ist vom AN unaufgefordert und eigenverantwortlich ein örtliches Aufmaß aller Öffnungen auf der Baustelle auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen und dem AG vor Ausführung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN sind u. a.:</span>
                      </p>
                      <ul style="text-align:left;">
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">statische Nachweise für alle Bauteile, Verbindungen, Befestigungsmittel, Anschluss- und Auflagerpunkte einschließlich Werkzeichnungen und Prüfzeugnissen, unter Berücksichtigung der Flächen- und Eigenlasten,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türlisten unter Berücksichtigung der erforderlichen Öffnungs-/Durchgangsbreiten und Öffnungsrichtungen sowie aller für den Brandschutz relevanten Einbauteile, Funktionsmechanismen, Schließer sowie Schließfolgeregelung, FSA, Beschläge, Fluchttürwächter, Fluchtürterminals,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nachweise statischer, brandschutz-, schallschutz-, wärmeschutz- und sicherheitstechnischer Art,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feststellung der tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">ggf. Kabel mit losen Enden zum bauseitigen Aufklemmen in Typ und Adernanzahl einlegen,</span>
                        </li>
                      </ul>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vom AN ist im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung eine Gefährdungsanalyse nach DIN 18650 durchzuführen; soweit sich aus dieser Analyse ergibt, dass weitere Schutzvorrichtungen (Sensorleisten, Bewegungsmelder) erforderlich werden, teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausführung mit.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN unterbreitet dem AG mit Angebotsabgabe ein weiteres, gesondertes Angebot für die regelmäßige jährliche Wartung aller brandschutzrelevanten Bauteile für die Dauer von 5 Jahren. Die Wartung ist von qualifizierten Fachkräften nach DIN EN 14677 durchzuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3. Ausführung und Konstruktion</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.1 Allgemeine Hinweise</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Werden dem Angebot ausländische Fabrikate zugrunde gelegt, sind Güte- oder Gleichwertigkeitsnachweise nach deutschen Normen von einer amtlich anerkannten Materialprüfstelle mit Angebotsabgabe vom AN zu übergeben. Nicht genormte bzw. nicht zu genormten Materialien gleichwertige Materialien sind unzulässig.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN weist den AG bei Erfordernis rechtzeitig vor Ausführung der Baustellenmontage darauf hin, wie die Räumlichkeiten der Baustelle zu klimatisieren sind, um Schäden und Verformungen durch Temperatureinflüsse und Feuchtigkeit zu vermeiden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Befestigungs- und Verankerungskonstruktionen sind grundsätzlich verdeckt auszuführen, Kunststoffabdeckkappen gelten nicht als verdeckte Befestigung.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Werkstoffe und Materialien für den Innenbereich sind vor dem Hintergrund der Anforderung der weitestgehend möglichen Freiheit von Gerüchen und Ausgasungen zu wählen. Dauerhafte Geruchsbelästigungen durch eingebaute Materialien und Stoffe gelten als wesentlicher Mangel.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.2 Stoffe/Materialien/Anforderungen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.2.1 Oberflächen, Furniere</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Leistungen sind oberflächenfertig zu übergeben, soweit nicht an anderer Stelle ausdrücklich abweichend beschrieben.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für jegliche Beschichtungs-, Maler- und Lackierarbeiten sind vom AN Probeflächen auszuführen. Diese sind nach angemessener Standzeit vor Ausführung der Hauptleistung auf ihre Haftfähigkeit und ihre Untergrundverträglichkeit zu prüfen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sofern gebeizte und/oder furnierte Flächen unterschiedlicher Hersteller, Werkstoffuntergründe, Furnierlieferanten etc. gefordert sind, ist davon auszugehen, dass alle Oberflächen unterschiedlicher Bauteile absolut oberflächengleich aussehen sollen. In solchen Fällen sind vom AN so viele Muster anzufertigen, wie als Grundlage einer erfolgreichen Grenzbemusterung erforderlich werden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Oberflächen sichtbarer Stirnseiten sind in gleicher Art auszuführen wie diejenigen nebenliegender Flächen, sofern nicht an anderer Stelle abweichend beschrieben. Kanten sind mit überdeckten Hartholzleimern zu versehen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zum Feuchtigkeitsausgleich sind Anleimer mit dem Grund­material gemeinsam einzulagern. Holzanleimer sollen mit stehenden Jahresringen ausgeführt werden. Ein bündiges Fräsen von Anleimern darf erst - in Abhängigkeit vom verwendeten Leim - nach 1 bis 2 Tagen nach dem Verleimen erfolgen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sichtbar verbleibende Deckfurniere sind ausschließlich in hochwertiger Güte zu verwenden, dies gilt auch für die nach Öffnung der Fronten sichtbaren Innenoberflächen von Möbeln.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.2.2 Einbaumöbel</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sockelblenden sind so auszuführen, dass alle unterseitigen, bodennahen Schnittkanten mit Kunststoffleimern verdeckt werden, um eine Wasseraufnahme über offene Stirnflächen von Holzwerkstoffen zu verzögern bzw. zu erschweren.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3 Türen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN klärt mit Erstellung der Türliste rechtzeitig vor Bestellung der Türen die erforderliche Einbauhöhe der Türdrücker und weist den AG auf die Vorgabehöhe 850 mm aus DIN 18040 hin.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN trägt in die von ihm zu erstellende Türliste alle lichten Durchgangsbreiten von Türflügeln ein, die sich aus der Kombination seiner Türkonstruktionen und der vorhandenen Öffnungsmaße ergeben. Er gleicht unaufgefordert und zum Zeitpunkt der Erstellung der Türliste die von ihm ermittelten lichten Durchgangsbreiten mit den vom AG anzugebenden mindesterforderlichen Durchgangsbreiten ab und meldet erforderlichenfalls beim AG Bedenken an, wenn geforderte lichte Durchgangsbreiten nicht eingehalten werden können.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Falzdichtungen und Türdrücker sind erst nach Ausführung der Malerarbeiten einzubauen und in den Türecken auf Gehrung zu schneiden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3.1 Zargen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türzargen sind so auszubilden, dass sie nach ihrem Einbau die Lehre für Innen- und Außenputz bzw. bei mehrschichtigen Außenwänden für Innenputz und Wetterschutzhaut (Verblender o. Ä.) bilden. Daher sind alle Zargen abschnittsweise in die Rohbauwandöffnungen einzumessen. Die Zargen und Türschlagrichtung aller Türen sind so auszuwählen, dass die Zargenspiegel-Ansichtsbreiten von Türen unterschiedlicher Funktion gleichartig erscheinen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wegen der Lehrfunktion sind die Zargen flucht-, lot- und maßgerecht einzubauen. Dabei sind die zulässigen Toleranzen, speziell die Winkeltoleranzen in horizontaler und vertikaler Richtung, der vorleistenden Gewerke auszugleichen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sind Umfassungszargen mit Mörtel zu füllen, ist die Tür bis zur Erhärtung geschlossen zu halten und gegen unbefugtes Öffnen zu sichern. Ein Einschäumen von Türen mit Rauch- oder Brandschutzanforderung ist nicht zulässig, es sind Türen mit entsprechender Einbauanweisung vorzusehen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zargen ungefälzter Türen sind so maßhaltig zu setzen, dass die Fugenmaße zwischen Türblatt und Türzarge maximal 2 mm differieren. Der hierfür erforderliche erhöhte Aufwand ist vom AN zu berücksichtigen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen müssen Abweichungen von geplanten Soll-Wanddicken von -5 bis +10 mm ausgleichen können. Stahlzargen sind mit einer Mindestblechdicke von 1,5 mm für Türen ohne Funktionsanforderung im Wohnungsbau, und 2 mm für alle übrigen Türen auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3.2 Unterer Abschluss</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN stellt durch seine Montage sicher, dass die Fuge unterhalb von Rauchschutztüren nicht größer als in der Einbauanleitung des Herstellers vorgegeben ist. Sollte die bauliche Vorleistung hierfür nicht geeignet sein, so informiert der AN den AG rechtzeitig vor Ausführung hierüber.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Brandschutztüren dürfen unterseitig nur bis zu einer maximalen Höhe, in der Regel nicht mehr als 2 cm, gekürzt werden. Unterschnitte zur Nachströmung gemäß Prüfzeugnis oder bauaufsichtlicher Zulassung unter Brandschutztüren sind unzulässig.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türen in Bereichen mit Warenverkehr dürfen nur maximal 4 mm Schwellenhöhe aufweisen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3.3 Feuerschutzabschlüsse und Rauchschutzabschlüsse</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Rauch- und Brandschutztüren sind generell als geprüfte Einheit aus Türzarge, Türblatt und den für die Funktion erforderlichen Beschlägen als einheitliches System auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein. Als Betriebszustand gilt "ständig geschlossen", falls nicht beschrieben oder in den Planungsunterlagen ersichtlich.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zu jeder Funktionstür sind vom Hersteller Einbau- und Wartungsanleitungen sowie Einbaurichtlinien aus dem Zulassungsbescheid mitzuliefern. Erforderliche Abnahmen und Inbetriebnahmen sind als Leistung des AN rechtzeitig durchführen zu lassen und zu dokumentieren.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3.4 Schließung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Rahmentüren sind generell so vorzurüsten, dass ein nachträglicher Austausch der Schließbleche gegen elektrische Türöffner ohne weitere Nachrüstungs- und Umbaumaßnahmen unter Wahrung der Zulassung des Elements stattfinden kann. Die entsprechenden Kabel sind als Vorrüstung verdeckt einzulegen, Schließbleche sind in entsprechender Dimensionierung vorzusehen. Die Kabelführung ist für die spätere Nachrüstung von im Türfalz liegenden ("verdeckten") Kabelschaukeln vorzusehen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3.5 Panikverschluss-Türen in Flucht- und Rettungswegen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anti-Panikbeschläge sind an allen Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Betätigung in Fluchtrichtung erforderlich, um ein jederzeitiges ungehindertes Öffnen dieser Türen sicherzustellen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Soweit bei 2-flg. Türen die erforderliche lichte Türdurchgangsbreite vom Gangflügel alleine nicht gewährleistet wird, sind Vollpanikbeschläge mit Schaltschloss in die Standflügel zu integrieren, die Betätigungsseiten sind hierbei fluchtrichtungsabhängig festzulegen. Erforderlichenfalls sind beidseitige Betätigungen auf Standflügeln vorzusehen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Türen in Flucht- und Rettungswegen sind ausschließlich mit nach EN 179 geprüften Türdrückern oder nach EN 1125 geprüften Panikstangenbeschlägen auszurüsten. Die in diesen Normen geforderten geringen Betätigungskräfte werden vom Türhersteller in der Kombinationsprüfung von Tür und Beschlag mit Prüfnachweisen belegt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sofern Türen in Flucht- und Rettungswegen permanent geschlossen gehalten werden sollen, kann dies nur über Fluchttürterminals gewährleistet werden, die den Türverschluss bei Auslösung der Brandmeldeanlage aufheben. Alternativ hierzu können mechanisch-elektroakustische Fluchttürwächter eingesetzt werden, die akustischen Alarm bei unberechtigter Türöffnung geben.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3.6 Türschließer</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Soweit nicht anders beschrieben, ist die Oberfläche von Türschließern in Aluminiumsilber vorzusehen. Türschließer von Außentüren werden auf der Innenseite der Fassade (nicht außenseitig, also Über-Kopf-Montage) montiert. Alle Türschließer sind barrierefrei gem. DIN 18040 auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Scherentürschließer sind nicht zulässig. Obentürschließer sind standardmäßig mindestens als Gleitschienentürschließer (GLS) mit mechanischer Feststellung auszuführen. Vollintegrierte Türschließer sind bei Holzrahmentüren als Mindeststandard festgelegt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Schließkraft und -geschwindigkeit sind örtlich vom AN unmittelbar vor der Abnahme einzustellen. Eine Nachbegehung ca. 3 Monate nach Inbetriebnahme zum Nachstellen aller Türschließer gehört zum Leistungsumfang des AN.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Befestigungsmittel für Türen am Baukörper müssen aus nichtrostendem Material bestehen oder verzinkt sein. Gegebenenfalls sind Verstärkungen vorzusehen, die ein Ausreißen des Schließmechanismus verhindern, wenn die Türkonstruktion dies erfordert.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bauaufsichtlich erforderliche Türschließer an Türen, deren Betätigung für die Nutzer einen außergewöhnlich hohen Kraftaufwand erfordern (Bettlägerige, Senioren, kleinere Kinder), sollen Freilaufvorrichtungen erhalten, die auf eine Brandmeldeanlage aufzuschalten sind und die sicherstellen, dass sich die Türschließer so lange im Freilauf befinden, bis die Gebäudebrandmeldeanlage oder die RMZ Alarm auslösen. Der AN weist den AG auf das Erfordernis solcher Freilauftürschließer im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung hin.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.3.7 Beschläge, allgemein</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Soweit nicht anders beschrieben, sind die Beschläge standardmäßig für alle Türen mit Rundrosetten für Drücker und Schloss anstelle von Schildern vorzusehen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Malerarbeiten sollen durch die Beschlagarbeiten nicht erschwert werden. Der AN wird - soweit technisch möglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten seine Beschläge anbauen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle eingebauten Werkstücke sind einwandfrei gangbar zu machen, Schlösser, Getriebe, Schließfallen, Riegel, Bänder und alle beweglichen Teile sind zu reinigen und - soweit zulässig - zu ölen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Länge von Schließzylindern ist so zu wählen, dass die Zylinder annähernd bündig zu Schildern oder Rosetten stehen, Überstände &lt; 5 mm sind zulässig, Rückstände sind unzulässig.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Werden Bodendichtungen für Schalldämmzwecke an Türen gefordert, so sind diese seitenweise unterschiedlich einstellbar auszuführen. Das Nachstellen muss ohne Aushängen der Türen möglich sein. Die Art des Fußbodenbelages ist zu erfragen. Beschläge für Hauseingangstüren sind gegen Aushebeln gesichert zu gestalten, Hauseingangstüren von Mehrfamilienhäusern sollen Panikschlösser erhalten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oliven und Rosetten sind standardmäßig mit Edelstahloberfläche auszuführen. Farbbeschichtete Oberflächen sind unzulässig.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge benachbart angeordneter Elemente sollen auf gleicher Höhe über OKF eingebaut werden.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span>ZTV Tischlerarbeiten</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="E_678_433043CF06724DDE9C0CA20B688AE7DC" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Standardtüren</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="P_678_BEAE83409816438A980118E9981B0F94">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Standardtüren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Standardtüren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_678_BEB2E2CA155A40128B156AFBBAB0CD0D" RNoPart="1">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.17, T 1.18, T 1.19, T 1,32</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges,  systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schallschutzklasse:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schalldämmwert Rw, P:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">min. 27 dB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		lackierter Holzeinleimer (HE) verdeckter Anleimer aus Massivholz, Esche, Ausführung oben als Einleimer, endlackiert mit Klarlack</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">205 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, HPL, St. UZ, 1010/2135 mm, MW205,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_5763D24CCD8143BBBA78E1080B1191A6" RNoPart="2">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern:	T 1.12, T 1.15, T 1.34, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">T 1.36, T 1.39, T 1.40, T 1.44, T 1.47, T 1.49, T 1.51</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges,  systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schallschutzklasse:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schalldämmwert Rw, P:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">min. 27 dB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		lackierter Holzeinleimer (HE) verdeckter Anleimer aus Massivholz, Esche, Ausführung oben als Einleimer, endlackiert mit Klarlack</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">270 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, HPL, St. UZ, 1010/2135 mm, MW270,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_2F78751122304F6B9C8EA78553CF6D4E" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern:	T 1.23</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges,  systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schallschutzklasse:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schalldämmwert Rw, P:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">min. 27 dB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		lackierter Holzeinleimer (HE) verdeckter Anleimer aus Massivholz, Esche, Ausführung oben als Einleimer, endlackiert mit Klarlack</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">290 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, HPL, St. UZ, 1010/2135 mm, MW290,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_42402EDC0D3248AA8D8D733B2E33A130" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern:	T 1.43</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges,  systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schallschutzklasse:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schalldämmwert Rw, P:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">min. 27 dB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		lackierter Holzeinleimer (HE) verdeckter Anleimer aus Massivholz, Esche, Ausführung oben als Einleimer, endlackiert mit Klarlack</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">270 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1385/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:1200 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, HPL, St. UZ, 1385/2135 mm, MW270,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_D922B5BD0ABF4148AC0F994D068FAC8F" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummer:		T 1.16</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentür, einflügelig, als komplettes Element,-mit seitlicher Festverglasung, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schallschutzklasse:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schalldämmwert Rw, P:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">min. 37 dB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		lackierter Holzeinleimer (HE) verdeckter Anleimer aus Massivholz, Esche, Ausführung oben als Einleimer, endlackiert mit Klarlack</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	40-45 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Seitenteil</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Festverglasung:	auf Seite des Drückers</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Glasfüllung:		VSG-Klarglas</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">270 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1760/2260 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Asymetrische Aufteilung: Tür/Seitenteil</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2200 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, 2-teilig, HPL, St. UZ, 1760/2260 mm, MW270,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_383BE8BFECF24AA0BBD2AE3DC819AE42" RNoPart="6">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern:	T 1.52, 1.54</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges,  systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Feuerwiderstandsklasse:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">fh (feuerhemmend), EI2 30 C5 S200</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Rauchschutzanforderung: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">RS, rauchdicht und selbstschließend</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">1-flügelige Tür nach DIN 18095</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schallschutzklasse:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schalldämmwert Rw, P:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">min. 32 dB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN R/L</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		lackierter Holzeinleimer (HE) verdeckter Anleimer aus Massivholz, Esche, Ausführung oben als Einleimer, endlackiert mit Klarlack</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">205 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, HPL, St. UZ, 1010/2135 mm, MW205,EI2 30 C5 S200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_0678A84726C94E648EB406FA9712FFE4" RNoPart="7">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern:	T 1.13, 1.14, 1.30, 1.31</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges,  systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Feuerwiderstandsklasse:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">fh (feuerhemmend), EI2 30 C5 S200</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Rauchschutzanforderung: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">RS, rauchdicht und selbstschließend</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">1-flügelige Tür nach DIN 18095</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schallschutzklasse:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schalldämmwert Rw, P:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">min. 32 dB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN R/L</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		lackierter Holzeinleimer (HE) verdeckter Anleimer aus Massivholz, Esche, Ausführung oben als Einleimer, endlackiert mit Klarlack</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">270 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, HPL, St. UZ, 1010/2135 mm, MW270,EI2 30 C5 S200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_8D01B59B227F499EABC1F4F3EA3B361E" RNoPart="8">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern:	T 1.33</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges,  systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem Anleimer an der Längsseite, nachhobelbar, Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Feuerwiderstandsklasse:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">fh (feuerhemmend), EI2 30 C5 S200</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Rauchschutzanforderung: </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">RS, rauchdicht und selbstschließend</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">1-flügelige Tür nach DIN 18095</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schallschutzklasse:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schalldämmwert Rw, P:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">min. 27 dB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN R/L</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		lackierter Holzeinleimer (HE) verdeckter Anleimer aus Massivholz, Esche, Ausführung oben als Einleimer, endlackiert mit Klarlack</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">270 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1260/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, HPL, St. UZ, 1260/2135 mm, MW270,EI2 30 C5 S200</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_9835A2B43A7C4AF0B334DD6CE54A2A08" RNoPart="9">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St/J</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicherheitsüberprüfung und Wartung der vorgenannten Innentüren mit Brandschutzanforderungen (7 Stück FH, rauchdicht und selbstschließend)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Diese Innentüren im Erdgeschoss des Gebäudes sind einmal jährlich einer Kontrolle durch Sachkundige zu unterziehen. Zu diesem Zweck wird mit dem Auftragnehmer ein Sicherheitsüberprüfungs- und Wartungsvertrag für die Dauer der Garantielaufzeit von 4 Jahren abgeschlossen. Ein entsprechender Vertragsentwurf ist beizufügen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern:	 T 1.13, 1.14, 1.30, 1.31, 1.33, 1.52, 1.54</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Wartung beinhaltet </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- professionelle Wartung und Dokumentation</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Funktionsprüfung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Prüfung und Sichtkontrolle</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Justierung und Nachstellung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Reinigung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Schmierung von beweglichen Teilen und Führungschienen mit geeigneten Schmierstoffen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeboten wird die Wartung im Stück pro Jahr und beinhaltet die Anzahl der Personen, die notwendige Zeit der Arbeiten sowie die Fahrt (Entfernung + Zeitansatz) als komplette Leistung ohne Ersatz- bzw. Austauschteile.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Jährliche Sicherheitsüberprüfung und Wartung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_678_1000303EB6F8468C86F6A009A5B92D18" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Feucht- und Nassraumtüren</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="P_678_ECC2C6A107C64096AC6A24D2384FCB38">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuchtraumtüren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Feuchtraumtüren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_678_154C489AEDEA41AFAD09D8DADE6285C3" RNoPart="1">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.27, T 1.29</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuchtraum-Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem PU-Anleimer,  Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		Kunststoff (PU)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuchtraumtür: mit Prüfnachweis, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattunterkante mit verdecktem PU-Riegel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">175 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">885/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, Feuchtraum, HPL, St. UZ, 885/2135 mm, MW175,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_3E929D0210A542C4A209A71F296350D0" RNoPart="2">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.25, T 1.26, T 1.28</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuchtraum-Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem PU-Anleimer,  Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		Kunststoff (PU)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuchtraumtür: mit Prüfnachweis, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattunterkante mit verdecktem PU-Riegel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">290 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">885/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, Feuchtraum, HPL, St. UZ, 885/2135 mm, MW290,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_8D548BBE17D0448C9DDE534C3673554B" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.22</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuchtraum-Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem PU-Anleimer,  Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		Kunststoff (PU)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuchtraumtür: mit Prüfnachweis, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattunterkante mit verdecktem PU-Riegel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Vollspanplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		Stahl Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		verzinkt, grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">270 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, Feuchtraum, HPL, St. UZ, 1010/2135 mm, MW270,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="P_678_3DFD5D9FB0F94392B23941C7BF865837">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraumtüren</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Nassraumtüren</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_678_9884CE3590D6487DA636FAED858CD3F5" RNoPart="4">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.48, T 1.50</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraum-Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und 2-schalige Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem PU-Anleimer,  Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		Kunststoff (PU)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraumtür mit Prüfnachweis, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattunterkante mit verdecktem PU-Riegel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Hartschaum</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		2-schalige Alu Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">175 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">885/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, Nassraum, HPL, Alu. UZ, 885/2135 mm, MW175,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_C79B7D4BC0B14B3BBAA4E6A4DE261A13" RNoPart="5">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.53, T 1.55</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraum-Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und 2-schalige Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem PU-Anleimer,  Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		Kunststoff (PU)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraumtür mit Prüfnachweis, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattunterkante mit verdecktem PU-Riegel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Hartschaum</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		2-schalige Alu Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">220 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">885/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, Nassraum, HPL, Alu. UZ, 885/2135 mm, MW220,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_DC6D5A62DD1F48C9B4E012E27D656E64" RNoPart="6">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.35</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraum-Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und 2-schalige Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem PU-Anleimer,  Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		Kunststoff (PU)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraumtür mit Prüfnachweis, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattunterkante mit verdecktem PU-Riegel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Hartschaum</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		2-schalige Alu Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">160 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, Nassraum, HPL, Alu. UZ, 1010/2135 mm, MW160,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_BF7ED34C00874B369B19ABD3924E6ACC" RNoPart="7">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.37, T 1.38</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraum-Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und 2-schalige Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem PU-Anleimer,  Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		Kunststoff (PU)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraumtür mit Prüfnachweis, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattunterkante mit verdecktem PU-Riegel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Hartschaum</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		2-schalige Alu Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">175 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, Nassraum, HPL, Alu. UZ, 1010/2135 mm, MW175,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_FC3E3B4D45064B18AF2B37312567C9BE" RNoPart="8">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.20</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraum-Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und 2-schalige Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem PU-Anleimer,  Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schallschutzklasse:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schalldämmwert Rw, P:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">min. 27 dB</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		Kunststoff (PU)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraumtür mit Prüfnachweis, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattunterkante mit verdecktem PU-Riegel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Hartschaum</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		2-schalige Alu Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">205 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, Nassraum, HPL, Alu. UZ, 1010/2135 mm, MW205,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_C8D96418969149F189AD05E74271EAF4" RNoPart="9">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern: 	T 1.41, T 1.45</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraum-Innentür, als Drehflügeltür 1-flg. und 2-schalige Stahlumfassungszarge als fertiges, systemgeprüftes Element, dauerhaft rückstellfähig, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Innentürblatt, Türanschlag rechts/ links gem. den Anforderungen. Türblatt stumpf einschlagend, mit umlaufender Falzdichtung, verdecktem PU-Anleimer,  Schloss, Türdrücker, Bänder und Zubehör liefern und fachgerecht einbauen, inkl. aller anfallenden Anschluss- und Nebenarbeiten, Mörtelverguss der Zargenhohlräume und der erforderlichen Befestigungen, wie Dübel oder Anschweißplatten. Anschlussfuge zwischen Türzarge und Leibung beidseitig mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung mit Neoprenstreifen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblätter und Türdichtungen nach Einbau der Zargen ausbauen und im Betrieb des AN zwischenlagern, um Beschädigungen zu vermeiden sowie zusätzliches Bearbeiten der Türen vor Übergabe, Gangbarmachen, Einstellen etc.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anforderungen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Klimakategorie:	2(b) nach EN 1121 und EN 12219</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mechan. Beanspr.:	E (Klasse 4 nach EN 1192)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Feuerwiderstandsklasse:	C5 Sa</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Öffnungsrichtung:	DIN L/R</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gewändeanschluss:	Mauerwerk mit Putz (2-seitig)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Schichtstoffpressplatte</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anleimer:		Kunststoff (PU)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Nassraumtür mit Prüfnachweis, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattunterkante mit verdecktem PU-Riegel</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einlage:		Hartschaum</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Deckplatten:		hochdichte Faserplatten min 3 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschichtung:                  HPL Schichtstoff nach DIN EN 438,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Dicke mind. 0,8 mm,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Oberfläche matt mit leichter Struktur</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbton:		RAL 7016</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblattdicke:	39-42 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zarge</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Typ:		2-schalige Alu Umfassungszarge</span>
                            </p>
                            <p style="margin-left:150px;text-indent:-150px;text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung:		Laschen-Klemm-Befestigung, verdeckt Anschlussfuge zwischen Tür und Leibung mit elastischer Fugendichtmasse schließen, inkl. Fugenhinterfüllung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Dichtung:		Spezialdichtung grau</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodeneinstand:	ohne</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		grundiert </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			für malermäßgen Anstrich</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Blechstärke der Zargen:	mind.2,0 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maulweite:		</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">290 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Spiegel:		40/55mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicke:		15/15mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:		aufgeschraubt, nachjustierbar, </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(3-D-Bänder),</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			nach statischen Erfordernissen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mind. 3 dreiteilige Bänder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schloss:	 	Einsteckschloss, vorgerichtet für </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			Profilzylinder</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drücker-Garnitur:	Drücker / Drücker, Edelstahl</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türblatt und Zarge vorgerüstet zur Aufnahme eines Obentürschließers.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Maueröffnungsmaß:	</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1010/2135 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangshöhe.: 2080 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">erf. mind. lichte Durchgangsbreite.:900 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Tür:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat HPL:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Innentür, Nassraum, HPL, Alu. UZ, 1010/2135 mm, MW290,C5 Sa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="E_678_7DD63AFB6B04427A948044CEB62509AE" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Zubehör, Sonstiges</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Remark ID="P_678_4AED5E9E5BC942FE8E15C1B67C2B6A5E">
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türzubehör, Sonstiges </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Schließkraft und -geschwindigkeit sind örtlich vom AN unmittelbar vor der Abnahme einzustellen. Eine Nachbegehung ca. 3 Monate nach Inbetriebnahme zum Nachstellen aller Türschließer gehört zum Leistungsumfang des AN.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Türzubehör, Sonstiges </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="P_678_3E0459BD41F04D2FB0E608F91AAFC6CF" RNoPart="1">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>029</WCtg>
                          <Group>2755</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8623</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>71</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23599</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16618</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10263</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3902</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>911</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11017</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>915</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>51</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17057</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-24</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-620</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Obentürschließer Größenklasse 5 DIN EN 1154, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, für Innentür, einflügelig, mit Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, Einbau in Bandseite, mit mechanischer Feststellung, ausschaltbar, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Bidder" ArtChrIdent="-24">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> Hersteller und Typ </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> '....................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <br></br>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vom Bieter einzutragen,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="2" Kind="Owner" ArtChrIdent="-620">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> Ausführung </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> 'Die Schließkraft und -geschwindigkeit sind örtlich vom AN unmittelbar vor der Abnahme einzustellen. Eine Nachbegehung ca. 3 Monate nach Inbetriebnahme zum Nachstellen allerTürschließer gehört zum Leistungsumfang des AN.'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> .</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Obentürschließer Gr.5 barrierefrei Innentür einflg. Öffnungsdämpfung Schließverzögerung Gestänge Feststellung ausschaltbar Korrosionsbeständigkeit Kl.3</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_BD90A96C2A4C4ACA93E60C86BEB035FE" RNoPart="2">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>029</WCtg>
                          <Group>2755</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8623</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>71</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23599</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16618</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10263</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3902</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>911</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11017</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>915</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>51</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17057</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-24</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-620</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Obentürschließer Größenklasse 6 DIN EN 1154, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, für Innentür, einflügelig, mit Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung, Einbau in Bandseite, mit mechanischer Feststellung, ausschaltbar, Farbton silber, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Bidder" ArtChrIdent="-24">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> Hersteller und Typ </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> '....................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <br></br>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">vom Bieter einzutragen,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="2" Kind="Owner" ArtChrIdent="-620">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> Ausführung </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> 'Die Schließkraft und -geschwindigkeit sind örtlich vom AN unmittelbar vor der Abnahme einzustellen. Eine Nachbegehung ca. 3 Monate nach Inbetriebnahme zum Nachstellen allerTürschließer gehört zum Leistungsumfang des AN.'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> .</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Obentürschließer Gr.6 barrierefrei Innentür einflg. Öffnungsdämpfung Schließverzögerung Gestänge Feststellung ausschaltbar Korrosionsbeständigkeit Kl.3</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_00F93DD2CD9F4A9DAE3A4D9BA678148C" RNoPart="3">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St/J</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sicherheitsüberprüfung und Wartung der vorgenannten Innentüren mit </span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">Obentürschließer</span>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> (14 Stück)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Diese Innentüren im Erdgeschoss des Gebäudes sind einmal jährlich einer Kontrolle durch Sachkundige zu unterziehen. Zu diesem Zweck wird mit dem Auftragnehmer ein Sicherheitsüberprüfungs- und Wartungsvertrag für die Dauer der Garantielaufzeit von 4 Jahren abgeschlossen. Ein entsprechender Vertragsentwurf ist beizufügen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türnummern:	 T 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34, 1.52, 1.54</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Wartung beinhaltet </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- professionelle Wartung und Dokumentation</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Funktionsprüfung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Prüfung und Sichtkontrolle</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Justierung und Nachstellung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Reinigung</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">- Schmierung von beweglichen Teilen und Führungschienen mit geeigneten Schmierstoffen</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeboten wird die Wartung im Stück pro Jahr und beinhaltet die Anzahl der Personen, die notwendige Zeit der Arbeiten sowie die Fahrt (Entfernung + Zeitansatz) als komplette Leistung ohne Ersatz- bzw. Austauschteile.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Jährliche Sicherheitsüberprüfung und Wartung</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_DC1061B9358D4D80AB82122E7B536618" RNoPart="4">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>029</WCtg>
                          <Group>5252</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8623</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>191</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4000</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17062</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22971</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>936</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17061</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10352</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17057</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17056</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Notausgangsverschluss DIN EN 179 für einflügelige Türen, Typ A Drücker-Betätigung, Anwendungsbereich Tür Klasse D (nur nach innen öffnende einflügelige Fluchttür), Dauerfunktionstüchtigkeit 200000 Prüfzyklen, Feuerbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse C, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 4, Einbruchschutz DIN EN 1906 Klasse 2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="-484">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> 'als Mehrpreis zu den in der Grundposition angebotenen Beschlagteilen'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> .</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Notausgangsverschluss TypA Kl.D Einbruchschutz-Kl.2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_A3B9CF1BC50B418F8F77E59D6E76C6C1" RNoPart="5">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>029</WCtg>
                          <Group>5252</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8623</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>191</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4000</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17062</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22971</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>936</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17061</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10352</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17057</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17056</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Notausgangsverschluss DIN EN 179 für einflügelige Türen, Typ A Drücker-Betätigung, Anwendungsbereich Tür Klasse B (nur nach außen öffnende einflügelige Fluchttür), Dauerfunktionstüchtigkeit 200000 Prüfzyklen, Feuerbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse C, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 4, Einbruchschutz DIN EN 1906 Klasse 2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="1" Kind="Owner" ArtChrIdent="-484">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> 'als Mehrpreis zu den in der Grundposition angebotenen Beschlagteilen'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> .</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Notausgangsverschluss TypA Kl.B Einbruchschutz-Kl.2</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_B37B642CC5384258BE4F7C9B3BA97B83" RNoPart="6">
                    <Qty>11.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>027.290210.SH</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">WC-Schloss mit Besetztanzeige und Notöffnung für Innentür, als Zulage passend zu den angebotenenen Beschlagteilen (als Mehrpreis zu den in der Grundposition angebotenen Beschlagteilen) .</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Mehrpreis für WC-Schloss, Innentür</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_CBAA1F59F6CB482E8FE4140D71F083FE" RNoPart="7">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>027.290210.SH</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Wechselgarnitur Knauf/Drücker anstatt Drücker/Drücker passend zu den angebotenenen Beschlagteilen (als Mehrpreis zu den in der Grundposition angebotenen Beschlagteilen) .</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat Knauf/Drücker:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Mehrpreis Wechselgarnitur Knauf/Drücker</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_68E4DD7D3A004B32AEECEC418B583B5B" RNoPart="8">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <WICNo>027.290210.SH</WICNo>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Drückerhöhe auf 85cm anstatt 105cm.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(als Mehrpreis zu den in der Grundposition angebotenen Beschlagteilen).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Mehrpreis Drückerhöhe 85cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_6AC2590C7EB0444B8AAE07CA5DFB18F5" RNoPart="9">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schonschild als Edelstahlblech, gebürstet, im Fußbereich der Tür, als Zulage, liefern und fachgerecht einbauen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kanten entgratet/ gerundet</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schonblech Sockel:	beidseitig</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigung: 	geklebt und geschraubt.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Edelstahl V2A, min. 1,5mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Oberfläche:		matt</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Höhe:		200 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Länge:		wie Türblatt</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage, Edelstahl Sockelblech, Tür</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_1203CC1E38FD45C4A11EE591EF38C433" RNoPart="10">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lüftungsöffnung in Tür herstellen, Breite 470 mm, Höhe 80 mm, einschl. Lüftungsgitter, aus nichtrostendem Stahl, befestigen mir Schrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Owner" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> 'Lehrer-Dusche (Räume 1.39, 1.43) und Beh.-Dusche (Raum 1.11)'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);"> .</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Lüftungsöffnung herst., B 470mm, H 80mm, Lüftungsgitter nichtrostend</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_53605756F35549998EEC8B89B0324A76" RNoPart="11">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>027</WCtg>
                          <Group>6562</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6275</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20147</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Unterschnitt Türblatt, kürzen um max. 15 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Türunterschnitt H 15mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_BB349EC3420B497C89DC99843A27ED5E" RNoPart="12">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>027</WCtg>
                          <Group>6562</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6275</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20147</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Unterschnitt Türblatt, kürzen um max. 25 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Türunterschnitt H 25mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_1C2E089457014BA69AE2D05F00B8C2AA" RNoPart="13">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>027</WCtg>
                          <Group>6562</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6275</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20147</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Unterschnitt Türblatt, kürzen um max. 30 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Türunterschnitt H 30mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_B1D14E7E43994ED0B6B7A0978385FCAA" RNoPart="14">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-04</VersDate>
                          <WCtg>027</WCtg>
                          <Group>6562</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6275</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>20147</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Unterschnitt Türblatt, kürzen um max. 40 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Türunterschnitt H 40mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_7D5877AF20CE4884BAAF4364622CDB73" RNoPart="15">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Lieferung und fachgerechter Einbau von zweiteiligen Stahlzargen gemäß DIN 18111, als Ersatz für die ausgeschriebenen Umfassungszargen. Die Ausführung erfolgt bei unverputzen Wänden oder nach technischer Abstimmung mit der Bauleitung, sofern besondere bauliche oder funktionale Anforderungen dies erforderlich machen (z. B. Einbausituation, Brandschutzanforderungen). </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Anzugeben ist der Mehrpreis gegenüber Umfassungszarge. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Mehrpreis für zweiteilige Stahlzargen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_8298F12ABF3C47FDBD389DBC3900E2DA" RNoPart="16">
                    <Qty>36.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gefederter Wandtürstopper, Edelstahl mit schwarzem gefedertem Gummipuffer, an Wand verschraubt, liefern und fachgerecht einbauen, inkl. Befestigungsmittel sowie aller anfallenden Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Edelstahl, matt gebürstet</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mit gefedertem Gummipuffer</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für Türgewicht:	³ 100 kg</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigungsart:	verdeckt verschraubt</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'....................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <br></br>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(vom Bieter einzutragen) </span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Wandtürstopper</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_7FA5DDED843842C39899290FF198FDA7" RNoPart="17">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">gefederter Bodentürstopper, Edelstahl mit einem seitlichen, schwarzen, gefederten Gummipuffer, liefern und fachgerecht am Boden befestigen, einschl. Befestigungsmaterial und aller anfallenden Nebenarbeiten.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Material:		Edelstahl, matt gebürstet</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">			mit gefedertem Gummipuffer</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für Türgewicht:	³ 100 kg</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Befestigungsart:	verdeckt verschraubt</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat: </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'....................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <br></br>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">(vom Bieter einzutragen) </span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Bodentürstopper</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <Remark ID="H_678_A43E97B6823540CFB7C8420991CEF853_VORTEXT">
              <Description>
                <CompleteText>
                  <DetailTxt>
                    <Text>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen - Sanitärtrennwände</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">1	Grundlagen</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18340 Trockenbauarbeiten und ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:</span>
                      </p>
                      <ul style="text-align:left;">
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DGfdB:	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DGUV:	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">DIN:	Deutsches Institut für Normung e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">IFBS:	Internationaler Verband für den Metallleichtbau e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">IVD:	Industrieverband Dichtstoffe e. V.,</span>
                        </li>
                        <li>
                          <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">RAL:	Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.</span>
                        </li>
                      </ul>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">2	Vorbereitung und Planung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Statische Nachweise und erforderliche Detailpunkte für alle Bauteile, Verbindungen, Befestigungsmittel, Anschluss- und Auflagerpunkte einschließlich Werkzeichnungen und Prüfzeugnissen, unter Berücksichtigung der Flächen- und Eigenlasten</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3	Ausführung und Konstruktion</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.1	Ausführung</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.1.1	Allgemeine Grundlagen zur Kalkulation</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wänden und Decken sind vom AN ggf. vorhandene Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Der AN hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Beschädigungen an sichtbaren Leitungen und Rohren entstehen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.1.2	Material, Güte</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Metallteile sind als nichtrostende Teile auszuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.1.3	Konstruktion</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Plastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Teile sind oberflächenfertig zu übergeben. Sie sind bis zur Abnahme vom AN vor Beschädigungen zu schützen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bei Ausführung von Spritzdichtungs- und Versiegelungsarbeiten sind die angrenzenden Flächen mit geeignetem Klebeband vor Verschmutzung zu schützen. Die Fugenverschlüsse sind zurückgesetzt oder bündig angeordnet, absolut eben und fluchtgerecht auszubilden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Verankerungskonstruktionen sind grundsätzlich verdeckt auszuführen und zur Freigabe vorzulegen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">3.2	Sanitärtrennwände</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Montage der WC-Trennwände erfolgt auf fertige Boden- und Wandflächen. Die Befestigung der Füße (Eingießen, Aufschrauben, Aufkleben) wird - wenn nicht anders ausgeschrieben - vom AN festgelegt. Befestigungen an Fußboden und an nässebelasteten Wänden sind mittels Epoxy-Dübel auszuführen. Die Anzahl von Befestigungspunkten auf Fliesen- oder Plattenbelägen aufstehender Elemente ist auf das unumgängliche Minimum zu beschränken. Da die Befestigungen stets die Dichtigkeitsebenen von Fliesen, Platten oder Abdichtungen perforieren, sind sie in wasserdichter Ausführung herzustellen. Zusätzlich zur Verwendung von Epoxy-Klebedübeln kommen unterhalb der Stützfußaufstandsbereiche dichtende Unterlagen oder vollflächige Verklebungen zur Ausführung. Für die vorbeschriebene sachgerechte Ausbildung der Fußpunktanschlüsse erfolgt keine gesonderte Vergütung, sie ist mit den Einheitspreisen abgegolten.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die WC-Kabinentrennwände sind als Elementtrennwände auszuführen. Es muss durch die Bauart sichergestellt werden, dass kein Sichtkontakt zwischen den WC-Bereichen vorhanden ist und auch mit einfachen Werkzeugen nicht hergestellt werden kann. Die Höhe der Wände ab OKFF beträgt mindestens 2,12 m. Alle Wandelemente sind im Türsturzbereich mit Aussteifungstraversen auszubilden.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Elementwände sind aus nassraumbeständigen Materialien in Elementbauweise und, soweit nicht anders beschrieben, beidseitig mit HPL-Kunststoffbeschichtungen, wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und besonders pflegeleicht vorzusehen. Erhöhte Kratz- und Abriebfestigkeit wird durch ein zusätzliches Overlay sichergestellt. Alle sichtbaren Kanten sind gerundet und verletzungsfrei ausgeführt.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die stabförmigen Füße der Aufständerung bestehen, soweit nicht anders beschrieben, aus Edelstahl, die mit jeweils einer Edelstahlrosette als Andichtung gegen den Boden versehen sind. Die Füße der Sanitärtrennwände sollen zum Ausgleich eines Gefälles im Fußboden nachstellbar sein. Sind Höhenjustierungen produktbedingt nicht möglich, sind erforderliche Anpassungsarbeiten als Nebenleistung durchzuführen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Alle Türen sollten, soweit es der Grundriss ermöglicht, in die Kabine einschlagend eingebaut werden. Die Türbänder sollen die Wahlmöglichkeit "selbstschließend" oder "selbstöffnend" zulassen. Vor Einbau ist eine Entscheidung zu treffen. Die Türbeschläge gestatten ein Offenhalten der Tür im Winkel von mindestens 150 °. Alle Türen erhalten eine Möglichkeit der Notentriegelung mit einfachem Werkzeug von außen, die Türschlösser sind mit Frei-/Besetzt-Anzeigen versehen.</span>
                      </p>
                      <p style="text-align:left;"/>
                      <p style="text-align:left;">
                        <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Kabinentrennwände schließen seitlich dicht an die Umfassungwände an, sodass kein Einblick möglich ist.</span>
                      </p>
                    </Text>
                  </DetailTxt>
                  <OutlineText>
                    <OutlTxt>
                      <TextOutlTxt>
                        <p>
                          <span>ZTV Sanitärtrennwände</span>
                        </p>
                      </TextOutlTxt>
                    </OutlTxt>
                  </OutlineText>
                </CompleteText>
              </Description>
            </Remark>
            <BoQCtgy ID="E_678_29017D7B108B450BAD495BBFED3B94FC" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span>Sanitärtrennwände</span>
                </p>
              </LblTx>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="P_678_B5B926D496574BC5811936CBF72B9166" RNoPart="1">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einbauort:	Damen und Herren WC</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">WC-Trennwandsystemanlage liefern und inkl. aller Befestigungselemente und Bauteilanschlüsse montieren gem. folgender Ausführungsbeschreibung:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Gesamthöhe:	2120 mm bis 2150 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bodenfreiheit:	140 mm bis 150 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türbreite:		750 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Plattendicke:	13 mm bis 15 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbe:		RAL 7016 bzw. nach Wahl des AG</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;"/>
                          </Text>
                          <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" ArtChrIdent="0">
                            <ComplCaption>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Angeb. Fabrikat:</span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">'..................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail/>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">	(vom Bieter einzutragen)</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Trennwandsysteme für Sanitärbereiche:</span>
                            </p>
                            <ul style="text-align:left;">
                              <li>
                                <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Trennwandsystem aus HPL-Vollkern-Platten (High Pressur Laminate)</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">statischer Verbund der Profile und zerstörungssichere ABS-Kanten, abgerundet.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">3 Kammer-Aluminiumprofil, eloxierte Ausführung. Wandanschluss mit U-Profilen.</span>
                              </li>
                              <li>
                                <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Füße, Rosetten, Bodenhülsen in Edelstahl 1.4301</span>
                              </li>
                            </ul>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Trennwandsystem WC-Trennwände</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_B4E0B141716F4CF9A31FB7C08E90D110" RNoPart="2">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Einbauort:	Damen und Herren WC</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Türen:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">HPL-Verbundelemente, in gleicher Plattendicke und Bauweise wie die Wandelemente.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Die Türen sind beidseitig gefälzt und glattflächig in der Vorderfront. </span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">B = 750 mm</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Bänder:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">2 kräftige 3-Rollen-Feder-Kantenbänder aus Edelstahl (Ø 20 mm, 145mm lang) mit Edelstahlachse wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt mit Edelstahlbolzen, zum Selbstschließen der Tür.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;"/>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Schlösser und Beschläge:</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">2-Riegel- WC-Schloß mit Metallriegel und Metallflüsterfalle zum geräuscharmen schließen der Tür mit Edelstahl-Drücker in U-Form und Drehriegel aus Edelstahl mit Vierkant-Notverriegelung, Verriegelungszustand innen und außen sichtbar.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Farbe:	RAL 7016 bzw. nach Wahl des AG</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage Tür Trennwandsystem, b=750 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_B4BC1D58CD104D58B24906CE0599DAE4" RNoPart="3">
                    <Qty>11.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(0,0,0);">Mehrpreis für T-oder Eck-Anschluss Trennwandsystem in ganzer Höhe mit Aluminiumprofil, eloxierte Ausführung. Wandanschluss mit U-Profilen. Geschraubte/Gedübelte Ausführung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Trennwandanschluß</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="P_678_5266B4FEFFB14BC79A5ED008599C5AB9" RNoPart="4">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(36,36,36);">Zusätzliche Schnitte an Seiten- und Frontwand</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:left;">
                              <span style="font-family:Arial;font-size:10;color:rgb(36,36,36);">Ausführen von zusätzlichen Sägeschnitten zum passgenauen Anarbeiten an Flächenversprüngen des Befestigungsgrundes.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span>Zulage für Zusätzliche Schnitte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>