<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.3</Version>
    <VersDate>2021-05</VersDate>
    <Date>2026-03-26</Date>
    <Time>09:46:39</Time>
    <ProgSystem>G&amp;W CALIFORNIA PRO</ProgSystem>
    <ProgName>CALIFORNIA PRO V15.1.05</ProgName>
    <Certific>Available</Certific>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>25_WC-Anlage Adolf-Hueg</NamePrj>
    <LblPrj>25_WC-Anlage Adolf-Hueg</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:18pt;background:#FFFFFF;">Leistungsverzeichnis</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-weight:bold;font-size:14pt;background:#FFFFFF;">Tiefbauarbeiten</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">BAUVORHABEN</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Neubau WC- Anlage</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Adolf-Hueg-Wall</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">und</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Obere Straße</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">37154 Northeim</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">BAUHERR</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Stadt Northeim</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Scharnhorstplatz 1</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;">
          <span style="font-size:12pt;background:#FFFFFF;">37154 Northeim</span>
        </p>
        <p style="text-align:center;" />
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung Adolf-Hueg-Wall</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-size:12pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Allgemein:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baumaßnahme</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">: Neubau WC Anlage Adolf-Hueg-Wall  Gründungsarbeiten</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauleistungen: Ausführung gemäß VOB Teil B und C in der jeweils zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das nachfolgende Leistungsverzeichnis umfasst die Erdarbeiten für die Gründungsarbeiten für die WC Anlage.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeitunterbrechungen aufgrund bauseitiger Abläufe gelten nicht als Behinderung. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungszeit:  KW 24-KW 28 , nach Absprache mit AG </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beschreibung Gebäude und Lage</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">: Auf dem Grundstück der Stadt Northeim in den Parkanlagen des Adolf-Hueg- Walls soll eine Fertigteil WC-Anlage errichtet werden. Die Baumaßnahme ist über die Wallstraße erreichbar.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bodenplatte wird vor die Stadtmauer ,umgeben von einer Parkanlage, errichtet. Umliegende Bäume und Sträucher sind zu schützen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Versorgungsleitungen für die Bauphase sind über Hydranten( Wasser) und einem Kabelverteilerkasten ( Strom) bei den Stadtwerken zu beantragen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellung</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">: Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch die erforderlichen Leistungsvorgänge bis zur fertigen Leistung als beschrieben, unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der einschlägigen DIN-Normen. Die Beschreibung umfasst ausschließlich die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen. Weitere Nebenleistungen ergeben sich nur aus den ATV der VOB/C.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bauschutt und Entsorgung:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Eigenes Restmaterial, anfallender Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial usw. sind vom Auftragnehmer in getrennten Containern zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsorgung ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Weitergehende Entsorgungen bauseits anfallender Materialien sind gesondert zu vergüten. Entsprechende Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wasser, Energie und Abwasser:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Der Wasseranschluss und Stromanschluss werden von den Stadtwerken Northeim hergestellt.Eine Einsparte Hauseinführung ist erforderlich. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lagerflächen und Baustelleneinrichtung </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">: Gesicherte Lagerflächen stehen auf den angrenzenden Grünflächen in absprachen mit dem Bauherren zur Verfügung . Der Auftragnehmer hat dies bei seiner Kalkulation zu berücksichtigen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baustellenbesichtigung:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Vor Abgabe des Angebotes kann sich der Bieter  über die örtlichen Gegebenheiten (Zufahrt, Gelände, Baustellensituation)  informieren. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baustellenleitung und Personal:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Der Auftragnehmer hat für die Bauausführung eine verantwortliche Fachkraft  zu benennen, die regelmäßig auf der Baustelle anwesend und für die Bauleitung kurzfristig erreichbar ist. Der Bauleiter ist befugt, Weisungen des Auftraggebers bzw. seiner Beauftragten entgegenzunehmen und die erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Das eingesetzte Personal muss fachlich qualifiziert und der deutschen Sprache mächtig sein.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Arbeitsschritte und Bauzeiten:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Vor Beginn der Arbeiten wird die Ausführungszeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmt und bindend festgelegt. Die Einhaltung der vereinbarten Termine ist wesentlicher Bestandteil der Leistungspflicht.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten: </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten werden nur auf ausdrückliche schriftliche Anordnung des Auftraggebers gemäß § 2 Abs. 10 VOB/B vergütet. Ein Anspruch auf Stundenlohnarbeiten besteht nicht ohne schriftliche Beauftragung. Stundenlohnberichte sind dem AG zeitnah vorzulegen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Preise und Preisänderungen:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Alle Angebotspreise gelten als Festpreise. Mengenänderungen und Fortfall einzelner Positionen werden gemäß § 2 Abs. 3 und 5 VOB/B behandelt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Unfallschutz: </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle relevanten Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <AddText>
      <DetailAddText>
        <p>
          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Vorbemerkung Obere Straße</span>
        </p>
        <p />
        <p>
          <span style="font-size:12pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Allgemein:</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baumaßnahme</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">: Neubau WC Anlage Obere Straße Gründungsarbeiten</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauleistungen: Ausführung gemäß VOB Teil B und C in der jeweils zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Das nachfolgende Leistungsverzeichnis umfasst die Erdarbeiten für die Gründungsarbeiten für die WC Anlage.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Bauzeitunterbrechungen aufgrund bauseitiger Abläufe gelten nicht als Behinderung. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführungszeit:  KW 24-KW 28 , nach Absprache mit AG </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beschreibung Gebäude und Lage</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">: Auf dem Grundstück der Stadt Northeim an der Oberen Straße soll eine Fertigteil WC-Anlage errichtet werden. Die Baumaßnahme ist über die Parkflächen des angrenzenden Grundstücks gut erreichbar und befindet sich an einer Verkehrsstraße anbindend gem. Lageplan.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Bodenplatte wird vor einem bestehenden Grünwall, umgeben von einer Parkanlage, errichtet. Umliegende Bäume und Sträucher sind zu schützen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="background:#FFFFFF;">Die Versorgungsleitungen führen über ein Nachbargrundstück. Alle erforderlichen Genehmigungen liegen vor.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Herstellung</span>
          <span style="background:#FFFFFF;">: Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch die erforderlichen Leistungsvorgänge bis zur fertigen Leistung als beschrieben, unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der einschlägigen DIN-Normen. Die Beschreibung umfasst ausschließlich die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen. Weitere Nebenleistungen ergeben sich nur aus den ATV der VOB/C.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Bauschutt und Entsorgung:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Eigenes Restmaterial, anfallender Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial usw. sind vom Auftragnehmer in getrennten Containern zu sammeln und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Entsorgung ist mit den Einheitspreisen abgegolten. Weitergehende Entsorgungen bauseits anfallender Materialien sind gesondert zu vergüten. Entsprechende Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wasser, Energie und Abwasser:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Der Wasseranschluss und Stromanschluss befindet sich im Keller von dem benachbarten Gebäude (Theater der Nacht) ca. 30m entfernt. Eine alte Stromleitung als Zuleitung WC Anlage soll vorhanden sein und muss freigelegt werden. Von dort kann nach voriger Absprache Wasser und Strom entnommen werden. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Lagerflächen und Baustelleneinrichtung </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">: Gesicherte Lagerflächen stehen auf den angrenzenden Privatparkflächen  zur Verfügung und Bedarf keine weitere Genehmigung. Der Auftragnehmer hat dies bei seiner Kalkulation zu berücksichtigen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baustellenbesichtigung:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Vor Abgabe des Angebotes kann sich der Bieter  über die örtlichen Gegebenheiten (Zufahrt, Gelände, Baustellensituation)  informieren. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Baustellenleitung und Personal:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Der Auftragnehmer hat für die Bauausführung eine verantwortliche Fachkraft  zu benennen, die regelmäßig auf der Baustelle anwesend und für die Bauleitung kurzfristig erreichbar ist. Der Bauleiter ist befugt, Weisungen des Auftraggebers bzw. seiner Beauftragten entgegenzunehmen und die erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Das eingesetzte Personal muss fachlich qualifiziert und der deutschen Sprache mächtig sein.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Arbeitsschritte und Bauzeiten:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Vor Beginn der Arbeiten wird die Ausführungszeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmt und bindend festgelegt. Die Einhaltung der vereinbarten Termine ist wesentlicher Bestandteil der Leistungspflicht.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten: </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten werden nur auf ausdrückliche schriftliche Anordnung des Auftraggebers gemäß § 2 Abs. 10 VOB/B vergütet. Ein Anspruch auf Stundenlohnarbeiten besteht nicht ohne schriftliche Beauftragung. Stundenlohnberichte sind dem AG zeitnah vorzulegen. </span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p style="text-align:justify;">
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Preise und Preisänderungen:</span>
          <span style="background:#FFFFFF;"> Alle Angebotspreise gelten als Festpreise. Mengenänderungen und Fortfall einzelner Positionen werden gemäß § 2 Abs. 3 und 5 VOB/B behandelt.</span>
        </p>
        <p style="text-align:justify;" />
        <p>
          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Unfallschutz: </span>
          <span style="background:#FFFFFF;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle relevanten Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten.</span>
        </p>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_480609">
      <BoQInfo>
        <Name>Tiefbauarbeiten</Name>
        <LblBoQ>Tiefbauarbeiten</LblBoQ>
        <Date>2026-03-26</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <BoQCtgy ID="GW_488286" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Adolf-Hueg-Wall</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_488287" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_484620" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6882f177-9229-48e4-96e0-334fd826271e">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>645</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>90</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4095</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>150</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle einrichten räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484621" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5642c94d-2e3e-4a57-a49d-c5fa6acb4546">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>661</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4320</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5777</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10030</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22739</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22741</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23611</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mobile Toilette aufstellen und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mobile Toilette aufstellen räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484622" RNoPart="3">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description ID="75109c98-94e7-4eca-8e78-c1b435c4b0cf">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>661</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-6477</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <OutlTextPart>P@6</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-6476</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <OutlTextPart>P@1</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4320</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5777</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10030</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10566</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>127</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22739</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22741</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23611</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Mobile Toilette vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung,</span>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="11" ArtChrIdent="-6476">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Positionsmenge = Produkt aus </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'1'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Vorhaltemenge)</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="12" ArtChrIdent="-6477">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mal </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'6'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Vorhaltedauer).</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mobile Toilette vorhalten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484623" RNoPart="4">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="1544fcfc-d1bc-4b13-a80f-75fd0010ac9f">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>638</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3837</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>74</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4059</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>61</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4060</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>32</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4061</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>130</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9142</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13591</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13596</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484624" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="b4424ce4-9dcb-480f-a849-624ebd527ee5">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>4975</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>37</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4077</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5398</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>22</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7953</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9153</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9567</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15883</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stammschutz durch Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baum, bis 0,5 m, Abstand vom Stamm mind. 10 cm, Höhe mind. 3 m, herstellen und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U bis 0,5m H 3m herstellen räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485106" RNoPart="6">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="91b2e3eb-6b73-4dab-a256-1c2f64bb84bb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauwasseranschluss am Hydranten einrichten und räumen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Entfernung ca. 55 m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Standrohr gegen Gebühr bei den Stadtwerken Northeim  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bauwasseranschluss am Hydranten einrichten und räumen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_485925">
                    <Description ID="48b2a101-f1c7-4e22-b845-732314f8dd22">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Baustromverteilerkasten wird an einem Kabelverteilerschrank in ca.25m Entfernung zur zu errichtenden Bodenplatte ( Kreuzung Zwinger / Wallstraße ) angeschlossen. Ein Antrag für Baustrom ist bei den Stadtwerken Northeim  vom Bieter zu stellen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt />
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_484626" RNoPart="7">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1650b315-910d-4d7e-8276-ed248dea3eb0">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>054</WCtg>
                          <Group>8148</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3219</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>32</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>108</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5728</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6069</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>60</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7800</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8477</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>150</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9070</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10079</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>345</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10554</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12481</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13954</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15418</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17600</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17710</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17872</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21190</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21204</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21205</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21206</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21207</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21209</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21210</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21211</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21212</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21214</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21908</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21909</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Anschlussverteilerschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehäuse aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,</span>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="11" ArtChrIdent="21190">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="63" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'63'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="12" ArtChrIdent="21909">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsbelastungsfaktor </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="0.8" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'0,8'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="13" ArtChrIdent="21205">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">min. Umgebungstemperatur </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="-25" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'-25'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Grad C,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="14" ArtChrIdent="21206">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. Umgebungstemperatur </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="40" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'40'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Grad C,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="15" ArtChrIdent="21207">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="35" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'35'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Grad C,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="16" ArtChrIdent="21209">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="50" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'50'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1),</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="17" ArtChrIdent="21210">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe über NN </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="120" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'120'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, geschlossene Bauform, Anlage ortsveränderbar, Standmontage, aufbauen und abbauen.</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler Anschlussverteilerschrank I 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP44 IK10 geschlossen Standmontage aufbauen abbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484627" RNoPart="8">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description ID="37777a41-c668-4518-8af3-3fbc41bba17d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler wie beschrieben vorhalten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler wie beschrieben vorhalten.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484628" RNoPart="9">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description ID="cbc1b9aa-dc5a-4b7f-900e-cb29c80fd1ed">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler wie beschrieben wöchentlich prüfen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler wie beschrieben wöchentlich prüfen. </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484629" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="cc51a41d-445b-4bf7-a5bf-7166f1445826">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grob- und Feinabsteckung in Abstimmung mit Bauherr durch ein Vermessungsbüro herstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grob- und Feinabsteckung in Abstimmung mit Bauherr durch ein Vermessungsbüro herstellen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488289" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Erdarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_485922" RNoPart="1">
                    <Qty>18.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="dce4fd8d-4f7d-491b-870b-7bae922def37">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Baugrube/Zuwegung, ab Geländeoberfläche,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0* (Bodenmaterial, das für die Verfüllung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelten Bodenschicht verwertet wird), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit geböschten Wänden,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 1 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2/3, mit Bodenklasse 4, Bodengruppe UL,TL DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis  m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deponiekosten gegen Nachweis  werden über Pos. 1.2.7 gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Baugrube/Zuwegung, ab Geländeoberfläche,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0* (Bodenmaterial, das für die Verfüllung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelten Bodenschicht verwertet wird), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">mit geböschten Wänden,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 1 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2/3, mit Bodenklasse 4, Bodengruppe UL,TL DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis  m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484632" RNoPart="2">
                    <Qty>27.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="34af1ae9-7fba-499b-8d09-e2525d1ae59a">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>002</WCtg>
                          <Group>535</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3347</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3705</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>45</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3889</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3890</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>45</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484633" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="fba23edb-f752-4735-ac79-66dceada161f">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>1165</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>186</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6637</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7848</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7850</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7851</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG, für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484634" RNoPart="4">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="be0222cc-5adc-4d3c-945a-5394b5f4659a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdung als Fundamenterder DIN 18014, aus V4A Stahl , rund 10mm ,liefern und verlegen gemäß Fundamentplan,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation ist nachzuweisen (Foto, Lieferscheine)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Anschlussfahnen, L=2,0m sind herzustellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erdung als Fundamenterder DIN 18014, aus V4A Stahl , rund 10mm ,liefern und verlegen gemäß Fundamentplan,</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484690" RNoPart="5">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="cea4f779-8af4-4317-aea1-aa0424c9dee4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden Homogenbereich 2-3 für Gräben, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern und schützen , Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Breite der Sohle über 0,4 bis 0,5 m, Aushubtiefe bis 1,25 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden Homogenbereich 2-3 für Gräben, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern und schützen , Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Breite der Sohle über 0,4 bis 0,5 m, Aushubtiefe bis 1,25 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484637" RNoPart="6">
                    <Qty>23.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="8c0154d8-7eba-4487-9d6c-defa2d457814">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">seitlich gelagerten Boden laden, transportieren und entsorgen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß Baugrundgutachten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deponiekosten werden gesondert vergütet </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">seitlich gelagerten Boden laden, transportieren und entsorgen,</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484638" RNoPart="7">
                    <Qty>100.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description ID="9c7c59d0-5e0c-484d-ae11-5728e6710dd8">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Deponiekosten Entsorgung Boden/Steine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachweis ist über Lieferscheine Deponie zu erbringen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Deponiekosten Entsorgung Boden/Steine </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484639" RNoPart="8">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="c19706e7-82e7-43c3-b7f8-2b2fc44d396f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Seitlich gelagerten Boden einbauen und lagenweise verdichten</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Seitlich gelagerten Boden einbauen und lagenweise verdichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484641" RNoPart="9">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="c780527e-f8e3-4eba-98eb-d708c1b653e4">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Arbeiten von Hand.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung des geotechnischen Berichts sind zu berücksichtigen.</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbau wird gesondert vergütet,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 1,25 m</span>
                              <br />
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Wurzelbereich, im Bereich von Versorgungsleitungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Arbeiten von Hand.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485921" RNoPart="10">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="0186fbfe-1446-404f-a5f6-9547e4fb14a2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos. 1.2.9. für das liefern und einbauen eines Wurzelvorhang aus geeignetem Material ( Wahl AN) </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erforderlichkeit in Absprache mit AG </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos. 1.2.9. für das liefern und einbauen eines Wurzelvorhang aus geeignetem Material ( Wahl AN) </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484792" RNoPart="11">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="7f28efb2-4d45-4687-a6af-07977e9e0dd7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Auffüllung der Gräben, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 0,5 m,, Gesamtgrabentiefe ca 1,50m</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 3, mit einer Bodengruppe, </span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schotter-Splitt Gemisch , Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Auffüllung der Gräben, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Breite der Sohle über 0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 0,5 m,, Gesamtgrabentiefe ca 1,50m</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 3, mit einer Bodengruppe, </span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schotter-Splitt Gemisch , Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485924" RNoPart="12">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="9aa25bcf-8509-4110-af94-58c97d4bf4fb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Gräben für Rohrleitungen, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, , Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zur Verwertungsanlage, Behältergröße nach Wahl des AN, Verbau wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,4 bis 0,5 m, Aushubtiefe bis 1,5 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2-3, mit einer Bodenklasse 4, Bodengruppe 1 GU/TL DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deponiekosten gegen Nachweis werden über Pos. 1.2.7 gesondert vergütet.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Gräben für Rohrleitungen, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, , Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zur Verwertungsanlage, Behältergröße nach Wahl des AN, Verbau wird gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,4 bis 0,5 m, Aushubtiefe bis 1,5 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2-3, mit einer Bodenklasse 4, Bodengruppe 1 GU/TL DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485926" RNoPart="13">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="c922a736-6301-45fc-82af-6fcbeb0d3037">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Baugrube, ab Geländeoberfläche,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Behältergröße nach Wahl des AN,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbau wird gesondert vergütet,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite über 2 bis 3 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtlänge über 2 bis 3 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 4 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deponiekosten gegen Nachweis werden gesondert vergütet (Pos.1.2.7.)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Baugrube, ab Geländeoberfläche,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Behältergröße nach Wahl des AN,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verbau wird gesondert vergütet,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtbreite über 2 bis 3 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Gesamtlänge über 2 bis 3 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 4 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484895" RNoPart="14">
                    <Qty>30.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="056c4ce2-2791-4fe6-9113-a432d00956fd">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>006</WCtg>
                          <Group>736</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3632</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>60</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5512</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5515</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>75</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5516</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>58</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21084</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Regelausführung des Senkrechten Verbaus (Senkrechter Normverbau) DIN 4124 für Baugrube, herstellen und wieder rückbauen, Höhe über 3,5 bis 4 m, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch).</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Senkr.Normverbau Baugrube herstellen rückbauen H 3,5-4m GU</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484645" RNoPart="15">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="66ec6399-4088-48b4-9f2e-bfa802fa907b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Rohr DN 125 liefern und fachgerecht verlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandbettummantelung 10 cm </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Rohr DN 125 liefern und fachgerecht verlegen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484646" RNoPart="16">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="389d6212-cb05-4ca3-be33-4ebd62d7d5e6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Rohr DN 100 liefern und fachgerecht verlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandbettummantelung 10 cm </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Rohr DN 100 liefern und fachgerecht verlegen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484647" RNoPart="17">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="765b4991-aab4-4a51-a9fa-a06fb2d40f58">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abzweig 45° 125/100 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484648" RNoPart="18">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d7ed51e4-bc81-4a3c-9447-483009abf8df">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 125 Bögen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484649" RNoPart="19">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="48981968-048e-4839-8684-71a540af11cb">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 100 Bögen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485103" RNoPart="20">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="7820b150-e955-405a-bcfa-ca4908193b0e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mediendurchführung als Einspartendurchführung, rund,(</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wird bauseit geliefert</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">)</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Bodenplatte gegen Erdreich, Außendurchmesser Medienrohr über 20 bis 63 mm, dicht gegen nichtdrückendes Wasser, geschlossene Ausführung, Schlauchlänge bis 4,0m  </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">nur einbauen inkl. Sandummantelung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Graben wird gesondert vergütet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mediendurchführung als Einspartendurchführung, rund,(wird bauseit geliefert)</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">in Bodenplatte gegen Erdreich, Außendurchmesser Medienrohr über 20 bis 63 mm, dicht gegen nichtdrückendes Wasser, geschlossene Ausführung, Schlauchlänge bis 4,0m  nur einbauen inkl. Sandummantelung </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Remark ID="GW_484996">
                    <Description ID="8718d937-13ea-4331-be6f-83aa10281443">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Betonschacht</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtbauteile müssen der DIN EN 1917 und DIN V 4034-1,Typ 2,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">entsprechen und nach den erhöhten Anforderungen der aktuellen FBS-Qualitätsrichtlinie erfolgreich geprüft sein,, Expositionsklasse XA2, Betonfestigkeitsklasse C40/50 liefern und einbauen, einschließlich Dichtung mit Lastausgleichselement   und PE ummantelten Sicherheitssteigeisen, Gerinneführung nach DWA A 157. Verkehrslast SLW 60</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fertigteile sind durch ein amtliches Prüfinstitut güteüberwacht.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Konformitätserklärung desHerstellerwerks ist vorzulegen.</span>
                            </p>
                            <p style="text-align:justify;" />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Alle Schachtparameter sind vor der Bestellung der Schächte vor </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ort zu überprüfen, z.B. Tiefe, Winkel, Dimension und Material der </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zu- und Abläufe, Tiefenlage von Zuläufen. Der Mehraufwand für die überprüfung der Schächte wird nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Abstürzen ist für den oben liegenden Rohrzulauf bereits werksseitig ein Schachtfutter im Schachtunterteil oder Schachtring einzubauen, Bohrung und Einsetzen eines Schachtfutters vor Ort muss mit der EBA Northeim abgesprochen werden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Als Anschlussmöglichkeiten der Rohre an das Schachtunterteil werden nur werkseitig eingebaute Schachtfutter des Rohrlieferanten oder eingeformte Muffen für Beton- oder Stahlbetonrohre zugelassen. Das werkseitig eingebaute Schachtfutter ist bei der Herstellung des Schachtunterteils einzurütteln. Ein nachträglicher Einbau wird nicht zugelassen. Die eingeformte Muffe muss den gesamten Umfang des Anschlusses (kompletter Anschlag) abdecken.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bei Haltungsgefällen ≥ 1,50% sind die Schachtfutter und die eingeformten Muffen bereits mit dem Gefälle der Haltungen in die Schächte/Bauwerke einzubinden.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p style="text-align:justify;">
                              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">Als Dichtungselement ist für die Schachtringe und konische Schachthälse eine Kompressionsgleitdichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur und anvulkanisiertem umlaufenden Lastausgleichselement mit Quarzsandfüllung zur gleichmäßigen, nichtfedernden Lastabtragung zwischen den Schachtbauteilen mit Prüfzeugnis und vorliegender statischer Berechnung (z.B. DS Dichtungstechnik SDV seal oder glw.) fachgerecht einzubauen. Der eingebaute Lastausgleichsring muss vom Schachtinneren sichtbar sein.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt />
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Remark>
                  <Item ID="GW_484650" RNoPart="21">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="fddb528b-723c-4308-8c14-c5540bde0b77">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss Abwasserkanal an Schacht einschließlich Dichtung und Formteile</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss Abwasserkanal an Schacht einschließlich Dichtung und Formteile</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484651" RNoPart="22">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c74d1786-2570-4c45-a4c9-241a668d3dba">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schachtunterteil DN 1000, DN 150 - 250</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">für geraden oder abgewinkelten Durchlauf, Stzg.-Gerinne</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 150 - 250, Berme scheitelgleich aus</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kanalklinkersteinen (Form D) hergestellt, ausgestattet mit</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtfuttern, liefern und setzen,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtunterteil DN 1000, DN 150 - 250</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484995" RNoPart="23">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="795c87fc-bcf0-4369-9866-e7187e3d319a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Beton- Schachthals SH- M (Konus) Höhe :600 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und einbauen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schacht liegt bis zur Einbauebene frei,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Beton- Schachthals SH- M (Konus) Höhe :600 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484997" RNoPart="24">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="01366374-a8fd-4308-8839-18934b338d5a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schachtringe DN 1000/250 mm m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und einbauen Schacht liegt bis zur Einbauebene frei,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtringe DN 1000/250 mm m</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484998" RNoPart="25">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4ea7cafb-e78f-426a-a2b1-be46e68176f5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schachtringe DN 1000/500 mm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und einbauen Schacht liegt bis zur Einbauebene frei,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtringe DN 1000/500 mm </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484999" RNoPart="26">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="5ce261be-861a-48eb-9a82-d33248d463b1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schachtringe DN 1000/1000 mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">liefern und einbauen Schacht liegt bis zur Einbauebene frei,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="font-family:Calibri;font-size:11pt;background:#FFFFFF;">sonst wie vor.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schachtringe DN 1000/1000 mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485000" RNoPart="27">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="9bed5a0e-dbcb-4f7a-a3e5-71dafd8958c0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Absturz</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Innenliegender Absturz in Fertig-Teil-Schacht herstellen mittels Kernbohrung und Dichtung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung mit Abzweig 90 Grad oder Bogen mit Reinigungsöffung/Revision</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Untersturzleitung kraftschlüssig an der Schachtwandung mittels Rohrschellen kraftschlüssig befestigen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Absturz Rohrleitung  Ablauf DN 150</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Absturzhöhe : bis 1,80m</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlusshöhe an Schacht ankommend DN 125  </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Absturz</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485105" RNoPart="28">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>psch</QU>
                    <Description ID="5b07ac66-8e1e-45e0-ac07-f1d34a037b58">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausgleichsringe , verschiedenste Abmessungen liefern und einbauen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abrechnung erfolgt als Gesamthöhe </span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausgleichsringe müssen der DIN V 4034-1, Typ 1,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">entsprechen. Die maximale Ausgleichshöhe für die</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausgleichsringe beträgt je Schacht max. 240 mm.</span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ausgleichsringe , verschiedenste Abmessungen liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485001" RNoPart="29">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="6c351e88-335a-4d80-b94e-c30e8aace169">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">BEGU-Schachtabdeckung, rund, Klasse D 400 komplett liefern, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">gemäß DIN EN 124 / DIN 1229; Kennmaß Durchmesser 610 </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mm aus Gusseisen und Beton mit </span>
                              <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">doppelt</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> dämpfender</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einlage nach DIN 19584, Auflagerflächen mechanisch bearbeitet der</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Fa. Meier - Kanalguss bzw. ACO-Tiefbau oder gleichwertiger Art</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">bestehend aus:</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Schmutzwasserschächte:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">BEGU-Deckel ohne Hülse für </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">eine Einstiegshilfe mit der Aufschrift „ SCHMUTZWASSER “ , </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">doppelt dämpfender Einlage und mit 4 Lüftungsschlitzen in den </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Viertelpunkten, wobei 2 in der Achse der Verdrehsicherung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">angeordnet sind.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zusätzlich dürfen nur folgende weitere Angaben auf dem </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rahmen bzw. dem Deckel stehen:</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- DIN - bzw. DIN EN - Vorschrift</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Belastungsklasse D</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Herstellername</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Weitere Aufschriften sind nur nach gesonderter </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anforderung durch den EBA zugelassen.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Spaltmaß zwischen Deckel und Rahmen gemessen nach DIN </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">EN  124  von mindestens  1  mm und maximal  7  mm .</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">BEGU-Schachtabdeckung, rund, Klasse D 400 komplett liefern, </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484689" RNoPart="30">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="039ef86b-029d-48e7-a035-4339be902b34">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Versickerungsrigole, aus Polypropylen,  für die Rückhaltung und</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Versickerung von Regenwasser,liefern und einbauen </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschlussmöglichkeiten in Längs- und Querrichtung DN/OD 110, 125, 160 mit hoher Speicherkapazität, Speichervolumen min  150-300 Liter, Bauhöhe Grundkörper : max. 0,50m, Baubreite max . 0,80 m,einschließlich Ummantelungsvlies aus Geotextil, Anschluss an RW Fallleitung WC-Anlage vor unmittelbarer Nähe Technikraum gemäß Lageplan</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Versickerungsrigole, aus Polypropylen,  für die Rückhaltung und</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484652" RNoPart="31">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a49da28f-465b-4d53-a3f4-fa3932277076">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>009</WCtg>
                          <Group>40</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3077</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3080</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>198</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3114</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>414</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3233</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>45</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5664</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7851</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9562</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9684</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>22</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>14945</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als Abnahmeprüfung, des Abwasserkanales als Mischwasserkanal aus Kunststoff, DN 125, einschl. aller erforderlichen Anlagen (Geräte und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen, Abwasser ablassen ins Kanalnetz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal Kunststoff DN125 Verfahren W</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484653" RNoPart="32">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d1317c53-66c0-47e4-9127-55b3eff94bc5">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>009</WCtg>
                          <Group>40</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>348</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>352</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3077</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3080</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3114</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>414</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3995</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>173</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5664</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9562</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9775</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9776</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9777</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>22</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>14945</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als Abnahmeprüfung, des Schachtes aus Beton, DN 1000, im Schmutzwasserkanal Tiefe über 2 bis 4 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen Anlagen (Geräte und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen, Abwasser ablassen ins Kanalnetz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsprüfung Wasser Schacht Beton DN1000 T 2-4m Verfahren W</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484654" RNoPart="33">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="6e0ecc7c-e8f3-4e2b-941c-a82000275e97">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>330</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>334</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1217</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2007</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>87</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3341</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>100</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3406</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3705</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8399</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19343</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FSS DPr1 0/45</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485104" RNoPart="34">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="e00931b3-51fb-429a-82bc-aba4aa143c20">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, , Kies, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 16/32, liefern und einbauen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bereich: Spritzschutzstreifen </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, , Kies, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 16/32, liefern und einbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488290" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Betonarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_484657" RNoPart="1">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="147fd8f7-245e-47b9-8b42-bbad0020929e">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>1393</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2462</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2521</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>251</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>90</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3004</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3006</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3729</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5784</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10155</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, auf Frostschutzschicht, Untergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Frostschutzschicht Beton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484658" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="e70edcb8-aee7-4890-95ef-035407c40540">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsschacht herstellen gem. Herstellerangaben bestehend aus Sauberkeitsschicht, konstruktiv bewehrt, Beton C 25/30 d= 10 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtring Beton h= 600 mm d= 1000 mm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenablauf mit Rückstausicherung und Geruchsverschluss einschl. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gefälleestrich</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:8pt;" />
                            <p />
                            <p>
                              <image width="472" Type="image/jpeg">[encoded data, 180696 characters]</image>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsschacht herstellen gem. Herstellerangaben bestehend aus Sauberkeitsschicht, konstruktiv bewehrt, Beton C 25/30 d= 10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484659" RNoPart="3">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="6cb40153-0775-4c2e-8b92-e3163b4ce162">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>125</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2199</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>31</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2204</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2206</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2800</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>220</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2826</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3170</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5879</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15702</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16211</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16212</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16262</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16263</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17468</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17469</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17470</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17762</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19343</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19348</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22374</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ortbeton Fundamentplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ortbeton Fundamentpl. Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 D 20cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484660" RNoPart="4">
                    <Qty>14.500</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="ec7508ac-f95e-49e3-9843-9477bc49f15e">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>410</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2230</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2231</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2690</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>160</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2881</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>25</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3170</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5909</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11533</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11775</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schalung Bodenpl. einhäuptig H 15-25cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484661" RNoPart="5">
                    <Qty>144.551</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="caf1c9ec-9654-4ccd-9998-ccac8d5cf7fa">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>123</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2107</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>211</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2223</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2855</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>198</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3170</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewehrung aus Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, für Fundamentplatte aus Ortbeton.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonstahlmatte B500A Fundamentplatte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484662" RNoPart="6">
                    <Qty>49.978</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="51e01653-0c0c-411e-a50b-17a9defad5d3">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>110</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2223</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2224</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2226</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2775</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2855</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>198</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3170</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2, alle Durchmesser, alle Längen, für Fundamentplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonstabstahl B500A alle Durchmesser Fundamentplatte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488291" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_484664" RNoPart="1">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="7cc7d177-da1c-41db-b919-c95894da8bdd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbelag Natursteinbelag kleinformatig bis d= 80 mm aufnehmen, reinigen  und zum Wiedereinbau seitlich lagern, einschl. Bettung aus Sand/Splitt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geräteeinsatz möglich.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbelag Natursteinbelag kleinformatig bis d= 80 mm aufnehmen, reinigen  und zum Wiedereinbau seitlich lagern, einschl. Bettung aus Sand/Splitt.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484665" RNoPart="2">
                    <Qty>9.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="bf8c10c7-b1bd-4fa8-9c0d-ff6449722364">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Borde aus Naturstein ca. 50/25/40 cm , Stoßfugen vermörtelt, einschl. Rückenstütze aus Beton aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Borde aus Naturstein ca. 50/25/40 cm , Stoßfugen vermörtelt, einschl. Rückenstütze aus Beton aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern. </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485107" RNoPart="3">
                    <Qty>3.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="ec37621a-733a-442a-a526-120de4229c27">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos.4.2 für die Entsorgung der Borde inkl. Deponiekosten </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos.4.2 für die Entsorgung der Borde inkl. Deponiekosten </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484666" RNoPart="4">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="95eb42fa-fdb9-4be0-a209-32eeb0f88f70">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbelag Betonsteinpflaster 20/6/8 aufnehmen, reinigen und zum Wiedereinbau seitlich lagern, einschl. Bettung aus Sand/Splitt.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbelag Betonsteinpflaster 20/6/8 aufnehmen, reinigen und zum Wiedereinbau seitlich lagern, einschl. Bettung aus Sand/Splitt.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484668" RNoPart="5">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="ca27925f-951e-485c-a0c0-b648f1b4e08b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">seitlich gelagerte Borde aus Naturstein verlegen,einschließlich Rückenstütze aus Beton </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">seitlich gelagerte Borde aus Naturstein verlegen,einschließlich Rückenstütze aus Beton </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484669" RNoPart="6">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="c940e5cf-855e-41ec-831e-23821699a73b">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>349</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>53</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>38</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>51</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>193</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>123</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2620</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2621</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2622</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2754</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2922</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>99</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3175</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>130</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>240</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3533</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15088</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22134</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke, aus Natursteinen DIN EN 1342, ungebundene Bauweise, gebrauchte Steine, seitlich lagernd, in Gehwegen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/- 1 cm, Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt) einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke Natursteinpflaster gebraucht seitl.lagernd Gehweg Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Splitt 2/5 einschlämmen B 10+/-5mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484670" RNoPart="7">
                    <Qty>12.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="617fc7a6-b5bb-4171-ae46-857b0ec7f8b1">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>347</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>38</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>56</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>123</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1163</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1301</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2620</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>27</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2622</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2754</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2922</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>104</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3175</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>95</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>130</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3533</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6069</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>118</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12932</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16618</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>18937</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22134</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke, barrierefrei DIN 18040-3, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Dicke 80 mm, gebrauchte Steine, seitlich lagernd, in Geh- und Radwegen, Bettung Dicke 5 +/- 1,5 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einkehren und einschlämmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke Betonpflaster D 80mm gebraucht seitl.lagernd Geh-Radweg Bettung D 5+/-1,5cm Brechsand-Splitt 0/4 einkehren einschlämmen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_485210" RNoPart="8">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="e4d13751-eee8-4b77-8f71-9d8d9191ebf7">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>349</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>53</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>38</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>51</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>193</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>77</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>110</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1163</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2620</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2621</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>67</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2622</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2754</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2922</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>104</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3175</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>155</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>240</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3533</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15087</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15088</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16618</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19986</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22134</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Natursteinen DIN EN 1342, ungebundene Bauweise, Basalt, Maße L/B/H 100/100/100 mm, Dickenabweichung Klasse 0, in Gehwegen, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke Natursteinpflaster Basalt L/B/H 100/100/100mm Gehweg Bettung Brechsand-Splitt 0/8 D 4+/-1cm Brechsand-Splitt 0/4 einschlämmen B 10+/-5mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484671" RNoPart="9">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="ca89dea1-9f14-4f5b-9e4f-c46313f71f8f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos. 4.7 für alle erforderliche Schnitte Pflaster </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos. 4.7 für alle erforderliche Schnitte Pflaster </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488292" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Landschaftsbauarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_484680" RNoPart="1">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="6feff5b0-c5af-4e98-ad34-72cd96ac42a8">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>003</WCtg>
                          <Group>526</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3347</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>67</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>165</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>50</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3701</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>25</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5651</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7806</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>14</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7809</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9493</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11961</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21084</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22711</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 2a DIN 18915 (nicht bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), in Einzelflächen, 2 bis 4 Einzelflächen, Auftragsdicke bis 10 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden liefern auftragen BG2a GU in Einzelflächen D bis 10cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488293" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_484682" RNoPart="1">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="63102c87-9ef8-4726-b58e-057dfafa8a2a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bagger bis 0,4 m</span>
                              <span style="vertical-align:super;background:#FFFFFF;">3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bagger bis 0,4 m3</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484683" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="e8cbb846-7a72-4211-b78c-064510e97921">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LKW ab 7,5 t</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">LKW ab 7,5 t</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484684" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="bb5ea039-ef92-4acd-8441-ffebffa03f43">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Radlader</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Radlader</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484685" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="7021b8a8-50bd-442b-b5ca-5677478d6daa">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flächenrüttler (Rüttelverdichter) bis 0,75 t</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flächenrüttler (Rüttelverdichter) bis 0,75 t</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484686" RNoPart="5">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="a564aa29-6b1c-4a12-bb10-67f9a1e73df6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verrechnungssatz Polier</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verrechnungssatz Polier</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484687" RNoPart="6">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="9b402650-ca1c-42b4-ba78-24284bde17ef">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baufacharbeiter</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baufacharbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_484688" RNoPart="7">
                    <Qty>4.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="e937c3be-04a0-4a74-a5b7-de2ca387e9bd">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauhelfer</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bauhelfer</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_488369" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Obere Straße</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <BoQCtgy ID="GW_488371" RNoPart="1">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Baustelleneinrichtung</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_488296" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="175740a6-04a7-4f92-b8c2-fa91069a9e3f">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>645</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>90</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4095</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>150</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustelle einrichten räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488297" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="baa3cfa6-39a3-4194-bcb7-d875174f0625">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>661</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4320</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5777</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10030</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22739</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22741</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23611</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mobile Toilette aufstellen und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mobile Toilette aufstellen räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488298" RNoPart="3">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description ID="75109c98-94e7-4eca-8e78-c1b435c4b0cf">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>661</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-6477</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <OutlTextPart>P@6</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>-6476</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <OutlTextPart>P@1</OutlTextPart>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1812</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>29</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4320</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5777</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10030</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10566</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>127</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22739</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22741</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>23611</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Mobile Toilette vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung,</span>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="11" ArtChrIdent="-6476">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Positionsmenge = Produkt aus </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'1'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Vorhaltemenge)</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="12" ArtChrIdent="-6477">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">mal </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'6'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">(Vorhaltedauer).</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mobile Toilette vorhalten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488299" RNoPart="4">
                    <Qty>25.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="4f1fc2fa-dc41-4f9a-ac7b-62814ed8ad9e">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>638</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3837</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>74</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4059</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>61</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4060</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>32</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4061</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>130</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9142</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13591</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13596</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488300" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="abefa2f6-f7f2-4d82-b99a-a7114f811543">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>4975</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4076</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>37</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4077</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5398</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>22</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7953</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9153</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9567</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15883</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Stammschutz durch Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baum, bis 0,5 m, Abstand vom Stamm mind. 10 cm, Höhe mind. 3 m, herstellen und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U bis 0,5m H 3m herstellen räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488301" RNoPart="6">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="4362a507-5b81-4d67-b437-8abc71614c75">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>000</WCtg>
                          <Group>670</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4058</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>90</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5180</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13595</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>18</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bauwasseranschluss am Hausanschluss einrichten und räumen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bauwasseranschluss einrichten räumen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488302" RNoPart="7">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1650b315-910d-4d7e-8276-ed248dea3eb0">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>054</WCtg>
                          <Group>8148</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3219</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>32</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5686</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>108</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5728</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6069</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6842</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>60</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7800</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8477</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>150</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9070</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10079</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10435</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>345</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10554</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12481</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12503</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13954</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15418</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17600</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17710</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17872</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21190</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21204</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21205</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21206</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21207</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21209</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21210</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21211</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21212</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21214</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21908</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21909</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>0</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Anschlussverteilerschrank, Bedienung durch elektrotechnischen Laien, mit Berührungsschutzabdeckung DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehäuse aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Schutzklasse I,</span>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="11" ArtChrIdent="21190">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsstrom I Index nA tiefgestellt </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="63" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'63'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> A, Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="12" ArtChrIdent="21909">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bemessungsbelastungsfaktor </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="0.8" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'0,8'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;">, Freiluftaufstellung ungeschützt, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 62262 (VDE 0470-100),</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="13" ArtChrIdent="21205">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">min. Umgebungstemperatur </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="-25" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'-25'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Grad C,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="14" ArtChrIdent="21206">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. Umgebungstemperatur </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="40" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'40'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Grad C,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="15" ArtChrIdent="21207">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. Umgebungstemperatur täglicher Mittelwert </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="35" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'35'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> Grad C,</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="16" ArtChrIdent="21209">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="50" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'50'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> %, Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1),</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                          <Text>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement Kind="Owner" MarkLbl="17" ArtChrIdent="21210">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe über NN </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBodyDec Value="120" />
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'120'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, geschlossene Bauform, Anlage ortsveränderbar, Standmontage, aufbauen und abbauen.</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler Anschlussverteilerschrank I 63 A 230/400VAC Freiluftaufstellung ungeschützt IP44 IK10 geschlossen Standmontage aufbauen abbauen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488303" RNoPart="8">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description ID="14cad8ee-a099-4ff1-9766-34a38b92f3d5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler wie beschrieben vorhalten.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler wie beschrieben vorhalten.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488304" RNoPart="9">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>StWo</QU>
                    <Description ID="e23116da-ab27-4a56-b83e-5ae369a09165">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler wie beschrieben wöchentlich prüfen. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baustromverteiler wie beschrieben wöchentlich prüfen. </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488305" RNoPart="10">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="30ad54e3-bd63-4c48-84ec-8313cc0813ff">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Grob- und Feinabsteckung in Abstimmung mit Bauherr durch ein Vermessungsbüro herstellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Grob- und Feinabsteckung in Abstimmung mit Bauherr durch ein Vermessungsbüro herstellen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488372" RNoPart="2">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Erdarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_488307" RNoPart="1">
                    <Qty>20.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="7e833966-7d2d-43dc-9802-78436b1dc0ae">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Baugrube/Zuwegung , ab Geländeoberfläche,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0* , Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">mit geböschten Wänden,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 1 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2, mit Bodenklasse 3/4, Bodengruppe GW,UL,TL DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">locker gelagert gemäß Gutachten, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deponiekosten gegen Nachweise werden gesondert vergütet. (Pos. 2.2.8)</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Baugrube/Zuwegung , ab Geländeoberfläche,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">profilgerecht lösen, fördern, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0* , Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">mit geböschten Wänden,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 1 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2, mit Bodenklasse 3/4, Bodengruppe GW,UL,TL DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">locker gelagert gemäß Gutachten, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488308" RNoPart="2">
                    <Qty>27.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="24d7fee3-2c6e-4aec-a935-bff985058187">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>002</WCtg>
                          <Group>535</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3347</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3705</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>45</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3889</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3890</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>45</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488309" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="23149918-9b31-4390-8b98-5ae8fefbe672">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>1165</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>186</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6637</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>19</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7848</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7850</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7851</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG, für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488310" RNoPart="4">
                    <Qty>22.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f96c049f-acfe-42b5-841a-d64e32ae91b7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Erdung als Fundamenterder DIN 18014, aus V4A Stahl , rund 10mm ,liefern und verlegen gemäß Fundamentplan,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dokumentation ist nachzuweisen (Foto, Lieferscheine)</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">2 Anschlussfahnen, L=2,0m sind herzustellen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Erdung als Fundamenterder DIN 18014, aus V4A Stahl , rund 10mm ,liefern und verlegen gemäß Fundamentplan,</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488311" RNoPart="5">
                    <Qty>16.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="1e474468-7234-432d-8038-3ef3bee35831">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>002</WCtg>
                          <Group>538</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>783</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3696</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3697</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3698</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3701</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3702</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3767</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3908</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11703</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16160</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>21</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16162</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21082</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21083</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21084</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21102</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21104</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21668</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21779</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22710</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22711</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Gräben für Versorgungsleitungen, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung LAGA Z 0* (Bodenmaterial, das für die Verfüllung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelten Bodenschicht verwertet wird), Breite der Sohle über 0,4 bis 0,5 m, Aushubtiefe bis 1,25 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden Graben Versorgungsltg lösen lagern Sohlen-B 0,4-0,5m T bis 1,25m GU</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488312" RNoPart="6">
                    <Qty>1.500</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="0ffc2d33-8aae-45e9-b290-07a29372a5f4">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>002</WCtg>
                          <Group>536</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>783</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3632</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>270</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3696</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3697</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>151</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3701</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3702</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3767</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>101</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3827</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11703</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16162</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21084</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21102</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21104</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21668</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21779</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22710</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22711</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, Aushubtiefe bis 1 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden Suchgraben lösen lagern T bis 1m GU</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488313" RNoPart="7">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="d5fd3843-84b9-4a10-94cd-4114b6bcc5da">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">seitlich gelagerten Boden laden, transportieren und entsorgen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;"> ,gemäß Baugrundgutachten,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Deponiekosten werden gesondert vergütet </span>
                            </p>
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">seitlich gelagerten Boden laden, transportieren und entsorgen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488314" RNoPart="8">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>t</QU>
                    <Description ID="1981e102-1ed4-48fd-90f3-8acb722da25e">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Deponiekosten Entsorgung Boden/Steine </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Nachweis ist über Lieferscheine Deponie zu erbringen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage Deponiekosten Entsorgung Boden/Steine </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488315" RNoPart="9">
                    <Qty>7.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="66ede45b-9ce7-48df-8547-539e5275a2e2">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Seitlich gelagerten Boden einbauen und lagenweise verdichten</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bereich: Rohrleitungsgraben bis 1,00 m tief, Schachtgrube bis 1,50m tief</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Seitlich gelagerten Boden einbauen und lagenweise verdichten</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488316" RNoPart="10">
                    <Qty>7.500</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="4d629b93-5b49-4212-b109-6c8ea551fca0">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), verdichten, Einbauhöhe bis 1,75 m.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einbauort: Wall hinter Winkelstützen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), verdichten, Einbauhöhe bis 1,75 m.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488317" RNoPart="11">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="af8513a5-a52b-48ce-8610-966821ad0f18">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Arbeiten von Hand.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Ausführung des geotechnischen Berichts sind zu berücksichtigen.</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verbau wird gesondert vergütet,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Aushubtiefe bis 1,25 m</span>
                              <br />
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">im Wurzelbereich, im Bereich von Versorgungsleitungen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Arbeiten von Hand.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488318" RNoPart="12">
                    <Qty>35.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="604aec8a-5257-42ad-beb0-6501eb77d8dc">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">PE/PP-Rohr HD Druckrohr für Trink- und Brauchwasser DN40 nach Angaben der Bauleitung im Sandbett verlegen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandbettummantelung 10 cm </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. entsprechendem Trassenwarnband verlegen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">PE/PP-Rohr HD Druckrohr für Trink- und Brauchwasser DN40 nach Angaben der Bauleitung im Sandbett verlegen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488319" RNoPart="13">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="8ccd7e7f-fee6-42f0-be18-db4098cf7924">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>002</WCtg>
                          <Group>538</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>783</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3696</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3697</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3698</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3701</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3702</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3767</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3908</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>126</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11703</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16160</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>21</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16162</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21082</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21083</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21084</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21102</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21104</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21668</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21779</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22710</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22711</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Boden der Gräben für Rohrleitungen, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0* (Bodenmaterial, das für die Verfüllung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelten Bodenschicht verwertet wird), Breite der Sohle über 0,4 bis 0,5 m, Aushubtiefe bis 1,25 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Homogenbereich 2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Boden Graben Rohrltg lösen lagern Sohlen-B 0,4-0,5m T bis 1,25m GU</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488320" RNoPart="14">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="840eb7af-485e-4002-ae55-5172ca0b1a22">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abbruch des vorhandenen Schachtes inkl. Schachtunterteil und Abdeckung aus unbewehrtem Beton, Schmutz- und Regenwasserleitung trennen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtdurchmesser 1000mm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">als Totalabbruch</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Entsorgung und Deponiegebühren( Nachweise sind dem Bauherrn vorzulegen )</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Höhe Schacht : bis 1,50m</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abbruch des vorhandenen Schachtes inkl. Schachtunterteil und Abdeckung aus unbewehrtem Beton, Schmutz- und Regenwasserleitung trennen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488321" RNoPart="15">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="291fca43-2538-47d3-9d8b-8ba62379c1a9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Rohr DN 125 liefern und fachgerecht verlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandbettummantelung 10 cm </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Rohr DN 125 liefern und fachgerecht verlegen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488322" RNoPart="16">
                    <Qty>8.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="e9963b01-6861-44c0-bbb4-63199d9f787d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Rohr DN 100 liefern und fachgerecht verlegen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sandbettummantelung 10 cm </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Rohr DN 100 liefern und fachgerecht verlegen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488323" RNoPart="17">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="16602d04-b2e7-45f4-93e4-7468486d153a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">- Abzweig 45° 125/100 </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488324" RNoPart="18">
                    <Qty>5.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="1d59c243-c508-400f-b963-c3217651fe97">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 125 Bögen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488325" RNoPart="19">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="d0635711-3435-4689-9d21-e706272fb974">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">DN 100 Bögen</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">KG 2000 Formstück</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488326" RNoPart="20">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="8611b3d1-d6bb-42e3-9587-a86af05966ee">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mediendurchführung als Einspartendurchführung, rund,(</span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">wird bauseit geliefert</span>
                              <span style="background:#FFFFFF;">)</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Bodenplatte gegen Erdreich, Außendurchmesser Medienrohr über 20 bis 63 mm, dicht gegen nichtdrückendes Wasser, geschlossene Ausführung, Schlauchlänge bis 4,0m  </span>
                              <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">nur einbauen inkl. Sandummantelung </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Graben wird gesondert vergütet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mediendurchführung als Einspartendurchführung, rund,(wird bauseit geliefert)</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">in Bodenplatte gegen Erdreich, Außendurchmesser Medienrohr über 20 bis 63 mm, dicht gegen nichtdrückendes Wasser, geschlossene Ausführung, Schlauchlänge bis 4,0m  nur einbauen inkl. Sandummantelung </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488327" RNoPart="21">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a5cc8326-995b-40c5-84b2-0d916525aebf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss Abwasserkanal an Schacht einschließlich Dichtung und Formteile</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss Abwasserkanal an Schacht einschließlich Dichtung und Formteile</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488328" RNoPart="22">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="47ee16ee-3ac1-4be8-a1c5-4c553992e84f">
                      <CompleteText>
                        <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollschacht,  als Reinigungs- und Inspektionsöffnung, DIN EN 13598-2, Ausführung Schacht in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PP, DN 600, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PE, DN 150, Anschluss für Steckmuffe, gelenkig mit Kugelgelenk, mit 2 Zulaufanschlüssen,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Seitenzulauf für Rohr aus PP, DN 125,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 180 Grad,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">2. Seitenzulauf für Rohre aus PP, DN 100,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Winkel 180 Grad,</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">inkl. aller erfordlichen Bauteile sowie Schachtabdeckung min. B 125</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">auf geeignter Bettung, Schachtgruberverfüllung wird gesondert abgerechnet</span>
                            </p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">als Komplettleistung </span>
                            <br />
                          </Text>
                          <TextComplement ID="4a0d5fba-e2a1-4d29-866e-18e86cf23954" Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes" ArtChrIdent="-24">
                            <ComplCaption>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Hersteller und Typ </span>
                            </ComplCaption>
                            <ComplBody>
                              <span style="background:#FFFFFF;">'....................................................'</span>
                            </ComplBody>
                            <ComplTail>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">vom Bieter einzutragen.</span>
                            </ComplTail>
                          </TextComplement>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kontrollschacht,  als Reinigungs- und Inspektionsöffnung, DIN EN 13598-2, Ausführung Schacht in Einzelbauteilen, Schachtrohr aus PP, DN 600, lichte Schachttiefe bis 1,5 m,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Rohranschluss Ablauf (0 Grad), für Rohre aus PE, DN 150, Anschluss für Steckmuffe, gelenkig mit Kugelgelenk, mit 2 Zulaufanschlüssen,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Seitenzulauf für Rohr aus PP, DN 125,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Winkel '180' Grad,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">2. Seitenzulauf für Rohre aus PP, DN 100,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Winkel '180' Grad,</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488329" RNoPart="23">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="a49da28f-465b-4d53-a3f4-fa3932277076">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>009</WCtg>
                          <Group>40</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3077</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3080</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>198</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3114</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>414</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3233</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>45</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5664</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7851</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9562</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9684</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>22</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>14945</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als Abnahmeprüfung, des Abwasserkanales als Mischwasserkanal aus Kunststoff, DN 125, einschl. aller erforderlichen Anlagen (Geräte und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen, Abwasser ablassen ins Kanalnetz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal Kunststoff DN125 Verfahren W</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488330" RNoPart="24">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="7c33e07e-a08c-49d3-91a7-2ba5aa7e06a7">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>009</WCtg>
                          <Group>40</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>348</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>352</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3077</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3080</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3114</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>414</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3995</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>172</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5664</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9562</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9775</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9776</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9777</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10852</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>22</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>14945</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>17</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als Abnahmeprüfung, des Schachtes aus Kunststoff, DN 600, im Mischwasserkanal Tiefe bis 2 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen Anlagen (Geräte und Maschinen), Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse, Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen, Abwasser ablassen ins Kanalnetz.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitsprüfung Wasser Schacht Kunststoff DN600 T bis 2m Verfahren W</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488331" RNoPart="25">
                    <Qty>24.000</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="6e0ecc7c-e8f3-4e2b-941c-a82000275e97">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>330</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>334</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1217</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2007</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>87</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3341</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>100</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3406</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3705</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>8399</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19343</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">FSS DPr1 0/45</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488332" RNoPart="26">
                    <Qty>1.200</Qty>
                    <QU>m3</QU>
                    <Description ID="bd9acebd-0840-4549-af4e-4c2fcba7126f">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>002</WCtg>
                          <Group>3211</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>334</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3701</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3704</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>80</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3705</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3708</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3709</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>70</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3711</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19343</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Einbauhöhe bis 1,25 m, Kies, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 16/32, liefern.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Arbeitsraum verfüllen Einbau-H 1,25m Kies 16/32 liefern</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488333" RNoPart="27">
                    <Qty>40.000</Qty>
                    <QU>cm</QU>
                    <Description ID="1f7c672d-b99e-4094-96a6-b54cfb95e854">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung für Frischwasserleitung, durch Kellermauerwerk, von Kellerraum nach außen in zuvor hergestellte Baugrube, Baugrube wird gesondert vergütet, Bohrkernsicherung nicht erforderlich,  Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 25-50cm  cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, nicht schadstoffbelastet,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">,Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">aufgenommene Stoffe sammeln, </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">die Entsorgungskosten sind mit einzukalkulieren, </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Kernbohrung für Frischwasserleitung, durch Kellermauerwerk, von Kellerraum nach außen in zuvor hergestellte Baugrube, Baugrube wird gesondert vergütet, Bohrkernsicherung nicht erforderlich,  Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 25-50cm  cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, nicht schadstoffbelastet,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">,Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks,</span>
                                <br />
                                <span style="background:#FFFFFF;">aufgenommene Stoffe sammeln, </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488334" RNoPart="28">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="744e2279-893b-4c60-8ad7-a02e130c6709">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Futterrohr aus Faserzement, Innendurchmesser 100 mm, Länge über 300 bis 400 mm. liefern und einbauen inkl. Mörtel als Komplettleistung </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Futterrohr aus Faserzement, Innendurchmesser 100 mm, Länge über 300 bis 400 mm. liefern und einbauen inkl. Mörtel als Komplettleistung </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488336" RNoPart="29">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="c4bbe3b5-d092-457d-9d73-3f6fb9026526">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>042</WCtg>
                          <Group>6118</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1580</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1892</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2736</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>4707</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>62</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6612</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6614</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7622</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7782</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>186</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9931</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10740</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>77</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11756</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>35</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>13690</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19201</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19638</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Mediendurchführung, einfach, rund,</span>
                              <br />
                              <span style="background:#FFFFFF;">in Außenwand, mit vorh. Dickbeschichtung, Wanddicke über 40 bis 60 cm, in vorh. Futterrohr, Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser Medienrohr über 63 bis 110 mm, dicht gegen nichtdrückendes Wasser, geschlossene Ausführung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Mediendurchführung einfach Außenwand D 40-60cm ID 100mm AD 63-110mm geschlossen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488373" RNoPart="3">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Betonarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_488338" RNoPart="1">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="f7d12784-7851-4a50-98a3-c7a2f18ee6bf">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>1393</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2462</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2521</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>251</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>90</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3004</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3006</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3729</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5784</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10155</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, auf Frostschutzschicht, Untergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Frostschutzschicht Beton</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488339" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="402bf060-b644-4c4d-84f8-e50b6d39968a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsschacht herstellen gem. Herstellerangaben bestehend aus Sauberkeitsschicht, konstruktiv bewehrt, Beton C 25/30 d= 10 cm</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schachtring Beton h= 600 mm d= 1000 mm</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bodenablauf mit Rückstausicherung und Geruchsverschluss einschl. </span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:8pt;">
                              <span style="background:#FFFFFF;">Gefälleestrich</span>
                            </p>
                            <p style="margin-right:8pt;" />
                            <p />
                            <p>
                              <image width="472" Type="image/jpeg">[encoded data, 180696 characters]</image>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Revisionsschacht herstellen gem. Herstellerangaben bestehend aus Sauberkeitsschicht, konstruktiv bewehrt, Beton C 25/30 d= 10 cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488340" RNoPart="3">
                    <Qty>13.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="5940f94e-0b90-46ca-a216-4a86ced2e900">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>125</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2199</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>31</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2204</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2206</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2800</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>220</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2826</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>20</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3170</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5879</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15702</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16211</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16212</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16262</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16263</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17468</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17469</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17470</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17762</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19343</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>19348</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22374</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ortbeton Fundamentplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Ortbeton Fundamentpl. Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 D 20cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488341" RNoPart="4">
                    <Qty>14.500</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="c4b2b36e-ab77-4e1e-a7c0-12554b45e38e">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>410</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2230</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>3</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2231</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2690</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>160</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2881</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>25</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3170</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5909</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11533</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11775</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Schalung Bodenpl. einhäuptig H 15-25cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488342" RNoPart="5">
                    <Qty>144.551</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="07cf8353-fac7-41eb-8156-a03cbc0aeeb2">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>123</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2107</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>211</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2223</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>16</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2855</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>198</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3170</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewehrung aus Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, für Fundamentplatte aus Ortbeton.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonstahlmatte B500A Fundamentplatte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488343" RNoPart="6">
                    <Qty>48.978</Qty>
                    <QU>kg</QU>
                    <Description ID="51e01653-0c0c-411e-a50b-17a9defad5d3">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>013</WCtg>
                          <Group>110</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2223</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2224</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2226</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>6</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2775</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>40</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2855</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>198</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3170</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN 488-2, alle Durchmesser, alle Längen, für Fundamentplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonstabstahl B500A alle Durchmesser Fundamentplatte</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488374" RNoPart="4">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_488345" RNoPart="1">
                    <Qty>12.500</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="65b8dea0-71e6-4f7a-9ac7-2e1272d24883">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbelag Natursteinbelag kleinformatig bis d= 80 mm aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern, einschl. Bettung aus Sand/Splitt.</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Geräteeinsatz möglich.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbelag Natursteinbelag kleinformatig bis d= 80 mm aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern, einschl. Bettung aus Sand/Splitt.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488346" RNoPart="2">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="f1199616-da34-43c2-b235-d63a8bee3882">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Borde aus Naturstein einschl. Rückenstütze aus Beton aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern. </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Borde aus Naturstein einschl. Rückenstütze aus Beton aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern. </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488347" RNoPart="3">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="b17331c5-e912-4700-ba19-23869c9c7a89">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbelag Betonsteinpflaster 20/10/8 aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern, einschl. Bettung aus Sand/Splitt.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterbelag Betonsteinpflaster 20/10/8 aufnehmen und zum Wiedereinbau seitlich lagern, einschl. Bettung aus Sand/Splitt.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488348" RNoPart="4">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="eb93d986-b2cd-4183-a7df-4554c84e69a5">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Borde aus Beton TB 8/25 einschl. Rückenstütze aus Beton aufnehmen und entsorgen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Borde aus Beton TB 8/25 einschl. Rückenstütze aus Beton aufnehmen und entsorgen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488349" RNoPart="5">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="af88f0fd-a2db-42df-9f2d-075273662c0b">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">seitlich gelagerte Borde aus Naturstein verlegen,einschließlich Rückenstütze aus Beton </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Ausbildung als Setzstufe für gepflasterte Treppenstufen aus Kleinformaten Naturstein </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">seitlich gelagerte Borde aus Naturstein verlegen,einschließlich Rückenstütze aus Beton </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488350" RNoPart="6">
                    <Qty>12.500</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="15a316db-0ae7-4b1f-bebb-8fdb915f7b8e">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>349</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>53</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>38</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>51</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>193</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>123</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2620</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>26</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2621</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2622</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2754</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2922</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>99</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3175</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>130</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>240</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3533</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>15</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>15088</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22134</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22250</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke, aus Natursteinen DIN EN 1342, ungebundene Bauweise, gebrauchte Steine, seitlich lagernd, in Gehwegen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/- 1 cm, Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt) einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke Natursteinpflaster gebraucht seitl.lagernd Gehweg Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Splitt 2/5 einschlämmen B 10+/-5mm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488351" RNoPart="7">
                    <Qty>15.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="9b386394-842e-4dbd-9866-375bae3c2bba">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>347</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>9</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>38</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>56</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>182</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>110</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1163</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1301</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2620</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>27</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2622</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>13</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2754</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2922</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>104</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3175</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>95</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>130</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3533</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>6069</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>118</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12932</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>16618</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21044</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>8</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22134</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke, barrierefrei DIN 18040-3, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Dicke 80 mm, in Geh- und Radwegen, Bettung Dicke 5 +/- 1,5 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einkehren und einschlämmen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Pflasterdecke Betonpflaster D 80mm Geh-Radweg Bettung D 5+/-1,5cm Brechsand-Splitt 0/4 einkehren einschlämmen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488352" RNoPart="8">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="3fff24f6-80af-4ace-91bd-9187a6e10d80">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos. 4.7 für alle erforderliche Schnitte Pflaster </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos. 4.7 für alle erforderliche Schnitte Pflaster </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488353" RNoPart="9">
                    <Qty>19.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="85f7275b-6d08-479f-b4e7-959f96906e42">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>080</WCtg>
                          <Group>357</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>38</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>59</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>186</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>62</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>781</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>12</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1365</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1367</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>11</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1370</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>1391</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>2</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2381</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>42</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2621</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>70</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3227</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>70</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10242</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>30</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17020</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>5</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17447</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>17624</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>24684</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/25, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Fugen offen.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Betonbord TB8/25 Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488354" RNoPart="10">
                    <Qty>2.000</Qty>
                    <QU>m</QU>
                    <Description ID="d4287ec0-6764-4879-9fcd-d1680727e8cf">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos. 4.9 Bordstein schneiden, herstellen von Gehrungsschnitten mit geeignetem Scheidgerät </span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Zulage zur Pos. 4.9 Bordstein schneiden, herstellen von Gehrungsschnitten mit geeignetem Scheidgerät </span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488355" RNoPart="11">
                    <Qty>6.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="a2249276-dcc7-4c96-acc8-52abfa963cd6">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Fußlänge/Höhe 85/155cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast liefern und im Betonmörtelbett zu setzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fugen sind gegen Wassereintritt mit bituminösen Abdichtungen zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schützen und ist mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Unterbau ist frostfrei und tragfähig zu gründen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht wird über Pos.2.24 vergütet</span>
                            </p>
                            <p />
                            <p />
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Fußlänge/Höhe 85/155cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast liefern und im Betonmörtelbett zu setzen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488356" RNoPart="12">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="f9e12e4c-886f-4cab-ad11-11baecc0caba">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Fußlänge/Höhe 70/130 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast liefern und im Betonmörtelbett zu setzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fugen sind gegen Wassereintritt mit bituminösen Abdichtungen zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schützen und ist mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Unterbau ist frostfrei und tragfähig zu gründen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht wird über Pos.2.24 vergütet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Fußlänge/Höhe 70/130 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast liefern und im Betonmörtelbett zu setzen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488357" RNoPart="13">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="63778d21-395c-4546-80c6-9fcb9fbb3cc7">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Fußlänge/Höhe 30/55 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast liefern und im Betonmörtelbett zu setzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fugen sind gegen Wassereintritt mit bituminösen Abdichtungen zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schützen und ist mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Unterbau ist frostfrei und tragfähig zu gründen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht wird über Pos.2.24 vergütet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Fußlänge/Höhe 30/55 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast liefern und im Betonmörtelbett zu setzen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488358" RNoPart="14">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>St</QU>
                    <Description ID="bf3bb5fe-d44d-4176-9c09-a203e56e99f1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Fußlänge/Höhe 45/80 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast liefern und im Betonmörtelbett zu setzen.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Die Fugen sind gegen Wassereintritt mit bituminösen Abdichtungen zu </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">schützen und ist mit einzukalkulieren.</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Der Unterbau ist frostfrei und tragfähig zu gründen. </span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Frostschutzschicht wird über Pos.2.24 vergütet</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Fußlänge/Höhe 45/80 cm, Baulänge 100 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast liefern und im Betonmörtelbett zu setzen.</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488375" RNoPart="5">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Landschaftsbauarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_488360" RNoPart="1">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="8e120215-08f7-4e41-820f-aed9324767d1">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Sport-und Spielrasen liefern und ansäen</span>
                            </p>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">30 g/qm</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Sport-und Spielrasen liefern und ansäen</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488361" RNoPart="2">
                    <Qty>45.000</Qty>
                    <QU>m2</QU>
                    <Description ID="6feff5b0-c5af-4e98-ad34-72cd96ac42a8">
                      <STLBBau>
                        <STLBBauCtlg>
                          <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                          <VersDate>2025-10</VersDate>
                          <WCtg>003</WCtg>
                          <Group>526</Group>
                        </STLBBauCtlg>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3347</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>67</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3628</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>165</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>50</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>3701</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>25</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>5651</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7806</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>14</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>7809</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>9493</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>4</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>11961</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>10</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21084</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>21085</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>7</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22711</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                        <STLBBauID>
                          <ArtChrIdent>22712</ArtChrIdent>
                          <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                          <ChVIdent>1</ChVIdent>
                        </STLBBauID>
                      </STLBBau>
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 2a DIN 18915 (nicht bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), in Einzelflächen, 2 bis 4 Einzelflächen, Auftragsdicke bis 10 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Oberboden liefern auftragen BG2a GU in Einzelflächen D bis 10cm</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
            <BoQCtgy ID="GW_488376" RNoPart="6">
              <LblTx>
                <p>
                  <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
                </p>
              </LblTx>
              <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
              <BoQBody>
                <Itemlist>
                  <Item ID="GW_488363" RNoPart="1">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="788a097a-f7c0-480b-af6b-f9332161b9f9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Bagger bis 0,4 m</span>
                              <span style="vertical-align:super;background:#FFFFFF;">3</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Bagger bis 0,4 m3</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488364" RNoPart="2">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="55ecc912-3ee4-42ef-8dff-940d540e4c4f">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">LKW ab 7,5 t</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">LKW ab 7,5 t</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488365" RNoPart="3">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="5d70c983-1a0b-4f59-a7bc-dfe9cd93df8d">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Radlader</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Radlader</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488366" RNoPart="4">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="64afd69c-8c13-4257-98e8-42c9b3e69154">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Flächenrüttler (Rüttelverdichter) bis 0,75 t</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Flächenrüttler (Rüttelverdichter) bis 0,75 t</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488367" RNoPart="5">
                    <Qty>1.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="e999ca53-6f2b-4acc-b6cf-169a65ef607a">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Verrechnungssatz Polier</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Verrechnungssatz Polier</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                  <Item ID="GW_488368" RNoPart="6">
                    <Qty>10.000</Qty>
                    <QU>h</QU>
                    <Description ID="56a7ac2f-c674-4594-9418-d82f1fc1afb9">
                      <CompleteText>
                        <DetailTxt>
                          <Text>
                            <p>
                              <span style="background:#FFFFFF;">Baufacharbeiter</span>
                            </p>
                          </Text>
                        </DetailTxt>
                        <OutlineText>
                          <OutlTxt>
                            <TextOutlTxt>
                              <p>
                                <span style="background:#FFFFFF;">Baufacharbeiter</span>
                              </p>
                            </TextOutlTxt>
                          </OutlTxt>
                        </OutlineText>
                      </CompleteText>
                    </Description>
                  </Item>
                </Itemlist>
              </BoQBody>
            </BoQCtgy>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>