<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230829;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2024.07.02  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2025-12-09</Date>
  <Time>15:57:19</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20230829</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V25.0.650</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>30302_E7_0021</NamePrj>
  <LblPrj>Neubau Bauteil G/KTI</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
   <SubmLoc>SB Hannover, Celler Straße 7, 30161 Hannover</SubmLoc>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Staatliches Baumanagement Hannover</Name1>
    <Street>Celler Straße 7</Street>
    <PCode>30161</PCode>
    <City>Hannover</City>
    <Country>D</Country>
    <Contact>Vergabestelle</Contact>
    <Phone>0511 106-5278</Phone>
    <Fax>0511 106-5499</Fax>
    <Email>vergabe@sb-han.niedersachsen.de</Email>
   </Address>
   <AcctRecNo>-</AcctRecNo>
  </OWN>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Allgemeine Vorbemerkungen</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat im Zuge der Auftragserteilung die erforderlichen Schweißnachweise zu erbringen und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung vorzulegen. Für die Schweißarbeiten ist entweder einer Herstellerqualifikation nach DIN 18800-7:2008-11 oder ein Schweißzertifikat nach DIN EN 1090-2 (Stahltragwerke) erforderlich. Sämtliche in  der Montage eingesetzten Schweißer müssen die entsprechenden Schweißerprüfungen besitzen.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Stahlteile im Außenbereich sind werksmäßig feuerverzinkt anzubieten und auszuführen. Die Ausführung ist so zu wählen, dass Schweißungen nicht mehr auf der Baustelle ausgeführt werden müssen und Nachverzinkungen auf der Baustelle ausgeschlossen sind.</span>
    </p>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schweißarbeiten sind grundsätzlich vor dem Verzinken auszuführen. Späne von Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.</span>
    </p>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <BoQ ID="AAAAAAAACAHCAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>25 E 40278</Name>
    <LblBoQ>Stahlbauarbeiten</LblBoQ>
    <Date>2025-12-09</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <NoUPComps>4</NoUPComps>
    <LblUPComp1 Type="Unknown">Löhne</LblUPComp1>
    <LblUPComp2 Type="Unknown">Stoffe</LblUPComp2>
    <LblUPComp3 Type="Unknown">Geräte</LblUPComp3>
    <LblUPComp4 Type="Unknown">Sonstiges</LblUPComp4>
    <Ctlg>
     <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
     <CtlgType>work category</CtlgType>
     <CtlgName>Leistungsbereichkatalog</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHDAAAA" RNoPart="01">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Übergeordnete Leistungen</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHDBAKA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Übergeordnete Leistungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHDCBLI" RNoPart="0010">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335118000257">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung für Leistungen des AN liefern, einrichten, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten räumen. In den Pauschalpreis einzurechnen sind die folgenden Leistungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lager- und Arbeitsplätze</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maschinen, Geräte, Kleingeräte, Werkzeuge</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hebezeuge</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hilfsgerüste, Rollgerüste (Ausnahme Rollgerüste für Stundenlohnarbeiten)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutzgeländer, Absturzsicherungen (soweit nicht in den nachfolgenden Positionen erfasst)</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Flächen hierfür sind ausgewiesen im beigefügten Baustelleneinrichtungsplan.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kräne werden bauseits zur Verfügung gestellt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die mögliche Lage der Kräne ist im Baustelleneinrichtungsplan dargestellt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhaltedauer = gesamte Leistungsdauer des AN</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelleneinrichtung für die Leistungen des AN</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHDEEGA" RNoPart="0020">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335183000258">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werk- und Montageplanung Trapezblechdach des Pförtnerhauses und der Lüftungszentrale, mit Detail an aufgehenden Bauteilen und den dazugehörigen Auswechselungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Werk- und Montageplanung ist dem Auftraggeber vor Beginn der Fertigung, mindestens aber mit 28 tägigem Vorlauf, zur Freigabe vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werk- und Montageplanung Trapezblechdach</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHDGBBI" RNoPart="0030">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335274000259">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werk- und Montageplanung für sämtliche Stahlkonstruktionen (Gitterrostböden im Pförtnerhaus sowie in der Energiezentrale, Stahlbühne auf dem Dach, Stahltreppe im Innenhof, Schachtabdeckung des Lichtsschachts im Innenhof, Tragkonstruktion für die Dächer der Verbindungstreppen zwischen BT-G und TH-C2 und BT-G und TH-C3) der in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen, bestehend ausmit Detail an aufgehenden Bauteilen und den dazugehörigen Auswechselungen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werk- und Montageplanung Stahlkonstruktionen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHDHPEA" RNoPart="0040">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335322000260">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werk- und Montageplanung für alle Leistungen des AN für die vorgehängte hinterlüftete Metallfassade mit Bekleidung aus Metallpaneelen inklusive der jeweiligen Unterkonstruktion.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fassade wird nicht sichtbar befestigt und ist exakt werkzuplanen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Elementierung ist im Rahmen der</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkplanung festzulegen. Auf den Werk- und Montageplänen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist fassadenweise die Elementierung neben den Detailpukten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">darzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung vor Fertigung der Fassadenelemente einschl. Sohlen-, Wand-, Fenster-/Türanschlüsse und Eckausbildungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Planungen berücksichtigen die durch den Unternehmer vor Ort aufgenommenen IST-Maße.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Werk- und Montageplanung ist dem Auftraggeber vor Beginn der Fertigung, mindestens aber mit 28 tägigem Vorlauf, zur Freigabe vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werk- und Montageplanung - Vorgehängte hinterlüftete Metallfassade (Metallpaneele)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHDJOLI" RNoPart="0050">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335395000261">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werk- und Montageplanung für alle Leistungen des AN für die gesamte Konstruktion der Stahlkassettenwand (Innenschale als Stahlkassettenprofil, Außenschale als Trapezblechfassade).</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Elementierung ist im Rahmen der Werkplanung festzulegen. Auf den Werk- und Montageplänen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist fassadenweise die Elementierung neben den Detailpukten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">darzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung vor Fertigung der Fassadenelemente einschl. Sohlen-, Wand-, Türanschlüsse und Eckausbildungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Planungen berücksichtigen die durch den Unternehmer vor Ort aufgenommenen IST-Maße.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Werk- und Montageplanung ist dem Auftraggeber vor Beginn der Fertigung, mindestens aber mit 28 tägigem Vorlauf, zur Freigabe vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werk- und Montageplanung - Stahlkassettenwand</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHDLNGI" RNoPart="0060">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335480000262">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werk- und Montageplanung für alle Leistungen des AN für die gesamte Konstruktion der Lamellenfassade.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Elementierung ist im Rahmen der Werkplanung festzulegen. Auf den Werk- und Montageplänen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist fassadenweise die Elementierung neben den Detailpukten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">darzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung vor Fertigung der Fassadenelemente einschl. Sohlen-, Wand-, Türanschlüsse und Eckausbildungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Planungen berücksichtigen die durch den Unternehmer vor Ort aufgenommenen IST-Maße.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Werk- und Montageplanung ist dem Auftraggeber vor Beginn der Fertigung, mindestens aber mit 28 tägigem Vorlauf, zur Freigabe vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werk- und Montageplanung - Lamellenfassade</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHDNMHA" RNoPart="0070">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335565000263">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werk- und Montageplanung für alle Leistungen des AN für die vorgehängte Trapez-Profilblechfassade der Triebwerksräume auf dem Dach, inklusive der jeweiligen Unterkonstruktion.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Elementierung ist im Rahmen der</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkplanung festzulegen. Auf den Werk- und Montageplänen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ist fassadenweise die Elementierung neben den Detailpunkten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">darzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung vor Fertigung der Fassadenelemente einschl. Sohlen-, Wand-, Türanschlüsse und Eckausbildungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Planungen berücksichtigen die durch den Unternehmer vor Ort aufgenommenen IST-Maße.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Werk- und Montageplanung ist dem Auftraggeber vor Beginn der Fertigung, mindestens aber mit 28 tägigem Vorlauf, zur Freigabe vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werk- und Montageplanung - Fassadenbekleidung Trapezblech</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHLAAAA" RNoPart="0080">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335622000264">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellen einer Werk- und Montageplanung inkl. örtlichem Aufmaß für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Bauteile durch den AN. Inkl. der Einarbeitung der Eintragungen durch den Architekten bis zu der finalen Freigabe durch den Architekten. Zu der Werk- und Montageplanung ist eine Isothermenberechnung für die einzelnen Türen zu liefern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Werkstattzeichnungen von den angebotenen Positionen sind rechtzeitig vor Beginn der Fertigung der Bauteile (mindestens 28 Tage im Voraus) zur Sichtung, Kommentierung und Freigabe dem AG einfach über den Projektserver zu übermitteln. Die CAD-Richtlinien des AG sind einzuhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße (Zuschnitte), Einbau, Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile sowie die Einbauabfolge erkennbar sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die freigegebenen Werkstattpläne sind, mit einer entsprechenden Montageanweisung zum Bauablauf, vom AN auf der Baustelle zur Einsicht für die Monteure vorzuhalten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werk- und Montageplanung Türen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHLBMEI" RNoPart="0090">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335685000265">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Großflächige Bemusterung zur Festlegung von Farben, Anschlüsse und Fugenausbildung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Musterfläche: B x H, 3,00 x Geschosshoch</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu bemusternde Fassadenbeklkeidungen:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorgehängte hinterlüftete Metallfassade (Metallpaneele) (Geschosshöhe: 2,28 m)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlkassettenwand (Geschosshöhe: 3,45 m)</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lamellenfassade (Geschosshöhe: 3,45 m)</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farben sind vor Anfertigung mit dem AG abzustimmen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfertigung der Muster ist eigenverantwortlich direkt nach Auftragsvergabe mit der Bauüberwachung abzustimmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bemusterung Fassade</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHLDKII" RNoPart="0100">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335815000266">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellen der objektbezogenen und prüffähigen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">statischen Berechnung der Konstruktionen (Trapezblechdächer, Stahlkassettenwand, vorgehängte Fassaden, Stahlbühnen, Türen, Gitterrostböden, Stahltreppe) einschließlich der Aufstellung von Stücklisten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Statik-Planung ist gemäß den Vertragsterminen direkt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nach Beauftragung zu beginnen und gem. Ausführungsfristen innerhalb von drei Wochen zur Prüfung vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Statische Berechnung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHLFIBA" RNoPart="0110">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130335942000267">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat die erforderlichen Achsen der Lüftungszentrale einzumessen, abzustecken und die Absteckpunkte zu sichern. Die Absteckpunkte sind zu dokumentieren und nach den Anforderungen des AG zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Achsen einmessen abestecken</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHLHEII" RNoPart="0120">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>PSCH</QU>
          <Description ID="R20251209130336000000268">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für die Zusammenstellung und die Aufstellung einer Dokumentation durch den AN.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu übergeben sind u.a.:</span>
              </p>
              <ul style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulassungen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Muster/ Proben</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Merkblätter zur Reinigung und Pflegehinweise der Türen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Merkblätter zur Wartung der Konstruktionen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauaufsichtliche Zulassungen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauanleitungen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Übereinstimmungserklärungen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abnahmeprüfungen und Bescheinigungen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werk- und Montagepläne</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Windgutachten</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statische Nachweise</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dokumentation</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHEAAAA" RNoPart="02">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Pförtnerhaus</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHEBAKA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Stahlbaukonstruktionen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHECBLI" RNoPart="0010">
          <Qty>98.400</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130336139000271">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, HEA 180, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 171 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauhöhe bis 6,0 m über GOK (im Außenbereich),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Pförtnerhäuschen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 171mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHEEBPA" RNoPart="0020">
          <Qty>241.600</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130336211000272">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, HEA 220. Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 210 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauhöhe bis 6,0 m über GOK (im Außenbereich),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Pförtnerhäuschen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 210mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHEFPPA" RNoPart="0030">
          <Qty>8783.500</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130336252000273">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, HEA 240, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 230 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauhöhe bis 6,0 m über GOK (im Außenbereich),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Pförtnerhäuschen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 230mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHEHNJI" RNoPart="0040">
          <Qty>4057.800</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130336315000274">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>18</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18189</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 100 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauhöhe bis 6,0 m über GOK (im Außenbereich),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Pförtnerhäuschen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger IPE H 100mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHEKDII" RNoPart="0050">
          <Qty>183.100</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130336362000275">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>18</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>132</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>134</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>16254</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>68</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20926</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stabilisierungsverband als Diagonalverband, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Winkelstahl DIN EN 10056-1, L, 50/30/5 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauhöhe bis 6,0 m über GOK (im Außenbereich),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Pförtnerhäuschen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stabilisierungsverband Diagonalverband Vollwandkonstruktion Winkelstahl 50/30/5mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHEMILA" RNoPart="0060">
          <Qty>13364.400</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130336464000276">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN EN ISO 1461, auf Träger/Stütze aus Stahl, Einbauort Pförtnerhaus.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stückverzinkung Träger/Stütze/Pfette Stahl Pförtnerhaus</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHEOEGI" RNoPart="0070">
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130336584000277">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einteilige Winkelkonsole, aus Stahl, zur Halterung von Stahlträgern,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 240,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 250,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steife in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung mittels M12 Dübel, Anzahl mind. 4, Einbau im Achsabstand von maximal 2,65 m, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.02 &#x26; 857.04</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Winkelkonsole Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIAAFAA" RNoPart="0080">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130336725000278">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Stahlträger als Tragschiene zur Einbringung von Transformatoren in BT-H, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 1 in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 1 in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 1 in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 2 in mm 140,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 2 in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 2 in mm 10, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Platte 1 mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 4, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-361_Einbringöffnung_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">361.1 &#x26; 361-2</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlträger BT-H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIACCPA" RNoPart="0090">
          <Qty>14.250</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130336796000279">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragschiene zur Einbringung von Transformatoren in BT-H, bestehend aus Stahlplatten, Anzahl 2, übereinander auf Stahlträger verankern,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Stahlplatten in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Stahlplatten in mm 110,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Tragschiene in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzellänge in mm über 3000 bis 4000,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-361_Einbringöffnung_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">361.1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tragschiene Trafo-Einbringung BT-H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIAEAGA" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Vorgehängte Metallfassade</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIAEPPA" RNoPart="0010">
          <Qty>44.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130336901000281">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Innenschale der Außenwand aus Stahlkassettenprofilen DIN EN 1090-1, technische Ausführung DIN EN 1090-4, nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar, Stahl S320GD, Profil H/B 100/600 mm, Dicke 1 mm, als Mehrfeldträger, Stützweite über 6 bis 7 m, Untergrund Stahl, Dichtbänder DIN 18542 an den Querrändern und in den Längsstößen der Stahlkassettenprofile,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), Dicke 140 mm, mit Überdeckung einbauen, 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, einschließlich Herstellen eines dampfdichten Anschlusses, oben und unten, über Abschlussprofile, aus feuerverzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 110,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 110,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 3,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Pförtnerhaus, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-360_Rohbau_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr 360.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausfüllen des unteren Anschlusses mit komprimierter Mineralwolle,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Abdichtung der bauseits aufgebrachten Fassadendämmung und Stoß</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenwand Innenschale Stahlkassettenprofil 100/600mm D 1,00mm MW D 140mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIAHEKA" RNoPart="0020">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337028000282">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Wandbekleidung mit Metallapaneelen, außen, aus Hutprofilen, aus feuerverzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 3,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flanschbreite in mm 130,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steghöhe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Profillänge in mm 2000,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlträger, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-864_AHD_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">864.04</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Wandbekleidung Metallpaneele</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIAJBCI" RNoPart="0030">
          <Qty>36.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130337120000283">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bekleidung der Wandfläche, mit beschichteten Fassadenpaneelen, aus Aluminium nach DIN EN 573-3, horizontal profiliert, Zackenprofil, Abstand der Zacken 25 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Profiltiefe 30 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke mind. 2 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anthrazit nach NCS-Farbkarte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verdeckt auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen, im Stecksystem, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-864_AHD_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Metallpaneele Alu Zackenprofil</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIAKPMI" RNoPart="0040">
          <Qty>19.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337233000284">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Startleiste, aus Aluminium nach DIN EN 573-3, im System zu vorgennanten Metallpaneelen aus Aluminium mit Zackenprofil, Materialdicke mind. 2,5 mm, Höhe ca. 33 mm, Breite ca. 7 mm gekantet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in Einzellänge gem. Fassadenpaneele, Oberfläche und Farbton </span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;anthrazit&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> wie Metallpaneele, verdeckt auf vorhandene </span>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion befestigen, zum Einstecken der obersten Paneelreihe.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Startleiste Metallpaneele Alu</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIAMOII" RNoPart="0050">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337320000285">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eckprofil, aus stranggepressten Aluminium, Anzahl Kantungen </span>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption/>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;5&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">, für Einsatz an Außenecke, ist verdeckt an der </span>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion zu verschrauben. Hierzu ist ein Kantprofil an der Unterkonstruktion anzubringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Montage der Eckprofile sind Dehnungsfugen zu berücksichtigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außenecke Strangpressprofil</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIAOLOI" RNoPart="0060">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337388000286">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aluminium-Profil, zur Stoßausbildung der zuvor beschriebenen vorgehängten hinterlüfteten Metallfassade, mit Bekleidung aus Metallpaneelen, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anthrazit wie Farbton hinterlüftete Metallfassade, Anzahl Kantungen 4, Abmessungen 3,5/3,5/160/80 mm, auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen, bündig mit Sockelabschlussblech aus gesonderter Position, einschließlich aller Befestigungsmittel nach Herstellervorschrift.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stoßausbildung mit Alu-Profil</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHOAJNA" RNoPart="0070">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337452000287">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sockelabschlussblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, anthrazit,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,6,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Abtropfkante und hinterer Aufkantung, Höhe der hinteren Aufkantung 90 mm, Anzahl Kantungen 3, Ablaufneigung 5 ° nach außen, einschließlich Antidröhnstreifen, verdeckt befestigen auf vorhandene Unterkonstruktion, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-360_Rohbau_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">360.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelabschlussblech 400 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHOCJLA" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Dach</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHODKFA" RNoPart="0010">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130337517000289">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3932</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3933</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>23</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24203</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12001</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>38</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11638</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>22</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3682</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3942</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>58</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11637</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3936</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>51</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3943</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>42</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6141</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24204</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahltrapezprofil DIN EN 1090-1 als Tragschale für Flachdachaufbau, konstruktive Ausbildung DIN EN 1090-4, aus Stahlblech DIN EN 10346 S320GD, zusätzlich bandbeschichtet, Korrosivitätskategorie der Oberseite C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, Korrosivitätskategorie der Unterseite C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, Beschichtung mit niedriger Schutzdauer (L) DIN 55634-1, Höhe/Rippenbreite 100/275 mm, Nennblechdicke 0,75 mm, Zweifeldträger, max. Durchbiegung l/300, mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen aus nichtrostendem Stahl befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Positivlage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stahltrapezprofil Profil Stahl S320GD organisch besch Profil </span>
                <br/>
                <span>100/275 D 0,75mm Zweifeldträger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHOGCAA" RNoPart="0020">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130337573000290">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion zur Befestigung des Dachrands für BT-H, als zweiteiliges Schwert, aus zwei am Steg miteinander verschraubten T-Profilen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus einer Kopfplatte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180 ,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 6, Befestigungsuntergrund Stahlträger,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus einem Steg,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 6, Befestigungsuntergrund Kopfplatte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus einem weiteren Steg,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 6, Befestigungsuntergrund Steg,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus einer weiteren Kopfplatte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180 ,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 6, Befestigungsuntergrund Steg,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">alle Elemente aus feuerverzinktem Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.03</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Dachrand BT-H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHOIBAI" RNoPart="0030">
          <Qty>44.750</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337641000291">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Attikaverkleidung aus Trag- und Halteprofilen, Halteprofile, L-Profil, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Traglattung/-profil vertikal, L-Profil,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 500,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Profile aus verzinktem Stahl DIN EN ISO 1461 in Verbindung mit DASt Richtlinie 022, unbehandelt, Verankerung der Unterkonstruktion in verzinktem Stahl, den, verankern und ausrichten der Unterkonstruktion, Einbau im Achsabstand 600 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01 bis 857.03, 857.05 bis 857.07 &#x26; 857.09 &#x26; 857.10</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Stahl verz Außenwandbekl. Attika Abst. bis 300mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHOJPGA" RNoPart="0040">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337729000292">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zu Position 02.03.0030.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Attika für BT-H, zur Überbrückung eines horizontalen Abstandes von 27 cm zwischen Befestigungsuntergrund und Halteprofilen, bestehend aus Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 230,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, zuvor beschriebene Stützwinkel miteinander befestigen, einschließlich Stützwinkel, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlträger, Stützwinkel miteinander befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randwinkel, durchlaufend,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stellblech, Anzahl Kantungen 1,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 320,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Randwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stahlprofil, C-Profil, als Abstandshalter zwischen Stellblech und zuvor beschriebener Attikaabdeckung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke von 1, 5 bis 2 mm, Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stellblech, alle Elemente aus verzinktem Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage UK Attika BT-H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHOMCDA" RNoPart="0050">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337800000293">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zu Position 02.03.0030.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Attika für BT-H zur Einbringung bauseits gelieferter Trafos, bestehend aus einem Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 80,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlträger,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich C-Profil,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlträger,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randwinkel, durchlaufend,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahl, Randwinkel mit C-Profil befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stellblech, Anzahl Kantungen 1,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 320,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Randwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich L-Profil, Anzahl 2, als Abstandshalter zwischen Stellblech und Attikaabdeckung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stellblech,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">alle Elemente aus verzinktem Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.09 &#x26; 857.10</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage UK Attika BT-H Trafo-Einbringung 2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHOOBKA" RNoPart="0060">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337896000294">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zu Position 02.03.0030.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Attika für BT-H, zur Überbrückung eines horizontalen Abstandes von 18 cm zwischen Befestigungsuntergrund und Halteprofilen, bestehend aus Stützwinkel, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stützwinkel miteinander befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlträger,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 190,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, Stützwinkel miteinander befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randwinkel, durchlaufend,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahl, mit Stützwinkel befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stellblech, Anzahl Kantungen 1,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 320,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Randwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stahlprofil, C-Profil, als Abstandshalter zwischen Stellblech und zuvor beschriebener Attikaabdeckung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke von 1,5 bis 2 mm, Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stellblech, alle Elemente aus verzinktem Stahl, Einbauort Müllhaus, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.05 &#x26; 857.06</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage UK Attika BT-H Müllhaus</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIOAEHA" RNoPart="0070">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130337988000295">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage zu Position 02.03.0030.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Attika für BT-H, bestehend aus Stützwinkel, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stützwinkel miteinander befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlträger,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Unterkonstruktion für Wandbekleidung mit Metallpaneelen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 130,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, Stützwinkel miteinander befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randwinkel, durchlaufend,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahl, mit Stützwinkel befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stellblech, Anzahl Kantungen 1,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 320,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Randwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stahlprofil, C-Profil, als Abstandshalter zwischen Stellblech und zuvor beschriebener Attikaabdeckung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke von 1,5 bis 2 mm, Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stellblech, alle Elemente aus verzinktem Stahl, Einbauort an Fassade mit Wandbekleidung, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.07</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage UK Attika BT-H Metallfassade</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIOCEOI" RNoPart="0080">
          <Qty>6.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338099000296">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Attika für BT-H zur Einbringung bauseits gelieferter Trafos, bestehend aus einem Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich einem C-Profil,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stützwinkel und C-Profil miteinander befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlträger,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randwinkel, durchlaufend,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stützwinkel und C-Profil,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stellblech, Anzahl Kantungen 1,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 320,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Randwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich C-Profil, als Abstandshalter zwischen Stellblech und nachstehend beschriebener Attikaabdeckung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke von 1,5 bis 2 mm, Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stellblech,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 3,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, alle Elemente aus verzinktem Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.04</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Attika BT-H Trafo-Einbringung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIOEFFA" RNoPart="0090">
          <Qty>7.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338162000297">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Attika für BT-H, zur Überbrückung eines horizontalen Abstandes von 27 cm zwischen Befestigungsuntergrund und Halteprofilen, bestehend aus Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlträger,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stützwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, Stützwinkel miteinander befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Flachstahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 240,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Haltprofile, L-Profil, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 190,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke von 1,5 bis 2 mm, Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randwinkel, durchlaufend,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 180,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 7,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahl, mit Stützwinkel befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stellblech, Anzahl Kantungen 1,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 320,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Randwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stahlprofil, C-Profil, als Abstandshalter zwischen Stellblech und nachstehend beschriebener Attikaabdeckung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke von 1,5 bis 2 mm, Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stellblech,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Haltprofile, L-Profil, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 190,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5 bis 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achsabstand 600 mm, Befestigungsuntergrund Stahl, Halteprofile mit Randwinkel befestigen, alle Elemente aus verzinktem Stahl, Einbauort Müllhaus, zur Beuermannstraße gerichtet, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.08</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Attika BT-H Müllhaus Beuermannstraße</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIOGIDI" RNoPart="0100">
          <Qty>79.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338258000298">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Attikaverkleidung aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 4 mm, Zuschnittbreite 800 mm, 4 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einhängeprofile, an vorhandene Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl einhängen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaverkl. Alu D 4mm Zuschnitt-B 800mm 4xgekantet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIOIDLA" RNoPart="0110">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338305000299">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Attikaverkleidung aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, Dicke 4 mm, Zuschnittbreite 600 mm, 2 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einhängeprofile, an vorhandene Unterkonstruktion befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.09</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaverkl. Alu D 4mm Zuschnitt-B 600mm 2xgekantet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIOKDAA" RNoPart="0120">
          <Qty>79.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338352000300">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Attikablech aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, mit Gefälle, Dicke 2 mm, Zuschnittbreite 200 mm, 2 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf vorhandene Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikablech. Alu D 2mm Zuschnitt-B 200mm 2xgekantet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIOLPKA" RNoPart="0130">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338414000301">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Attikablech aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, mit Gefälle, Dicke 2 mm, Zuschnittbreite 360 mm, 3 x gekantet, einseitig mit Tropfkante als Falz, Nahtausbildung überlappt, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf vorhandene Unterkonstruktion aus Stahl befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.09</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikablech Alu D 2mm Zuschnitt-B 360mm 3xgekantet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIONOFI" RNoPart="0140">
          <Qty>79.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338466000302">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Abschluss der Attika für BT-H, mit Lüftungsgitter/Lochblech als Kleintierschutz, gelochte Fläche senkrecht zur Attikaverkleidung, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lochdurchmesser in mm 5, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Befestigung über Stützlasche, aus verzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau im Achstabstand 600 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterer Abschluss Attika Lüftungsgitter/Lochblech B 30 mm H 50 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAINAAAA" RNoPart="0150">
          <Qty>5.900</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338518000303">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Abschluss der Attika für BT-H, mit Lüftungsgitter/Lochblech als Kleintierschutz, gelochte Fläche senkrecht zur Attikaverkleidung, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lochdurchmesser in mm 5, auf Unterkonstruktion aus Stahl, L-Profil, durchlaufend, befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.07</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterer Abschluss Attika Lüftungsgitter/Lochblech B 30 mm H 60 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAINBMFI" RNoPart="0160">
          <Qty>3.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338573000304">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Abschluss der Attika für BT-H, mit Lüftungsgitter/Lochblech als Kleintierschutz, gelochte Fläche senkrecht zur Attikaverkleidung, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 80,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf vorhandene Unterkonstruktion aus Stahl befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.09 &#x26; 857.10</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterer Abschluss Attika Lüftungsgitter/Lochblech B 30 mm H 80 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAINDLNI" RNoPart="0170">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338624000305">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Abschluss der Attika für BT-H, mit Lüftungsgitter/Lochblech als Kleintierschutz, gelochte Fläche senkrecht zur Attikaverkleidung, aus Aluminium,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lochdurchmesser in mm 5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.05</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterer Abschluss Attika Lüftungsgitter/Lochblech B 40 mm H 50 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAINFJOA" RNoPart="0180">
          <Qty>3.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338672000306">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Abschluss der Attika für BT-H, mit Lüftungsgitter/Lochblech als Kleintierschutz, gelochte Fläche senkrecht zur Attikaverkleidung, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 90,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Befestigungslasche, in Winkelform, aus verzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 50, Einbau Lasche im Achsabstand 600 mm, Lüftungsgitter über Lasche befestigen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.11</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterer Abschluss Attika Lüftungsgitter/Lochblech B 40 mm H 90 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAINHJNA" RNoPart="0190">
          <Qty>16.600</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338730000307">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Abschluss der Attika für BT-H, mit Lüftungsgitter/Lochblech, gelochte Fläche senkrecht zur Attikaverkleidung, Anzahl Kantungen 2, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 180,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund einseitig Stahlbeton, einseitig Unterkonstruktion aus Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.05  &#x26; 857.06</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterer Abschluss Attika Lüftungsgitter/Lochblech B 180 mm H 100 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAINJIAI" RNoPart="0200">
          <Qty>87.600</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338783000308">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberer Abschluss der Attika für BT-H, mit Lüftungsgitter/Lochblech als Kleintierschutz, gelochte Fläche senkrecht zur Attikaverkleidung, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lochdurchmesser in mm 5, auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01 bis 857.11</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberer Abschluss Attika Lüftungsgitter/Lochblech B 30 mm H 50 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAINLHPI" RNoPart="0210">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338836000309">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdeckblech für Überstand der Attika BT-H, Anzahl</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kantungen 1,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 575,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 70,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B, Befestigungsuntergrund Stahlbeton sowie Stahlträger, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.09</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abdeckblech Überstand B 575 mm H 70</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAINNFAA" RNoPart="0220">
          <Qty>1.200</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130338880000310">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdeckblech für Überstand der Attika BT-H, Anzahl</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kantungen 1,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 350,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 70,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B, Befestigungsuntergrund Stahlbeton sowie Stahlträger, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.10</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abdeckblech Überstand B 350 mm H 70</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAINPDGA" RNoPart="0230">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130338936000311">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>3200</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3933</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>25</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5523</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>43</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11639</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11642</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>24</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie Tragschale, Blechdicke 1 mm, rechteckig, Maße bis 300/300 mm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.17</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Auswechselung, nach statischen Erfordernissen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachausschnitt herstellen D 1mm rechteckig bis 300/300mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHMBGMA" RNoPart="0240">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130338983000312">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>3200</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3933</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>25</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5523</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>43</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11639</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11642</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>24</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie Tragschale, Blechdicke 1 mm, rechteckig, Maße bis 300/300 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.18</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachausschnitt herstellen D 1mm rund bis 300mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHMDHFI" RNoPart="0250">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130339047000313">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausschnitt herstellen in Attika Blechdicke 4 mm, rund, Maße bis 100 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.15</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ausschnitt herstellen Attika D 1mm rund bis 300mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHMFEAI" RNoPart="04">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Abhangdecke</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHMGDIA" RNoPart="0010">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130339088000315">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion zur Befestigung der Randkassetten der Abhangdecke, aus durchlaufendem Flachstahl, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm mind. 3,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahl, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Stahlwinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 3,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.03 (Horizontalschnitt)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK AHD Randkassetten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHMIEHI" RNoPart="0020">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130339141000316">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Leuchtkörper in Abhangdecke, Primärkonstruktion aus Befestigungswinkel, aus feuerverzinktem Stahl, Abmesungen nach statischen Erfordernissen, Sekundärkonstruktion aus Querträgern aus T-Profilen, aus Aluminium,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 4,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge in mm 600, Befestigungsuntergrund Stahlträger, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-864_AHD_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">864.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK AHD Leuchtkörper</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHMKDBI" RNoPart="0030">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130339193000317">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aussparung in Abhangdecke, zum Einbringen von bauseits gelieferten Leuchtkörpern, inklusive U-Profil, aus Aluminium,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 105,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge in mm 1250,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zum Befestigen der Leuchte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung des U-Profils an zuvor beschriebene, dafür vorgesehene Unterkonstruktion, einschließlich innenseitige Fixierung des U-Profils an Metallkassette, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-864_AHD_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aussparung AHD Leuchtkörper</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHMMBBI" RNoPart="0040">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130339250000318">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckenbekleidung aus großformatigen Kassetten aus Aluminiumtafeln DIN EN 485-1, an Abhangdecke, Ausführung vertikal, Dicke 2 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Oberfläche pulverbeschichtet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton/Oberfläche</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">anthrazit nach NCS Farbkarte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">für Außenanwendung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Paneeltiefe 30 mm, Paneelbreite 600 mm Paneellänge 1800 mm, auf zuvor beschriebener Unterkonstruktion, verdeckt befestigen durch Einhängen von Bolzen in Einhängeprofile, Kassetten im Längsstoß gegen Verrutschen fixieren; je durch einen Festpunkt und einen Gleitpunkt, Fugenbreite 10 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-864_AHD_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kassette Alu-Tafel AHD D 2mm L 1800 mm B 600 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHMOBOI" RNoPart="0050">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130339303000319">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufkantung der sich am Rand befindlichen Metallkassetten (=Randkassetten) der zuvor beschriebenen Deckenbekleidung, entsprechend der Gebäudegeometrie; eine Wandseite mit einem Winkel von 30 ° zur in der Ebene kurzen Gebäudeachse, andere Wandseite in etwa zur Hälfte parallel zu dieser und zur anderen Hälfte mit einem Winkel von 20 ° in der Ebene der kurzen Gebäudeachse; Befestigung über Befestigungswinkel, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-864_AHD_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randaufkantug Kassette Alu-Tafel AHD</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHNAAAA" RNoPart="0060">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130339360000320">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Seitlicher Abschluss der zuvor beschriebene Deckenbekleidung aus Metallkassetten, mit Lüftungsgitter/Lochblech als Kleintierschutz, gelochte Fläche in der Horizontalen, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 145,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lochdurchmesser in mm 5, zur Hinterlüftung der vorgehängten Fassade im Anschluss an die Abhangdecke, auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-864_AHD_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">864.04</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Seitlicher Abschluss Lüftungsgitter/Lochblech Kassette Alu-Tafel B 145 mm H 40 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHNBNKA" RNoPart="05">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Gitterroste</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAACAHNCLPA">
          <Description ID="R20251209130339430000322">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">In die nachfolgenden Positionen für die Gitterroste ist mit einzukalkulieren, dass aufgrund der Grundrissgeometrie des Raumes Abkantungen der Gitterroste in zwei Bereichen mit einzukalkulieren sind.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Allgemeine Vorbemerkungen - Gitterroste</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAACAHNDOBA" RNoPart="0010">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130339495000323">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 1,0 m2 bis 1,5 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, mit Schrauben befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-361_Einbringöffnung_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 1,0-1,5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHNGBHI" RNoPart="0020">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130339560000324">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 2,0 m2 bis 2,5 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, mit Schrauben befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-361_Einbringöffnung_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 2,0-2,5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHNICGI" RNoPart="06">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sonstiges</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHNJACI" RNoPart="0010">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130339660000326">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung für vorgehängte Bekleidung an Attika, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 120 mm, als Platten, mit außenseitiger Kaschierung mit schwarzem Glasvlies, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Befestigung mechanisch mit Dämmstoffhaltern, Verankerung der Unterkonstruktion in verzinktem Stahl, Abstand der Außenkante der Wärmedämmung zur Außenkante Rohbau mind. 160 mm, inklusive Ausfüllen von Holhräumen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) D 120mm WAB</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHNLDCA" RNoPart="0020">
          <Qty>47.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130339725000327">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung für vorgehängte Bekleidung an Attika, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 140 mm, als Platten, mit außenseitiger Kaschierung mit schwarzem Glasvlies, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Befestigung mechanisch mit Dämmstoffhaltern, Verankerung der Unterkonstruktion in verzinktem Stahl, Abstand der Außenkante der Wärmedämmung zur Außenkante Rohbau mind. 160 mm, inklusive Ausfüllen von Holhräumen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) D 140mm WAB</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHNNDAA" RNoPart="0030">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130339777000328">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung für vorgehängte Bekleidung an Attika, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 180 mm, als Platten, mit außenseitiger Kaschierung mit schwarzem Glasvlies, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Befestigung mechanisch mit Dämmstoffhaltern, Verankerung der Unterkonstruktion in verzinktem Stahl, Abstand der Außenkante der Wärmedämmung zur Außenkante Rohbau mind. 160 mm, inklusive Ausfüllen von Holhräumen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) D 180mm WAB</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHNPCMI" RNoPart="0040">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130339834000329">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>021</WCtg>
             <Group>194</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2774</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>99</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3123</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>135</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>32</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3032</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3330</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>84</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2462</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>32</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3143</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>339</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3391</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dampfsperre als diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + G 200 S5 mit Aluminiumbandeinlage und Glasgewebeeinlage 200 g/m2, lose verlegen, mit Nahtüberlappung, Nähte und Stöße verschweißen, Untergrund Stahltrapezprofil, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+G200S5 lose verlegen Nahtüberlappg Stahltrapezprofil</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHPBGLI" RNoPart="0050">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130339889000330">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dampfsperre als diffusionsdichte Schicht sd-Wert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + G 200 S5 mit Aluminiumbandeinlage und Glasgewebeeinlage 200 g/m2, lose verlegen, mit Nahtüberlappung, Nähte und Stöße verschweißen, Untergrund Stahlbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+G200S5 lose verlegen Nahtüberlappg Stb.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHFAAAA" RNoPart="03">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Energiezentrale</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHFBAKA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Stahlbaukonstruktionen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHFCBLI" RNoPart="0010">
          <Qty>293.300</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130339944000333">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus U-Profilstahl mit geneigten Flanschflächen (UNP) DIN 1026-1, Profilhöhe 300 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 6000 bis 7000 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.1.1 Randträger Ost</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Profilstahl UNP H 300mm S235JR L 6000-7000mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHFECPI" RNoPart="0020">
          <Qty>264.700</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130339992000334">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 1000 bis 1500 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-334_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Doppel-T-Träger IPE H 200mm S235JR L 1000-1500mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHFGJBA" RNoPart="0030">
          <Qty>212.500</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130340054000335">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>42</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 1500 bis 2000 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-334_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Doppel-T-Träger IPE H 200mm S235JR L 1500-2000mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHFIOBA" RNoPart="0040">
          <Qty>193.200</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130340102000336">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 2000 bis 3000 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-334_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Doppel-T-Träger IPE H 200mm S235JR L 2000-3000mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHFLDBA" RNoPart="0050">
          <Qty>6232.200</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130340151000337">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 400 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 6000 bis 7000 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.1.2 bis 335.1.4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Doppel-T-Träger IPE H 400mm S235JR L 6000-7000mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHFNIGA" RNoPart="0060">
          <Qty>7195.900</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130340198000338">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN EN ISO 1461, auf Träger/Stütze aus Stahl, Einbauort Energiezentrale.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stückverzinkung Träger/Stütze/Pfette Stahl Energiezentrale</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHFPEEI" RNoPart="0070">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340253000339">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Stahlträger UNP 300 für Gitterrost, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil, aus feuerverzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Kopfplatte in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Kopfplatte in mm 450,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Kopfplatte in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 2 in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 2 in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 2 in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Kopfplatte mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 4, Einbauort Energiezentrale Ost, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.1.1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlträger UNP 300 Ost Energiezentrale</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIPBFLA" RNoPart="0080">
          <Qty>17.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340338000340">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Stahlträger IPE 400, bestehend aus drei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil mit oberseitiger Konsole,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Kopfplatte in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Kopfplatte in mm 650,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Kopfplatte in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte für oberseitige Konsole in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte für oberseitige Konsole in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte für oberseitige Konsole in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Fahnenblech in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Fahnenblech in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Fahnenblech in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Kopfplatte mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 6, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.1.2 &#x26; 335.2.1 &#x26; 335.2.3</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlträger IPE 400Energiezentrale BT-H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIPDFIA" RNoPart="0090">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340401000341">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Stahlträger für Gitterrost in der Energiezentrale, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil, aus feuerverzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Kopfplatte in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Kopfplatte in mm 500,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Kopfplatte in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Fahnenblech in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Fahnenblech in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Fahnenblech in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Kopfplatte mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 6, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.1.3 &#x26; 335.2.2</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlträger UNP 300 Energiezentrale BT-H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIPFEIA" RNoPart="0100">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340449000342">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Stahlträger IPE 200, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil, aus feuerverzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Kopfplatte in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Kopfplatte in mm 500,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Kopfplatte in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Fahnenblech in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Fahnenblech in mm 140,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Fahnenblech in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Kopfplatte mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 6, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.2.5</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlträger IPE 200 Fahnenblech B 100 mm Energiezentrale BT-H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIPHBEI" RNoPart="0110">
          <Qty>21.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340496000343">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Stahlträger IPE 200, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil, aus feuerverzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Kopfplatte in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Kopfplatte in mm 500,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Kopfplatte in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Fahnenblech in mm 170,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Fahnenblech in mm 140,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Fahnenblech in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Kopfplatte mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 6, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.2.5</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlträger IPE 200 Fahnenblech B 170 mm Energiezentrale BT-H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIPJAHA" RNoPart="0120">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340548000344">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Stahlträger IPE 200, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil, aus feuerverzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Kopfplatte in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Kopfplatte in mm 500,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Kopfplatte in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Fahnenblech in mm 250,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Fahnenblech in mm 140,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Fahnenblech in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Kopfplatte mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 6, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.2.5</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlträger IPE 200 Fahnenblech B 250 mm Energiezentrale BT-H</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIPKOJA" RNoPart="0130">
          <Qty>36.250</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130340606000345">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragschiene zur Einbringung von Transformatoren in die Energienzentrale, bestehend aus Stahlplatten, Anzahl 2, übereinander auf Stahlträger verankern,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Stahlplatten in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Stahlplatten in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Tragschiene in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzellänge in mm über 6000 bis 7000,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.1.2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tragschiene Trafo-Einbringung Energienzentrale</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIPMLFI" RNoPart="0140">
          <Qty>2.800</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130340645000346">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Randauflager, aus verzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 50</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 8,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzellängenbereich 1000 bis 1500 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als Auflager für Gitterroste, in Randbereichen, Einbauort in der Energiezentrale, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.2.2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randauflager Gitterroste 1000-1500 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIPOJFA" RNoPart="0150">
          <Qty>4.200</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130340693000347">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Randauflager, aus verzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 50</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 100,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 8,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzellängenbereich 2000 bis 2500 mm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">als Auflager für Gitterroste, in Randbereichen, Einbauort in der Energiezentrale, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.2.2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randauflager Gitterroste 2000-2500 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIBAGNI" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Gitterroste</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIBBFKA" RNoPart="0010">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340747000349">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 0,5 bis 1,0 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-334_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 0,5-1,0m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIBDJLI" RNoPart="0020">
          <Qty>68.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340795000350">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 1,0 m2 bis 1,5 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-334_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 1,0-1,5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIBFKNA" RNoPart="0030">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340846000351">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 1,5 m2 bis 2,0 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-334_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 1,5-2,0m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIBHMAA" RNoPart="0040">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340909000352">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 2,0 m2 bis 2,5 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-334_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 2,0-2,5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIBJNIA" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sonstiges</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIBKLNA" RNoPart="0010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130340956000354">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdeckblech aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 200,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 500,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">in der Mitte vertikal geteilt, mit Profilausschnitt für IPE 400, außen seitlich abgekantet, Abkantung 20 mm, einschließlich Ausfüllen des Hohlraums mit Mineralwolle, am Träger befestigen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-335_Schnitt_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.1.2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abdeckblech Alu B 200 mm H 500 mm D 1,5mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHGAAAA" RNoPart="04">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Lüftungszentrale</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHGBAKA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Stahlbaukonstruktionen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHGCBLI" RNoPart="0010">
          <Qty>178.100</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130341017000357">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, HEA 180, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 171 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Lüftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 171mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHGEBIA" RNoPart="0020">
          <Qty>6.300</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130341067000358">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, HEA 220, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 210 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Lüftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 210mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHGFPHA" RNoPart="0030">
          <Qty>31094.600</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130341138000359">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, HEA 240, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 230 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Lüftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 230mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHGHNCA" RNoPart="0040">
          <Qty>3789.100</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130341235000360">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, HEA 300, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 290 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Lüftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 290mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHGJKGA" RNoPart="0050">
          <Qty>293.300</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130341295000361">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus U-Profilstahl mit geneigten Flanschflächen (UNP) DIN 1026-1, Profilhöhe 120 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 1000 bis 1500 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">335.1.1 Randträger Ost</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Profilstahl UNP H 300mm S235JR L 1000-1500mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHGLJGA" RNoPart="0060">
          <Qty>3287.500</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130341367000362">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>18</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>132</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6490</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>134</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>16254</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20926</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stabilisierungsverband als Diagonalverband, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Winkelstahl DIN EN 10056-1, L, 120/80/8 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Lüftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stabilisierungsverband Diagonalverband Vollwandkonstruktion Winkelstahl 120/80/8mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHGNOJI" RNoPart="0070">
          <Qty>38355.600</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130341429000363">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN EN ISO 1461, auf Träger/Stütze aus Stahl, Einbauort Lüftungszentrale.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stückverzinkung Träger/Stütze/Pfette Stahl Lüftungszentrale</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJAAAAA" RNoPart="0080">
          <Qty>13.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130341513000364">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberer Anschluss, für Kreuzungspunkt Dachverband, aus Stahlplatte, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt, Ausführung als Achteck, Spannweite in der Breite 40 cm, Spannweite in der Länge 40 cm,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberer Anschluss Kreuzungspunkt Dachverband</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJABJAI" RNoPart="0090">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130341561000365">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberer Anschluss, für Kreuzungspunkt von einer Stütze, Haupt- und Nebenträger sowie Dachverband, alle Elemente aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Stahlblech, Anzahl 2, Anzahl Kantungen 5, zur Befestigung Dachveband L-Winkel 120/80/8 an Träger, Spannweite in der Breite 20 cm, Spannweite in der Länge 20 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Kopf- und Stirnplatten, Anzahl 2, zur Befestigung Neben- und Hauptträger HEA 240,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm je 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich eingeschweißter Aussteifung im Hauptträger HEA 240, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Fassadenanschlussblech,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 3840,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlstütze, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberer Anschluss Randstütze Dachverband</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJADJIA" RNoPart="0100">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130341618000366">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberer Anschluss, für Kreuzungspunkt Haupt- und Nebenträger alle Elemente aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Kopf- und Stirnplatten, Anzahl 2, zur Befestigung Neben- und Hauptträger HEA 240,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm je 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich eingeschweißter Aussteifung im Hauptträger, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberer Anschluss Kreuzungspunkt Haupt- und Nebenträger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJAFHII" RNoPart="0110">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130341673000367">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberer Anschluss, für Kreuzungspunkt Mittelstütze, Dachverband und Haupt- und Nebenträger alle Elemente aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Stahlblech, Anzahl 2, Anzahl Kantungen 6, zur Befestigung Dachveband L-Winkel 120/80/8 an Träger, Spannweite in der Breite 40 cm, Spannweite in der Länge 20 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Kopf- und Stirnplatten, Anzahl 2, zur Befestigung Neben- und Hauptträger HEA 240,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm je 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich eingeschweißter Aussteifung im Hauptträger, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberer Anschluss Kreuzungspunkt Mittelstütze Dachverband Haupt- und Nebenträger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJAHHKA" RNoPart="0120">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130341759000368">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberer Anschluss, für Kreuzungspunkt von einer Stütze, Haupt- und Nebenträger, alle Elemente aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus Kopf- und Stirnplatten, zur Befestigung Neben- und Hauptträger HEA 240,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm je 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Kopf- und Stirnplatten, zur Befestigung Neben- und Hauptträger HEA 300,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm je 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich eingeschweißter Aussteifung im Hauptträger HEA 300, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Oberer Anschluss Randstütze verstärkter Haupt- und Nebenträger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJAJGFI" RNoPart="0130">
          <Qty>24.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130341850000369">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss, für Kreuzungspunkt Wanderband, am Kopf und am Fuß, aus Stahlblech, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss oben unten Kreuzungspunkt Wandverband</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJALDEA" RNoPart="0140">
          <Qty>28.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130341919000370">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ankerplatte, zur Befestigung der zuvor beschriebenen Stahlstütze, bestehend aus Kopfplatte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 300,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Bewehrungsstab, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser in mm 16,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung und dem AN Rohbau, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ankerplatte 2 Bewehrungsstäbe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJANBNA" RNoPart="0150">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130341996000371">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ankerplatte, zur Befestigung der zuvor beschriebene Randstützen, bestehend aus Kopfplatte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 300,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Bewehrungsstab, Anzahl 3,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser in mm 16,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung und dem AN Rohbau, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Ankerplatte 3 Bewehrungsstäbe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJAOPNA" RNoPart="0160">
          <Qty>28.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130342048000372">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Anschluss, für Randstütze HEA 240, aus Stahlplatte, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlplatte, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterer Anschluss Randstütze</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIEAOPI" RNoPart="0170">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130342091000373">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Anschluss, für Randstütze HEA 240, aus Stahlplatte, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Lasche, zur seitlichen Befestigung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 240,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 150,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlplatte, Einbauort an Stütze im Bereich der Brandwand, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterer Anschluss Randstütze Brandwand</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIECLIA" RNoPart="0180">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130342156000374">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Anschluss, für Mittelstütze HEA 240, aus Stahlplatte, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-856_Lüftungszentrale_Stahlbau_Knoten</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterer Anschluss Mittelstütze</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIEEIII" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Stahlkassettenwand</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIEFIAA" RNoPart="0010">
          <Qty>396.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130342225000376">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Innenschale der Außenwand aus Stahlkassettenprofilen DIN EN 1090-1, technische Ausführung DIN EN 1090-4, Einbaubereich außen, nach dem Einbau zur Kontrolle sichtbar, Stahl S320GD, Profil H/B 100/600 mm, Dicke 1 mm, als Einfeldträger, Stützweite bis 3 m, Untergrund Befestigungsschiene aus Stahl, Dichtbänder DIN 18542 an den Querrändern und in den Längsstößen der Stahlkassettenprofile,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A (nichtbrennbar), als Matte/Filz, Dicke 140 mm, mit Überdeckung, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Einbauort Lüftungszentrale, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Innenschale Stahlkassettenprofil 100/600mm D innen </span>
                <br/>
                <span>1mm MW D 140mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIEHJFA" RNoPart="0020">
          <Qty>132.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130342292000377">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Wandbekleidung mit Trapezprofilen, außen, aus Hutprofilen, aus feuerverzinktem Stahl,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 3,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flanschbreite in mm 130,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steghöhe in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Profillänge in mm 2000,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlträger, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Bereich von Arbeitsfugen dicht aneinander einzubauen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Wandbekleidung Trapezprofile</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIEJHFI" RNoPart="0030">
          <Qty>396.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130342346000378">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bekleidung der Wandflächen mit beschichteten Trapezprofilen aus Aluminium DIN EN 507,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Festigkeitsnachweis und konstruktive Ausbildung DIN EN 1090-5, DIN EN 14782, Profil 40/100, Dicke 0,9 mm, Einbauort Lüftungszentrale, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einbau von Fugenprofilen an den Arbeitsfugen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wand Trapezprofil Alu besch T40/100 D 0,9mm Lüftungszentrale</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIELGBA" RNoPart="0040">
          <Qty>36.200</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130342409000379">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sockelabschlussblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 250,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Abtropfkante und hinterer Aufkantung, Höhe der hinteren Aufkantung 45 mm, Anzahl Kantungen 3, Ablaufneigung 5 ° nach außen, einschließlich Antidröhnstreifen, verdeckt befestigen auf vorhandene Unterkonstruktion, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelabschlussblech 250 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIENFDA" RNoPart="0050">
          <Qty>42.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130342458000380">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sockelabschlussblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 3,0,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Abtropfkante und hinterer Aufkantung, Höhe der hinteren Aufkantung 50 mm, Anzahl Kantungen 3, Ablaufneigung 5 ° nach außen, einschließlich Antidröhnstreifen, verdeckt befestigen auf vorhandene Unterkonstruktion, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelabschlussblech 300 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIEPEEI" RNoPart="0060">
          <Qty>17.300</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130342511000381">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abtropfblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Abtropfkante und hinterer Aufkantung, Höhe der hinteren Aufkantung 45 mm, Anzahl Kantungen 3, Ablaufneigung 5 ° nach außen, verdeckt befestigen auf vorhandene Unterkonstruktion,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Türlaibung Lüftungszentrale, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abtrofblech 200 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIFBDNA" RNoPart="0070">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130342567000382">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandausschnitt herstellen in Stahlkassettenwand mit zuvor beschriebener Innenschale aus Stahlkassettenprofile und Wärmedämmung und mit zuvor beschriebener Außenschale aus Alu-Trapezprofilen, rechteckig, Maße bis 1000 cm2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randverstärkung nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausstopfen der Holhräume, mit Mineralwolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandausschnitt herstellen Stahlkassettenwand rechteckig bis 1000 cm2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIFCPPA" RNoPart="0080">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130342614000383">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandausschnitt herstellen in Stahlkassettenwand mit zuvor beschriebener Innenschale aus Stahlkassettenprofile und Wärmedämmung und mit zuvor beschriebener Außenschale aus Alu-Trapezprofilen, rechteckig, Maße von 1000 bis 5000 cm2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randverstärkung nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausstopfen der Holhräume, mit Mineralwolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandausschnitt herstellen Stahlkassettenwand rechteckig 1000-5000 cm2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIFENDA" RNoPart="0090">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130342662000384">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandausschnitt herstellen in Stahlkassettenwand mit zuvor beschriebener Innenschale aus Stahlkassettenprofile und Wärmedämmung und mit zuvor beschriebener Außenschale aus Alu-Trapezprofilen, rechteckig, Maße von 5000 bis 10000 cm2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randverstärkung nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausstopfen der Holhräume, mit Mineralwolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandausschnitt herstellen Stahlkassettenwand rechteckig 5000-10000 cm2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIFGKNI" RNoPart="0100">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130342725000385">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandausschnitt herstellen in Stahlkassettenwand mit zuvor beschriebener Innenschale aus Stahlkassettenprofilen und Wärmedämmung und mit zuvor beschriebener Außenschale aus Alu-Trapezprofilen, rechteckig, Maße von 10000 bis 20000 cm2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randverstärkung nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausstopfen der Holhräume, mit Mineralwolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandausschnitt herstellen Stahlkassettenwand rechteckig 10000-15000 cm2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIFIJAI" RNoPart="0110">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130342772000386">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandausschnitt herstellen in Stahlkassettenwand mit zuvor beschriebener Innenschale aus Stahlkassettenprofilen und Wärmedämmung und mit zuvor beschriebener Außenschale aus Alu-Trapezprofilen, rechteckig, Maße über 10 m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randverstärkung nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausstopfen der Holhräume, mit Mineralwolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandausschnitt herstellen Stahlkassettenwand rechteckig größer 10 m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIFKGIA" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Lamellenfassade</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIFLFJI" RNoPart="0010">
          <Qty>66.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130342821000388">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Lamellenfassade, Vierkantrohr, Abmessungen 80/80 mm, einschließlich erforderlicher Haltekonsolen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Lamellenfassade</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIFNEFA" RNoPart="0020">
          <Qty>66.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130342868000389">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bekleidung der Wandfläche mit Lamellenfassade, als V-Lamelle, Breite Lamellen in mm 80, Abstand der Lamellen in mm 50, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Fassade in mm 3415,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">54 % freier Lüftungsquerschnitt, auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lamellenfassade</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIFPDGI" RNoPart="0030">
          <Qty>18.750</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130342915000390">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abschlussblech, oben, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, mit Gefälle, Dicke 1,5 mm, Zuschnittbreite 270 mm, 3 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf vorhandene Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl befestigen, Einbauort Lamellenfassade,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abschlussblech oben Alu D 2mm Zuschnitt-B 270mm 3xgekantet Lamellenfassade</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIGBBDA" RNoPart="0040">
          <Qty>18.750</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130342962000391">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Attikablech aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, mit Ablaufneigung 5 ° nach innen, Dicke 3 mm, Zuschnittbreite 960 mm, 4 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept, mit Abtropfkante, beidseitig, Höhe der vorderen Abkantung 115 mm, Höhe der hinteren Abkantung 100 mm, Anzahl Kantungen 3, einschließlich Antidröhnstreifen, verdeckt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen, Einbauort Lamellenfassade, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistung einschließlich Ausschnit von HEA Profilen, in der Mitte vertikal geteilt, Anzahl 4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikablech Alu D 3mm Zuschnitt-B 960mm 4xgekantet Lamellenfassade</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIGDBGI" RNoPart="04">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Trapezblechdach</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIGDPDA" RNoPart="0010">
          <Qty>724.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130343014000393">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3932</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3933</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>23</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24203</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12001</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>38</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11638</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>22</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3682</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3942</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>58</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11637</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3936</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>51</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3943</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>42</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6141</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24204</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahltrapezprofil DIN EN 1090-1 als Tragschale für Flachdachaufbau, konstruktive Ausbildung DIN EN 1090-4, aus Stahlblech DIN EN 10346 S320GD, zusätzlich bandbeschichtet, Korrosivitätskategorie der Oberseite C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, Korrosivitätskategorie der Unterseite C2 (gering) DIN EN ISO 12944-2, Beschichtung mit niedriger Schutzdauer (L) DIN 55634-1, Höhe/Rippenbreite 100/275 mm, Nennblechdicke 0,75 mm, Zweifeldträger, max. Durchbiegung l/300, mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen aus nichtrostendem Stahl befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Statisch auslegen zur Aufnahme von Photovoltaikanlage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stahltrapezprofil Profil Stahl S320GD organisch besch Profil </span>
                <br/>
                <span>100/275 D 0,75mm Zweifeldträger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIGGJHA" RNoPart="0020">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343072000394">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie Tragschale, Blechdicke 1 mm, rechteckig, Maße bis 1000 cm2, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-863_Lüftungszentrale_Leitungsdurchführungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">863.03</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randverstärkung bzw. Wechsel nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausstopfen der Holhräume im Trapezblech</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entlang des Wechsels, mit Mineralwolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachausschnitt herstellen D 1mm rechteckig bis 1000 cm2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIGIICA" RNoPart="0030">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343124000395">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie Tragschale, Blechdicke 1 mm, rechteckig, Maße von 1500 cm2 bis 4500 cm2, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-863_Lüftungszentrale_Leitungsdurchführungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">863.03</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randverstärkung bzw. Wechsel nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausstopfen der Holhräume im Trapezblech</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entlang des Wechsels, mit Mineralwolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachausschnitt herstellen D 1mm rechteckig 1500-4500 cm2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIGKHBI" RNoPart="0040">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343167000396">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie Tragschale, Blechdicke 1 mm, rechteckig, Maße von 15000 cm2 bis 30000 cm2, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-863_Lüftungszentrale_Leitungsdurchführungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">863.03</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randverstärkung bzw. Wechsel nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausstopfen der Holhräume im Trapezblech</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entlang des Wechsels, mit Mineralwolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachausschnitt herstellen D 1mm rechteckig 15000-30000 cm2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIGMFIA" RNoPart="0050">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343229000397">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie Tragschale, Blechdicke 1 mm, rechteckig, Maße von 30000 cm2 bis 60000 cm2, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-863_Lüftungszentrale_Leitungsdurchführungen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">863.03</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Randverstärkung bzw. Wechsel nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ausstopfen der Holhräume im Trapezblech</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">entlang des Wechsels, mit Mineralwolle</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachausschnitt herstellen D 1mm rechteckig 30000-60000 cm2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIGOEHI" RNoPart="0060">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130343276000398">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>3200</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3933</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>25</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5523</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>43</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11639</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11642</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>24</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachausschnitt herstellen in Trapezprofil Werkstoff und Korrosionsschutz wie Tragschale, Blechdicke 1 mm, rechteckig, Maße bis 300/300 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-800_Dachaufbauten_3_4OG</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">800.22</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachausschnitt herstellen D 1mm rund bis 300mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIHAGCI" RNoPart="0070">
          <Qty>140.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130343326000399">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Attikablech aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, mit Gefälle, Dicke 2 mm, Zuschnittbreite 270 mm, 3 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Haltewinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gelocht zur Hinterlüftung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf vorhandene Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikablech Alu D 2mm Zuschnitt-B 270mm 3xgekantet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIHCGFI" RNoPart="0080">
          <Qty>18.750</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130343376000400">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Attikaabdeckung aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, mit Gefälle, Dicke 1,5 mm, Zuschnittbreite 320 mm, 3 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf vorhandene Unterkonstruktion befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaabdeck. Alu D 1,5mm Zuschnitt-B 320mm 3xgekantet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIHEDLI" RNoPart="0090">
          <Qty>140.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130343450000401">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stellblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 800,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Kantungen 1, verdeckt befestigen auf Unterkonstruktion, nach statischen Erfordernissen, Einbauort Attika Lüftungszentraoe auf dem Dach, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-852_Triebwerksraum_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stellbllech 600 mm Attika Lüftungszentrale</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIHGCII" RNoPart="0100">
          <Qty>140.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130343513000402">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Randwinkel, zur Aufnahme des Eigengewichts der Außenschale,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 5, Einbau im Achsabstand 600 mm, aus verzinktem Stahl, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_06F_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randwinkel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIHHPFA" RNoPart="05">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Türen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIHINKA" RNoPart="0010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343568000404">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außentürelement, als Drehflügeltür, 2-flügelig, assymmetrisch, mit Geh- und Standflügel, stumpf einschlagend, als Fluchttüre,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung des Türblatts als Metalltür, vollflächig, aus Stahlblech, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1,0 mm, Türblattstärke ca. 65 mm, mit Dünnfalz, dreiseitig gefälzt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt, grundiert und lackiert, Oberfläche der Schließfläche verzinkt, grundiert und lackiert,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton Öffnungsfläche/Schließfläche grau,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN Links bzw. DIN Rechts gemäß Türliste</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Nennmaß Wandöffnung: 3200 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Nennmaß Wandöffnung: 3050 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche lichte Durchgangsbreite: 2800 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche lichte Durchgangshöhe: 2800 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig mit VHF, Befestigung an Beton, Vorwandmontage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bauphysikalische Anforderungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,6 W/m2K</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bänder:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3-teiliges Türband</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodendichtung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit absenkbarer Bodendichtung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schloss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Panikschoss,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgerichtet für Profildoppelzylinder</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Garnitur:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgerichtet für Wechselgarnitur, Wechselgarnitur wird gesondert vergütet</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff 2 mm, Zarge verzinkt, grundiert und lackiert,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton Zarge innen/außen grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">seitlicher Anschluss.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung an UNP 120</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zusätzliche Ausstattung / vorgerichtet für:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierter Türschließer m. Feststellfunktion 2-flg., Türschließer wird gesondert vergütet</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr.:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">851.3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tür-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TS-G.4.003-4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außentürelement Drehflügeltür einflg. B 3200 mm H 3050 mm </span>
                <br/>
                <span>Vorwandmontage 1,6W/m2K Metalltür vollflächig Stahl </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIHLHNI" RNoPart="0020">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343636000405">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außentürelement, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als Fluchttüre,.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung des Türblatts als Metalltür, vollflächig, aus Stahlblech, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1,0 mm, Türblattstärke ca. 65 mm, mit Dünnfalz, dreiseitig gefälzt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt, grundiert und lackiert, Oberfläche der Schließfläche verzinkt, grundiert und lackiert,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton Öffnungsfläche/Schließfläche grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN Links bzw. DIN Rechts gemäß Türliste</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Nennmaß Wandöffnung: 1220 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2450 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche lichte Durchgangsbreite: 900 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche lichte Durchgangshöhe: 2200 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig mit VHF, Befestigung an Stahl, Vorwandmontage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bauphysikalische Anforderungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,6 W/m2K</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bänder:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3-teiliges Türband</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodendichtung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit absenkbarer Bodendichtung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schloss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Panikschoss, Panikfunktion D</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgerichtet für Profildoppelzylinder</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Garnitur:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgerichtet für Wechselgarnitur, Wechselgarnitur wird gesondert vergütet</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff 2 mm, Zarge verzinkt, grundiert und lackiert,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton Zarge innen/außen grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">seitlicher Anschluss.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung an UNP 120</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zusätzliche Ausstattung / vorgerichtet für:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierter Türschließer m. Feststellfunktion 1-flg., Türschließer wird gesondert vergütet</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">851.3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tür-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TS-G.4.001-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TS-G.4.002-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außentürelement Drehflügeltür einflg. B 1220 mm H 2450 mm Vorwandmontage</span>
                <br/>
                <span>1,6W/m2K Metalltür vollflächig Stahl Panikfkt. D</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIHNLDI" RNoPart="0030">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343702000406">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außentürelement, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als Fluchttüre,.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung des Türblatts als Metalltür, vollflächig, aus Stahlblech, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1,0 mm, Türblattstärke ca. 65 mm, mit Dünnfalz, dreiseitig gefälzt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt, grundiert und lackiert, Oberfläche der Schließfläche verzinkt, grundiert und lackiert,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton Öffnungsfläche/Schließfläche grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN Links bzw. DIN Rechts gemäß Türliste</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Nennmaß Wandöffnung: 1220 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2450 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche lichte Durchgangsbreite: 900 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche lichte Durchgangshöhe: 2200 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig mit VHF, Befestigung an Stahl, Vorwandmontage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bauphysikalische Anforderungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,6 W/m2K</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bänder:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3-teiliges Türband</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodendichtung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit absenkbarer Bodendichtung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schloss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Panikschoss,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgerichtet für Profildoppelzylinder</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Garnitur:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">vorgerichtet für Wechselgarnitur, Wechselgarnitur wird gesondert vergütet</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Dicke Werkstoff 2 mm, Zarge verzinkt, grundiert und lackiert,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton Zarge innen/außen grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">seitlicher Anschluss.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung an UNP 120</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zusätzliche Ausstattung / vorgerichtet für:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierter Türschließer m. Feststellfunktion 1-flg., Türschließer wird gesondert vergütet</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">851.3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tür-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TS-G.4.003-1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TS-G.4.003-2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Außentürelement Drehflügeltür einflg. B 1220 mm H 2450 mm Vorwandmontage</span>
                <br/>
                <span>1,6W/m2K Metalltür vollflächig Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIIAFPI" RNoPart="0040">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343768000407">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierter Türschließer, zugelassen für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren, für einflügelige Türanlagen, mit Gleitschiene, mit elektrischer Feststellung, stufenlos von ca. 80° bis ca. 120°, auf exakten Punkt einstellbar nach EN 1155,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, hydraulische Öffnungsdämpfung und Endschlag sind im eingebauten Zustand einstellbar,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit aufgesetzter Rauchschalterzentrale gemäß nachstehender Einzelposition,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Türschließer ist vollständig im Türblatt eingebaut,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gleitschiene ist nur bei geöffneter Tür sichtbar,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton wie Farbton der Tür in RAL 7011,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">inklusive Einbau in das vorbereitete Türelement,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">inklusive Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Integrierter Türschließer m. Feststellfunktion 1-flg.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIIBLGA" RNoPart="0050">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343831000408">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Integrierter Türschließer, zugelassen für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren, für 2-flügelige Türanlagen, mit Gleitschiene, mit elektrischer Feststellung, stufenlos von ca. 80° bis ca. 120°, auf exakten Punkt einstellbar nach EN 1155,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, hydraulische Öffnungsdämpfung und Endschlag sind im eingebauten Zustand einstellbar,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit aufgesetzter Rauchschalterzentrale gemäß nachstehender Einzelposition,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Türschließer ist vollständig im Türblatt eingebaut,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gleitschiene ist nur bei geöffneter Tür sichtbar,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton wie Farbton der Tür in RAL 7011,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">inklusive Einbau in das vorbereitete Türelement,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">inklusive Abnahmeprüfung und dauerhafter Anbringung des Zulassungsschildes.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Integrierter Türschließer m. Feststellfunktion 2-flg.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIIDKEI" RNoPart="0060">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130343913000409">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4, freie Winkelbewegung in Ruhestellung max. 1 mm, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, für 1.000.000 Prüfzyklen ausgelegt, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 1, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 5, 480 Stunden Salzsprühtest, Ausführungsart Typ B, mit integriertem 0°-Anschlag für waagerechte Türdrückerstellung, als Wechselgarnitur mit Drücker und Türknauf, nicht drehbar, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4301, fein matt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Beschläge sind innerhalb einer Produktlinie anzubieten. Die Produktserie muss alle möglichen Sonderbeschlagsformen des Leistungsverzeichnisses innerhalb der Gestaltungslinie zulassen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wechselgarnitur</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIIFJGI" RNoPart="0070">
          <Qty>8.100</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130343972000410">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Türschwelle des zuvor beschriebenen Außentürelementes, aus gedämmten Rohr, Dämmmaterial Mineralfaser,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 90,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 90,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stärke in mm 5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahl, raumseitig befestigt über L-Winkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 90,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stärke in mm 5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich L-Winkel, wetterseitig,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 160,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 240,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stärke in mm 8,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">851.3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterkonstruktion Türschwelle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIIHIDI" RNoPart="0080">
          <Qty>8.100</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130344100000411">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Türschwellenabdeckung, aus nichtrostendem Stahl, Dicke 2 mm, Zuschnittbreite 360 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge 1220 mm, mit hinterer Aufkantung und vorderer Abkantung, verdeckt befestigen auf zuvor beschriebener Unterkonstruktion, einschl. Sicherheitsabdeckung zum Schutz des darunter liegenden Bauteils aus Polyvinylchlorid (PVC-P) DIN EN 13956, bitumenverträglich, Dicke 1,2 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">851.3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Türschwellenabdeckung Stahl niro D 2mm Zuschnitt-B 360mm L 1220 mm Sicherheitsabdeck. PVC-P-BV</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIIJHEA" RNoPart="0090">
          <Qty>8.100</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130344175000412">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abtropfblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 210,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,6,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Abtropfkante und hinterer Aufkantung, Höhe der hinteren Aufkantung 45 mm, Anzahl Kantungen 3, Ablaufneigung 5 ° nach außen, verdeckt befestigen auf vorhandene Unterkonstruktion,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Türlaibung Lüftungszentrale, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abtrofblech 210 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIILGFA" RNoPart="0100">
          <Qty>8.100</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130344222000413">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kantprofil, für oberen Laibungsabschluss der Außentüren in der zuvor beschriebenen Trapezblechfassade, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Kantungen 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm von 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einsteckprofil, Einsteckprofil auf Türzarge befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr.:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Laibung oben Tür Lüftungszentrale Alu-Kantprofil 300 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIINEGI" RNoPart="0110">
          <Qty>25.700</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130344263000414">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kantprofil, für seitlichen Laibungsabschluss der Außentüren in der zuvor beschriebenen Trapezblechfassade, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Kantungen 3,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm von 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einsteckprofil, Einsteckprofil auf Türzarge befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr.:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-851_Lüftungszentrale_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Laibung seitlich Tür Lüftungszentrale Alu-Kantprofil 400 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIIPDFI" RNoPart="06">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Stahlbühne</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAJBADCI" RNoPart="0010">
          <Qty>1496.000</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130344317000416">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>18</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18187</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18189</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stütze, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Einzellänge über 1000 bis 1500 mm, mit Fußplatte, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stütze Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 200mm S235JR L 1000-1500mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJBCIOI" RNoPart="0020">
          <Qty>7982.000</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130344386000417">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>18</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18189</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 200mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJBEMIA" RNoPart="0030">
          <Qty>307.100</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130344477000418">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>18</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>90</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18189</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 240 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerbalken für Rückkühlgerät,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Stahlbühne</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger IPE H 240mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJBHHAI" RNoPart="0040">
          <Qty>33.000</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130344554000419">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stütze aus Quadrat-Hohlprofil, S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt, Maße H/B/D 50/50/5 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzellänge von 500 bis 750 mm, an Stahlbauteil, 2. Seite an Stahlbauteil, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Fußplatte, nach statischen Erfordernissen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stütze Quadrat-Hohlprofil verz H/B/D 50/50/5mm L 500-750mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJBJCMI" RNoPart="0050">
          <Qty>34.000</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130344633000420">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stütze aus Quadrat-Hohlprofil, S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt, Maße H/B/D 50/50/5 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzellänge von 1000 bis 1500 mm, an Stahlbauteil, 2. Seite an Stahlbauteil, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Fußplatte, nach statischen Erfordernissen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stütze Quadrat-Hohlprofil verz H/B/D 50/50/5mm L 1000-1500mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJBLAFA" RNoPart="0060">
          <Qty>9852.100</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130344754000421">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN EN ISO 1461, auf Träger/Stütze aus Stahl, Einbauort Stahlbühne.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stückverzinkung Träger/Stütze/Pfette Stahl Stahlbühne</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJBMLBI" RNoPart="0070">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130344865000422">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech bis 0,5 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, mit Schrauben befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 0,5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJBOOHA" RNoPart="0080">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130344990000423">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 0,5 bis 1,0 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, mit Schrauben befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 0,5-1,0m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJDBADI" RNoPart="0090">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345125000424">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 1,0 m2 bis 1,5 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, mit Schrauben befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 1,0-1,5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJDDCFA" RNoPart="0100">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345204000425">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 1,5 m2 bis 2,0 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, mit Schrauben befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 1,5-2,0m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJDFDPI" RNoPart="0110">
          <Qty>24.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345253000426">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 2,0 m2 bis 2,5 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, mit Schrauben befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 2,0-2,5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJDHFJI" RNoPart="0120">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345335000427">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 2,5 m2 bis 3,5 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, mit Schrauben befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 2,5-3,5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJDJGPI" RNoPart="0130">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345404000428">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 2,5 m2 bis 3,5 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, mit Schrauben befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar, belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 3,5-4,5m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJDLIHI" RNoPart="0140">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345466000429">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aussparung/Ausschnitt nach dem Einbau nachträglich herstellen, in der Gitterrostabdeckung aus Stahl, Einbauhöhe bis 5 m, rund, Durchmesser über 100 bis 200 mm, Abrechnung nach Anzahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aussparung in Abstimmung mit örtliche Bauüberwachung HKLS</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aussparung/Ausschnitt Abdeckung Decke Durchm. 100-200mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJDNGBI" RNoPart="0150">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345510000430">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aussparung/Ausschnitt nach dem Einbau nachträglich herstellen, in der Gitterrostabdeckung aus Stahl, Einbauhöhe bis 5 m, rund, Durchmesser über 200 bis 300 mm, Abrechnung nach Anzahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Aussparung in Abstimmung mit örtliche Bauüberwachung HKLS</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aussparung/Ausschnitt Abdeckung Decke Durchm. 200-300mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJDPEBI" RNoPart="0160">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130345577000431">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>5941</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2848</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5330</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5331</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19273</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19274</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19283</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5506</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2006</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>17</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19036</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18840</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19886</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>25</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20533</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18878</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18879</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3244</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19284</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11084</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wangentreppe, gerade, einläufig,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="19886">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigungen </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="8"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;8&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> St,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="19273">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Steigung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="18.6"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;18.6&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="19274">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe Treppenauftritt </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="27"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;27&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="19283">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Treppenlauf </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="280"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;280&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm, als Außentreppe, lotrechte Nutzlast 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Befestigungsuntergrund Antritt Beton, Befestigungsuntergrund Austritt Stahl, Trittstufen, werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="15" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flachstahlwangen 300/10.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich zu den Stahlwangen ist die Treppe vom Antritt bis</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">hin zum Austritt an zwei weiteren Punkten aufzulagern.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Austrittstufe 40,5 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 8 St H 18,6 cm T 27 cm Lauf-B 280 cm Außentreppe Stahl Trittstufe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJCCCLA" RNoPart="0170">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130345649000432">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>5941</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2848</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5330</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5331</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19273</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19274</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19283</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5506</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2006</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>17</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19036</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18840</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19886</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>25</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20533</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18878</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18879</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3244</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19284</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11084</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wangentreppe, gerade, einläufig,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="19886">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigungen </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="8"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;8&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> St,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="19273">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Steigung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="18.6"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;18.6&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="19274">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe Treppenauftritt </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="26"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;26&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="19283">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Treppenlauf </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm, als Außentreppe, lotrechte Nutzlast 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Befestigungsuntergrund Antritt Beton, Befestigungsuntergrund Austritt Stahl, Trittstufen, werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="15" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flachstahlwangen 300/10.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich zu den Stahlwangen ist die Treppe vom Antritt bis</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">hin zum Austritt an zwei weiteren Punkten aufzulagern.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Austrittstufe 135 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 8 St H 18,6 cm T 26 cm Lauf-B 100 cm Außentreppe Stahl Trittstufe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJCEPEI" RNoPart="0180">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130345719000433">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>5941</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2848</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5330</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5331</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19273</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19274</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19283</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5506</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2006</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>17</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19036</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18840</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19886</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>25</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20533</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18878</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18879</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3244</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19284</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11084</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wangentreppe, gerade, einläufig,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="19886">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigungen </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="4"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;4&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> St,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="19273">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Steigung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="17.75"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;17.75&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="19274">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe Treppenauftritt </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="26"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;26&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="19283">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Treppenlauf </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm, als Außentreppe, lotrechte Nutzlast 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Befestigungsuntergrund Antritt Stahl, Befestigungsuntergrund Austritt Stahl, Trittstufen, werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="15" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkühlgeräte</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flachstahlwangen 300/10.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzlich zu den Stahlwangen ist die Treppe vom Antritt bis</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">hin zum Austritt an zwei weiteren Punkten aufzulagern.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Austrittstufe 135 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wangentreppe gerade einläufig Steigungen 4 St H 17,75 cm T 26 cm Lauf-B 100 cm Außentreppe Stahl Trittstufe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJCHKHI" RNoPart="0190">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345789000434">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, als Trittstufe, Pressrost,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Gitterrost/Blech </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;960&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Gitterrost/Blech </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;270&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Maschenweite 33/33 mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab 2 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab 40 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Querrichtung, auf Dachflächen, mit gelochter Antrittskante, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost Trittstufe L 960 mm B 270 mm 33/33mm Tragstab-B </span>
                <br/>
                <span>2 mm H 40 mm Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJCJJEA" RNoPart="0200">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345878000435">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, als Trittstufe, Pressrost,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Gitterrost/Blech </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;960&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Gitterrost/Blech </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;405&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Maschenweite 33/33 mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab 2 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab 40 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Querrichtung, auf Dachflächen, mit gelochter Antrittskante, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost Trittstufe L 960 mm B 405 mm 33/33mm Tragstab-B </span>
                <br/>
                <span>2 mm H 40 mm Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJCLJIA" RNoPart="0210">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130345972000436">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, als Trittstufe, Pressrost,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Gitterrost/Blech </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1000&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Gitterrost/Blech </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;260&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Maschenweite 33/33 mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab 2 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab 40 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Querrichtung, auf Dachflächen, mit gelochter Antrittskante, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost Trittstufe L 1000 mm B 260 mm 33/33mm Tragstab-B </span>
                <br/>
                <span>2 mm H 40 mm Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJCNJNA" RNoPart="0220">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130346032000437">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, als Trittstufe, Pressrost,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Gitterrost/Blech </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1000&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Gitterrost/Blech </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1350&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Maschenweite 33/33 mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab 2 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab 40 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Querrichtung, auf Dachflächen, mit gelochter Antrittskante, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost Trittstufe L 1000 mm B 1350 mm 33/33mm Tragstab-B </span>
                <br/>
                <span>2 mm H 40 mm Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIJAAAA" RNoPart="0230">
          <Qty>70.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130346080000438">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländer, mit Bekleidung, aus Gurten, für Stahlbühne, im Außenbereich, Befestigung an der Unterseite, Befestigungsuntergrund Stahl, Konstruktion besteht aus einem Werkstoff, Geländerkonstruktion aus Stahl, S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Geländer </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1000&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Höhe Geländer ab Oberkante </span>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrostabdeckung, max. Pfostenabstand 1200 mm, Pfosten aus Hohlprofil, rechteckig, Pfostenquerschnitt Höhe 50 mm, Pfostenquerschnitt Breite 50 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennwanddicke Pfosten </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;5&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit einem Geländergurt, Gurt aus Hohlprofil, rechteckig, Geländergurtquerschnitt Höhe 50 mm, Geländergurtquerschnitt Breite 50 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;5&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. Handlauf, mit Stützen befestigen, auf Geländer,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Fußleiste, aus Hohlprofil, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-860_Stahlbühne_Rückkülgeräte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Ecken und Schrägen (Treppen)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geländer Bekleidung Gurte Stahl H 1000 mm Pfostenabst. 1200mm 1Gurt Handlauf</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIJBPBA" RNoPart="07">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Freistehende F90-Wände</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIJCMDI" RNoPart="0010">
          <Qty>74.200</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130346174000440">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandbekleidung, freistehend, Höhe bis 4 m, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion als Tragprofil aus verzinkten Quadrat-Hohlprofilen, S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Ständerachsabstand 1250 mm, Maße H/B/D 100/100/6,3 mm Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 100 mm, in Bahnen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WI,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, dauerhaft wasserresistent, Plattendicke 20 mm, einlagig, befestigen mit Schnellbauschrauben, äußere Plattenlage vollflächig spachteln, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandbekleidung H bis 4m Tragprofil UK QR 100/100/6,3 verz </span>
                <br/>
                <span>MW D 100mm Kalziumsilikatpl. D 20mm einlagig</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIJEOPI" RNoPart="0020">
          <Qty>18.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130346264000441">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnung herstellen, eckig,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Wand </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Wand bis </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;3,82&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnungsläche bis 0,5 m2,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Brandwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 20 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Seite einlagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 20 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 100 mm, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-853_F90_Wand_Lu¨ftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Öffnung herstellen WD 0,5 m2 H 0,8 m Brandwand beidseitig Kalziumsilikatpl. Mineralwolle D 100mm F90</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIJHBDA" RNoPart="0030">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130346365000442">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>8705</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2619</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4277</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>23</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21600</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22390</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20256</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>27</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5149</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1779</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19728</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19522</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19729</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19528</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>214</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10416</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4505</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17186</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17188</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17187</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5408</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>225</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3795</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>71</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19228</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22770</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnung herstellen, eckig,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22390">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Wand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="22770">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Wand bis </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="3.82"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;3.82&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="20255">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2.55"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2.55&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="20256">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="0.3"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;0.3&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Brandwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 20 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Seite einlagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 20 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 100 mm, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-853_F90_Wand_Lu¨ftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Öffnung herstellen WD 100 mm B 2,55 m H 0,3 m Brandwand beidseitig Kalziumsilikatpl. Mineralwolle D 100mm F90</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIJKADA" RNoPart="0040">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130346453000443">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>8705</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2619</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4277</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>23</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21600</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22390</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20256</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>27</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5149</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1779</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19728</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19522</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19729</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19528</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>214</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10416</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4505</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17186</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17188</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17187</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5408</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>225</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3795</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>71</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19228</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22770</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnung herstellen, eckig,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22390">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Wand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="22770">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Wand bis </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="3.82"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;3.82&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="20255">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2.45"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2.45&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="20256">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="0.8"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;0.8&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Brandwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 20 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Seite einlagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 20 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 100 mm, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-853_F90_Wand_Lu¨ftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Öffnung herstellen WD 100 mm B 2,45 m H 0,8 m Brandwand beidseitig Kalziumsilikatpl. Mineralwolle D 100mm F90</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIJMNEA" RNoPart="0050">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130346507000444">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>8705</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2619</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4277</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>23</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21600</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22390</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20256</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>27</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5149</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1779</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19728</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19522</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19729</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19528</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>214</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10416</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4505</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17186</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17188</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17187</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5408</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>225</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3795</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>71</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19228</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22770</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnung herstellen, eckig,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22390">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Wand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="22770">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Wand bis </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="3.82"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;3.82&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="20255">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1.65"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1.65&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="20256">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="0.95"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;0.95&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Brandwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 20 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Seite einlagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 20 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 100 mm, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-853_F90_Wand_Lu¨ftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Öffnung herstellen WD 100 mm B 1,65 m H 0,95 m Brandwand beidseitig Kalziumsilikatpl. Mineralwolle D 100mm F90</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIDAAAA" RNoPart="0060">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130346565000445">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>8705</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2619</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>24</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4277</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>23</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21600</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22390</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20256</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>27</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5149</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19728</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19522</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19729</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19528</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2460</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>214</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>27</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10416</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5681</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4505</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11255</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17186</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17188</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>17187</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5408</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>225</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3795</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>71</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19228</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22770</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnung herstellen, eckig, für Türeinbau,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22390">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Wand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="22770">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Wand bis </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="3.82"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;3.82&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="20255">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2.1"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2.1&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="20256">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2.25"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2.25&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Brandwand, Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 20 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Seite einlagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 20 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 100 mm, Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-853_F90_Wand_Lu¨ftungszentrale</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Öffnung herstellen WD 100 mm B 2,1 m H 2,25 m Brandwand </span>
                <br/>
                <span>Kalziumsilikatpl. Mineralwolle D 100mm F90</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIDCIEA" RNoPart="0070">
          <Qty>18.100</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130346616000446">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>3645</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4277</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>286</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9835</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>46</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2734</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5149</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3829</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1356</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5408</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>225</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3795</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22390</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss, an Trapezblech, gleitend bis 20 mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22390">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Wand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, aus verzinktem Stahl, Anschlüsse oben,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Brandwand, Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, einlagig, Dicke 20 mm, Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-853_F90_Wand_Lüftungszentrale</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einbau eines Quadrat-Hohlprofils, S235JR</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt, Maße H/B/D</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">100/100/6,3 mm, Hohlprofil umlaufend mit Kalziumsilikatplatten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nichtbrennbar, ummanteln.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Anschluss herstellen der Bereiche der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">traversierenden Stahlbauteile, in Anlehnung an Abschnitt 7.1.4</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der DIN 4102-4</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Stahl verz Brandwand </span>
                <br/>
                <span>Kalziumsilikatpl. einlagig D 20mm F90</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIDFDBA" RNoPart="0080">
          <Qty>17.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130346685000447">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>3645</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4277</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>287</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9835</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2734</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5149</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3829</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1356</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5408</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>225</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3795</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22390</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss, starr,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22390">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Wand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, aus verzinktem Stahl, Anschlüsse unten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Brandwand, Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, einlagig, Dicke 20 mm, Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-853_F90_Wand_Lüftungszentrale</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einbau eines Quadrat-Hohlprofils, S235JR</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt, Maße H/B/D</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">100/100/6,3 mm, einschließlich Fußplatte, S235JR DIN EN</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt, Maße H/B/D,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">400/400/10 mm, Anschluss umlaufend mit Kalziumsilikatplatten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nichtbrennbar, ummanteln, zweilagig</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss starr WD 100 mm Stahl verz Brandwand Kalziumsilikatpl. einlagig D 20mm F90</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIDHKMI" RNoPart="0090">
          <Qty>5.400</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130346742000448">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>3645</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4277</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>287</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9835</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2734</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5149</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3829</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1356</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5408</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>225</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3795</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22390</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss, starr,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22390">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Wand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, aus verzinktem Stahl, Anschlüsse seitlich,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Brandwand, Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, einlagig, Dicke 20 mm, Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-853_F90_Wand_Lüftungszentrale</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einbau eines U-Profils, S235JR DIN EN 10025-2,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt, Höhe 100 mm, nach statischen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Erfordernissen, mit Kalziumsilikatplatten, nichtbrennbar, ummanteln</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss starr WD 100 mm Stahl verz Brandwand Kalziumsilikatpl. einlagig D 20mm F90 Stahlbeton</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIDKDKI" RNoPart="0100">
          <Qty>17.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>039</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130346791000449">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>039</WCtg>
             <Group>3645</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>4277</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>286</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9835</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2734</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5149</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3829</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1356</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>13</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5408</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>225</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3795</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22390</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss, gleitend bis 20 mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22390">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Wand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="100"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;100&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, aus verzinktem Stahl, Anschlüsse seitlich,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung an Brandwand, Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten, einlagig, Dicke 20 mm, Einfachständerwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche über 3,5 bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-853_F90_Wand_Lüftungszentrale</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahl,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einbau eines Quadrat-Hohlprofils, S235JR</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt, Abmessungen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">100/100/6,3 mm, mit Kalziumsilikatplatten, nichtbrennbar,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ummanteln</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss gleitend 20mm WD 100 mm Stahl verz Brandwand Kalziumsilikatpl. einlagig D 20mm F90 Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIDMMCA" RNoPart="08">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Sonstiges</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIDNKBA" RNoPart="0010">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>020</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130346849000451">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>020</WCtg>
             <Group>1528</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3418</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>36</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3743</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>82</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23027</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>229</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>133</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2939</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>170</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Luftdichter Anschluss der Dampfsperr- und Luftdichtheitsschicht DIN 4108-7 an angrenzendes Bauteil,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="23027">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lichte Länge </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1.5"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1.5&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="23028">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lichte Breite </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1.5"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1.5&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m, Arbeitsuntergrund Beton.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss Dampfsperre/Luftdichtheit angrenzendes Bauteil L </span>
                <br/>
                <span>1,5 m B 1,5 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAICAAAA" RNoPart="0020">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130346901000452">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Steigleiter, Steighöhe 4,10 m, bestehend aus Stahlplatte, Anzahl 4, Befestigungsuntergrund HEA 240,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Halte-Gabel, Anzahl 4,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 8,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf Fußplatte befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Rechteckstahlrohr, Abmessungen 50/125/5 mm, Länge in mm 440, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Rechteckstahlrohr, Abmessungen 50/100/5 mm, Länge in mm 190, Anzahl 2, alle Elemente aus verzinktem Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-861_Lüftungszentrale_Leiter_Dachzugang</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterkonstruktion Steigleiter H 4,10 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAICBOLA" RNoPart="0030">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130346971000453">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Steigleiter, Steighöhe 1,00 m, bestehend aus Stahlplatte, Anzahl 2, Befestigungsuntergrund HEA 240,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Halte-Gabel, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 60,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 8,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf Fußplatte befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Rechteckstahlrohr, Abmessungen 50/125/5 mm, Länge in mm 440,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Rechteckstahlrohr, Abmessungen 50/100/5 mm, Länge in mm 190, alle Elemente aus verzinktem Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-861_Lüftungszentrale_Leiter_Dachzugang</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Unterkonstruktion Steigleiter H 1,00 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAICDNBI" RNoPart="0040">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130347040000454">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>720</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3995</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5460</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>42</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5465</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5467</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22441</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5463</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1529</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1511</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22361</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1530</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1533</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1534</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1531</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1536</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1537</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5464</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8355</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22539</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigleiter mit Seitenholmen DIN 18799-1, außen, aus Stahl,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22441">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steighöhe </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="4.1"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;4.1&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m, Breite der Leiter 50 cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="22512">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sprossenabstand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="300"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;300&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="22539">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstand zum tragenden Untergrund </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="220"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;220&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Holme aus rechteckigem Rohr, Sprossen aus rechteckigem Rohr, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-861_Lüftungszentrale_Leiter_Dachzugang</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigleiter, ortsfest,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ab 3 m Höhe mit Rückenschutz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigleiter setzt oben auf dem Dach ab</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Steigleiter Seitenholme Stahl B 50cm H 4,10 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAICGIHA" RNoPart="0050">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130347092000455">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>720</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3995</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5460</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>42</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5465</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5467</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22441</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5463</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1529</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1511</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22361</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1530</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1533</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1534</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1531</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1536</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1537</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5464</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8355</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9122</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>127</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22233</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22539</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigleiter mit Seitenholmen DIN 18799-1, außen, aus Stahl,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22441">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steighöhe </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> m, Breite der Leiter 50 cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="22512">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sprossenabstand </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="300"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;300&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="22539">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstand zum tragenden Untergrund </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="220"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;220&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Holme aus rechteckigem Rohr, Sprossen aus rechteckigem Rohr, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-861_Lüftungszentrale_Leiter_Dachzugang</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigleiter, ortsfest,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ab 3 m Höhe mit Rückenschutz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigleiter setzt oben auf dem Dach ab</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Steigleiter Seitenholme Stahl B 50cm H 1,00 m</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHHAAAA" RNoPart="05">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Triebwerksraum</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHHBAKA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Triebwerksraum</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHHCBLI" RNoPart="0010">
          <Qty>74.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130347143000458">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmedämmung für vorgehängte Bekleidung mit Trapezblech, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Schmelzpunkt größer 1000 Grad C, DIN 4102-17, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Dicke 120 mm, als Platten, mit außenseitiger Kaschierung mit schwarzem Glasvlies, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, Befestigung mechanisch mit Dämmstoffhaltern, Verankerung der Unterkonstruktion in verzinktem Stahl, Abstand der Außenkante der Wärmedämmung zur Außenkante Rohbau mind. 160 mm, inklusive Ausfüllen von Holhräumen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-857_Dach_Pförtnerhäuschen_BT_H</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">857.01</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) D 120mm WAB</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHHEEMA" RNoPart="0020">
          <Qty>74.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130347192000459">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassade, mit Bekleidung aus Trapezprofilen, aus Tragprofilen und Wandhaltern, Traglattung/-profil vertikal, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nichtbrennbar), Profile aus Aluminium, Wandhalter aus nichtrostendem Stahl, Verankerung der Unterkonstruktion in Normalbeton, Oberflächenabweichung des Verankerungsgrundes bis 40 mm, justierbar, zwängungsfrei, den Formaten und der Befestigungsart der Bekleidungselemente entsprechend, mit thermischen Trennelementen, für vorgehängte hinterlüftete Außenwandbekleidung DIN 18516-1, für großformatige Bekleidungselemente, an Außenwand, Abstand der Vorderseite der Bekleidungselemente zum Verankerungsgrund an der Außenwand über 220 bis 240 mm, verankern und ausrichten der Unterkonstruktion auf der Wandoberfläche entsprechend Genauigkeitsanforderung an die Ebenheit der Bekleidungsfläche, mit besonderen Brandschutzanforderungen an die Verankerungselemente.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Stahl niro Alu hinterlüft. Außenwandbekl. Außenwand Abst. </span>
                <br/>
                <span>220-240mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHHGDLI" RNoPart="0030">
          <Qty>74.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20251209130347248000460">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bekleidung der Wandflächen mit beschichteten Trapezprofilen aus Aluminium DIN EN 507,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Festigkeitsnachweis und konstruktive Ausbildung DIN EN 1090-5, DIN EN 14782, Profil 40/100, Dicke 0,9 mm, Einbauort Triebwerksraum, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-852_Triebwerksraum_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einbau von Fugenprofilen an den Arbeitsfugen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wand Trapezprofil Alu besch T40/100 D 0,9mm Triebwerksraum</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHHIBNA" RNoPart="0040">
          <Qty>2.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130347290000461">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abtropfblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach RAL Farbtabelle,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,6,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Abtropfkante und hinterer Aufkantung, Höhe der hinteren Aufkantung 45 mm, Anzahl Kantungen 3, Ablaufneigung 5 ° nach außen, einschließlich Antidröhnstreifen, verdeckt befestigen auf vorhandene Unterkonstruktion,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Türlaibung Triebwerksraum auf dem Dach, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-852_Triebwerksraum_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abtrofblech 200 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHHKALI" RNoPart="0050">
          <Qty>32.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130347334000462">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sockelblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 270,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,6,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Abtropfkante und hinterer Aufkantung, Höhe der hinteren Aufkantung 60 mm, Anzahl Kantungen 3, Ablaufneigung 5 ° nach außen, einschließlich Antidröhnstreifen, verdeckt befestigen auf vorhandene Unterkonstruktion,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Triebwerksraum auf dem Dach, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-852_Triebwerksraum_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sockelblech 270 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHHLPEA" RNoPart="0060">
          <Qty>28.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130347382000463">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stellblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 800,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Kantungen 3, verdeckt befestigen auf Unterkonstruktion, nach statischen Erfordernissen, Einbauort Attika Triebwerksraum auf dem Dach, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-852_Triebwerksraum_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stellbllech 800 mm Attika Triebwerksraum</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHHNNAI" RNoPart="0070">
          <Qty>11.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130347424000464">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stellblech, aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte, gemäß Farbkonzept,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 800,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Kantungen 3, verdeckt befestigen auf Unterkonstruktion, nach statischen Erfordernissen, Einbauort Attika Triebwerksraum auf dem Dach, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-852_Triebwerksraum_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stellbllech 950 mm Attika Triebwerksraum</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIKAAAA" RNoPart="0080">
          <Qty>2.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130347469000465">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kantprofil, für oberen Laibungsabschluss der Außentüren in der zuvor beschriebenen Trapezblechfassade, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Kantungen 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm von 245,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nach RAL-Farbtabelle,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einsteckprofil, Einsteckprofil auf Türzarge befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr.:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-852_Triebwerksraum_Vertikalschnitte</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Laibung oben Tür Triebwerksraum Alu-Kantprofil 200 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIKBKDI" RNoPart="0090">
          <Qty>9.200</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130347515000466">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kantprofil, für oberen Laibungsabschluss der Außentüren in der zuvor beschriebenen Trapezblechfassade, aus Aluminium, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anzahl Kantungen 3,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm von 360,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 1,5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">nach RAL-Farbtabelle,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Einsteckprofil, Einsteckprofil auf Türzarge befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr.:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-852_Triebwerksraum_Vertikalschnitte</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Laibung seitlich Tür Triebwerksraum Alu-Kantprofil 360 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIKDIDA" RNoPart="0100">
          <Qty>19.300</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130347562000467">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Attikablech aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, mit Gefälle, Dicke 2 mm, Zuschnittbreite 270 mm, 3 x gekantet, Nahtausbildung überlappt, pulverbeschichtet,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton nach NCS-Farbkarte S 0502-B,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Haltewinkel,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 30,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 50,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">gelocht zur Hinterlüftung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">auf vorhandene Unterkonstruktion aus verzinktem Stahl befestigen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-852_Triebwerksraum_Vertikalschnitte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikablech. Alu D 2mm Zuschnitt-B 350mm 3xgekantet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIKFHEI" RNoPart="0110">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130347623000468">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandklappe, einflügelig, mit Anschlagfalz, Ausführung als Metalltür, vollflächig, aus Stahlblech, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1,0 mm, Türblattstärke 65 mm, mit Dünnfalz, vierseitig gefälzt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt, grundiert und lackiert,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberfläche der Schließfläche verzinkt, grundiert und lackiert,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton Öffnungsfläche/Schließfläche grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN Links bzw. Rechts gemäß Ausführungsplanung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Nennmaß Wandöffnung: 500 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Nennmaß Wandöffung: 500 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig mit VHF, Befestigung an Beton, thermisch getrennt, Vorwandmontage</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bauphysikalische Anforderungen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud 1,6 W/m2K</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bänder:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3-teiliges Türband</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schloss:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Standardschloss, vorgerichtet für Halbzylinder</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">(Halb-)Garnitur:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bandseite Knauf</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung mit Blockzarge/Blenrahmen, Zarge aus Stahlblech, Dicke Wertkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt, grundiert und lackiert,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Farbton Zarge innen/außen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Seitlicher/oberer Anschluss</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">diffusionsoffener Bauwerksanschluss mittels Winkelzarge, thermisch getrennt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Triebwerksraum, Revisionsöffnung</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-862_Dach_Entnahmestelle_Löschwasser</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tür-Nr.:</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TX-G.4.405-2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TX-G.4.401-2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandklappe Drehflügeltür einflg. B 500 mm H 500 mm Vorwandmontage 1,6 W/m2K Metalltür vollflächig Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIKHNMA" RNoPart="0120">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130347702000469">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion für Entnahmekasten, bestehend aus, Montageschienen, gelocht, Anzahl 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe in mm 40,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 400,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aus verzinktem Stahl, Befestigung über Gewindestangen, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Einbau Triebwerksraum, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-862_Dach_Entnahmestelle_Löschwasser</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>UK Entnahmekasten Triebwerksraum</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHIAAAA" RNoPart="06">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Innenhof</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHIBAKA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Stahltreppe</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHICBLI" RNoPart="0010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130347751000472">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>5941</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2848</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5330</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5331</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19273</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19274</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19283</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5506</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>40</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2163</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2006</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>17</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19036</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18840</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19886</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>16</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1512</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20533</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18878</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18879</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3244</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19284</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3252</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1495</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20534</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1510</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21286</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23936</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23939</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23941</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23943</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1503</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1505</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1507</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11084</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1499</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20535</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1511</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23937</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23938</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23940</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23942</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23944</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1504</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1502</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1506</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19287</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19288</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23945</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wangentreppe, gerade, 2-läufig,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="19886">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Steigungen </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="23"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;23&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> St,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="19273">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Steigung </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="18.7"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;18.7&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="19274">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe Treppenauftritt </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="26"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;26&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="19283">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Treppenlauf </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="130"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;130&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm, als Außentreppe, lotrechte Nutzlast 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1, Treppenkonstruktion aus Stahl S235J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, Baustellenstöße geschraubt, verzinkt, Befestigungsuntergrund Antritt Beton, Befestigungsuntergrund Austritt Stahl, Befestigungsuntergrund Wand Normalbeton, Trittstufen, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, als Gitterrost DIN 24531-1, Pressrost,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="15" Kind="Owner" ArtChrIdent="23939">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="3"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;3&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="16" Kind="Owner" ArtChrIdent="23941">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="30"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;30&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="17" Kind="Owner" ArtChrIdent="23943">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Füllstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="3"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;3&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="18" Kind="Owner" ArtChrIdent="23945">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Füllstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="20"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;20&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Vorbehandlung durch Feuerverzinkung, mit einem Podest, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114 (Profil), als Gitterrost, Schweißpressrost,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="19" Kind="Owner" ArtChrIdent="23938">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="3"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;3&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="20" Kind="Owner" ArtChrIdent="23940">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="30"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;30&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="21" Kind="Owner" ArtChrIdent="23942">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Füllstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="3"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;3&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="22" Kind="Owner" ArtChrIdent="23944">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Füllstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="20"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;20&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="23" Kind="Owner" ArtChrIdent="19287">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe Podest </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="152"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;152&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="24" Kind="Owner" ArtChrIdent="19288">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Podest </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="130"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;130&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="25" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Flachstahlwangen 300/15, einschließlich unterseitiger Laschen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zur bauseitigen Ausführung der Erdungseinrichtung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterer Treppenlauf mit 15 Stufen, oberer Treppenlauf mit 8</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stufen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistung einschließlich Auflagerkonsolen, Anzahl 2, thermisch</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">getrennt und mit Flüssigabdichtung am Untergrund befestigen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wangentreppe gerade 2-läufig Steigungen 23 St H 18,7 cm T 26 cm Lauf-B 130 cm Außentreppe Stahl verz Trittstufe Stufe Stahl Gitterrost 1Podest Stahl Gitterrost</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHIGGEA" RNoPart="0020">
          <Qty>8.600</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130347813000473">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>6418</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9562</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1538</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5359</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>73</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5369</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>71</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>15679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3995</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12000</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12001</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1340</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2848</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5331</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11084</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19397</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20135</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12018</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19868</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20537</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21425</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19872</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19962</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5368</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>61</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19877</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21552</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21551</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>16</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19878</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22525</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22520</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5373</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5501</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>62</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22898</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20052</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5502</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5375</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>14776</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21438</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23530</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländer, ohne Pfosten, aus Stäben und Gurten, für Treppe, im Außenbereich, Befestigung an der Unterseite, Befestigungsuntergrund Stahl, Treppenlauf gerade, 2-läufig, mit einem Podest, Einzelteile bestehen aus unterschiedlichen Werkstoffen,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22898">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Geländer </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="900"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;900&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit 2 Geländergurten, aus Stahl, S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Gurt aus Vollprofil Geländergurtquerschnitt Höhe 10 mm, Geländergurtquerschnitt Breite 40 mm, Geländerstäbe als Vollprofil, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, rechteckig, Geländerstabquerschnitt Höhe 10 mm, Geländerstabquerschnitt Breite 40 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. Handlauf,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handlauf aus nichtrostendem Stahl, rund, Handlaufdurchmesser 40 mm, mit Konsolen befestigen, seitlich an Geländer, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländer an der freien Seite</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geländer Stäbe Gurte H 900 mm 2Gurte Stahl Handlauf Stahl niro Durchm. 40mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHIJCBI" RNoPart="0030">
          <Qty>32.750</Qty>
          <QU>m</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130347878000474">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>6418</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9562</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1538</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5359</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>73</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5369</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>71</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>15679</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3995</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>66</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12000</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12001</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1340</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2848</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5331</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11084</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19397</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20135</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12018</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19868</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20537</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21425</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19871</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>8</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19872</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19880</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19962</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5368</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>61</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19877</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21550</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21552</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21551</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>16</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19878</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22525</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22520</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5373</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5501</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>62</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>22898</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20052</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5502</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5375</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>14776</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21438</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23530</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländer, ohne Pfosten, aus Stäben und Gurten, für Treppe, im Außenbereich, Befestigung an der Unterseite, Befestigungsuntergrund Stahl, Treppenlauf gerade, 2-läufig, mit einem Podest, Einzelteile bestehen aus unterschiedlichen Werkstoffen,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="22898">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Geländer </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="900"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;900&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit 2 Geländergurten, aus Stahl, S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Gurt aus Vollprofil Geländergurtquerschnitt Höhe 10 mm, Geländergurtquerschnitt Breite 40 mm, Geländerstäbe als Vollprofil, aus Stahl, S235J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0114, verzinkt, rechteckig, Geländerstabquerschnitt Höhe 10 mm, Geländerstabquerschnitt Breite 40 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. Handlauf,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handlauf aus nichtrostendem Stahl, rund, Handlaufdurchmesser 40 mm, mit Konsolen befestigen, seitlich an Geländer, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländer am Rand vom Grünhof.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistung einschließlich Stahlplatte, </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 260,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 385,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlplatte im Achsabstand 125 cm mit Brüstungsstäben</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">verschweißt, Anordnung der Stahlplatten in einer Achse, im</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">unteren Bereich des Geländers, Verankerung des Geländers</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">im Bereich der Stahlplatten mit Winkelstahl, Verankerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mittels M12 5.6 Schrauben, Verankerungsuntergrund</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Winkelstahl, Winkelstahl wird gesondert vergütet</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geländer Stäbe Gurte H 900 mm 2Gurte Stahl Handlauf Stahl niro Durchm. 40mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHIMFDI" RNoPart="0040">
          <Qty>8.600</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130347958000475">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländer, aus Stäben, für Treppe, im Außenbereich, Befestigung an der Unterseite, Befestigungsuntergrund Stahl, Treppenlauf gerade, 2-läufig, mit einem Podest, Einzelteile bestehen aus unterschiedlichen Werkstoffen,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Geländer </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;900&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschl. Handlauf,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Handlauf aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, rund, Handlaufdurchmesser 40 mm, mit Konsolen befestigen, seitlich an Geländer, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Geländer an der Wandseite</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Geländer Stäbe Handlauf Stahl niro Durchm. 40mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHIOCIA" RNoPart="0050">
          <Qty>69.000</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130348032000476">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>136</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>30</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEB, Profilhöhe 120 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 1000 bis 1500 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Doppel-T-Träger HEB H 120mm S235JR L 1000-1500mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJEAHNI" RNoPart="0060">
          <Qty>47.800</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130348096000477">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 2000 bis 3000 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Doppel-T-Träger IPE H 200mm S235JR L 2000-3000mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJECMNI" RNoPart="0070">
          <Qty>164.400</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130348143000478">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>60</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 180 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 2000 bis 3000 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Doppel-T-Träger IPE H 180mm S235JR L 2000-3000mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJEFBLI" RNoPart="0080">
          <Qty>281.200</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130348191000479">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN EN ISO 1461, auf Träger/Stütze aus Stahl, Einbauort Stahltreppe Innenhof.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stückverzinkung Träger/Stütze/Pfette Stahl Stahltreppe Innenhof</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJEGNMI" RNoPart="0090">
          <Qty>55.400</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130348228000480">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Einfeldträger, aus U-Profilstahl mit geneigten Flanschflächen (UNP) DIN 1026-1, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, Einzellänge über 2000 bis 3000 mm, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Profilstahl U H 200mm S235JR L 2000-3000mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJEIMMI" RNoPart="0100">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130348291000481">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Zwischenpodest der Stahltreppe, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 1 in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 1 in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 1 in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 2 in mm 270,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 2 in mm 160,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 2 in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlltreppe Zwischenpodest 270 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJEKKKI" RNoPart="0110">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130348354000482">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Zwischenpodest der Stahltreppe, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 1 in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 1 in mm 300,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 1 in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 2 in mm 290,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 2 in mm 160,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 2 in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlltreppe Zwischenpodest 290 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJEMJAI" RNoPart="0120">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130348481000483">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Kopfpodest der Stahltreppe, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 1 in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 1 in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 1 in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 2 in mm 290,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 2 in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 2 in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Platte 1 mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 4, Verankerung thermisch getrennt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Befestigung der gegenüberliegenden Seite mittels Stahlplatte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 80,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Winkelstahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Stahlltreppe Kopfpodest</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAJEOIGI" RNoPart="0130">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130348603000484">
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fläche Gitterrost/Blech von 1,5 m2 bis 2,0 m2, Maschenweite 33/33 mm,</span>
               <br/>
              </p>
              <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner">
               <ComplCaption>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
               </ComplCaption>
               <ComplBody>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;40&#x27;</span>
               </ComplBody>
               <ComplTail>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
                <br/>
                <br/>
               </ComplTail>
              </TextComplement>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragstäbe in Längsrichtung, auf Böden, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, sichern gegen Herausheben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-334_Energiezentrale_Innenhof</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">begehbar,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau als Podest dder Wangentreppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gitterrost 33/33mm Tragstab-B 2 mm H 40 mm Stahl 1,5-2,0m2</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIMAKAA" RNoPart="0140">
          <Qty>2.600</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130348707000485">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Winkelstahl zur Verankerung des Geländers im Innenhof,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 500,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 450,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">feuerverzinkt, längerer Schenkel um 50 mm versetzt, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Breite Befestigungsuntergrund 30 cm, Befestigungsmittel Senkkopfschraube, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">354.1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Winkelstahl Geländer Innenhof H 450</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIMCGLI" RNoPart="0150">
          <Qty>33.900</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130348762000486">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Winkelstahl zur Verankerung des Geländers im Innenhof,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 500,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 600,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 20,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">feuerverzinkt, längerer Schenkel um 50 mm versetzt, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Breite Befestigungsuntergrund 30 cm, Befestigungsmittel Senkkopfschraube, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">354.1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Winkelstahl Geländer Innenhof H 600</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIMEFDA" RNoPart="0160">
          <Qty>35.500</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130348823000487">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abtrofprofil aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, Dicke 1,5 mm, Breite 90 mm, Länge über 9900 bis 10010 mm, mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 50 mm, einschließlich Dichtungsstreifen im Bereich der Aufkantung, verdeckt befestigen, Untergrund Stahl.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung der Leistung hat in Abstimmung mit dem AN WDVS zu erfolgen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">354.1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abtropfprofil D 1,5mm B 90mm L 9900-10010mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIMGFFI" RNoPart="0170">
          <Qty>32.750</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130348917000488">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abdeckprofil aus Aluminium, Anzahl Kantungen 2,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abwicklung in mm 250,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 5,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">zum Abdecken des Winkelstahls zur Befestigung des Brüstungsgeländers.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Leistung in Abstimmung mit AG und seinen Vertretern, da bauseits eine Schutz- und Dränschicht auf dem Winkelstahl anzubringen ist, bevor die Abdeckung eingebaut werden kann, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-354_Innenhof_Treppe</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abdeckprofil</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAIMIDKA" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Lichtschacht</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAIMJCKA" RNoPart="0010">
          <Qty>581.900</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130349035000490">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>18</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>60</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18189</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauhöhe bis 5 m, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 180 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauhöhe bis 6,0 m über GOK (im Außenbereich),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort Pförtnerhäuschen</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger IPE H 180mm S235JR</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIMLHGI" RNoPart="0020">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20251209130349098000491">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Trägerkonsole für Lichtschacht, bestehend aus zwei miteinander verbundenen Stahlplatten zu einem T-Profil,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 1 in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 1 in mm 200,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 1 in mm 15,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Platte 2 in mm 290,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe Platte 2 in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke Platte 2 in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Platte 1 mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 4, Verankerung thermisch getrennt,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Befestigung der gegenüberliegenden Seite mittels Stahlplatte,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 80,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 120,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 10,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Winkelstahl, Ausführung gemäß Zeichnung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-353_Lichtschacht_Innenhof_begrünt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trägerkonsole Lichtschacht</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIMNGPI" RNoPart="0030">
          <Qty>9.300</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20251209130349152000492">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abtrofprofil aus Aluminium-Strangpressprofilen DIN EN 755-2, beschichtet, Dicke 1,5 mm, Breite 90 mm, Länge über 9000 bis 9500 mm, mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm, Höhe der hinteren Aufkantung 50 mm, einschließlich Dichtungsstreifen im Bereich der Aufkantung, verdeckt befestigen, Untergrund Stahl.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung der Leistung hat in Abstimmung mit dem AN WDVS zu erfolgen, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-353_Lichtschacht_Innenhof_begrünt</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">353.1</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abtropfprofil D 1,5mm B 90mm L 9900-10010mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAIMPGFA" RNoPart="0040">
          <Qty>9.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130349200000493">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>722</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>76</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>34</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21464</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21465</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>315</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23531</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23533</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23534</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5295</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>57</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>73</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5498</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>91</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5496</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6362</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5495</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2169</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>100</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5457</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>76</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23935</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung, begehbar, aus Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="21464">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Gitterrost/Blech </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1030"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1030&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="21465">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Gitterrost/Blech </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="900"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;900&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Maschenweite 30/30 mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="23531">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="23532">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="30"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;30&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="15" Kind="Owner" ArtChrIdent="23533">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Füllstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="16" Kind="Owner" ArtChrIdent="23534">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Füllstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="15"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;15&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117 (Blech), Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, mit Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="17" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-353_Lichtschacht_Innenhof_begrünt</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">353.1</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Füllstäbe profiliert,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Winkelzarge Abmessungen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 35,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 35,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 5.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtabdeckung Gitterrost L 1030 mm B 900 mm 30/30mm </span>
                <br/>
                <span>Tragstab-B 2 mm H 30 mm Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAILCDCI" RNoPart="0050">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>031</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130349247000494">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>031</WCtg>
             <Group>722</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>76</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6516</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>34</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21464</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21465</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>315</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23531</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23533</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23534</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>0</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5295</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>57</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>73</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5498</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>91</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5496</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6362</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5495</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2169</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>100</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5457</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>76</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>23935</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung, begehbar, aus Gitterrost, Pressrost,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="21464">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Länge Gitterrost/Blech </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="1030"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;1030&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="12" Kind="Owner" ArtChrIdent="21465">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite Gitterrost/Blech </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="910"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;910&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, Maschenweite 30/30 mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="13" Kind="Owner" ArtChrIdent="23531">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Tragstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="14" Kind="Owner" ArtChrIdent="23532">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Tragstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="30"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;30&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="15" Kind="Owner" ArtChrIdent="23533">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittsbreite Füllstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="2"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;2&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="16" Kind="Owner" ArtChrIdent="23534">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnittshöhe Füllstab </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBodyDec Value="15"/>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;15&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> mm, aus Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117 (Blech), Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, mit Winkelzarge, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="17" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-353_Lichtschacht_Innenhof_begrünt</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Detail-Nr</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">353.1</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Füllstäbe profiliert,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Winkelzarge Abmessungen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 35,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 35,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 5,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Scharnier, zum Öffnen der Schachtabdeckung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Belastbar bis 2 kN/m2</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtabdeckung Gitterrost L 1030 mm B 910 mm 30/30mm Tragstab-B 2 mm H 30 mm Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHJAAAA" RNoPart="07">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Verbindungstreppe BT-C BT-G</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHJBAKA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Tragkonstruktion Verbindungstreppe BT-C BT-G</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAACAHJCBLI">
          <Description ID="R20251209130349305000497">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Tragkonstruktion für das Dach der Verbindungstreppe zwischen BT-G und BT-C ist zu erstellen zwischen TH-C2 und BT-G sowie zwischen TH-C3 und BT-G.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Allgemeine Vorbemerkungen - Tragkonstruktion Verbindungstreppe BT-C BT-G</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAACAHJDDIA" RNoPart="0010">
          <Qty>567.000</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130349340000498">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>116</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>90</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21286</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Träger, Einbauort Dach, Einfeldträger, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 240 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, mit Sechskantschrauben DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge über 1000 bis 1500 mm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-855_Dach_Verbindungstreppen_BT_G_TH_C2_C3</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung als Kragträger,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung über Stahlplatte,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Höhe in mm 300,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Breite in mm 200,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke in mm 15,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einschließlich Distanzstück, Höhe 5 cm, im Auflagerbereich,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Kragträger verschweißt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Verankerung Kopfplatte</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mit Seckskantschraube, galvanisch verzinkt, Anzahl 4 </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Träger Dach Doppel-T-Träger IPE H 240mm S235JR L 1000-1500mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHJGAKI" RNoPart="0020">
          <Qty>279.700</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>017</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130349426000499">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>017</WCtg>
             <Group>2853</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1251</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1253</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1261</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1262</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1236</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>18</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2706</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>135</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2707</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>70</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3335</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11736</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20532</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21012</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1264</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21285</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21286</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18189</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>1630</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12048</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>14</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>41</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12028</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>20925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-574</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>-484</ArtChrIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>24206</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <ComplTSA>Yes</ComplTSA>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Pfette, Einbauort Dach, Einfeldträger, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 200 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, verzinkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz wird gesondert vergütet,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenstöße geschraubt, mit Sechskantschrauben DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge über 6000 bis 7000 mm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung,</span>
               <br/>
               <TextComplement MarkLbl="11" Kind="Owner" ArtChrIdent="-574">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichnungs-Nr </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30302-E7-0021G0006_--_5A-D-855_Dach_Verbindungstreppen_BT_G_TH_C2_C3</span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelbeschreibungs-Nr </span>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung als Firstpfette,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigungsuntergrund Stahlträger</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pfette Dach Vollwandkonstruktion Doppel-T-Träger IPE H 200mm S235JR L 6000-7000mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHJIHPI" RNoPart="0030">
          <Qty>796.000</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description ID="R20251209130349520000500">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Korrosionsschutz durch Feuerverzinken (Stückverzinken) DIN EN ISO 1461, auf Träger/Stütze aus Stahl, Einbauort Dachkonstruktion Verbindungstreppe.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stückverzinkung Träger/Stütze/Pfette Stahl Dachkonstruktion Verbindungstreppe</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHKAAAA" RNoPart="08">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Stundenlohnarbeiten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAACAHKBAKA" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Stundenlohnarbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAACAHKCBLI" RNoPart="0010">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>091</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130349603000503">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>091</WCtg>
             <Group>1619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>80</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAACAHKEEHI" RNoPart="0020">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>AAAAAAAABPBMBEEA</CtlgID>
           <CtlgCode>091</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="R20251209130349666000504">
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2023-10</VersDate>
             <WCtg>091</WCtg>
             <Group>1619</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9088</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>82</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>39</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>11100</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
