<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230503;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2021.06.24  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2025-10-07</Date>
  <Time>15:55:28</Time>
  <ProgSystem>SOFTTECH GmbH / GXML Toolbox V3.3 R20230503</ProgSystem>
  <ProgName>AVANTI pro 2025</ProgName>
  <Certific>Available</Certific>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>2022-122</NamePrj>
  <LblPrj>Stadthagen - IGS Schaumburg</LblPrj>
  <Descrip>
   <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
  </Descrip>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
  <UPFracDig>3</UPFracDig>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <BoQID>FCBC4C90-40A2-4768-920D-D5BDFA28EC5C</BoQID>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Landkreis Schaumburg Hochbauamt</Name1>
    <Street/>
    <PCode/>
    <City/>
   </Address>
   <DPNo/>
   <AwardNo/>
  </OWN>
  <BoQ ID="ID_BoQ5">
   <BoQInfo>
    <Name>304</Name>
    <LblBoQ>Dachabdichtungsarbeiten - Trafohaus</LblBoQ>
    <Date>2025-08-21</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Gewerk</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <LblBoQBkdn>Teilleistung</LblBoQBkdn>
     <Length>4</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <LblBoQBkdn>Index</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
    <Ctlg>
     <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
     <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
     <CtlgName>cost group DIN 276 2018-12</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>{7C9CF575-0726-4C73-8BD3-5DACF0922928}</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
     <CtlgName>DIN 276-1 12/08</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
     <CtlgType>work category</CtlgType>
     <CtlgName>Leistungsbereich</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <Remark ID="ID_1172">
     <Description ID="490E507B-130F-48F9-BD90-A01C17D92D50">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text textWidth="9.999cm">
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistungsverzeichnis Blankett</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:12pt;">IGS Schaumburg Erweiterung und Sarnierung</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:12pt;">Maßnahme: Trafogebäude</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauherr</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Landkreis Schaumburg</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:11pt;">VE 304 Dachabdichtungsarbeiten</span>
         </p>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:center;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>.</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <Remark ID="ID_1046">
     <Description ID="A8049D22-86EA-4A0F-8D47-0403F1030EE5">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text textWidth="9.999cm">
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">1.0 Allgemeine Baubeschreibung</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Maßnahme </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Landkreis Schaumburg beabsichtigt die Erweiterung und Sanierung der IGS Schaumburg in Stadthagen. Für die Umsetzung des genannten Vorhabens bedarf es einer Verlegung des bestehenden Trafogebäudes inkl. der zugehörigen Lagerräume auf die westliche Seite des Grundstücks. Um den Schulbetrieb der IGS Schaumburg in der Schachtstraße 55 nicht unterbrechen zu müssen, wird die Maßnahme der Errichtung des Trafogebäudes inkl. neuer Lagerräume der Erweiterung des Schulgebäudes vorgezogen. Im Zuge der vorgezogenen Baumaßnahme soll zudem eine neue Parkfläche im Westen des Grundstücks entstehen, die den Ersatz für die bisherigen KFZ-Einstellplätze darstellt.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">100 Grundstück </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Grundstück der IGS Schaumburg in Stadthagen (Gemarkung Stadthagen; Flur 18; Flurstück 32/27) befindet sich im Grundbesitz des Landkreis Schaumburg und liegt auf einem Höhenniveau von ca. 76,00  77,20 m ü.NN. Es handelt sich laut Bebauungsplan NR 19 A vom 24.10.1980 (hier Flurstück 32/1) um ein Baugrundstück für Gemeinbedarf mit einer Schulbebauung, einer GRZ von 0,6 und einer GFZ von 1,2. Der südliche Teil des Flurstücks ist auf dem Bebauungsplan NR 16, 3. Änderung vom 19.09.1979 abgebildet</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">200 Herrichten und Erschließen </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der auf dem derzeitigen Grundstück befindliche Trafo samt Lager- und Werkstattgebäude sowie der Parkplatz werden abgebrochen. Das neue Trafogebäude wird zusammen mit der neuen Parkierung im westlichen Grundstücksbereich in einem ersten Bauabschnitt errichtet. Die Anpassung der Grundstücksentwässerung wird als vorgezogene Maßnahme ausgeführt. Im Boden befindlichen Leitungen werden in diesem Zusammenhang rückgebaut oder verlegt. Im Falle von Schadstoffbelastungen des Aushubs muss dieser fachgerecht entsorgt werden. Die im Baufeld befindlichen Bäume und Strauchgewächse werden gerodet und die Wurzelstöcke durch Ziehen entfernt. Schlagholz und Schlagabraum werden vom Baufeld entfernt. Zu erhaltende Bäume sind vor Beginn der Baumaßnahme zu schützen</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">300 Bauwerk - Baukonstruktionen</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">310 Baugrube</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Baugrube kann geböscht ausgeführt werden</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">320 Gründung </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Gründung des Gebäudes erfolgt als Flachgründung auf Streifenfundamenten bzw. elastisch gebetteten Sohlplatten. Die Sohle des Gerätelagers wird losgelöst von den umgebenden außenliegenden Streifenfundamenten hergestellt. Sie wird auf einer Trennlage ohne Verbund auf die Fundamente geführt, um mögliche Zwangsspannungen zu minimieren. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">324 Gründungsbeläge</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Trafogebäude erhält einen Oberflächenschutz der Stahlbetonsohle. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">325 Abdichtungen und Bekleidungen </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der tiefer liegende Bereich der Sohle unterhalb des Trafos wird als weiße Wanne in WU-Bauweise geplant</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">330 Außenwände </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">331 Tragende Außenwände</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die tragenden Außenwände werden im Bereich des Gerätelagers als Holzrahmenkonstruktion ausgeführt mit beidseitig aussteifender DWD/OSB-Beplankung. Im Bereich der Technikräume, des Lagers und der Gaslager im nördlichen Bereich des Gebäudes werden die Wände als Stahlbetonwände und die Unterkellerung der drei Technikräume als wasserundurchlässiger Stahlbeton ausgeführt. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">334 Außenwandöffnungen </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Fassade des Holzbaus erhält Holz-Aluminium-Verbundfenster, 3-fach verglast, Aludeckprofil, eloxiert (ähnlich RAL 7048 Perlmausgrau). Laut Brandschutzgutachten müssen Türen der elektrischen Betriebsräume, die ins Freie führen, selbstschließend sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">335 Außenwandbekleidung außen </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Massivholzlisenen erzeugen eine deutliche vertikale Gliederung der Fassade. Die Ausfachungen werden als hinterlüftete vorgehängte Fassade aus vorvergrauter Weisstanne mit vertikaler Nut-und-Federschalung und zweiteiliger horizontaler Schuppung realisiert.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">336 Außenwandbekleidung innen </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Auf der Innenseite wird eine OSB-Platte als Dampfbremse und sichtbare Verkleidung eingesetzt. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">340 Innenwände </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">341 Tragende Innenwände </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der vertikale Lastabtrag erfolgt über Stahlbetonwände. Die Trennwände zum Traforaum und dem Elektro-NS-Raum sowie die Gaslager umschließenden Wände sind laut Brandschutzgutachten als feuerbeständig (F90) auszuführen, da es sich bei den Trafo- und Elektroräumen um Räume mit erhöhter Brandgefahr handelt. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">344 Innenwandöffnungen </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Innentüren werden als Holzwerkstofftüren ausgeführt. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">360 Dächer </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">361 Dachkonstruktion</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Dachdecke des Trafogebäudes wird im Bereich der Stahlbeton-Außenwände aus Stahlbeton hergestellt. Im Bereich der Holzrahmenwände entsteht ein Sparrendach, ebenfalls als Flachdach ausgeführt. Die Sparren haben einen Achsabstand von ca. 50 cm. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">363 Dachbeläge</span>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Dach des Trafogebäudes wird gedämmt und als extensives Gründach ausgeführt</span>
         </p>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>1.0 Allgemeine Baubeschreibung</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <Remark ID="ID_1047">
     <Description ID="7238A493-BC91-4F71-B1F1-6C7BAD3CB0D1">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text textWidth="9.999cm">
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.0 Vertragsbedingungen</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Kosten, die durch die Hinweise und Forderungen der folgenden zusätzl. techn. Vertragsbedingungen entstehen und die nicht in gesonderten Positionen in der Leistungsbeschreibung aufgeführt sind, sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben. </span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die nachfolgend aufgeführten Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzurechnen: </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die laufende Beseitigung von Verschmutzungen der Zu- und Abfahrtsstraßen </span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des Verkehrs (Warnschilder, Absperrungen, Beleuchtung etc.) im Bereich der Baustelle und ihrer Nebenanlagen</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit von Zäunen, Toren, Masten und allen weiteren Einbauten, Beleuchtung der Baustelleneinrichtung und aller Arbeitsbereiche während der Arbeiten bei Dämmerung und Dunkelheit.</span>
          </li>
         </ul>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen wie z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen und internationale Normen Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz &#x22;oder gleichwertig&#x22; immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemusterungen sind mit dem AG nach Absprache vor Ausführungsbeginn durchzuführen. Der AN hat die Bemusterungen derart früh anzumelden, daß absehbare Lieferzeiten / Herstellungszeiten nicht zu einer Verzögerung des Baufortschritts führen. Umfangreiche Bemusterungen sind im Leistungstext beschrieben. Das Beibringen von Handstücken</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und Kleinmustern ist als Nebenleistung in die EP einzukalkulieren. Nur durch den AN dokumentierte und vom AG freigegebene Bemusterungsprotokolle werden anerkannt</span>
         </p>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN erhält Planunterlagen digital als pdf für Dokumentationszwecke durch den AG, bei Erfordernis und nach Absprache einfach in Papier und/ oder im dwg- oder dxf-Format auf Datenträger.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dokumentationszeichnungen im dxf-/dwg-Format sind kompatibel für das EDV-gestützte CAD-Zeichensystem mind. AUTOCAD 2000-DWG Format oder höher zu liefern. Vorgaben des AG über den elektronischen Datenaustausch von CAD-Daten und EDV Daten sind einzuhalten.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eine Änderung der Ausführung gegenüber der Planung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit dem AG und dessen schriftlicher Zustimmung zulässig. Die Zustimmung des AG ist durch den AN im Sinne: des Baufortschritts rechtzeitig schriftlich zu erwirken.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Ausführungspläne sind nur aktuelle Unterlagen mit dem Freigabeindex F zugelassen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Als Werk- / Montageplanungen sind nur aktuelle Unterlagen mit der Einarbeitung aller Änderungen aus dem Werkplanprozess zugelassen. Diese müssen ausdrücklich (zum Beispiel durch Indexkennzeichnung) gekennzeichnet sein.</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Freigabe zur Ausführung von Montagezeichnungen durch die Objektüberwachung erstreckt sich im Wesentlichen auf:</span>
          <br/>
         </p>
         <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Konformität gegenüber der Ausführungsplanung sowie gegenüber der Ausschreibung aus gestalterischer Sicht (architektonische Freigabe).</span>
          </li>
         </ul>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Art und Umfang der vom AG verlangten Zulassungs-, Eignungs- und Gütenachweise:</span>
          <br/>
         </p>
         <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Nachweise sind unverzüglich vorzulegen und auf Anordnung AG zu ergänzen. </span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachweise und Zulassungen müssen den in Deutschland gültigen Prüfbescheinigungen und Zulassungen entsprechen. Der Nachweis darüber ist auf Anfrage vorzulegen. </span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Beschaffung erfolgt durch den Auftragnehmer auf eigene Kosten. </span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Nachweis der ausreichenden Befestigung und Dimensionierung der Elemente am Baukörper ist Sache des Auftragnehmers.</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Werkszeichnungen sind vom AN (Auftragnehmer) anzufertigen und vor Ausführung vorzulegen und vom AG (Auftraggeber) freizugeben. </span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle benötigten Maße sind am Bauwerk zu nehmen und zu überprüfen.</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lagerplatz für Materialanlieferung steht in begrenztem Umfang zur Verfügung und muss mit der Objektüberwachung abgestimmt werden.</span>
           <br/>
          </li>
         </ul>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestellungen liegen im Verantwortungsbereich des AN. Vor Bestellung sind vom AN genaue Nachrechnungen aufzustellen. Für die Bestellung maßgebend sind die in den zur Ausführung freigegebenen Ausführungspläne angegebenen Maße.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übrigbleibende Materialien aufgrund fehlerhafter Bestellung werden vom AG nicht übernommen. Der AN hat sich vor Angebotsabgabe von den Platzverhältnissen zu überzeugen.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehrforderungen aus Unkenntnis werden abgelehnt. </span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu VOB/B § 7 wird klargestellt, dass Ereignisse wie Feuer, Spätfrost (bis 31. Mai), Trockenheit, Regen und Wind sowie Schädlingsbefall (z.B. Mäuse) nicht zu höherer Gewalt gerechnet werden, so dass aus dadurch verursachten Schäden für den Auftragnehmer kein Anspruch nach § 6 Nr. 5 besteht,</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die gewerkspezifischen ZTV sind den jeweiligen Titeln zugeordnet und ebenfalls zu beachten.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.1 Zuwegung, Sicherheitskonzept, Parkplätze</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Baumaßnahme um eine Schule handelt. Sicherheits- und Schutzmaßnahmen insbesondere bei Materialtransporten sind entsprechend zu wählen und in die Einheitspreise einzurechnen. Bei größeren Lieferungen ist vom AN ein</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sicherheitskonzept zu erstellen und 5 Tage vor Lieferung mit der Objektüberwachung abzustimmen.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zeitgleich zum Trafohaus wird der Parkplatz erstellt. Die Erschließung der Baustelle erfolgt über den Parkplatz.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.2 Baustelleneinrichtung</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sofern nicht in gesonderten Positionen beschrieben, sind die Baustelleneinrichtung sowie sämtliche An- und Abfahrten in die Einheitspreise einzurechnen. Container mit Bauschutt sind so abzudecken, dass sich eine Staubentwicklung auf ein Minimum beschränkt. </span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eigene Bautafeln und Werbeschilder der Auftragnehmer dürfen am Bau oder auf der Baustelle nicht angebracht werden. Für die Lagerung von Baustoffen und Geräten aller Art dürfen nur die vom Auftraggeber angewiesenen Flächen im Baufeld benutzt werden. Öffentliche Flächen dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, zur Lagerung benutzt werden.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer wird verpflichtet, Maßnahmen zum Erhalt der bestehenden Trinkwassergüte aus dem Trinkwassernetz durchzuführen (VDI 6023, DIN EN 1717). Häusliches Abwasser kann in vorhandene Schächte der Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. Die erforderliche Herstellung eines Schmutz- und Trinkwasseranschlusses ist in Titel 1 Baustelleneinrichtung beschrieben und dort zu kalkulieren. Gewerblich verschmutztes Bauwasser ist vom Auftragnehmer anderweitig zu entsorgen.</span>
         </p>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Versorgung mit Baustrom wird bis zu einem Übergabepunkt durch den Elektriker hergestellt. </span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Verbrauchskosten trägt der Auftraggeber, über die am Übergabepunkt verfügbare Leistung hinaus wird kein Baustrom gestellt.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Anschlussleistung am Übergabepunkt beträgt ca. 20 kVA. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollte für die Arbeiten eine Kranstellung mit höherer Leistung kalkuliert werden ist durch den Auftragnehmer ein separater Baustellenanschluss bei den Stadtwerken Schaumburg-Lippe zu beantragen und herzustellen. Kosten für die Herstellung und den Verbrauch des Krananschlusses sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauwasser wird vom Auftraggeber ebenfalls an einem Übergabepunkt bereit gestellt. </span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Notwendige Zuleitungen für Bau- und Trinkwasser zwischen Bereitstellungsort und Verbrauchsstelle sind Sache des Auftragnehmers.  Kosten hierfür sind in die Einheitspreise für die Baustelleneinrichtung einzurechnen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die öffentlichen Verkehrsflächen sind während der Bauzeit laufend sauber zu halten und täglich sowie bei Bedarf, insbesondere bei Transporten, zu reinigen. Den diesbezüglichen Anordnungen der örtlichen Bauüberwachung ist Folge zu leisten. Die durch Instandsetzung, Wiederherstellung und Säuberung der benutzten Straßen und Wege entstehenden Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.3 Hinweise zur Ausführung</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.3.1 Bauleitung</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftraggeber wird zu bestimmten festgesetzten Terminen regelmäßige (voraussichtlich wöchentliche) Baubesprechungen stattfinden lassen, um den Stand der Arbeiten und die für den weiteren Fortgang der Arbeiten erforderlichen Maßnahmen zu besprechen. Der Auftragnehmer hat hierzu einen voll unterrichteten und verantwortlichen, entscheidungsbefugten Bauleiter zu benennen und zu entsenden. Der Bauleiter muss mit allen Vollmachten ausgestattet sein, die notwendig sind, um die Bauarbeiten reibungslos abzuwickeln und alle Anordnungen des Auftraggebers oder dessen Beauftragten entgegenzunehmen und zur Ausführung zu bringen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Er hat für die Dauer der Bauarbeiten verpflichtend an den wöchentlichen Baubesprechungen teilzunehmen und ständig während der Arbeitszeit erreichbar zu sein. Bei zeitweiser Verhinderung muss ein bevollmächtigter Stellvertreter, der ausreichende fachliche Kenntnisse besitzt, zur Verfügung stehen.</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bauleitung des AN muss sich in Wort und Schriftform auf Deutsch verständigen können.</span>
         </p>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.3.2 Bauzeiten- und BE-Plan</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spätestens 14 Kalendertage nach Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer ein detaillierter Bauzeitenplan für die eigenen Arbeiten und ein Baustelleneinrichtungsplan dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Die notwendige Koordinierung mit anderen Gewerken ist zu beachten.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftraggeber übernimmt mit seiner Anerkennung keinerlei Gewähr für die Zweckmäßigkeit des Bauzeitenplanes und Geräteeinsatzes.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bauzeitenpläne sind digital im PDF-Format vorzulegen, im Abstand von drei Monaten, sowie bei wesentlichen Änderungen fortzuschreiben und vorzulegen.</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.3.3 Qualitätssicherung</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Während der Bauzeit sind vom Auftragnehmer täglich Bautagesberichte (Bautagebuch) anzufertigen, in denen die Leistungen der einzelnen Positionen, der Geräteeinsatz, die</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Belegschaftsstärke, das Wetter mit Temperaturangaben und besondere Vorkommnisse einzutragen sind. Der Auftragnehmer hat alle Vorgänge von Bedeutung, Beanstandungen und Unstimmigkeiten im Bauablauf unter Angabe von Tag und Stunde im Bautagebuch aufzuzeichnen, einschließlich der Leistungen, die durch Nachunternehmer oder ggf. ARGE-Partner erbracht werden.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Bautagesberichte sind wöchentlich der Bauüberwachung zu übergeben.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ergebnisse aller Messungen zur Eigenüberwachung sind dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Anforderung des Auftraggebers sind diese Messungen nachzuweisen.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Messungen, die der Auftraggeber während der Bauzeit ausführt, sind lediglich Kontrollen. Sie entheben den Auftragnehmer nicht von der Verantwortung für die Richtigkeit seiner Bauausführung.</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.3.4 Verkehrssicherung </span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Außerhalb der Arbeitszeiten sind sämtliche Baugruben, geöffnete Schachtbauwerke, Durchbrüche und dergleichen abzudecken, zu schließen oder mit einer festen</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absturzsicherung (Absperrschranken, h &#x3e;= 1,0 m) gemäß den Unfallverhütungsvorschriften und &#x22;Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen&#x22;; (RSA 95) zu umschließen.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Absperrbänder oder dergleichen sind nicht zulässig. Diese Verkehrssicherungsmaßnahmen sind gem. VOB Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet. </span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer kann sich bei etwaigen Verletzungen der ihm übertragenen Verkehrssicherheitspflicht nicht auf die Bauüberwachung durch den Auftraggeber und seine Mitarbeiter berufen. Für ggf. erforderliche Arbeiten im öffentlichen Raum sind Anordnungen über zusätzliche Baustellenbeschilderungen rechtzeitig vor Baubeginn bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu beantragen. Der Auftragnehmer hat sich die Auflagen und Weisungen schriftlich geben zu lassen und je eine Abschrift oder Ablichtung dieser Schreiben dem Auftraggeber vorzulegen und ständig auf der Baustelle bereitzuhalten.</span>
          <br/>
         </p>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.3.5 Sonstiges</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lärm- und Staubentwicklung sind auf ein Minimum zu beschränken. Parallel zu den Bauarbeiten findet Schulbetrieb in den weiteren Gebäudeteilen statt.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die entsprechenden Verordnungen sind zu beachten. Aus diesem Anlass geltend gemachte Ansprüche Dritter sind vom AN zu regeln. Erforderliche Genehmigungen zur Zwischenlagerung von Ausbaustoffen auf öffentl. Grund sind vom AN einzuholen und dem AG vor Baubeginn vorzulegen!</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.3.6 Schweißerlaubnisschein</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeiten dürfen nur unter Beachtung der einschlägigen Brandschutzbestimmungen durchgeführt werden. Die hierdurch anfallenden Kosten sind bei der Preiskalkulation zu berücksichtigen.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Brandwachen werden grundsätzlich nicht gesondert vergütet, ggf. können bei besonderen Erschwernissen in Ausnahmefällen Sonderregelungen mit der Bauleitung abgestimmt werden.</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.4 Abrechnung </span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor Aufnahme der Bauarbeiten können gemeinsam mit der Bauüberwachung des Auftraggebers Aufmaße durchzuführen, die als Grundlage für alle weiteren Aufmaße dienen. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzubeziehen.</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einzelaufmaße sind übersichtlich und in der Reihenfolge der Positionen zu erstellen. Sie sind dreifach auszuführen, wobei das Original beim Auftraggeber verbleibt. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Es werden grundsätzlich nur solche Aufmaße anerkannt, die gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der örtlichen Bauüberwachung aufgenommen wurden. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die vertragsmäßige Herstellung der baulichen Anlagen ist in den einzelnen Bauzuständen nach Lage und Höhe zu prüfen. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.5 Dokumentation</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für alle zu liefernden Baustoffe, Baustoffgemische, Fertigteile und Geräte ist laufend die entsprechende Dokumentation (Konformitätserklärungen, Eignungsnachweise, Bauartzulassungen, sonst. Prüfzeugnisse, geprüfte statische Berechnungen, Verlegepläne, Werk- und Montagepläne, Datenblätter, Bedienungs- und Wartungsvorschriften, Ersatzteillisten, Bestandszeichnungen, ASI-Plan, Protokolle der Eigen- und Fremdüberwachung usw.) unaufgefordert zu übergeben. Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit der übergebenen Unterlagen.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spätestens 6 Wochen vor Abnahme sind die Unterlagen digital mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis nach Vorgabe durch den Auftraggeber zur Prüfung zusammenzustellen und der Objektüberwachung zu übergeben. Spätestens zur Abnahme sind die abgestimmten Dokumentationsunterlagen digital vorzulegen. Das Fehlen von Unterlagen wird als wesentlicher Mangel angesehen.</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.6 Vermessung Auftragnehmer</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftraggeber veranlasst die Einmessung von einem Höhenfestpunkt sowie zwei Gebäude-Hauptachsen (1 Längs und 1 Querachsen). Diese sind vom Auftragnehmer sofort nach Einmessung zu übernehmen und zu sichern. Mit der Übergabe des Höhenfestpunktes sowie der Hauptachsen ist §3.2 VOB/B erfüllt.</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle weiteren für die Durchführung der Bauleistungen notwendigen Vermessungsarbeiten sind vom Auftragnehmer durchzuführen. Für die vom Auftragnehmer auszuführenden Vermessungsarbeiten sind dem Auftraggeber qualifizierte Fachkräfte nachzuweisen. </span>
          <br/>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer muss sich vergewissern, auf welches vermessungstechnische Bezugssystem sich die Daten des Festpunktes und der Projektunterlagen der baulichen Anlage lage- und höhenmäßig beziehen. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Feststellung eines offensichtlichen oder auch nur vermutlichen Fehlers ist der Auftraggeber vom Auftragnehmer sofort nach Entdeckung oder dem Eintritt der Vermutung schriftlich hinzuweisen und um Klarstellen des vermutlichen Mangels oder Fehlers heranzuziehen. Nach Überprüfung der Vermessungspunkte ist der Auftragnehmer für die laufende Unterhaltung, Sicherung, Wiederherstellung und Erneuerung der Vermessungspunkte allein verantwortlich. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Zugang zu den Höhenfestpunkten und die Sicht zwischen den Fest- und Achspunkten ist zu jeder Zeit zu gewährleisten, so dass die mit der Herstellung der baulichen Anlage in Verbindung stehenden Vermessungsarbeiten wirtschaftlich und zweckmäßig nach den Regeln der Technik ausgeführt werden können. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Kosten der Vermessungsleistungen, die für die Ausführung und für das Aufmaß der Bauarbeiten erforderlich sind, sind in die Einheitspreise einzurechnen. </span>
          <br/>
         </p>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.7. Stundenlohnarbeiten</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Objektüberwachung erbracht werden. Hierzu ist ein Regieantrag auszufüllen. Das Formular &#x22;Regieauftrag&#x22; liegt bei der Objektüberwachung aus. </span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vor einer erforderlichen Regiearbeit hat der Verantwortliche der auszuführenden Firma den Regieauftrag mit der erforderlichen Leistung auszufüllen, mit Datum zu versehen und zu unterschreiben. Die Nummerierung der Regieaufträge ist fortlaufend vorzusehen. Dieser Regieauftrag ist der Objektüberwachung zur Prüfung der Berechtigung, sowie zur Anerkennung und Unterschrift vorzulegen.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Spätestens einen Tag nach Ende der Regieleistung ist dies der ÖBA mit einem gesondert auszustellenden Regiebericht (Regieschein + Stundenlohnzettel) zu melden. Der Regiebericht ist in seiner Nummerierung an den Regieauftrag anzubinden (z.B. Regiebericht 10/5 bedeutet Regieauftrag Nummer 10, zugehöriger Bericht 5). Diese Nummerierung ist erforderlich zur auftragsbezogenen Abrechnung der einzelnen Regieaufträge und zur Abgrenzung der einzelnen Stundenlohnarbeiten untereinander (Verursachung, zeitliche Begrenzung einzelner Leistungen, etc.)</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">2.8 Gerüste</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sämtliche Gerüste für die nachfolgend beschriebene Leistungen für Auf- Um, und Abbauen sowie Vorhalten von Arbeits- und Schutzgerüsten sowie Traggerüsten sind als Nebenleistungen in die Einheitspreise einzukalkulieren. </span>
         </p>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>2.0 Vertragsbedingungen</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <Remark ID="ID_1043">
     <Description ID="407973AF-822F-4747-B50E-EF884909351F">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text textWidth="9.999cm">
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">3.0 Anlagenverzeichnis</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Planliste liegt den Vergabeunterlagen bei.</span>
          <br/>
         </p>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>3.0 Anlagenverzeichnis</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <Remark ID="ID_1049">
     <Description ID="F5796AEF-06B6-4DC1-A5DD-7EE6CB07E3F7">
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text textWidth="9.999cm">
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">4.0 Zusammenfassende Beschreibung</span>
         </p>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Ausschreibung umfasst die Herstellung der Dachabdichtungsarbeiten Trafo für die Erweiterung der IGS Schaumburg.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Einzelnen werden folgenden Leistungen abgefragt:</span>
          <br/>
         </p>
         <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abdichtungsarbeiten</span>
          </li>
         </ul>
         <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flachdachdämmung, Mineralfaser</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Extensiver Gründachaufbau</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Attikaabdeckungen</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flachdachabläufe und Fallrohre</span>
          </li>
         </ul>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-indent:-12pt;margin-left:14pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hinweise auf bestehende Erschwernisse:</span>
          <br/>
         </p>
         <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;">
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Schulbetrieb ist außerhalb des Baustellenbereichs aufrecht zu erhalten, parallel zu den Bauarbeiten findet in anderen Gebäudeteilen der Schulbetrieb statt</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">im Zufahrtsbereich außerhalb des Baustellenbereichs ist mit querendem Schülerverkehr zu rechnen</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">erhaltenswerter Baumbestand auf dem gesamten Grundstück</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">eingeschränkte Elt. Kapazität ca. 20 kVA</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Transportwege</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Beleuchtung des Arbeitsplatzes ist vom jeweiligen Auftragnehmer zu erbringen und in die Einheitspreise einzurechnen</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufrechterhaltung des Fluchtweges aus dem in Betrieb bleibenden Schulgebäude, Sicherstellung der Feuerwehrzufahrten</span>
          </li>
          <li>
           <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">begrenzte Lagerkapazitäten für Material</span>
          </li>
         </ul>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <page/>
         <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;margin-left:2pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>4.0 Zusammenfassende Beschreibung</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <BoQCtgy ID="ID_1053" RNoPart="01">
     <LblTx>
      <span>BAUSTELLENEINRICHTUNG</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_1054" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>Baustelleneinrichtung, Dokumentation</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_1055" RNoPart="0010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="9D4747BD-0AB8-47D9-BD7B-6107552F7885">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gerüste für Arbeiten über 3,50m Standfläche, Schutznetze, Geräte, Werkzeuge, Hebeeinrichtungen und sonstige</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bringen, bereitstellen, betriebsfertig aufstellen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aufenthaltscontainer, Baubüros, Werkstätten, Lager- und Arbeitsplätze und dergleichen, soweit erforderlich, an und abtransportieren, aufbauen, vorhalten und einrichten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für das Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit und das Wiederabräumen der Baustelle, für den An- und Abtransport sämtlicher Geräte, Materialien, erforderliche Innengerüste, Absperrungen, Sicherheitseinrichtungen, Aufenthaltscontainer, Polierbüro, Materialcontainer usw. mit allem Zubehör sowie die Vorhaltung und das Betreiben der gesamten Einrichtungen, für die betriebsfertige Herstellung der vom AN für seine Baulichkeiten und Geräte benötigten Versorgungsanschlüsse, für die Baustelleneinrichtung mit Elt, Wasser, Abwasser, Heizung und Telefon während der gesamten Bauzeit, für die Sicherung der Baustelle, für das Reinigen der Zufahrtsstraße, für das Ableiten des Oberflächenwassers, sowie für die Säuberung der Anlage und Bauwerke nach Beendigung der Bauarbeiten und Wiederherstellung des übrigen Geländes im</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ursprünglichen Zustand, soweit die spätere Verwendung dies verlangt. Geländeflächen, auf denen sich Baustelleneinrichtungen des AN befunden haben, sind einzuebnen. Einbauten der Baustelleneinrichtungen, z.B. Fundamente, sind zu beseitigen und fachgerecht zu</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">entsorgen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einrichten, Vorhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1127" RNoPart="0020">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="1F271C05-5E4A-4086-815C-E2CC9FA79080">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durch den Auftragnehmer ist eine Gefälleplanung/ ein Verlegeplan vorzulegen und durch den Planer freigeben zu lassen. Als Grundlage der Gefälleplanung dienen die beigefügten Zeichnungen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Folgende Angaben sind mindestens in der Planunterlage anzugeben:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:18pt;font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Datenblatt der geplanten Dämmung, Grafische Darstellung der einzelnen Dämmlagen mit und ohne Gefälle,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauteile und Durchdringungen sind darzustellen,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefälleplanung dient später als Grundlage für die Abrechnung,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">inklusive bauphysikalischer Berechnung,</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegereihenfolge in Tagesleistungen.</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung gemäß Zeichnung:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:18pt;font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 107 - Grundriss Dachaufsicht</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 125 - Schnitte T1 bis T4</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 850 - Hauptentwässerung</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 851 - Notentwässerung</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Größe der zu beplanenden Dachfläche: ca. 83 m²</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gefälleplanung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1056" RNoPart="0030">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="D70C9EF4-21AF-48F6-9983-FEB72937CC4B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN hat gemäß Punkt 2.5 der Vorbemerkungen mindestens 6 Wochen vor der Abnahme die vollständige zusammengeführte Gesamtdokumentation über den erstellten Lieferumfang zu übergeben.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN haftet für die Richtigkeit der übergebenen Unterlagen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Erstellung Gesamtdokumentation</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_1057" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <span>Stundenlohnarbeiten</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_1058">
          <Description ID="D66CCE63-0169-4D9B-AD2A-1F2850F655B3">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeiten / Stundenverrechnungssätze:</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Soweit bei der Durchführung der durch das Leistungs- verzeichnis gekennzeichneten Arbeiten zusätzlich und unvermeidbar Stundenlohnarbeiten anfallen, sind hierfür Stundenverrechnungssätze anzubieten. Die Stundenverrechnungssätze enthalten unaufgegliedert</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:14pt;font-family:Symbol;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Lohn- und Gehaltskosten, einschließlich vermögenswirksamer Leistungen</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die tariflichen und übertariflichen Zuschläge</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Lohn- und Gehaltsnebenkosten</span>
               </li>
               <li style="width:794px;tab-stops:4.40mm 8.80mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">die Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Beiträge an die tariflichen Sozialkassen und die Winterbeschäftigungs- umlage nach der Winterbeschäftigungsverordnung vom     </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">      01.05.2006</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wegezeitvergütung und Fahrgelderstattung</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung oder mit Zustimmung des fachlich zuständigen Bauleiters durchgeführt werden. Sie sind mit der Schlussrechnung abzurechnen, sie können in Abschlagsrechnungen aufgeführt werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohnarbeiten / Stundenverrechnungssätze:</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_1059" RNoPart="0010">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="1FEBEEDF-1B7E-4578-BF0F-72183A817627">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1063" RNoPart="0020">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>--</QU>
          <Description ID="F90F1ABC-9AC0-43C7-8FC7-EEE33A53C7DC">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Hinweis: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für den Fall, dass Sie für Gerätekosten keinen Zuschlag oder Nachlass gewähren, dann geben Sie </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">1,00 l </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollten Sie einen Zuschlag zu Gerätestellung anbieten, so erhöhen Sie den Einheitspreis um den entzsprechenden Prozentsatz. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollten Sie einen Abschlag anbieten, so verringern Sie den Einheitspreis um den entsprechenden Prozentsatz.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;">Beispielrechnung für einen Aufschlag von 2%</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:20.00mm 40.00mm 60.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachzuweisende Gerätekosten </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">=  100 % </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AN Ó Zuschlag </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">=      2 % </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SUMME: 100 % + Zuschlag % </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">=  102 % </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Multiplikator (EP) = </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:20.00mm 40.00mm 60.00mm  20.00mm 40.00mm 60.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SUMME 102 geteilt durch 100 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">=     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">1,02</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:20.00mm 40.00mm 60.00mm  20.00mm 40.00mm 60.00mm  20.00mm 40.00mm 60.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">               (als EP vom Bieter einzutragen)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gerätekosten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1064" RNoPart="0030">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>--</QU>
          <Description ID="0297EB20-FFE3-4659-B691-72503F2FE38F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Hinweis: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für den Fall, dass Sie für Material keinen Zuschlag oder Nachlass gewähren, dann geben Sie </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">1,00 l </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ein.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollten Sie einen Zuschlag zu Materiallieferung anbieten, so erhöhen Sie den Einheitspreis um den entzsprechenden Prozentsatz. </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sollten Sie einen Abschlag anbieten, so verringern Sie den Einheitspreis um den entsprechenden Prozentsatz.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:10pt;">Beispielrechnung für einen Abschlag von 5%</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:20.00mm 40.00mm 60.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nachzuweisende Materialkosten </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">=  100 % </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">AN Ó Abschlag </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">=      5 % </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SUMME: 100 % - Abschlag % </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">=    95 % </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Multiplikator (EP) = </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:20.00mm 40.00mm 60.00mm  20.00mm 40.00mm 60.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">SUMME 95 geteilt durch 100 </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">=     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">0,95</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:20.00mm 40.00mm 60.00mm  20.00mm 40.00mm 60.00mm  20.00mm 40.00mm 60.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">               (als EP vom Bieter einzutragen)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stoffkosten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_1065" RNoPart="02">
     <LblTx>
      <span>ABDICHTUNGS- UND DÄMMARBEITEN</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="ID_1066">
       <Description ID="B31FC556-39E4-4F9C-8D4C-64338ABC87E0">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text textWidth="9.999cm">
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Die technischen Grundlagen für alle Leistungen sind die VOB Teil A, B und C.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Für die Ausführung der Arbeiten sind die heute allgemein gültigen Erkenntnisse der Bautechnik maßgeblich.Die bestehenden Normen gelten als Mindestforderung.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:CIDFont+F2;font-weight:bold;font-size:10pt;">Abdichtungsarbeiten DIN 18336</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bestandteil der Ausführung sind die &#x22;Richtlinien für die Ausführung von Flachdächern&#x22; herausgegeben vom Zentralverband des Dachdeckerhandwerkes.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 4031-Wasserdruckhaltige bituminöse Abdichtung für Bauwerke</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 4102-Brandverhalten von Baustoffen DIN 4108-Wärmeschutz im Hochbau sowie die einschlägigen Normen der verwendeten Baustoffe.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die &#x22;Richtlinien für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen - abc der Bitumenbahn&#x22; von vdd Industrieverband Bitumen- Dach und Dichtungsbahnen e.V.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die zum Zeitpunkt der Auftragsdurchführung gültigen Werksvorschriften für die Verarbeitung der Werkstoffe sind uneingeschränkt zu berücksichtigen.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Des Weiteren sind die UVV in ihrer neuesten Fassung zu beachten. Bei Arbeiten an den Dachrändern, falls keine Gerüste vorhanden sind, sind besondere Maßnahmen zu ergreifen z.B. durch Anseilschutz.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die ausgeschriebenen Produkte sind, soweit im Text nichts anderes beschrieben ist, die Verarbeitungsvorschriften der einzelnen Hersteller zu beachten.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einschaliges, nicht belüftete Flachdach </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Deckenkonstruktion ist gleichzeitig Unterkonstruktion für die funktionell bedingte Beschichtungsfolge des Flachdaches. Alle Pappen und Dichtungsbahnen sind an Attika- oder Maueranschlüssen bis zu den vorgesehenen Abschlußprofilen heranzuführen.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die angebotene Dachabdichtung muss der Norm DIN EN 13948 entsprechen und zusätzlich geprüft nach dem FLL-Verfahren sein. Ein entsprechendes Prüfzeugnis muss vorgelegt werden (nach Auftragserteilung).</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <page/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die folgenden Forderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten:</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <ol style="text-indent:0pt;margin-left:28pt;list-style-type:decimal;font-family:Arial;font-size:10pt;">
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einheitspreise müssen die Lieferung aller notwendigen Materialien, Rohstoffe und das Vorhalten von Geräten usw. beinhalten.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beanstandungen und Mängel an Vorleistungen so rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, dass eine Behebung und Richtigstellung unter seiner beratenden Mitwirkung erfolgen kann, ohne dass es zu Verzögerungen bei der Bauausführung kommt. Mit Arbeitsbeginn ist die Einrede betroffener mangelhafter Vorleistungen verwirkt.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Der Auftragnehmer haftet für alle entstehenden Schäden. Umsichtig vorzugehen ist bei Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Kunststoff-, Holz-, Blech-, Aluminiumteilen usw. Beschädigungen durch Löten oder Schweissarbeiten sind durch geeignete Schutzmaßnahmen auszuschließen . </span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Einkleben und Eindichten von Verwahrungen und Durchführungen jeder Art im Leistungsbereich. Beleuchtungs- und Sicherungsmaßnahmen im Arbeitsbereich, Beschaffung eines geeigneten Lagers für die Verwahrung von Materialien, Hilfsmittel und Maßnahmen für die Ausführung der Arbeiten bei Feuchtigkeit und Frost, Mehraufwendungen bei zeitlich getrennter Ausführung der Dämm- und Isolierungsarbeiten. Transportleistungen für die Erbringung der angebotenen Arbeiten, auch für bauseits angelieferte Teile im Baustellenbereich. Auf die Bereitstellung von Feuerlöschern bei Arbeiten mit offener Flamme wird besonders hingewiesen.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Soweit im Text nichts anderes beschrieben ist, sind Nähte und Stöße mindestens 8 cm breit vollflächig zu verschweißen und anzudrücken. Die Dichtigkeit ist durch die austretende Bitumenschweißraupe zu überprüfen. Bei bestreuten Bahnen ist es empfehlenswert, die Bitumenschweißraupen abzustreuen. Die Lieferung der ausgeschriebenen Materialien ist, wenn im Text nicht anders beschrieben, in den Einheitspreisen mit zu berücksichtigen. Massenangaben sind unverbindlich und müssen vom Anbieter geprüft werden.</span>
            </li>
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der ausgeschriebene Dachaufbau und/oder das Abdichtungssystem sind Systemaufbauten oder Bestandteile davon. Die Produkte, Stoffe und Abdichtungslagen sind in Qualität, Zusammensetzung, Beschaffenheit und gegenseitiger Verträglichkeit aufeinander abzustimmen.</span>
            </li>
           </ol>
           <page/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Die technischen Grundlagen für alle Leistungen sind die VOB Teil A, B </span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <Remark ID="ID_1067">
       <Description ID="13A4F962-D2FC-4C2E-8030-5EF74BE73A5D">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text textWidth="14.998cm">
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Dachaufbau von unten nach oben</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Dampfsperre als Notabdichtung (bauseits, Produkt: Bauder Super AL-E Feinbestreuung)</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Grunddämmung, Mineralfaser WLS 040 d= 60 mm</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Gefälledämmung Mineralfaser WLS 040, &#x3c; 100 mm</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- 2-lagige Polymerbitumenschweißbahn</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Trenn-Schutz-Speiervlies</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Drän- und Wasserspeicherelement</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Filtervlies</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Extensivsubstrat d= 60 mm</span>
           </p>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Dachaufbau von oben nach unten</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="ID_1070" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>Vorbereitende Maßnahmen</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_1133" RNoPart="0010">
          <Qty>84.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>397</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{7C9CF575-0726-4C73-8BD3-5DACF0922928}</CtlgID>
           <CtlgCode>397</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>033</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="D73B42CC-2C23-4FEC-944B-5057A42C2111">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Reinigen des Untergrundes aus Dachabdichtungsstoffen (Notabdichtung als spätere Dampfsperre), von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen, soweit diese nicht durch den AN verursacht wurden. Aufgenommene Stoffe sammeln und entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Untergrund reinigen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1074" RNoPart="0020">
          <Qty>84.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="AB358FFA-B77D-44A5-A055-7442BD3DB230">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Entfernen Oberflächenwasser</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Falls zum Zeitpunkt der auszuführenden Arbeiten Oberflächenwasser vorhanden ist. Ist das Oberflächenwasser nach vorheriger Abstimmung mit der Objektüberwachung zu entfernen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Es sind Maßnahmen zu treffen um nur die Tagesleistungen vom Oberflächenwasser zu entfernen, z. B. temporäre Aufkantungen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Entfernen Oberflächenwasser</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1438" RNoPart="0030">
          <Qty>84.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="57F418F9-97D5-46EF-84D5-DC160FA6D935">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Untergrund: Dampfsperre als Notabdichtung (bauseits, Produkt: Bauder Super AL-E Feinbestreuung)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sdWert größer gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, für nicht belüftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Bitumen-Schweißbahn mit Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + G 200 S4 mit Aluminiumbandeinlage und Glasgewebeeinlage 200 g/m2, vollflächig auf Ausgleichsschicht schweißen, einschl. Nähte und Stöße</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre erneuern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1439" RNoPart="0040">
          <Qty>19.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="21C0D962-FBFE-4724-8513-509D9911745B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistung wie Position zuvor, jedoch Ausführen auf senkrechter in Holzrahmenbauweise ausgeführter Attika und der waagerechten Fläche auf der Attika bzw. Aufkantung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampfsperre erneuern aufgehende Bauteile</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_1087" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <span>Dämmung (von unten nach oben)</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_1098" RNoPart="0010">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{7C9CF575-0726-4C73-8BD3-5DACF0922928}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="07712242-07CC-4C2B-8CA6-88A74CEA4FD1">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung und Verlegung von Wärmedämmung aus 60 mm dicken, druckbelastbaren Steinwolle-Dachdämmplatten mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter, last verteilender Oberlage als Flachdachdämmung für nicht belüftetes Dach</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nach DIN EN 13162</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwendung:DAA nach DIN 4108-10</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckspannung bei 10% Stauchung:&#x3e; = 70 kPa nach DIN EN 826</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Punktlast bei 5 mm Stauchung:&#x3e; = 1000 N nach DIN EN 12430</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):&#x3e; = 10 kPa nach DIN EN 1607</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegung stumpf gestoßen und vollflächig verklebt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung als Grunddämmung.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In die Preise sind einzurechnen :Baustellentransport, Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort: auf bauseits vorhandener Dampfsperre/ Bitumenbahn</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung gemäß Zeichnung:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:18pt;font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);"> </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">107 - Dachaufsicht</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 850 - Hauptentwässerung</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 851 - Notentwässerung</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Grunddämmung MW 0,040 W/(mK) D 60 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1099" RNoPart="0020">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{7C9CF575-0726-4C73-8BD3-5DACF0922928}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="C0D1AE38-C920-4C56-82B1-17C6E12DFC17">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wärmedämmschicht als Gefälledämmschicht, für nicht belüftetes Dach.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Aus Mineralwolle in Platten, MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar). Druckspannung bei 10% Stauchung: ≥ 70 kPa nach DIN EN 826.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Punktlast bei 5 mm Stauchung: ≥ 800 N nach DIN EN 12430.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberfläche: Mineralvlieskaschierung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefälle mit 2%</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anfangsdicke der Gefälledämmung 40 mm.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maximale Aufbaustärke der Gefälledämmung ca. 100 mm.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verteilung der Gefällestärken:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:18pt;font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
               <li style="tab-stops:12.60mm 25.20mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">40 - 60 mm:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 36%</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:12.60mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">60 - 80 mm:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 36%</span>
               </li>
               <li style="tab-stops:12.60mm;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">80 - 100 mm:</span>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">ca. 28%</span>
               </li>
              </ul>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegung stumpf gestoßen, mit versetzten Fugen und vollflächig verklebt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung auf Grunddämmung.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung gemäß Zeichnung:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:18pt;font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 107 - Dachaufsicht</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 125 - Schnitte T1 bis T4</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Gefälledämmung MW 0,040W/(mK) D 40-100 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1136" RNoPart="0030">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="5F15843F-F2CC-4F13-98CC-A1FDB8650776">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kehlgefälleausbildung aus hoch verdichteten, montagefertig zugeschnittenen, nichtbrennbaren Steinwolle Dachplatten mit Standardgefälle in zwei Richtungen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K) nach DIN EN 13162</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schmelzpunkt: &#x3e; 1000 °C</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwendung: DAA nach DIN 4108-10</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Druckspannung bei 10% Stauchung:&#x3e; = 70 kPa nach DIN EN 826</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Punktlast bei 5 mm Stauchung:&#x3e; = 600 N nach DIN EN 12430</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):&#x3e; = 10 kPa nach DIN EN 1607</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefälle: in Längsrichtung 1:60 = ca. 1,7 %</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">in Querrichtung 1:15 = ca. 6,7 %</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke am Tiefpunkt: 0 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und auf der Gefälledämmung (Pos. </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">02.02.0020</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">) nach Verlegeplan des Herstellers dicht gestoßen fachgerecht verlegen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verlegung dicht gestoßen und verklebt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport, Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kehlgefälleplatten MW</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1076" RNoPart="0040">
          <Qty>49.000</Qty>
          <QU>lfm</QU>
          <Description ID="7DB5C54D-20AD-4231-BBF8-AB5E5C22E276">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmkeil als Keildämmung im Übergang waagerechter zu aufgehenden Bauteilen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dämmung aus Mineralwolle.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schenkellänge der Keildämmung 5 x 5 cm.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Keildämmung auf Dämmung verklebt befestigen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dämmstoffkeil Randaufkantungen 5x5cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_1143" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <span>Abdichtungen</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_1096" RNoPart="0010">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{7C9CF575-0726-4C73-8BD3-5DACF0922928}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>021</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="F60C4CFF-21EE-41C4-BFC8-F7E1DC3F4E0C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abdichtung von Dächern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwendungsklasse K1, für nicht genutzte Dächer.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Neigung größer gleich 2 %.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einwirkungsklasse I A.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Untergrund Dämmschicht aus Mineralwolle, mehrlagig.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Untere Lage aus kalt selbstklebenden Polymerbitumenbahnen DIN EN 13707 PYE - KTG - KSP 2,8 mit Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Polyesteranteil.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eigenschaftsklasse E1</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Abdichtung selbstklebend verlegen, Nähte mit Elastomerbitumen-Klebemasse schließen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Obere Lage aus Polymerbitumen-Schweißbahnen DIN EN 13707 PYE - PV 200 S5 mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m². Polymerbitumen-Schweißbahnen werksseitiger mit Abstreuung aus Schiefersplitt und durchwurzelungsfest nach FLL, DIN EN 13948. Obere Lage UV-beständig</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DO.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eigenschaftsklasse E1.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Obere Lage vollflächig schweißen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungsort: Dach des Trafogebäudes</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung gemäß Zeichnung:</span>
              </p>
              <ul style="text-indent:0pt;margin-left:18pt;font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 360 - Fassadenschnitte</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 361 - Fassadenschnitte 2</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 850 - Hauptentwässerung Trafogebäude</span>
               </li>
               <li>
                <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 851 - Notentwässerung Trafogebäude</span>
               </li>
              </ul>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abdichtung Polymerbitumenbahn 2-lagig Dachfläche</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1135" RNoPart="0020">
          <Qty>19.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="98AF9102-69E4-4E75-9B1B-5E7075FD84CB">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Leistung wie Position zuvor, jedoch Ausführen auf senkrechter in Holzrahmenbauweise ausgeführten Attika und der waagerechten Fläche auf der Attika bzw. Aufkantung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abdichtung Polymerbitumenbahn 2-lagig aufgehende Bauteile</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1097" RNoPart="0030">
          <Qty>41.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="3750960C-3E43-4F38-807B-24574B4B0C1E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Wandanschluss mit Kappleiste aus Aluminium.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Wandanschluss herstellen durch Überdecken der hochgeführten Flachdachabdichtung mit der Kappleiste. Diese mit korrosionsgeschützten Schrauben und Dübeln</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">im Abstand von ca. 20 cm befestigen und zusätzlich dauerelastisch abdichten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandanschluss mit Kappleiste</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1078" RNoPart="0040">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="BAFA0F28-44E4-42D9-B5C8-84E5D73F2A54">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Maßnahmen zur Sicherung der Tagesleistungen</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durch den AN sind Maßnahmen zu ergreifen, um die Tagesleistung Dämmarbeiten zu schützen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Tagesleistung ist das gesamte Dämmpaket, einschließlich des Abdichtungssystems.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Schutz der Tagesleistung kann eine zusätzliche Abklebung vom Abdichtungssystem auf die Dampfsperre darstellen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Rückbau der Sicherung ist mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Maßnahmen zur Sicherung der Tagesleistungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_1080" RNoPart="03">
     <LblTx>
      <span>KLEMPNERARBEITEN</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="ID_1081">
       <Description ID="73A72E0C-30B7-4C04-B3DE-7D99D56ACC08">
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text textWidth="9.999cm">
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten gelten die VOB/C, insbesondere ATV Klempnerarbeiten - DIN 18 339 und die allgemeinen Anerkannten Regeln der Technik.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die nachfolgend aufgeführten DIN Vorschriften sind besonders zu beachten:</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18 460 , DIN 18 461 und DIN 18 462 für Rinnen und Fallrohre.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 9 722 und DIN 17 770 für Bleche und Bänder aus Zink.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 17 440 für nichtrostende Bleche und Bänder. DIN 1 712, DIN 1 725, DIN 1 745 und DIN 1 748 für Aluminium und Aluminium-Legierungen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 50 975 und DIN 50 976 für feuerverzinkte und feuerverbleite Bauteile.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 1 707, DIN 1 732, DIN 8 505, DIN 8 511, DIN 8 512 und DIN 8 556 für Schweiß und Lötstoffe.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 1052 Holzbauwerke </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 1055 Lastanahmen für Bauten </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 1706 Zink</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 1986 Teil 2, Ermittlung der Nennweiten von Rohrleitungen</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 4070, 4074 Schnitt- und Bauholz </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 4108 Wärmeschutz</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18202 Maßtoleranzen </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 18338 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">DIN 68800 Holzschutz</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Materialtransport und Lagerung </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beschichtete Bauelemente sind vor Verarbeitung und Einbau auch auf der Baustelle sauber und trocken zu lagern. </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Insbesondere darf keine Nässe zwischen gestapelte Bleche oder Elemente gelangen.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Verarbeitung ist, insbesondere im Sichtbereich, entsprechende Sorgfalt anzuwenden. Fertig ausgeführte Flächen oder Bauteile sind vor Verschmutzung oder Beschädigung durch andere Handwerker oder Arbeiten durch geeignete Maßnahmen zu schützen.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lötverbindungen </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zinkblech wird weichgelötet mit genormten Flußmitteln und Loten. Aus Sicherheitsgründen wird der Gebrauch von Salzsäure nicht empfohlen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mindestüberlappung: horizontal 10 mm / vertikal 5 mm gebundene Lötnaht.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;"> Bei breiteren Lötungen und Blechdicke über 0,8 mm wird durch Vorverzinnen bessere Verbindungen und Spaltfüllung erreicht.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
           <page/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigungselemente </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bei der Befestigungstechnik ist darauf zu achten, dass keine Kontaktkorrosion entstehen kann.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nägel, Schrauben, Klammern, Haken, Bügel u.a. grundsätzlich feuerverzinkt nach DIN 50 976 oder aus nichtrostendem Stahl .</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Blendenträger, Hafte, Traufstreifen, Vorstoßwinkel u.a. aus Titanzink.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Längenänderungen/Dehnungsausgleich </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungen und Befestigungen müssen sich ungehindert bei Wärmeeinflüssen dehnen und zusammenziehen können, ohne Undichtigkeiten hervorzurufen.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Hierbei ist mit einem Temperaturunterschied von 100 Grad. zu rechnen. Berücksichtigung thermischer Längenänderung durch Dehnungsausgleicher als Flachschiebenähte oder Chloroprene-Dilas</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kleber</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kitte und Kleber müssen gut haften. Sie dürfen keine aggressiven Bestandteile im Sinne DIN 52 460 enthalten und müssen innerhalb der vorkommenden Temperaturbereiche dauerhaft standfest sein.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Soweit notwendig sind die jeweiligen Verarbeitungsvorschriften der Herstellerfirmen zu beachten.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innerhalb von gleichartigen Bauteilen dürfen nur gleiche Materialien verwendet werden.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Alle Befestigungen haben so zu erfolgen, dass eine ausreichende Verankerung gegen Windangriffe gegeben ist.</span>
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Überstände von Metalldeckungen müssen grundsätzlich mit einer Tropfnase ausgeführt werden und einen Überstand von mindestens 2 cm erhalten. (oder wie detailliert)</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Einheitspreise gelten jeweils für die beschriebene Position in vollständiger Ausführung, einschließlich aller erforderlicher Leistungen und Kleinteile, auch wenn diese nicht gesondert aufgeführt sind.</span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <br/>
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bemusterung </span>
           </p>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
            <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der AN hat rechtzeitig vor Ausführung für folgende Bauteile Muster der Objektüberwachung zur Freigabe einzureichen:</span>
           </p>
           <ul style="text-indent:0pt;margin-left:18pt;font-family:Wingdings;font-size:10pt;">
            <li>
             <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Handmuster Attikablech min. 200/200 mm, pulverbeschichtet ähnl. RAL 7048 Perlmausgrau </span>
            </li>
           </ul>
           <page/>
           <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
          </Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt>
            <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
             <span>Klempnerarbeiten</span>
            </p>
           </TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="ID_1084" RNoPart="01">
       <LblTx>
        <span>Attikaabdeckung</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_1119" RNoPart="0010">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="43D588FA-EFB8-4B69-A0FA-C0C4D2368D8A">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Attikaabdeckung aus Aluminium gemäß DIN EN 485 und DIN EN 507 ausführen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Unterkonstruktion aus Aluminiumstreifen ca. 650 x 150 x 3 mm, 6-fach gekantet. UK auf Holzrähm h=60 mm durch Abdichtungsebene fachgerecht befestigen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Attikaabdeckung aus Aluminiumplatte 2500 x 1250 x 3 mm, Zuschnittsgröße ca. 2500 x 1000 mm.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Attikablech 4-fach gekantet. Auf UK mit Trennlage befestigen. Stoßausbildung nur mittig auf UK, zusätzlich hinterlegt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zweiseitig mit Tropfkante als Falz.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gefälleausbildung zur Dachfläche von mind. 2 %.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Attikaabdeckung ist in einem gleichmäßigen geordneten Raster auszubilden.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">UK und Attikaabdeckung in RAL-Farbton RAL nach Wahl des AG pulverbeschichtet (ähnl. RAL 7048 &#x22;Perlmausgrau&#x22;)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung gemäß Zeichnung:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Detail 361 - Fassadenschnitt Trafogebäude 02</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">In den Einheitspreis sind einzurechnen:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Alle Befestigungsmittel</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Maßnahmen entsprechend Zulassung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Lieferung von einem Handmuster in einer Mindestbreite von 200 mm in finaler Kantung zur Beurteilung der Oberfläche und Farbe.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zur Freigabe der Muster durch den Bauherren ist eine Zeitspanne von 10 Werktagen einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Farbbschichtung nach RAL gemäß Angabe AG</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaabdeckung </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1120" RNoPart="0020">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="85DADC96-CD69-4FBE-B565-E4470B53F224">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage zu vorbeschriebener Attikaabdeckung als ca. 90 Grad Eckausbildung. Eckausbildung mit Gehrungsschnitt und angepasster Unterkonstruktion. Fertigung nach Aufmaß.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Innen- und Außenecke</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pulverbeschichtet RAL nach Wahl des AG (ähnl. RAL 7048 &#x22;Perlmausgrau&#x22;)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(255,0,0);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nahtausbildung unterseitig geschweißt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Attikaabdeckung, Zulage Eckausbildung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_1082" RNoPart="02">
       <LblTx>
        <span>Dacheinläufe/ Notentwässerung</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_1100" RNoPart="0010">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="AFE40A47-2837-4CAE-B029-44780444142C">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kernbohrung für Dachentwässerung und Notentwässerung herstellen und nachträglich schließen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser Außenrohr DN 100</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser Kernbohrung </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">170 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungsort: 1 Stk. in 150 mm Stahlbetondecke</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser Außenrohr DN 100</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser Kernbohrung </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">130 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführungsort: 1 Stk. Kernbohrung innen in 200 mm Stahlbetonwand Achse T, für Leitungsführung Entwässerung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kernbohrungen für Dachentwässerung ø130-170 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1137" RNoPart="0020">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="7E473CCD-F162-4EEC-9B4B-A82B59BD887E">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bohrungen für Dachentwässerung und Notentwässerung herstellen und nachträglich schließen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser Außenrohr DN 100</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchmesser Kernbohrung </span>
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">150 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">2 Stk. Bohrung in Decke Rauspunddielung d= 24 mm </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bohrungen in Holzkonstrunktion ø150 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1139" RNoPart="0030">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="1A0A3B23-BDAB-4160-965B-B38CECFF5B71">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Lieferung und Montage von Flachdachablauf, zweiteilig mit Wärmedämmung und Heizung, Auslauf senkrecht, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 6,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, inkl. Ausbau und Entsorgung der vorhandenen prov. Abläufe und Entwässerungsleitungen</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive Temperaturfühler und -schalter</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mit Klemmflansch als Los- und Festflanschkonstruktion inklusive Kompressionsdichtungen, für Bitumen- und Kunststoff- Abdichtungsbahnen, Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material: Edelstahl</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nennweite: DN 100</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe: min. 80 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Einbauort: </span>
              </p>
              <p style="font-family:arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:12.60mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Stk. in 150 mm Stb.Deckenplatte</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:12.60mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">1 Stk. in 24 mm Rauspunddielung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schnittstelle Dach/ Elektro</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der Ablauf mit Heizung ist so vorzurichten, dass der spätere Anschluss durch den AN Elektro sichergestellt werden kann. Das Kabel ist gut sichtbar provisorisch an der Decke zu befestigen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachablauf Hauptentwässerung mit Dämmung und Heizung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1130" RNoPart="0040">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="7C679EE8-2D9D-420D-AEFB-3CF02F20BCBA">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Durchführung von Wartungsarbeiten der nachgenannten Positionen im 4. Jahr gem. Vorbemerkungen:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 02.03 - Dachabdichtung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.01 - Klempnerarbeiten</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.02 - Dacheinläufe / Notentwässerung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.03 - Extensive Begrünung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist zur Mängelbeseitigung gemäß VOB/B § 13 muss alle Arbeiten umfassen, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen erforderlich sind.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachabläufe Notentwässerung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1437" RNoPart="0050">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="C88FE229-349E-46DA-ABAC-7D08D032CD17">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage für das Aufschneiden der bauseits vorh. Dampfsperre, das Einsetzen des Grundkörpers in diese und das nachträgliche Abdichten auf bauseits vorh. Dampfsperre</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachabläufe Zulage Anarbeiten vorh. Abdichtung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1138" RNoPart="0060">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="5559DF4E-9DEE-40F9-9FBA-0BEE0C5E9468">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regenfallrohrsystem passend zum System der Dachabläufe liefern und montieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Steck Regenfallrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, mit reduziertem Einschubende, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, DN 100</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel, Rohrbögen und Muffen sind in dieser Pos. mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beide Dachabläufe werden unter der Decke zusammen geführt und in einer Fallleitung nach unten geführt.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verbindungsmittel für eine Befestigung an der Decke sind in die Pos. mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Regenfallrohr Rohr in Rohr</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1140" RNoPart="0070">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="744645B7-D125-459C-99E5-A3BCBD897839">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regenstandrohr DN100 mit Reinigungsöffnung, Ausführung aus</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Stahl, feuerverzinkt, gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, rund liefern und montieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Querschnitt Wasserablauf DN 100</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regenstandrohrlänge 2.000 mm.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Befestigung an Stahlbetonwand mittels Rohrschellen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Regenstandrohr auf bauseitigen Bodenanschluss.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Übergang Dachabläufe zu Standrohr mit Hosen T-Stück zur Aufnahme von 2 Falleitungen aus entgegengesetzten Richtungen DN100 passend zum System, Übergang erfolgt mittels Abdeckmanschette</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Regenstandrohr</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1131" RNoPart="0080">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{7C9CF575-0726-4C73-8BD3-5DACF0922928}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>022</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="FE4A9629-3BA0-4571-A7E8-2E40DF5F56DA">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasserspeier aus nichtrostendem Stahl, </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">pulverbeschichtet RAL nach Wahl des AG, ähnl. RAL 7048 &#x22;Perlmausgrau&#x22; liefern und einbauen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke 0,7 mm, Durchmesser 100 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge ca. 550 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausführung s.Zeichnung DT 851 Notentwässerung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Inklusive beidseitiger Manschette zur Abdeckung und Abdichtung in einer Breite von 35 mm, rückseitig mit Kompriband hinterlegt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wasserspeier Stahl</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="ID_1089" RNoPart="03">
       <LblTx>
        <span>Extensive Dachbegrünung</span>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="ID_1101">
          <Description ID="76851957-7BD0-45D0-A252-957DDD7D0933">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten den neuesten Stand der Technik und Vegetationskunde unter besonderer Beachtung nachstehender Richtlinien, Anmerkungen und Qualitätskontrollen in ihren aktuellen Ausgaben.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Dachbegrünungsrichtlinie) Herausgeber: FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung/Landschaftsbau e.V., Bonn.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Dachbegrünungssubstrate und Dränschichten entsprechen den besonderen Anforderungen der o.g. Richtlinien Sicherheitsregeln für gärtnerische Arbeiten auf Bauwerken Berufsgenossenschaft Gartenbau (aktueller Stand).</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Richtlinien für Planung und Ausführung von Dächern (Flachdachrichtlinien)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Abnahme nach FLL-Richtlinie ca. 1 Jahr nach dem Aufbringen der Vegetation.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Die verzögerte Abnahme gilt nur für den Titel 03.03.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:CIDFont+F2;font-size:10pt;">Bei den restlichen Bereichen erfolgt die Abnahme nach VOB.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zusätzliche technische Vertagsbedingungen </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="ID_1141">
          <Description ID="7684CF8C-E2C4-4412-A1BC-800EF651E61B">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="14.998cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dachbegrünung von unten nach oben</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="ID_1142" RNoPart="0010">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="3B68D9F9-CFA0-4A72-B080-EBCBC1A6A301">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schutzlage liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei Materialunverträglichkeit gemäß DIN 18531-2, mit 10 cm Überlappung fachgerecht verlegen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eigenschaften:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material: 100 % Recycling-Kunststofffasern</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Festigkeitsklasse: GRK 2</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke: ca. 3,6 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gewicht: mind. 300 g/m²</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Trenn-, Schutz- u. Speichervlies</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1104" RNoPart="0020">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="70726CE2-8283-4722-B48C-A3A942D2077F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Drän- und Wasserspeicherelement liefern und einbauen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eigenschaften:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material: HDPE-Recycling-Regenerat</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nenndicke: ca. 25 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flächengewicht: ca. 1,35 kg/m²</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Öffnungen zur Belüftung und Diffusion, trittstabil,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">max. Druckfestigkeit unverfüllt: 200 kN/m²</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entwässerungsleistung geprüft nach DIN EN ISO 12958</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">bei 2% Gefälle: 1,41 l/(m*s)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Füllvolumen (lose): ca. 7,5 l/m²</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wasserspeicherfähigkeit (unverfüllt): ca. 5 l/m²</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Draen- und Speicherelement </span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1105" RNoPart="0030">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="B15F49CD-2618-4202-BF7C-A6700232F5B3">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Filtervlies liefern und als Filterschicht zwischen Dränschicht und Substrat mit 10 cm Überlappung verlegen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Eigenschaften:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material: PP (Polypropylen)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Nenndicke: ca. 1,1 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Flächengewicht: ca. 105 g/m²</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Festigkeitsklasse: GRK 2</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höchstzugkraft nach EN ISO 10319 längs/quer: 7,5 KN/m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vertikale Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 130 l/(m²*s)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit ca. 20 cm Stoßüberdeckung verlegen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zum Schutz gegen UV-Strahlung und Windwehen ist die Folie nach der Verlegung unmittelbar abzudecken.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Filtervlies</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1106" RNoPart="0040">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="44FC3A84-36A3-4D38-B100-C6B428CA01C9">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);">Extensivsubstrat als Vegetationstragschicht für Extensivbegrünungen, strukturstabilisiert für breites Pflanzenspektrum geeignet, liefern und auf die natürlich verdichtete Schichthöhe von &#x27;6&#x27; cm einbauen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dachbegrünungsrichtlinie FLL.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der materialbezogene Verdichtungsfaktor beträgt:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Allgemein: ca. 1,20</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- bei pneumatischem Einbau: ca. 1,25</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">(bei ca. 80 m mittlerer Schlauchlänge)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">und ist einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);">Kenndaten:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10.5pt;Color:rgb(55,55,55);">Gesamtporenvol.: &#x3e; 60-70 Vol%</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10.5pt;Color:rgb(55,55,55);">max. Wasserkap.: &#x3e; 35 Vol%</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10.5pt;Color:rgb(55,55,55);">Salzgehalt: &#x3c; 3,5 g/l</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10.5pt;Color:rgb(55,55,55);">organ. Substanz: &#x3c; 65 g/l</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10.5pt;Color:rgb(55,55,55);">pH-Wert: 6,0-8,5</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10.5pt;Color:rgb(55,55,55);">Gewicht wassergesättigt: ca. 1100-1450 kg/m³</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);">Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der FLL-Richtlinien bzw. der ÖNORM L 1131 zu entsprechen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Extensivsubstrat</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1109" RNoPart="0050">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="0AB882CD-E59A-4137-A15C-46DCFDCD9BEE">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mehrjährige Extensivbegrünung zur Speicherung der Biodiversität durch ansaat mit Saatgutmischung und Sprossenansaat auf Vegetationsschicht herstellen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Substrat duch Harken aufrauen</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- gleichmäßiges Aufbringen von Sedumsprossen</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- Ansaat mit Saatgutmischung </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">- durchdringendes Wässern </span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Saatgut-Rezeptur mit 55 Kräuterarten (ca. 1200 Korn/m²), sowie 50 g/m² Sedumsprossen bestehend aus mind. 4-5 Sedumarten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Keimhilfesubstrat</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1110" RNoPart="0060">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="5FE101BD-A098-4EE7-9A66-E24D7D703B1D">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Fertigstellungspflege für Extensivbegrünung bis zur Abnahme der Flächen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ausreichend anwässern, Kahlstellen sind nachzusäen, Fremdaufwuchs von Gehölzen beseitigen, nach der Samenreife der meisten Pflanzen mähen, Mähgut aufnehmen und abfahren, Kontrolle und Reinigung technischer Einrichtungen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zu Beginn der Vegetationsperiode einmalig mit 50 g/m² Langzeitdünger düngen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fertigstellungspflege</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1090" RNoPart="0070">
          <Qty>23.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="00F13E93-FCDB-414A-9195-16451279A9E5">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:sans-serif;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);">Kiesrandstreifen aus gewaschenem Rollkies, Körnung 16/22 bis 16/32 mm, für Bereiche, in denen kein Pflanzenwachstum erwünscht ist liefern und nach Planungsvorgaben einbauen. (Dachrand + umlaufend der Dachabläufe)</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:sans-serif;font-size:10.5pt;Color:rgb(55,55,55);">Schichtdicke: 6 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:sans-serif;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);">Streifenbreite: 50 cm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:sans-serif;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);">nach Angabe der Bauleitung bzw. des Gestaltungsplanes DT 107 Dachaufsicht einbringen.</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:sans-serif;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);">Natürliche, grobe Gesteinskörnung gemäß Vorgabe FLL-Dachbegrünungsrichtlinie</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:sans-serif;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);">Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn, produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:sans-serif;font-size:10pt;Color:rgb(55,55,55);">Anteil Körnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm sind im Zustand bei Anlieferung limitiert gemäß Vorgabe der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kiesrandstreifen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1091" RNoPart="0080">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="117DE4D1-AD32-4376-9667-02B435229E71">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Kiesleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat liefern und mit Aluminium-Verbindungselementen nach Herstellerangaben einbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für Dachneigungen bis 5 Grad</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Material: Aluminium, 4-fach gekantet</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Höhe: 80 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Breite: 85 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Dicke: 1 mm</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Länge: 2500 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">senkrechter Schenkel gelocht (6 mm)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kiesleiste, Übergangswinkel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1094" RNoPart="0090">
          <Qty>12.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="8277F8AF-2BD9-4F86-AEDD-ED09705BC085">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage Übergangswinkel für die Eckausbildung als Innenecke mit jeweils 90°.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Übergangswinkel Zulage für Eckausbildung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="ID_1111" RNoPart="04">
     <LblTx>
      <span>WARTUNG</span>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="ID_1112" RNoPart="01">
       <LblTx textWidth="9.999cm">
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Durchführung von Wartungsarbeiten der nachgenannten Positionen im 4. Jahr gem. Vorbemerkungen:</span>
        </p>
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 02.03 - Dachabdichtung</span>
        </p>
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.01 - Klempnerarbeiten</span>
        </p>
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.02 - Dacheinläufe / Notentwässerung</span>
        </p>
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.03 - Extensive Begrünung</span>
        </p>
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
        <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist zur Mängelbeseitigung gemäß VOB/B § 13 muss alle Arbeiten umfassen, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen erforderlich sind.</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="ID_1114" RNoPart="0010">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{DC6731DA-830D-4CBA-BD7A-98BDAECA31BC}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>{7C9CF575-0726-4C73-8BD3-5DACF0922928}</CtlgID>
           <CtlgCode>363</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>CtlgID_B12</CtlgID>
           <CtlgCode>003</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description ID="A4F9605A-3FBD-4240-8431-E2F23135C249">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Durchführung von Wartungsarbeiten der nachgenannten Positionen im 1. Jahr gem. Vorbemerkungen:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 02.03 - Dachabdichtung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.01 - Klempnerarbeiten</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.02 - Dacheinläufe / Notentwässerung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.03 - Extensive Begrünung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist zur Mängelbeseitigung gemäß VOB/B § 13 muss alle Arbeiten umfassen, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen erforderlich sind.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wartungsvertrag 1. Jahr</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1115" RNoPart="0020">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="9E7F2077-7D21-4DE4-9217-E11465285A39">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Durchführung von Wartungsarbeiten der nachgenannten Positionen im 2. Jahr gem. Vorbemerkungen:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 02.03 - Dachabdichtung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.01 - Klempnerarbeiten</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.02 - Dacheinläufe / Notentwässerung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.03 - Extensive Begrünung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist zur Mängelbeseitigung gemäß VOB/B § 13 muss alle Arbeiten umfassen, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen erforderlich sind.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wartungsvertrag 2. Jahr</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1116" RNoPart="0030">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="0629BA12-EC63-4425-A891-736DE63CEC64">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Durchführung von Wartungsarbeiten der nachgenannten Positionen im 3. Jahr gem. Vorbemerkungen:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 02.03 - Dachabdichtung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.01 - Klempnerarbeiten</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.02 - Dacheinläufe / Notentwässerung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.03 - Extensive Begrünung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist zur Mängelbeseitigung gemäß VOB/B § 13 muss alle Arbeiten umfassen, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen erforderlich sind.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wartungsvertrag 3. Jahr</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="ID_1117" RNoPart="0040">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="6175A84C-EA67-410D-B0D8-E30F1465F87F">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text textWidth="9.999cm">
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-weight:bold;font-size:10pt;">Durchführung von Wartungsarbeiten der nachgenannten Positionen im 4. Jahr gem. Vorbemerkungen:</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 02.03 - Dachabdichtung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.01 - Klempnerarbeiten</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.02 - Dacheinläufe / Notentwässerung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Titel 03.03 - Extensive Begrünung</span>
              </p>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="font-family:Arial;font-size:10pt;text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist zur Mängelbeseitigung gemäß VOB/B § 13 muss alle Arbeiten umfassen, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen erforderlich sind.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wartungsvertrag 4. Jahr</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
