LEISTUNGSVERZEICHNIS - Bodenbelagsarbeiten
	Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben	

Bauherr	Stadt Geestland
Sievernerstr. 10
27607 Geestland		Telefon	
Telefax	
Mobil	
eMail	
			
Planer	Stadt Geestland

Sieverner Str. 10
D 27607 Geestland		Telefon	04743 937 1167
Telefax 	
Mobil	0173 1944802
eMail	guenter.meyer@geestland.eu
			
			
Leistung	Bodenbelagsarbeiten
		Vergabeeinheit 14 
			
Ausführung	Beginn 		Ende  
			
Einbehalte	Mängelansprüche  %		Sicherheit  %
			
			
Abgabe	, 		
			
Bindefrist			
			
 
Angebotssumme	
Angebotssumme netto 		
EUR	
	
Preisnachlass  _____ %		
EUR	
	
Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass		
EUR	
	
zzgl. 19,00 % Mwst.		
EUR	
	
Angebotssumme brutto		
EUR	
	
Skonto _____ %		
EUR	
				

			
	Ort und Datum		Firmenstempel und Unterschrift


01	Boden- und Wandsanierung


Allgemeine Vertragsbedingungen

A) Allgemeine Beschreibung der Bauleistung
Die Sporthalle (SPH) der Grundschule Neuenwalde soll aufgrund von Feuchteschäden 
im Teil-Innenbereich saniert werden. Das Objekt befindet sich in der Stadt Geestland / Ortschaft Neuenwalde:
SPH der GS Neuenwalde
Neue Schulstraße 2-4
27607 Geestland
Innerhalb dieser Sanierungsmaßnahmen soll in einem ersten Bauabschnitt ein Teil des  
Sportbodens in der Halle und der inneren Aussenwand mittels Unterdruckkammer und Einkammerschleuse abgeschottet werden. In diesem Bereich erfolgt nun die Demontage des Sportbodens inkl. UK sowie des Prallschutzes. Demontierte Materialien sind innerhalb der im Unterdruck betriebenen Abschottung fachgerecht zu verpacken, im Unterdrucksystem aus der SPH zu bringen und fachgerecht zu entsorgen. Der zweite Bauabschnitt beinhaltet die Trocknung des Zwischenraums des Hallenbodens sowie der inneren Aussenwand. Im dritten Bauabschnitt wird die Montage eines neuen Hallenbodens mit UK, das Anbringen einer Salzsperre für die innere Außenwand sowie die Montage eines neuen Prallschutzes durchgeführt.
Hierbei gilt für die hier in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebene Leistung  
folgendes als Grundlage: Generell umfasst die nachfolgend in Titel und Positionen 
erfasste Leistung für diese Maßnahme, eine vollumfängliche Leistung, bis hin zur VOB-Abnahme und Übergabe an den Bauherrn. 
Für diese Baumaßnahme sind folgende Arbeiten vorgesehen:
- Kammerbau (Unterdruck)
- Demontage und Entsorgung
- Trocknungsarbeiten
- Abdichtung
- Montage Sporthallenboden
- Montage Prallschutz

B) Vertragsleistung im Bauablauf
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass die Baustelle kontinuierlich besetzt ist, dass Teilbereiche als Teilmaßnahme angefangen, durchgängig abgearbeitet und auch beendet werden. Ausnahme ist hierfür der Trocknungszeitraum zu sehen. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung des Schulbetriebes. Bzgl. Sicherheit und Unfallschutz für die Schüler ist mit erhöhter Aufmerksamkeit zu arbeiten. Die Baustelle sowie der Zugang zum entsprechenden Arbeitsbereich sind abzusperren.
Die Absperrung ist in die angebotenen Einheitspreise einzurechnen. Größere Transporte 
von Baumaterialien sind nur nach RS mit der Bauleitung genehmigt und grundsätzlich nur in den unterrichtsfreien Stunden auszuführen.
Versorgungsverteilung für Strom und Wasser sind Sache des AN. Erforderliche Anschlüsse werden vom AG bereitgestellt. Die Medienkosten trägt ebenfalls der AG.

C) Vorhandene öffentliche Verkehrswege Zufahrten / Zugänge / Anlieferung
Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle bestehen direkt über den "Alter Schulweg". BE-Platz mit eingeschränkter Fläche an der SPH, Feuerwehrzufahrt über "Alter Schulweg".

D) Plätze für Baustelleneinrichtung, Lagerplätze und Arbeitsplätze
Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie Lagerflächen für Baumaterial stehen ausschließlich im Bereichs des rückwärtigen Eingangs der SPH zur Verfügung.  Die Sicherung der Baustelleneinrichtung und der BE-Fläche ist Sache des AN. Soweit für die vorgesehene Nutzung behördliche Genehmigungen erforderlich werden, sind diese durch den AN einzuholen.
Die Baustelle ist so einzurichten und zu betreiben, dass eine Verunreinigung des Grundwassers und des Geländes durch wassergefährdende Stoffe ausgeschlossen ist.

E) Verkehrsführung, Verkehrssicherung
Freizuhaltende Verkehrswege sowie Bauzeiten sind grundsätzlich 
mit der Bauleitung und der Grundschulleitung abzustimmen.
Auflagen wie z.B. festgelegte Bauzeiten und Schutzmaßnahmen 
sind in die Angebotspreise einzukalkulieren und zu Lasten des AN 
auszuführen. Absperr- und Hinweismaterial zwecks Sicherung 
der Baustelle sind Sache des AN und bleiben Eigentum des AN.
Der AN hat die Kennzeichnung und Absperrung der Arbeitsstellen 
durchzuführen. Zur Kennzeichnung der Baustelle sind rückstrahlende 
Zeichen entsprechend der Unfallschutzvorschriften zu verwenden.

F) Bauablaufplan (BZP)
Die im LV beschriebenen Leistungen sind an einen vorläufigen, 
vom BH erstellten Bauablauf gekoppelt. Nach Auftragserteilung ist dieser 
vom AN zu überprüfen, ggf. anzupassen und als BZP (Balkendiagramm) 
dem BH zur Genehmigung vorzulegen. Gemäß des geplanten Baubeginns und Bauendes 
ist jedoch eine Modifizierung / Verschiebung nicht zulässig.

G) Stoffe und Bauteile
Der Nachweis für die Eignung des Materials ist vor Beginn der Ausführung 
der Arbeiten für die einzelnen Gewerke entsprechend den zurzeit gültigen 
Vorschriften und Bestimmungen zu erbringen (Eignungsprüfung) und der 
örtlichen Bauüberwachung zu übergeben.

H) Aufmaßverfahren
Das Aufmaßverfahren soll gemeinsam mit der Bauleitung 
des AG durchgeführt werden und vorzugsweise entsprechend REB 
aufgestellt werden. Erfolgt kein gemeinsames Aufmaß, sind grundsätzlich  
zu jeder Abschlagsrechnung Aufmaßpläne zu erstellen und einzureichen. 
Alle Aufmaße sind prüffähig und nachvollziehbar vorzulegen. 
Lieferscheine und / oder Bautagesberichte werden nicht als
Aufmaß anerkannt. Diese sind separat zum Aufmaß offen zu legen. 
Aufmaßblätter beinhalten die Maße, die Mengenermittlung und die Menge 
der jeweils erbrachten Leistung und haben einen Bezug zu den Positionen 
des Leistungsverzeichnisses.
Alle Abschlagsrechnungen sind mit prüffähigen Unterlagen 
einzureichen und werden nur anerkannt, wenn die in Rechnung 
gestellten Leistungen durch Aufmaße, Abrechnungszeichnungen, 
Lieferscheine und / oder Stundenlohnzettel belegt werden. 
Jede Abschlags- oder Schlussrechnung besteht aus 4, bzw. 6 Teilen:
a) Rechnung
b) händisches Einzelaufmaß
c) Aufmaßzusammenstellung
d) Aufmaßpläne
e) mangelfreies Abnahmeprotokoll (nur bei SR)
f) Revisionsunterlagen (vor Abnahme und wenn nicht schon geschehen)

I) Prüfungen
Sämtliche Kontrollprüfungen im Auftrag des AG sind im dessen Beisein, 
bzw. seines Bevollmächtigten durchzuführen. Die Benachrichtigung über 
vorgesehene Prüfungen hat mindestens 3 Werktage im Voraus zu erfolgen.
Die Eigenüberwachung ist auf Verlangen des AG vorzulegen.




J) Dokumentation der Baustelle
Aufmaße, Lieferscheine, Stundenlohnzettel und Bautagesberichte sind der
örtlichen Bauüberwachung einmal wöchentlich zu einem noch zu vereinbarenden
festen Termin der Baubesprechung zur Prüfung vorzulegen.
Alle eingebauten Stoffe und Bauteile sind mit Herkunfts- und Liefernachweis
der Endabrechnung im Sinne einer Dokumentation beizufügen. 

K) Stundenlohnarbeiten
Regiearbeiten werden nur anerkannt, wenn die Leistungen dem AG vor
Leistungserbringung angezeigt werden und nicht mit einer Leistung im LV abzudecken sind. Die Leistungsnachweise müssen innerhalb einer Woche vorgelegt und vom AG gegengezeichnet werden.

L) Örtliche Bauüberwachung
Die örtliche Bauüberwachung wird durch den Bauleiter der Stadt Geestland
durchgeführt. Dieser ist in allen Belangen der Vertragsabwicklung weisungsbefugt.
Es sind grundsätzlich Bautagesberichte anzufertigen, die wöchentlich
zur Baubesprechung vorgelegt werden müssen.
Baubesprechungen finden wöchentlich an einem noch zu vereinbarenden festen
Termin statt. Der AN hat mit einem vor Baubeginn zu benennenden weisungs- und entscheidungsbefugten Mitarbeiter an den Baubesprechungen teilzunehmen. 
Bei Verhinderung ist ein Mitarbeiter als Vertretung zu benennen.
Die Baustellensprache ist deutsch. Hierfür anfallende Kosten werden nicht 
gesondert vergütet.

M) Arbeitsschutz
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf der Baustelle sämtliche geltenden Vorschriften des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung eigenverantwortlich einzuhalten und umzusetzen. Er trägt die alleinige Verantwortung für die Sicherheit seiner Mitarbeiter sowie etwaiger Nachunternehmer und Dritter im Rahmen der von ihm ausgeführten Arbeiten.



Zusätzliche technischen Vertragsbedingungen

A) Es gelten für die ausgeschriebene Leistung alle derzeit gültigen Normen, Gesetze 
und Verordnungen sowie der a.a.St.d.T. (allgemein anerkannter Stand der Technik).

B) Wird "Gefahr in Verzug festgestellt", ist der AN grundsätzlich verpflichtet, dieses 
unmittelbar dem AG zu melden und schriftlich zu dokumentieren. Die Abstimmung 
über das weitere Prozedere hat in jedem Fall schriftlich zu erfolgen. 

C) Grundsätzlich sind die Einheitspreise so zu kalkulieren, dass die aufgeführte 
Leistung komplett zur Übergabe fertig gestellt werden kann. Es sind einzurechnen:
- Nebenkosten wie An- und Abfahrten, Wegegelder, Auslösungen, usw.
- ggf. benötigte Bauabschnitte gemäß BZP
- Verschnitt

D) Die aufgeführten Leistungen verstehen sich immer als Lieferung einschließlich 
betriebsfertiger Montage bis hin zur VOB-Abnahme.

E) Alle bestehenden Anlagen und Anlagenteile, montierte oder zur Montage 
vorgesehenen Materialien sowie Geräte, Maschinen und Hilfsmittel sind gegen 
Verschmutzung oder Beschädigung zu sichern. Der Auftragnehmer haftet für die 
Unversehrtheit seiner Montageleistungen bis zur Abnahme / Fertigstellung. Die 
Arbeitsstelle ist grundsätzlich min. arbeitstäglich und zum Leistungsende zu reinigen. 
Die Reinigung deckt die Anforderung einer Endreinigung ab. Ein sogenanntes 
ÞbesenreinÜ ist nicht auskömmlich.

F) Änderungen in der Leistungsausführung, abweichend von der Beauftragung, den 
bei Abnahme übergebenen Revisionsunterlagen, den gestellten Plänen, etc. dürfen 
nur nach vorheriger Abstimmung mit der Projektleitung der Stadt Geestland 
vorgenommen werden. Die Abstimmung hat in jedem Fall schriftlich zu erfolgen.

G) Sämtliche erforderlichen Werkzeuge, Geräte, Hubbühnen, Gerüste und Leitern, 
etc., die zur Ausführung der Leistung notwendig sind, sind bis zu einer Höhe von 
3,0 m durch den AN vorzuhalten, bzw. bereitzustellen. Dieses ist grundsätzlich in die 
angebotenen EP mit einzukalkulieren. Sollten Hilfsgeräte o.g. Art für größere Höhen 
notwendig werden, werden diese durch den AG gestellt. Das bedingt jedoch eine 
mittelfristige, vorherige Anmeldung und Abstimmung mit dem AG (min. 2 Wo vor 
Fälligkeit / Notwendigkeit) sowie dessen Zustimmung. Die Anmeldung hat in jedem 
Fall schriftlich zu erfolgen.

H) Sämtliche in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen sind bis zum 
Vertragsende, bauteilunabhängig, wie angeboten, abrufbar und ohne separate 
Vergütung, auszuführen.

I) Der AN hat unmittelbar nach Auftragserteilung den beigefügten Bau- oder 
Projektablaufplan zu prüfen, freizugeben oder mit genehmigten Änderungen 
versehen, diesen spätestens 4 Wochen nach Beauftragung vorzulegen. Diese 
Leistung ist mit in die EP einzukalkulieren. Der AN bestätigt hiermit die ihn 
betreffenden Einzeltermine für die an ihn beauftragte Leistung.
Objekt / Name / Anschrift des AN
Beginn der Leistung
Zeit für Durchführung der Leistung
Ende der Leistung
Anzahl eingesetzter Mitarbeiter
VOB-Abnahme
Datum der Übergabe der Dokumentationsunterlagen

Erst die Freigabe durch den AG (spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen) erwirkt 
die Rechtsverbindlichkeit. V.g. Ablauf hat in jedem Fall schriftlich zu erfolgen.

J) Auf Grundlage des Projektablaufplans verpflichtet sich der AG dem AN zu dem 
angegebenen Leistungszeitraum grundsätzlich Zutritt zu der entsprechenden 
Liegenschaft zu gewähren und natürlich auch für Zutritt und eine störungsfreie 
Leistungsabwicklung zu sorgen.

K) Der AN hat sich mit allen am Bau beteiligten Firmen, sowie mit der benannten 
Projektleitung / Bauleitung der Stadt Geestland hinsichtlich eines reibungslosen 
Vertragsablaufes zu koordinieren und zu kooperieren. Hierzu ist zumindest eine, vor
Montagebeginn festgelegte, Projekt- bzw. Baustellenbesprechung notwendig. Der 
AN hat grundsätzlich an dieser Projektbesprechung teilzunehmen. Dieses ist in die 
angebotenen EP mit einzukalkulieren.

L) Die unter Punkt K) genannte Projektbesprechung wird durch den AG protokolliert. 
Bei der Projekt- oder Baubesprechung hat immer ein weisungs- und 
entscheidungsbefugter Mitarbeiter des AN teilzunehmen. In der Regel ist dies die 
Projektleitung des AN. Baustellensprache, Besprechungs-, Kommunikations- und Dokumentationssprache ist deutsch.

M) Jegliche Abstimmungen, Absprachen, Festlegungen oder Freigaben etc. 
bedürfen der Schriftform. Jegliche Kommunikation v.g. Art ist ausschließlich in 
schriftlicher Form mit dem AG, respektive mit dessen Projektleitung zu führen. 
Mündliche Absprachen z.B. mit dem Hausmeister, der Schulleitung, oder Nutzer 
einer Liegenschaft sind nicht rechtswirksam, existieren nicht und sind hiermit 
ausgeschlossen.

N) Für die Dokumentation sind in jedem Fall und für jede Liegenschaft, 
folgende Unterlagen vorzulegen, wobei die nach Abfrage beim AG erhaltenen 
Dokumentvorlagen*, zu verwenden sind:
- Bau-, bzw. Funktionsbeschreibung
- Konformitätserklärung
- Fachunternehmererklärung* 
- Abnahmeprotokoll*
- Baubeginnanzeige*
- Fertigstellungsmeldung*
- Betriebsanweisung
- Bautagebuch, bzw. Bautagesberichte*
- Datenblätter
- Ersatzteillisten
- alle statischen Nachweise
- Prüfbuch / Anlagenbuch
- Revisionszeichnungen
- Wartungsvertragsangebot
Unterlagen sind ausschließlich im pdf-Datenformat beim AG abzugeben. Excel- oder 
Word-Dokumente sind nicht zulässig. Die Dokumentationsvorlagen des AG`s 
können nach Beauftragung abgefordert werden. V.g. Dokumentationsunterlagen 
sind unmittelbar nach Fertigstellung, spätestens jedoch 1 Woche später, dem AG, 
jeweils 1 x in Papierausfertigung und 1 x auf Datenträger zu übergeben. Diese 
Leistung ist als Positionstext explizit ausgeschrieben und gilt somit als genereller 
Vertragsbestandteil. Sofern  Revisionsunterlagen spätestens zum Abnahmetermin 
nicht vorliegen, wird seitens des BH die VOB-Abnahme verweigert werden.


N) Ggf. benötigte Hilfsmittel wie Strom, Wasser oder Wärme, werden dem AN 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

O) Die unter A bis N aufgeführten Leistungen der zusätzlichen technischen 
Vertragsbedingungen werden nicht gesondert vergütet und sind somit bei der 
Kalkulation der EP mit einzubeziehen.

P) Es ist zu beachten, dass Mehrungen und Minderungen gegenüber dem 
vorliegenden LV explizit in der Endabrechnung mit Angabe des Anlagenteils 
auszuweisen sind. Mehrungen und Minderungen werden als operatives 
Nachtragsangebot (z.B. NA 01) dem AG, vor Ausführung zur Genehmigung 
übergeben, damit die zusätzlichen Leistungen noch bei den aktuellen Arbeiten geprüft werden können. Die Abrechnung aller Positionen erfolgt nach tatsächlich erstelltem Einzelaufmaß und geprüfter Stückzahl.

Q) Abschlagsrechnungen sind grundsätzlich in / mit 4 Teilen und kumulativ 
aufzustellen: 
1) die Rechnung selber
2) händisches Einzelaufmaß
3) Aufmaßzusammenstellung
4) Aufmaßpläne

R) Schlussrechnungen sind grundsätzlich in / mit 6 Teilen und kumulativ 
aufzustellen: 
1) die Rechnung selber
2) händisches Einzelaufmaß
3) Aufmaßzusammenstellung
4) Aufmaßpläne
5) Abnahmeprotokoll
6) Dokumentationsunterlagen (Nachweis der Übergabe)

Die Prüfung der SR und Anweisung der Schlussrechnungszahlung bedingen 
grundsätzlich eine förmliche Abnahme nach §12 VOB. 

Die Abnahme ist nur nach vorheriger Fertigstellungsmeldung und Abnahmebegehren sowie nach Vorlage geprüfter Revisionsunterlagen zu erlangen. 

S) Lagermöglichkeiten für das Bieter-Unternehmen zur Durchführung der Arbeiten 
stehen nur in geringem Maße zur Verfügung. Verkehrswege innerhalb der Liegenschaft sind vorhanden und so ausgebaut, dass eine reibungslose Anlieferung bis hin zur Fertigstellung gegeben ist.

T) Der Aufragnehmer verpflichtet sich, den Aufraggeber über jeden Schriftverkehr 
und Austausch von Informationen (Eingang & Ausgang), welchen er im Rahmen 
dieses Bauvorhaben führt, in Kenntnis zu setzen, wenn dieser Schriftverkehr oder 
diese Informationen, Auswirkungen auf die Ausführungszeit und Kosten haben. 
Hierzu zählen insbesondere Schreiben, die auf fehlenden oder unzureichende 
Planungsunterlagen hinweisen, wie auch Behinderungs- und Bedenkenanmeldungen 
oder notwendige Nachtragsangebote mit folgender Beauftragung. Sollten durch eine Nichtberücksichtigung dem Auftraggeber Nachteile entstehen, behält dieser sich vor, den Auftragnehmer hierfür ganzinhaltlich und vollumfänglich heranzuziehen. Schriftverkehr oder Informationen über die der Auftraggeber nicht informiert wird, verlieren automatisch ihre rechtliche Relevanz.




01.01	Abschottung mit Einkammerschleuse


01.01.0010	Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung für alle benötigten Maschinen, 
Geräte und Materialien, über die Bauzeit vorhalten und 
nach Fertigstellung und Reinigung rückbauen.
Materiallagerung nur in geringem Maße in der SPH möglich.
Alle Säge- und Schneidarbeiten sind an der Gebäudegiebelseite 
oder rückwärtiger Hallenausgang auf der Freifläche auszuführen. 
Alle Schneid-, Bohr- und Sägewerkzeuge die in der SPH verwendet werden, müssen eine Absaugvorrichtung haben.
			 psch	nur Ges.-Preis	_____________


01.01.0020	Abschottung
Abschottung für Bodentrocknung und Demontagearbeiten, 
luftdicht, mittels Lattung und Baufolie nach statischem Erfordernis, inkl. einer Einkammerschleuse, b =  ca. 1,0 m, inkl. eines Anschlussstutzens für einen Abluftschlauch
liefern und montieren vorhalten und nach Trocknung vollständig zurückbauen. Vorhaltezeit etwa 20 Tage
Länge: ca. 18,0 m / Tiefe: ca. 2,5 m / Höhe: ca. 2,0 m 
Die Abschottung schließt an einer  Längsseite und an einer Giebelseite an die Hallenwand an, Boden- und Wandanschlüsse sind luftdicht abzuschließen.
		1,000	 St	_____________	_____________


01.01.0030	Abluft Unterdrucksystem
Abluftanlage, bzw. Unterdrucksystem, die in der Abschottung befindliche Luft wird  mittels flexiblem Abluftschlauch, DN150 - DN200, Gesamtlänge ca. 12,0 m, von Abschottung-Anschlussstutzen über Filter (ISO ePM2,5 / M5-F7) und über Ablüfter mit min. 500 m3/h ins Freie geblasen. Der Abluftschauch ist im OG der Halle über ein Innenfenster sowie ein Aussenfenster zu führen. Die dafür benötigten Tischlerarbeiten erfolgen bauseits.
Vorhaltezeit etwa 20 Tage, danach vollständiger Rückbau.
		1,000	 St	_____________	_____________




Summe 	01.01	Abschottung mit Einkammerschleuse 	_____________
			
01.02	Demontagearbeiten


01.02.0010	Demontage Prallschutz
Demontage des vorhandenen Prallschutzes über eine Länge von ca. 24,0 m im Bereich der Abschottung (Längswand) und Teilbereich der Stirnwand. Das Material ist fachgerecht zu entsorgen. Der Entsorgungsnachweis ist dem Bauherrn direkt nach der Entsorgung zu übergeben.
		58,000	 m2	_____________	_____________


01.02.0020	Demontage Hallenboden
Demontage des vorhandenen Hallenbodens inkl. des Bodenbelages  über eine Länge von ca. 18,0 m im Bereich der Abschottung (Längswand)  Das Material ist fachgerecht zu entsorgen. Der Entsorgungsnachweis ist dem Bauherrn direkt nach der Entsorgung zu übergeben.
		46,000	 m2	_____________	_____________


01.02.0030	Kernbohrungen für Zuluft
Für das Anbringen von Zuluftschläuchen sind in den Hallenboden auf der gegenüberliegenden Seite der Abschottung min. 4 Bohrungen DN70 - DN100, inkl. Oberbelag, Kernbohrungen zu setzen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die UK des Hallenbodens in diesem Bereich nicht beschädigt wird. Entsorgung der Bohrkerne.
		4,000	 St	_____________	_____________




Summe 	01.02	Demontagearbeiten 	_____________
			
01.03	Trocknung Boden und Wand


01.03.0010	Zuluftvertilatoren
Zuluftventilatoren / Warmluftventilatoren mit min. 250 m3/h und Temperatureinstellmöglichkeit, liefern, aufstellen und mit , Vorhaltezeit etwa 20 Tage betreiben. Die Stromkosten übernimmt der Bauherr. Temperaturfestlegung (min. Raumluft bis 50°C) erfolgt vor Ort durch den BH. Die Betriebszeiten der Zuluftanlage und auch der Abluftanlage muss über eine Zeitsteuerung möglich sein, inkl. der notwendigen Luftschläuche zu den Kernbohrungen für die Zuluftversorgung, Schlauchlänge insgesamt bei ca. 20,0 m. Vorhaltezeit etwa 20 Tage
		2,000	 St	_____________	_____________


01.03.0020	Kontrolle Trocknung Boden + Wand
Tägliches Kontrollieren des Ab- und Zuluftaufbaus sowie der Außenwand im Bereich der Abschottung  innerhalb der Trocknungsphase. Über einen Zeitraum von 20 Tagen sind täglich die Temperaturen sowie die relative Luftfeuchtigkeit zu messen und zu protokollieren. Die Messergebnisse / Protokolle sind min. wöchentlich der Bauleitung zu übergeben.
		20,000	 St	_____________	_____________




Summe 	01.03	Trocknung Boden und Wand 	_____________
			
01.04	Montagearbeiten


01.04.0010	Montage Prallschutz
Prallschutz nach DIN 18032-3  liefern und montieren, inkl. Vorbereitung des Haftgrundes und ggf. Spachtelarbeiten, Nach DIN 4102 = B2, bestehend aus ca. 4 mm dickem Nadelvlies-
Dilours-Obermaterial und einer ca. 15 mm dicken Polsterschicht = Gesamtdicke ca. 19 mm.
Spezifikation der Polsterschicht: Ca. 15 mm dicker, geschlossenzelliger, dauerelastischer PE-Schaum aus FCKW-freier Produktion in homogener Ausführung, die keine Schichttrennung zuläßt. Obermaterial und Polsterschicht sind durch Heißkaschierung vollflächig, dauerhaft-trennfest miteinander verbunden. Farbe und Muster nach Wahl des Bauherrn, inkl. lösemittelfreier und vom Hersteller empfohlenen Klebstoff, inkl. oberem Kantenabschluss durch Fußumbördelung und unterem Kantenabschluß durch 
Vollholzleiste ca. 20 x 80 mm
		58,000	 m2	_____________	_____________


01.04.0020	Salzsperre für Aussenwand
Vor Montage des Prallschutzes ist die aufgehende, innere Außenwand mit einer Salzsperre / Salzblocker zu behandeln. Die Salzsperre (auch Salzbehandlung oder -verkapselung genannt) verwandelt schädliche Salze in wasserunlösliche Verbindungen oder verkapselt diese, sodass sie nicht mehr transportfähig sind. Alter verslzter großflächig entfernen, Fugen des KS-Mauerwerks auskratzen, Sperrmittel in 2 Lagen auftragen.
		34,000	 m2	_____________	_____________


01.04.0030	Montage Sportboden UK
Lieferung und Montage der UK für Sporthallenboden, für die Kalkulation dient als Grundlage die beigefügte Skizze des mutmaßlichen Aufbaufs (von unten nach oben) mit 
-Folie, -Dämmung, -Ausgleichsklötzchen, -Schalbrett 20 x 80, 
-Schalbrett 20 x 80, Spahnplatte, 
inkl. Anarbeiten an bestehenden und die nicht demontierten Hallenboden-UK. 
		48,000	 m2	_____________	_____________


01.04.0040	Montage Abdichtung + Dämmung
Im Bereich des demontierten Hallenbodens ist die Abdichtung an die Sohlplatte herzustellen, dies gilt insbesondere im Wand-Boden-Xel bei der aufgehenden inneren Außenwand. Ebenso ist in diesem Bereich die vorhandene Mineralwolldämmung 
d = 20 mm zu entsorgen und durch neue Dämmplatten zu ersetzen.
		50,000	 m2	_____________	_____________


01.04.0050	Montage Sportboden Belag
Liefern und Montieren  eines Linobelages für den Sportboden, 
d = ca. 4,0 mm, Farbe nach Wahl des Bauherrn, auf Untergrund Spahnplatte fachgerecht verkleben, inkl. Anarbeiten an bestehenden und die nicht demontierten Hallenboden-Belag.
		48,000	 m2	_____________	_____________


01.04.0060	Feldbegrenzung
Feldbegrenzungslinien aus Linobelag als Intarsien, Farbe nach Wahl des Bauherrn, Untergrund  eben, trocken und sauber. Intarsien (Einlegearbeiten) sind exakt in das Trägermaterial einzuarbeiten, mit Schablonen oder moderner Aquajet-Technik, Linoleum wird vollflächig verklebt, inkl. Kleber für eine feste Verbindung der Intarsien und  Nähte mit Schmelzdraht verschweißt.
		50,000	 m	_____________	_____________




Summe 	01.04	Montagearbeiten 	_____________
			


Summe 	01	Boden- und Wandsanierung 	_____________
			



LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Bodenbelagsarbeiten

01.01	Abschottung mit Einkammerschleuse	_____________	

01.02	Demontagearbeiten	_____________	

01.03	Trocknung Boden und Wand	_____________	

01.04	Montagearbeiten	_____________	

01	Boden- und Wandsanierung		_____________



Angebotssumme netto	
EUR	


zzgl. MwSt. 19,00 %	
EUR	


Angebotssumme brutto	
EUR	

		
