<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20230829;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2023.11.21  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.0</Version>
  <VersDate>2004-08</VersDate>
  <Date>2025-12-16</Date>
  <Time>08:00:48</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20230829</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V24.0.332</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>2100-011101-002</NamePrj>
  <LblPrj>Heiligenwegschule, Erw.- /Umbau, 2. Rettungsweg</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIAOAAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>61-25</Name>
    <LblBoQ>Trockenbau</LblBoQ>
    <Date>2025-12-16</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn/>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn/>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <NoUPComps>2</NoUPComps>
    <LblUPComp1>Material</LblUPComp1>
    <LblUPComp2>Lohn</LblUPComp2>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <Remark ID="AAAAAAAAIAOAHAAA">
     <Description>
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN:</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Maßnahme :</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die Erweiterung und Sanierung der Grundschule am Heilgenweg 40 in 49084 Osnabrück.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baumaßnahme findet in 2 Bauabschnitten statt.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustellenordnung :</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Baustellenbereich stehen nur eine geringe Lagerflächen zur Verfügung, so dass angeliefertes Material nur kurzfristig zwischengelagert werden kann und zügig verbaut werden muss. Die Lagerflächen sind mit der Bauleitung abzustimmen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Leistung erforderliche Planunterlagen werden rechtzeitig, dem Baufortschritt entsprechend, zur Verfügung gestellt.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit den im LV enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteile, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben und als Inhalt der angebotenen Leistung..</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Leistungen umfassen grundsätzlich die Montage/Einbau, die Lieferung der erforderlichen Stoffe und Materialien sowie den Transport bis zur Verwendungsstelle, sofern im LV nicht ausdrücklich anders beschrieben.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Hinweise zur Schuttbeseitigung</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Jede auf der Baustelle tätige Firma hat mit Ausführungsbeginn als Nebenleistung dafür zu sorgen, dass sämtliche aus ihrem eigenen Arbeitsbereich anfallenden Abfälle, Verpackungen und Restmaterialien</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">regelmäßig sofort in eigener Zuständigkeit und Verantwortung abtransportiert und entsorgt werden.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Zwischenlagerung von Bauabfällen innerhalb des Baustellengeländes wird nicht geduldet.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baustelle ist jeweils zum Wochenende besenrein zu hinterlassen.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer ist verpflichtet sein Personal ausdrücklich auf diese Verpflichtung hinzuweisen und deren Erfüllung nachzuhalten.</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Zuwiederhandlung wird ohne weitere Aufforderung ein Dritter mit der Baureinigung beauftragt, die Kosten gehen zu Lasten des Verursachers bzw. werden bei Nichtfeststellbarkeit auf alle bis zu diesem Zeitpunkt</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">am Bau beteiligten Unternehmen umgelegt bzw. bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bedingungen :</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundlage für die Vergabe und Durchführung der nachfolgenden</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeiten sind :</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">VOB / B -Allgemeine Vertragsbedingungen  für die Ausführung</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">von Bauleistungen</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">VOB / C - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">insbesondere die</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">DIN 18 340 - Trockenbauarbeiten</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">sowie alle weiteren in Betracht kommenden VOB- und DIN-Normen und</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">die Unfallverhütungsvorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft</span>
          <br/>
         </p>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweise :</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle in Leistungsverzeichnissen und Plänen etc. angegebenen Maße sind vor Ort am Bau vom AN eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. neu festzustellen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten sind nur nach besonderer Anordnung durch die Bauleitung genehmigt, die Nachweise müssen spätestens nach 6 Werktagen der Bauleitung zur Prüfung / Genehmigung vorgelegt werden.</span>
          <br/>
         </p>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Allgemeine Projektbeschreibung</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <Remark ID="AAAAAAAAIAOAIEDA">
     <Description>
      <CompleteText>
       <DetailTxt>
        <Text>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1.0 Gutachten / Fachingenieure / Unterlagen</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Leistungen, die sich direkt oder indirekt auf die Statik beziehen, sind rechtzeitig vor der Ausführung vom AN mit der Bauleitung abzustimmen und ggf. freizugeben zu lassen. </span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Architektenpläne als Vorabzug (Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Details ) sowie Baustelleneinrichtungsplan enthalten die wesentlichen Angaben zu Art und Umfang der zu erbringenden Leistung und sind Grundlage der Ausschreibung.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2.0 Baustrom-/Bauwasseranschlüsse und Gerüst</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustrom:</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein  Baustromverteilerkasten stellt der AG bereit. Die Kosten für den Verbrauch übernimmt der Bauherr.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwasser:</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Bauwasseranschluß stellt der AG her. Die Kosten für den Verbrauch des Bauwassers übernimmt der Bauherr.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">3.0 Allgemeine Hinweise</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Bieter hat die Möglichkeit sich vor Ort in Abstimmung mit der Stadt Osnabrück über die örtlichen Verhältnisse und Gegebenheiten zu informieren, Kalkulationsfehler aufgrund fehlender Ortskenntnis gehen zu Lasten des Bieters.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistungen aller Poitionem verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich ausgenommen oder gesondert beschrieben, inkl. liefern und vorhalten aller zugehörigen Stoffe und Bauteile (Materialien) und fachgerechter Montage in</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">fix und fertiger Arbeit, inkl. aller Nebenarbeiten / Nebenleistungen, inkl. aller Anschlussteile und Befestigungsteile.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Verkehrssicherheit während der eigenen Baumassnahmen ist der Auftragnehmer in eigener Verantwortung zuständig. Da die Arbeiten im laufenden Schulbetrieb stattfinden, kann die Materialanlieferung  zwischen 7:30 und 8:00 Uhr grundsätzlich nicht erfolgen. Bei Anlieferung über den Schulhof gilt das gleiche während der großen Pausen. Bei Kreuzung des Schulgeländes ist insbesondere in den Pausenzeiten ist generell mit erhöhter Vorsicht sich auf dem Gelände zu bewegen. Dieses ist im Zuge der Disponierung mit den Lieferanten abzustimmen. </span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis / Leistungsbeschreibung sorgfältig zu prüfen. Bei Unklarheiten über die Ausführung der einzelnen Positionen hat der Bieter diese mit der ausschreibenden Stelle zu klären.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachforderungen für Kalkulationsfehler, die auf die o.g. Ursachen zurückzu- führen sind, werden nicht anerkannt.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außerdem hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe genauestens mit der Örtlichkeit inkl. Grundstückserschließung (Ver-/Entsorgung) und den</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Möglichkeiten der An- und Abfuhr, der Lagerung von  Baustoffen und Geräten sowie der Beschaffung von Baustrom und Bauwasser vertraut zu machen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Inanspruchnahme von öffentlichen Strassen und Plätzen hat der AN die Genehmigungen einzuholen und die erforderlichen Absperrungen zu erstellen und wieder zu beseitigen. Die Unterhaltung ist ebenso wie die Zahlung der Gebühren und Mieten, Sache des AN.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verunreinigungen der öffentlichen Flächen und des Schulhofgeländes sind ohne besondere Aufforderung sofort zu beseitigen, ansonsten ist der Bauherr berechtigt auf Kosten des AN die Verunreinigungen von einem Dritten beseitigen zu lassen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">4.0 Bautagesberichte</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber das Original zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen die Angaben enthalten, die für die Ausführung oder Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können, z.B. über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art des eingesetzten Großgerätes und Personal, den wesentlichen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, Betonierzeiten oder dergl.), bestimmte Arten der Ausführung einschließlich kürzerer Unterbrech- ungen der Arbeitszeit mit Angabe der Gründe, Unfälle, Behinderungen und sonstige Vorkommnisse.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">5.0 Pläne und Unterlagen</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Auftragserteilung erhält der AN die Ausführungspläne. Auf Grundlage  dieser sind folgende Unterlagen abzustimmen:</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">- Sämtliche erforderlichen Werk-, Verlege- und Detailpläne sind dem Auftraggeber rechtzeitig vor Ausführung zur Genehmigung vorzulegen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">6.0 Baustellenräumung</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baustelle ist so bald wie möglich nach Abschluss der Arbeiten zu räumen. Befolgt der Auftragnehmer eine dahingehende Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Auftragnehmers räumen lassen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">7.0 Zusatzarbeiten</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusatzarbeiten die zu den Auftragsleistungen ausgeführt werden oder unabdingbar zur Vertragserfüllung ausgeführt werden müssen, sind gemäß §2/Abs.8 VOB/B unmittelbar anzuzeigen und ein Nachtragsangebot auf Basis der Kalkulation des Hauptangebots einzureichen.   </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">8.0 Baustellenreinigung</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Müll auf der Baustelle behindert einen reibungslosen Bauablauf, behindert alle Handwerker und kann zu Schäden an der Leistung jedes einzelnen Gewerkes</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">führen. Daher ist vom AN jeglicher Müll, Verpackungsmaterial und Abraum umgehend von der Baustelle zu entfernen oder an entsprechend vorgesehene</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">und mit der Bauleitung abgestimmten Orten zum Abtransport zu lagern. Die Sauberkeit auf der Baustelle dient auch der Gesundheit und Unversehrtheit eines Jeden auf der Baustelle. Sollte dem im Interesse allerFirmen auf einmalige Aufforderung nicht nachgekommen werden, so wird auf Kosten des Verursachers ein Dritter mit der Baustellenreinigung beauftragt.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">9.0 Verständigung | Bauüberwachung</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche Arbeiten unter ständiger Anwesenheit eines deutsch sprechenden und -verstehenden Poliers / Vorarbeiters auszuführen. Bei Einsatz von ausländischen Werkvertragskolonnen ist der Bauleitung vom Auftragnehmer vor Beginn der</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeiten ein deutsch sprechender und verstehender Kolonnenführer zu benennen. Dieser hat während des gesamten Einsatzes seiner Kolonnen ständig anwesend zu sein. Arbeitsunterbrechungen- oder einstellungen</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten seitens ausländischer Arbeitnehmer gehen ausschliesslich zu Lasten des AG.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">10.0 Polierstunden</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich werden Polierstunden (Vorarbeiterstd.), Firmen-Bauleiterstunden nicht vergütet.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">11.0 Termine</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die in den Vertragsbedingungen / allgemeine + technische Vertragsbeding- ungen / Leistungsbeschreibung angegebenen Termine werden Vertragsbestandteil. </span>
         </p>
         <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="margin-left:-2pt;text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auf Basis dessen hat  der AN nach Beauftragung einen ausreichend detaillierten Bauablaufplan zu erstellen. In dem Bauablaufplan-AN sind ggf. Mustervorlagen, Bemusterungen sowie Vorlagetermine von Werks- und Montageplänen zu terminieren - unter ausreichender Berücksichtigung von Prüfdurchläufen, erforderlichen technischen Klärungen und Abstimmungen mit dem Architekten, Bestell- und Lieferfristen sowie ggf. Vorfertigungszeiten. </span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die enthaltenen Zwischenfristen sind Vertragsfristen.</span>
         </p>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
         <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeitszeit von 6 bis 20 Uhr gilt als normale Arbeitszeit. Als Arbeitszeit gelten die Werktage (Montag bis einschließlich Samstag). Zu den vertraglichen Terminen gehören auch die während der Baumaßnahme wöchentlich durchgeführten Baubesprechnungen mit deren Terminvereinbarungen zur Fertigstellung der Gewerke (auch Bauabschnitte). Die Terminabsprachen aus den Baubesprechnungen / Baubesprechnungsprotokollen werden ergänzend zum Vertrag grundsätzlich Vertragsbestandteil.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Verhinderung haben sich die Firmen abzumelden und im weiteren über die besprochenen Dinge beim verantwortlichen Architekten zu informieren und besprochenes auszuführen.</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">An den wöchentlichen Baubesprechungen hat ein verantwortlicher Vertreter des AN´s zwingend teilzunehmen. Die Bauleitung behält sich vor, auch</span>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">kurzfristig Termine anzusetzten. Innerhalb der Baubesprechung werden Bauabläufe, arbeitstechnische Vorbereitungen, Terminabsprachen zwischen den Firmen, notwendige Vorleistungen anderer Firmen etc. besprochen, die für alle Firmen verbindlich sind.</span>
          <br/>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">12.0 Arbeitsunterbrechung</span>
          <br/>
          <br/>
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitsunterbrechungen bedürfen grundsätzlich der Zustimmung des Bauherrn oder der Bauleitung. Die Arbeitsunterbrechung ist mit Angabe der Gründe schriftlich 10 Tage im Voraus einzureichen.</span>
          <br/>
         </p>
        </Text>
       </DetailTxt>
       <OutlineText>
        <OutlTxt>
         <TextOutlTxt>
          <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
           <span>Allgemeine Vertragsbedingungen</span>
          </p>
         </TextOutlTxt>
        </OutlTxt>
       </OutlineText>
      </CompleteText>
     </Description>
    </Remark>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOCAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Trockenbauarbeiten</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOCAOOA" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Decken</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOCDFKI" RNoPart="10">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zwischensparrendämmung des Steildaches aus Mineralwolle liefern und fugendicht einbauen, inklusive Zuschnitt und Anpassarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wärmeleitfähigkeit:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">l</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">=0,032 W/mK</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandverhalten: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">A1 gem. DIN 4102</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dämmstoffdicke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">160 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Sparrenabstand:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 80 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauhöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 3,00 m</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zwischensparendämmung,032, d 160 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOCENCI" RNoPart="20">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dampfbremse, hochreißfest, sd-Wert = 100 m, zur Herstellung einer Luftdichtheitsebene, unterhalb der Sparren und Deckenbalken anbringen, Bahnstöße mit passendem Selbstklebeband luftdicht verkleben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dampbremse</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOCGEBI" RNoPart="30">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss der Dampfbremse an begrenzende Bauteile in luftdichter Ausführung. Dampfbremse mit Dichtkleber an Mauerwerk verkleben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschluss Dampfbremse</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOCJBJI" RNoPart="40">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachschrägenbekleidung,1-lagig, aus 20 mm Feuerschutzplatten an Sparren einschliesslich  Unterkonstruktion herstellen.  Befestigungspunkte verspachteln.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beplankung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">20 mm Feuerschutzplatte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dachneigung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca.30 Grad</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verspachtelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualitätsstufe Q3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagegrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Holzsparren mit Dampfsperre</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>F30B-Dachschrägenbekleidung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODBPII" RNoPart="50">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">F 30 - Decken- und Dachschrägenbekleidungsanschluss umlaufend am aufgehenden Mauerwerk, Ausführung starr, mit Metall-U-Profil und entsprechenden GK-Streifen hinterlegt, gemäß Brandschutzanforderung und Verarbeitungsrichtlinie.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandanschluss F-30-Wand</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBELBAAA" RNoPart="60">
          <Qty>240.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgehängte Akustikdecke aus kaschierter Streulochplatte 12-20-35 (d. 12,5 mm)  unter Stahlbetondecke in</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion und Beplankung geschraubt,liefern und montieren.Fugen und Befestigungslöcher oberflächenbündig verspachtelt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Akustikplatte:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Streulochung, rund, 12/20/35mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Lochanteil </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 9,5 %</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kaschierung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Akustikvlies, rückseitig</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Deckenauflage:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mineralwolle d  20 mm </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abhängehöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 20 cm </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">CD Deckenprofile</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Achsabst. Tragwerk:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">£</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 333,5 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagehöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 3,0 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Spachtelfuge</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagegrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbetondecke</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Akustikdecke, Streulochung 12/20/35</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBELEBOA" RNoPart="70">
          <Qty>55.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Löcher der vorstehenden Quadratloch-Akustikdecke im Randbereichen als Fries gemäß planlich vorgegebenem Verlauf fluchtgerecht und  flächenbündig/planeben verspachteln.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Friesbreite:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 20cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberflächenqualität: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Q3</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Löcher fluchtgerecht verspachteln</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBELGAAA" RNoPart="80">
          <Qty>250.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Löcher der vorstehende Akustikdecke um Einbauelemente       (-Öffnungen)  als Einfassung in Kleinflächen flächenbündig und planeben verspachteln. (Inkl. Fries an Revi-Klappen)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberflächenqualität:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Q3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzelflächen: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca 0,25 m²</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Löcher um Öffnungen verspachteln</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBELHGPA" RNoPart="90">
          <Qty>95.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrpreis für vorstehende Lochdecke für die Ausbildung als freihängende Decke als &#x22;Deckensegel.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Randeinfassung des Deckensegel gesondert.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mehrpreis Deckensegel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBELJAAA" RNoPart="100">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einfassprofil für Deckensegel, weiß ,für vorstehenden Lochdeckenplatte (12,5mm) als Randeinfassung der Deckensegel lifern und kraftschlüssig montieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Randeinfassung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODENJI" RNoPart="110">
          <Qty>250.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GKB-Montagedecke einschließlich Unterkonstruktion als einlagige Unterdecke, Unterkonstruktion und Beplankung geschraubt, Plattenfugen und Befestigungslöcher oberflächenbündig verspachtelt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Metall-U/C-Profil DIN 18181</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abhängung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">350-400 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beplankung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x 12,5 mm GK-Platten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagehöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 3,20 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verspachtelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualitätsstufe Q3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagegrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbeton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKB-Decke</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBCCOECA" RNoPart="120">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehrpreis für vorstehende GK Decke, jedoch Beplankung aus 12,5 mm imprägnierter Gipskartonplatte </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mehrpreis GKBI-Deckenplatten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODGFEI" RNoPart="130">
          <Qty>600.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgehängter GK-Montagedeckenstreifen als Randfries inklusive Unterkonstruktion und Randbalken zur Befestigung des Wandwinkels, Unterkonstruktion und Beplankung geschraubt, Plattenfugen und Befestigungslöcher oberflächenbündig verspachtelt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Metall-U/C-Profil DIN 18181</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abhängung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 250 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beplankung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x 12,5 mm GK-Platten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Friesbreite:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">250 - 750 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagehöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 3,20 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verspachtelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualitätsstufe Q3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagegrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbetondecke</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;text-decoration:underline;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Massenhinweis</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Flächenberechnung wurde eine </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Friesbreite von 50 cm angenom-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">men:   </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Þ</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> lfdm Fries = m²/ 0,5 m </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GK-Randfries</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODHNJI" RNoPart="140">
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GK-Schürze, als senkrechte Verkleidung bzw. Deckenabschluß als  GK-Konstruktion inklusive Unterkonstruktion. Unterkonstruktion und Beplankung geschraubt, Plattenfugen und Befestigungslöcher oberflächenbündig verspachtelt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterkonstruktion:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Metall-U/C-Profil DIN 18181</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abhängung/</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Schürzenhöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">250 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beplankung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1 x 12,5 mm GK-Platten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagehöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 3,20 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verspachtelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualitätsstufe Q3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagegrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbetondecke</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GK -Schürze/Abkastung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODKMJI" RNoPart="150">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen von eckigen Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten innerhalb der GK-Decken/-fries.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 155.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnitt:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca.625 x 625 cm mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deckenaussparrungen GK, eckig, 625x625 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODMDDI" RNoPart="160">
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten innerhalb der GK-Decken/-fries.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 155.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">68 bis 100 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deckenaussparrungen GK, rund 68-100 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBCCGAAA" RNoPart="170">
          <Qty>28.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen von runden Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten innerhalb der GK-Decken/-fries.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 155.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">200 bis 300 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deckenaussparrungen GK, rund  200-300 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAODNKGI" RNoPart="180">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und Einbau einer Gipskarton bekleideten Revisions- klappe, einschliesslich Deckenöffnung und Unterkonstruktion/ Verstärkung herstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnungsgröße:  </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 30 x 30 cm (i.L.)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Revisionsklappen GK, 30 x 30 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBCCNAAA" RNoPart="190">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und Einbau einer Gipskarton bekleideten Revisions- klappe, einschliesslich Deckenöffnung und Unterkonstruktion/ Verstärkung herstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnungsgröße:  </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 50 x 50 cm (i.L.)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Revisionsklappen GK, 50 x 50 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOECANI" RNoPart="200">
          <Qty>2380.000</Qty>
          <QU>m²</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Akustik-Rasterdeckenplatte mit abgestufter Kante, aus festge- bundenen Mineralwollplatten inklusive systemabgestimmten Tragschienensystem (weiß) aus Metallprofilen, Mineralwollplatten fest gebunden mit mikroporösen Anstrich, liefern und gemäß Verlegeplan montieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Absoprtionsklasse:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">A  / aw 0,9-1,00 nach DIN 18041</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustoffklasse: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">A2-s1,d0 (gem. DIN EN 13501-1)</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">625 x 625 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Plattenstärke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">15-20 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanten:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stufenkante, gefast, mit zurückliegender  </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflageebene</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Design:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">mikroporös Farboberfläche, weiß,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montageuntergrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbeton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauhöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 3,00 m</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>MF-Akustikdecke, 62,5x62,5, Stufenkante</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEALKI" RNoPart="210">
          <Qty>840.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandanschluss als Randwinkel (kein Stufenwinkel) passend zur vorstehenden Rasterdeckentragkonstruktion, mit allen Zuschnit- ten, Eckformteilen sowie sonstigem Zubehör liefern und montieren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandwinkel:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Metall, weiß beschichtet</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Untergrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mauerwerk</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Wandanschluss</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBCCHAAA" RNoPart="220">
          <Qty>840.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandanschluss als Randwinkel /Tragwerkstystemträger passend zur vorstehenden Rasterdeckentragkonstruktion, mit allen Zuschnitten, Eckformteilen sowie sonstigem Zubehör liefern und montieren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlußprofil:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Metall, weiß beschichtet</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Untergrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fries/UK Fries</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Friesanschluß</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEGIAI" RNoPart="230">
          <Qty>400.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschnitte an begrenzende Bauteile als rechtwinkeliger </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuschnitt der Randplatten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Plattenanschnitte</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEHOII" RNoPart="240">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen von eckigen Deckenaussparungen für Leuchten- oder Lüftungseinbauten innerhalb eines Akustikplattenfeldes, einschließlich Verstärkung aus 13mm MDF-Platte.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 155.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Querschnitt:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">ca. 350 x 350 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deckenaussparrungen MF , eckig, 350x350 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEKMJI" RNoPart="250">
          <Qty>90.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen von runden Deckenaussparungen für Elektroeinbauten innerhalb eines Akustikplattenfeldes.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 155.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">68-100 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deckenaussparrungen MF, d  68 - 100 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOEMDHI" RNoPart="260">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen von runden Deckenaussparungen für Elektroeinbauten innerhalb eines Akustikplattenfeldes.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 155.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">200-300 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Deckenaussparrungen MF, d. 200-300  mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFAJCI" RNoPart="270">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verstärkung der MF-Akustikdecke innerhalb eines Plattenfeldes  mit Sperrholz/Spanplatten o.ä. (d. 12 mm) zur Befestigung von Ein- und Unterbauelementen, nicht sichtbar, einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Format:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> ca. 62,5 x 62,5 cm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verstärkungen-Mineralfaserplatten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBCCKAAA" RNoPart="280">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen von runden Deckenaussparungen in vorstehender Vertärkungsplatten für Elektroeinbauten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 155.00mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchmesser:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">200-300 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Plattenaussparrungen, d  200-300 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOFCBNI" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Wände</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFHHLI" RNoPart="10">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Nichttragende innere GK-Trennwand als Einfachständerwand,  beidseitig doppelt beplankt, umlaufende Anschlüsse starr, , Platten stumpf stoßen, Fugen und Befestigungspunkte verspachteln.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ständerwerk:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einfach, Profil UW/CW 75-06</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beplankung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1x12,5 mm GK-Platte, Typ A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1x12,5 mm GK-Platte, Typ D</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtdicke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">125 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandhöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 3,20 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dämmstoff:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Mineralwolle , D </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 60 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verspachtelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">beidseitig Qualitätsstufe Q3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagegrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbeton/Estrich/Mauerwerk</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einfachständerwand 125 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFJAAI" RNoPart="20">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnungen in vorstehenden Montagewänden anlegen einschliesslich umlaufend verstärkte Ständerprofile.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnungsmaß:  ca. 113,5 x 213,5 cm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Öffnungen anlegen 113,5 x 213,5</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFFPOI" RNoPart="30">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauseitig vorhandene WC-Installationswand-Systeme zweilagig mit GKBI-Platten beplanken.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beplankung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 2x12,5 mm Gipskartonplatte, imprägniert</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wandhöhe:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">bis 3,20 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verspachtelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualitätsstufe Q1</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beplankung WC-Installationswände</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBEMAAAA" RNoPart="40">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GK-Schachtwand mit einfachem Ständerwerk, einseitige Beplankung, zweilagig aus Gipskartonplatten, imprägniert, freistehend, umlaufende Anschlüsse starr,  Plattenstöße versetzt, Fugen und Befestigungspunkte verspachteln.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ständerwerk:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einfach, Profil UW/CW 75</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtstärke:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">18-25 cm </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beplankung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2x12,5 mm Gipskartonplatte, imprägniert</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verspachtelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualitätsstufe Q3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagegrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Estrich/Mauerwerk/Stahlbeton</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKB-Installationswände</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBEMCAAA" RNoPart="50">
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Senkrechte GK-Rohrverkleidung, L-förmig,  Beplankung zweilagig aus Gipskartonplatten, umlaufende Anschlüsse starr,  Plattenstöße versetzt, Fugen und Befestigungspunkte verspachteln. Eckausbildung gesondert.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ständerwerk:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einfach, Profil UW/CW75</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beplankung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">2x12,5 mm Gipskartonplatte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">25x25 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verspachtelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualitätsstufe Q3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagegrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden: Stahlbeton</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Wände: Kalksandstein</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Decke:  Stahlbeton</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKB-Rohrabkastung 25x25</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBEMEAAA" RNoPart="60">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GK-Rohrverkleidung, wie vorstehend beschrieben, jedoch </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">35x35 cm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKB-Rohrabkastung 35x35</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBEMBCEI" RNoPart="70">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GK-Rohrverkleidung, wie vorstehend beschrieben, jedoch </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutzanford.:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">F30A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">35x35 cm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKB Rohrabkastung, F30, 55x55</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBEMGAAA" RNoPart="80">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GK-Rohrverkleidung, wie vorstehend beschrieben, jedoch </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutzanford.:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">F30A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">30x90 cm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKB Rohrabkastung, F30, 30x90</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBEMFAAA" RNoPart="90">
          <Qty>14.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GK-Rohrverkleidung, wie vorstehend beschrieben, jedoch </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutzanford.:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">F30A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">50x110 cm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKB Rohrabkastung, F30, 50x110</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBEMKAAA" RNoPart="100">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">GK-Rohrverkleidung, wie vorstehend beschrieben, jedoch </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Brandschutzanford.:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">F30A</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">53x132 cm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKB Rohrabkastung, F30, 53x132</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBEMIEGA" RNoPart="110">
          <Qty>25.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Waagerechte GK-Rohrverkleidung, L-förmig, unterhalb der Decke, Beplankung einlagig aus Gipskartonplatten, umlaufende Anschlüsse starr, Fugen und Befestigungspunkte verspachteln. Eckausbildung gesondert.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Ständerwerk:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">einfach, Profil UW/CD 50</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beplankung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">1x12,5 mm Gipskartonplatte</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">20x25 cm</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Verspachtelung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Qualitätsstufe Q3</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:14.90mm 34.90mm 54.90mm 74.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagegrund:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbeton/Mauerwerk</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKB-Rohrabkastung 20x25, waagerecht</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOFKGJI" RNoPart="120">
          <Qty>190.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Außen-Eckkantenausbilung, 90°, waagerecht und senkrecht  zu vorstehenden GK Wänden, Abkastungen und Vorsatzschalen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Einlage eines Metall-Eckprofiles, Spachtelung Q3</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Eckausbildung 90°</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBEMOCII" RNoPart="130">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St.</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und Einbau einer Gipskarton bekleideten Revisions-klappe, einschliesslich Wandöffnung und Unterkonstruktion/ Verstärkung herstellen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnungsgröße:  </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">³</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);"> 30 x 30 cm (i.L.)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Revisionsklappen GK, 30 x 30 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOGIAOI" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Allgemeines</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGIPMI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneirichtung für die eigenen Arbeiten, wie Material- container, Bauwagen etc..liefern und für die Bauzeit vorhalten, sowie im Anschluß entfernen. (WC-Container vorhanden)</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelleneinrichtung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBCCBFKA" RNoPart="20">
          <Qty>45.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Beschichtetet Dachschrägenbekleidung aus verputzten Strohgeflechtmatten an Holzkonstruktion befestigt (d. ca 40 mm) abbrechen und entsorgen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abbruch Dachschrägenbekleidung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGKGNI" RNoPart="30">
          <Qty>150.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Dauerelastische Versiegelung von Abschlußfugen mit überstreichbarer Dichtmasse im Innenbereich, inklusive </span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fuge säubern und Priemer.</span>
              </p>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenbreite: bis 15 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dauerelast. Versiegelung bis 15 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGLNHI" RNoPart="40">
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fachgesellenleistungen zum Nachweis, nur auf besondere Anordnung durch die Bauleitung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fachgesellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOGNEAI" RNoPart="50">
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhelferleistungen zum Nachweis, nur auf besondere Anordnung durch die Bauleitung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bauhelfer</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBOABEI" RNoPart="60">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">OSB 3 Platte, Oberfläche geschliffen, d. = 18 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>OSB-3 Platte, 18 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBOBHNI" RNoPart="70">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Zementgebundene Holzwollplatte als Putzträger, d. = 25 mm </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zementgebundene Holzwollplatte 25 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBOCOCI" RNoPart="80">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gipskarton-Bauplatte liefern., d.= 9,5 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GK-Bauplatte 9,5 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBOEENA" RNoPart="90">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gipskarton-Bauplatte liefern, d.= 12,5 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GK-Bauplatte 12,5 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBOFLAI" RNoPart="100">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Gipskarton-Bauplatte, imprägniert, liefern, d.= 12,5 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GKI-Bauplatte 12,5 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBOIICI" RNoPart="110">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Feuerschutzplatte liefern, d.= 20 mm</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Feuerschutzplatte 20 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIBBOJNPI" RNoPart="120">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>kg</QU>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:left;line-height:13pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugenspachtel liefern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fugenspachtel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
